### Załącznik nr 3 SWZ

Zamawiający:  
**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Chełmcu   
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec**

Wykonawca:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa*

*do reprezentacji)*

**Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem**

**Numer postępowania: ZGKIM.271.55.2025**

***Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu***

1. **Cięgnik rolniczy**

**Producent : ………………………………………….**

**Model: ……………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | **Parametr oferowany**  **(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| * Rok produkcji – nie starszy niż 2025 | ……….. rok |
| * Typ silnika - Wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, 4-Cylindrowy | TAK/NIE\* |
| * Moc silnika – min. 115 KM | ……….. KM |
| * Pojemność silnika – min. 4400 cm3 | ……….. cm3 |
| * Norma emisji spalin minimum - Min. EURO STAGE V | ……….. |
| * Skrzynia biegów z rewersem mechanicznym i biegami pełzającymi | TAK/NIE\* |
| * Ilość przełożeń- przód/tył minimum – 20/20 | Przód: ……….. / tył: ……….. |
| * Min. Prędkość: 40 km/h | ……….. km/h |
| * Rodzaj napędu: 4WD załączany elektrohydraulicznie z przycisku | TAK/NIE\* |
| * Przednia oś amartyzowana | TAK/NIE\* |
| * Tylny WOM:   - Obroty tylnego WOM- minimum- 540/540  - załączanie auto, sterowanie zewnętrzne na błotniku, | TAK/NIE\* |
| * Pompa hydrauliczna - wydajność min 80 l/min | ……….. l/m |
| * Wyjścia hydrauliczne:   - tylne: 4 elektryczne sterowane, 4 mechaniczne sterowane, wolny spływ,  - hydraulika międzyosiowa: 2 sekcje elektryczne sterowane joystickiem | TAK/NIE\* |
| * Tylny TUZ - Dolne ramiona kategorii II z hakami, udźwig min 5,0 t, sterowanie zewnętrzne na błotniku, | TAK/NIE\* |
| * Przedni TUZ - udźwig min 2,0 T z funkcja pływającą + wyprowadzenie I sekcji hydrauliki | TAK/NIE\* |
| * Zaczep - Transportowy przesuwny górny + zaczep dolny+piton-fox | TAK/NIE\* |
| * Szybkozłącza hydrauliczne - Nie mniej niż II sekcyjny, z jedną sekcją wyposażoną w funkcję pływająca | TAK/NIE\* |
| * Kabina - Kabina 4 słupkowa z klimatyzacją i ogrzewaniem, 2 drzwi, tylna szyba z siłownikami gazowymi, siedzenie kierowcy z amortyzacją oraz pasami bezpieczeństwa i siedzenie pasażera z homologacją, spryskiwacz przedniej szyby wraz z wycieraczką, szyberdach, instalacja radiowa z radiem, lampa sygnalizacyjna pomarańczowa | TAK/NIE\* |
| * Układ kierowniczy - hydrauliczny | TAK/NIE\* |
| * Układ hamulcowy - Hamulce tarczowe mokre sterowane hydraulicznie | TAK/NIE\* |
| * Hamulec postojowy - Mechaniczny | …….... [kg] |
| * Rozstaw osi min: 2 350 mm | …….... [mm] |
| * Max długość - 5100 mm | …….... [mm] |
| * Pojemność zbiornika paliwa min. 150 l | …….... [l] |
| * Koła przód / tył minimum: Kp 440/65R28, Kt 540/65 R38 | TAK/NIE\* |
| * Wyposażenie Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, | TAK/NIE\* |
| * Dodatkowe wyposażenie:   - Przedni TUZ + wyprowadzenie hydrauliki I sekcja na przód ciągnika  - Łańcuchy śniegowe na przednie koła, łańcuchy w kształcie kwadratowej siatki, wykonane z tytanowej stali stopowej, | TAK/NIE\* |
| * Wskaźniki:   - licznik motogodzin,  - wskaźnik obrotów, poziomu paliwa, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i ciśnienia oleju | TAK/NIE\* |
| * Oświetlenie:   - 2 przednie główne światła, 2 przednie przeciwmgielne,  - 2 reflektory robocze z przodu,  - 4 reflektory robocze z tyłu,  - światła ostrzegawcze i kierunkowskazy | TAK/NIE\* |
| * Dokumentacja:   - Świadectwo zgodności WE – umożliwiające rejestrację ciągnika na terenie Polski – ilość miejsc w kabinie 2  - Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE\* |

1. **Pług śnieżny**

**Producent : ………………………………………….**

**Model: ……………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | **Parametr oferowany**  **(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| * Rodzaj pługa - Pług do odśnieżania składany typu strzałka mocowany do ciągnika rolniczego | TAK/NIE\* |
| * Mocowanie do ciągnika rolniczego: mocowanie dwufunkcyjne TUZ kat II i EURO ramka | TAK/NIE\* |
| * Szerokość robocza (+/-5%):   - min. 2,7  - max. 3,2 | …….... [m] |
| * Wysokość lemiesza (od 0,7-1,0 m) | …….... [m] |
| * Elementy robocze:   - Hydraulicznie sterowane lemiesze z wymienną gumową listwą zgarniającą (prawy, lewy),  - kopiowanie terenu ruchoma rama,  - amortyzacja lemiesza,  - płozy podporowe,  - sterownik w kabinie operatora | TAK/NIE\* |
| * Sposoby odgarniania - co najmniej cztery pozycje robocze   - w prawo  - w lewo  - symetrycznie prawo – lewo  - zbieranie do środka | TAK/NIE\* |
| * Kąty wychylenia lemieszy: prawo / lewo - do 30° | TAK/NIE\* |
| * Oświetlenie LED | TAK/NIE\* |
| * Pług fabrycznie nowy, nieużywany | TAK/NIE\* |

1. **Posypywarko-piaskarka**

**Producent : ………………………………………….**

**Model: ……………………………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | **Parametr oferowany**  **(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| * Rodzaj: posypywarka talerzowa zawieszana na TUZ kat II | TAK/NIE\* |
| * Pojemność: min. 850 L | …….... [l] |
| * Specyfikacja: posypywarka z talerzem z tworzywa, podłoga wibracyjna | TAK/NIE\* |
| * Wyposażenie:   - Oświetlenie drogowe LED,  - sterowanie ilością wysypu oraz szerokością rozrzutu mechaniczne,  - plandeka  - oświetlenie | TAK/NIE\* |
| * Posypywarka fabrycznie nowa, nieużywana | TAK/NIE\* |

### 