Załącznik nr 16 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 12**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki kurtyny wodnej – zraszacza ulicznego, przeznaczonej do użytkowania w przestrzeni publicznej w okresie wysokich temperatur.**

**Minimalne wymagania techniczne:**

1. Konstrukcja:

wolnostojąca, odporna na warunki atmosferyczne,

wykonana ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

wysokość całkowita: od 2,5 m do 3,5 m,

stabilna podstawa umożliwiająca bezpieczne użytkowanie w przestrzeni publicznej.

2. Dysze:

minimum 5 sztuk rozpylających,

wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu,

generujące efekt drobnej mgiełki wodnej.

3. Parametry pracy:

zasilanie: przyłącze wody ½” lub ¾”,

ciśnienie robocze: 2–6 bar,

regulowana intensywność zraszania,

możliwość podłączenia do hydrantu ulicznego lub sieci wodociągowej.

4. Wyposażenie dodatkowe:

filtr wody zapobiegający zapychaniu dysz,

instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim.

Warunki gwarancji:

minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.