**Załącznik 1A**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M**,

powierzchnia zewnętrzna w całości paroprzepuszczalne /oddychające/ na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : podwójny wkład chłonny, system rozprowadzania wilgoci (przyśpieszający wchłanianie), osłonki (falbanki) zapobiegające wyciekom bocznym, absorbent moczu neutralizujący zapach; 4 elastyczne, rozciągliwe przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa ściągacze taliowe /z przodu i z tyłu /, wskaźniki wilgotności - pasek zmieniający kolor i wskaźnik pod wpływem wypełnienia moczem. Rozmiar M, obwód od 70 do 110 ( +/- 5cm.) , chłonność co najmniej 2300 g /wg Normy ISO 11948-1\* karta techniczna wyrobu/. Dodatkowy nadruk tuszem określający datę i godzinę produkcji wyrobu ułatwiający jednoznaczną identyfikację produktu.

1. **Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L**,

powierzchnia zewnętrzna w całości paroprzepuszczalne /oddychające/ na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : podwójny wkład chłonny, system rozprowadzania wilgoci (przyśpieszający wchłanianie) , osłonki (falbanki) zapobiegające wyciekom bocznym, absorbent moczu neutralizujący zapach; 4 elastyczne, rozciągliwe przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa ściągacze taliowe /z przodu i z tyłu /, 2 wskaźniki wilgotności - pasek zmieniający kolor i wskaźnik, który zanika pod wpływem wypełnienia moczem. Rozmiar L, obwód od 100 do 150 ( +/- 5cm.) , chłonność co najmniej 2580 g-/wg Normy ISO 11948-1 \*karta techniczna wyrobu/. Dodatkowy nadruk tuszem określający datę i godzinę produkcji wyrobu ułatwiający jednoznaczną identyfikację produktu.

1. **Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL,**

powierzchnia zewnętrzna w całości paroprzepuszczalne /oddychające/ na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : podwójny wkład chłonny, system rozprowadzania wilgoci (przyśpieszający wchłanianie) , osłonki (falbanki) zapobiegające wyciekom bocznym, absorbent moczu neutralizujący zapach; 4 elastyczne, rozciągliwe przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa ściągacze taliowe /z przodu i z tyłu /, 2 wskaźniki wilgotności - pasek zmieniający kolor i wskaźnik, który zanika pod wpływem wypełnienia moczem. Rozmiar XL, obwód od 130 do 170 ( +/- 5cm.) , chłonność co najmniej 2600 g- /wg Normy ISO 11948-1\* karta techniczna wyrobu/. Dodatkowy nadruk tuszem określający datę i godzinę produkcji wyrobu ułatwiający jednoznaczną identyfikację produktu.

1. **Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar S**,

zakładane jak zwykła bielizna, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : absorbent moczu neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyśpieszający wchłanianie/ , osłonki/falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności informujący o poziomie zużycia produktu. Rozmiar S - odwód od 55 do 85 cm. /+/- 5 cm/ Chłonność co najmniej 1300 g - /wg. Normy ISO 11948-1 \*karta techniczna wyrobu/.

1. **Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar M**,

zakładane jak zwykła bielizna, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : absorbent moczu neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyśpieszający wchłanianie/ , osłonki/falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności informujący o poziomie zużycia produktu. Rozmiar M - odwód od 80 do 110 cm. /+/- 5 cm/ Chłonność co najmniej 1400 g - /wg. Normy ISO 11948-1 \*karta techniczna wyrobu/.

1. **Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar L**,

zakładane jak zwykła bielizna, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : absorbent moczu neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyśpieszający wchłanianie/, osłonki/falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności informujący o poziomie zużycia produktu. Rozmiar L - odwód od 100 do 135 cm. /+/- 5 cm/ Chłonność co najmniej 1500 g - /wg. Normy ISO 11948-1 \*karta techniczna wyrobu/.

1. **Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar XL**,

zakładane jak zwykła bielizna, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : absorbent moczu neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyśpieszający wchłanianie/, osłonki/falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności informujący o poziomie zużycia produktu. Rozmiar XL - odwód od 120 do 160 cm. /+/- 5 cm/ Chłonność co najmniej 1600 g - /wg. Normy ISO 11948-1 \*karta techniczna wyrobu/.

1. **Pielucha anatomiczna –**

Musi posiadać: zewnętrzną warstwę paroprzepuszczalną, podwójny wkład chłonny o anatomicznym kształcie, system rozprowadzania wilgoci /przyśpieszający wchłanianie/, absorbent moczu neutralizujący zapach, osłonki/falbanki zapobiegające bocznym wyciekom, Rozmiar: szerokość/długość (30cm/62cm) +/- 3cm, Chłonność co najmniej 1650 g -/wg. Normy ISO 11948-1 \*karta techniczna wyrobu/.

1. **Pielucha anatomiczna/wkładka urologiczna dla kobiet , rozmiar Extra**

(szer.21cm/długość 42cm) +/-2cm, Musi posiadać: absorbent neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyśpieszający wchłanianie/, osłonki zapobiegające wyciekom bocznym, paroprzepuszczalność pozwalającą skórze swobodnie oddychać, szeroki pasek klejowy zapewniający mocowanie do bielizny, Chłonność co najmniej 460 g -/wg. Normy ISO 11948-1 \*karta techniczna wyrobu/.

1. **Pielucha anatomiczna/wkładka urologiczna dla kobiet** , **rozmiar Plus**

rozmiar Plus (szer.21cm/długość 42cm) +/-2cm, Musi posiadać: absorbent neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyśpieszający wchłanianie/, osłonki zapobiegające wyciekom bocznym, paroprzepuszczalność pozwalającą skórze swobodnie oddychać, szeroki pasek klejowy zapewniający mocowanie do bielizny, Chłonność co najmniej 940 g -/wg. Normy ISO 11948-1 \*karta techniczna wyrobu/.

1. **Pielucha anatomiczna/wkładka urologiczna dla mężczyzn**,

rozmiar Extra/Extra Plus (szer.22cm/długość 27cm) +/-2cm, Musi posiadać: absorbent neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyśpieszający wchłanianie/, paroprzepuszczalność pozwalającą skórze swobodnie oddychać, szeroki pasek klejowy zapewniający mocowanie do bielizny, Chłonność co najmniej 680 g -/wg. Normy ISO 11948-1 \*karta techniczna wyrobu/.

1. **Podkłady higieniczne**,

rozmiar 90x60 cm, Musi posiadać: zewnętrzną warstwę z folii antypoślizgowej, miękką włókninę wierzchnią , wkład chłonny z pulpy celulozowej. Chłonność co najmniej 1800 g.-/wg Normy ISO 11948-1\* karta techniczna wyrobu/.