**Załącznik nr 9 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Celem inwestycji dla zadania pod nazwą: ”Budowa instalacji kanalizacji deszczowej z

odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych, pochodzących z budynku pałacu do

urządzenia wodnego (staw)” jest budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej tłocznej wraz przepompownią wód deszczowych. Istniejący zbiornik bezodpływowy wód deszczowych zostanie adoptowany na przepompownie wód deszczowych. Zbiornik bezodpływowy zostanie wyposażony w odpowiednią armaturę oraz pompy zatapialne.

Inwestycja ma na celu ochronę zabytku przed negatywnym wpływem wód opadowych na

elementy konstrukcyjne obiektu. Istniejący system kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym nie stanowi docelowego i kompleksowego zabezpieczenia obiektu przed wpływem wód deszczowych i roztopowych. Intensywne opady deszczu mogą powodować przelanie zbiornika bezodpływowego – a co za tym idzie – przecieki, przesączania do piwnic, prowadząc do zawilgocenia ścian i posadzek, co w konsekwencji jest przyczyną powstawania zagrzybień, pleśni i degradacji obiektu.

Przedmiotem opracowania jest budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej tłocznej

wraz z przepompownią wód deszczowych na dz. nr 26/45 w Woskowicach Małych.

Zakres obejmuje:

* Kanalizacja deszczowa tłoczna z rur Ø110 PEHD100-RC SDR17 PN10 L = 43,0 m
* Przepompownia wód deszczowych z kręgów betonowych Ø2500 mm wraz zasilaniem

(adaptacja istn. zbiornika bezodpływowego) 1 szt.

- proj. kabel zasilający 2 x YKXS 5x2,5 mm² - 2 x 19,0 mb 38,0 mb

- proj. kabel sterowniczy YKSYżo 12x1,0 mm² 19,0 mb

Umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej do stawu – kostka granitowa 9 x 11 cm

* Odtworzenia terenu do stanu istniejącego

Dodatkowo przedstawia się lokalizację i sposób montażu rozdzielnicy pompowni wód deszczowych: Rozdzielnica (szafa zasilająco-sterownicza) pompowni wód deszczowych zlokalizowana wewnątrz budynku, bezpośrednio pod rozdzielnicą windy zewnętrznej. Lokalizacja we wnęce zabudowy z płyt gk. Wnęka do montażu rozdzielnicy o wymiarach 55 cm x 85 cm x 16 cm (szer. x wys. x gł.) – załącza się dwa zdjęcia.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, technicznej, przedmiarze robót oraz pozwoleniu nr 867/N/2024 z dnia 03.09.20224 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i decyzji Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.160.169.2025 z dnia 08.09.2025 r., które stanowią załączniki do niniejszego opracowania.

**W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobligowany do współpracy z Wykonawcą realizującym trwającą obecnie na budynku pałacu inwestycję dotyczącą rewitalizacji zabytkowego budynku pałacu wraz z dobudową dźwigu osobowego – z uwagi na pokrywający się częściowo zakres obu inwestycji.**

Załączniki:

1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Przedmiar robót
4. STWIOR
5. Pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 867/N/2024
6. Decyzja Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 876/N/2025
7. Decyzja Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.160.169.2025