[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.14.400.19
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI ROBÓT OBJĘTYCH STAWKĄ VAT 23%	PRZEDMIAR PRAC OBJĘTYCH STAWKĄ VAT 23%
nb=Budowa budynku zamieszkania zbiorowego p.n. Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych w Jarosławiu wraz z towarzyszącą infrastrukturą (instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu
ab=działka nr 1574/8, Obręb nr 0004, jedn. Ewid. 180401_1 Miasto Jarosław – identyfikator działki ewidencyjnej: 180401_1/1574/8
ni=Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
ai=ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
dt=2025-11-28	1	1
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45313000-4	Instalowanie wind i ruchomych schodów
cpv=45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
cpv=45443000-4	Roboty elewacyjne
cpv=45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
cpv=39000000-2	Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
pcn=Sekocenbud III kw. 2025 + ceny rynkowe	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2025\mo9\dy5\hr15\min13}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\newtblstyruls\formshade\sectd\endnhere\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[ELEMENT 1]
na=Przygotowanie terenu pod budowę
wa=0
kn=0	0	0
id=296
nu=1
nsn=ST.01.00.00

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórki 
wa=0
kn=0	0	0
id=298
nu=1.1

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0807-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie nawierzchni na chodnikach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=324,21	324,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=324,21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	324,21	324,21			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=324,21	1	324,21					m2	

[POZYCJA]
id=14352
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0807-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie nawierzchni placu manewrowego (droga p.poż.)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=270	270		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=270
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	270	270				0

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270						

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-01	2-31	0815-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0815-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozbiórka tarasu o konstrukcji z betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=11,252	11,252		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,252
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,252	56,26*0,2			m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=11,252	1	56,26*0,2					m3	

[POZYCJA]
id=13567
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Demontaż altany drewnianej
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20	20		1
jm=m2 p.u.	952
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m2 p.u.	952
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=13579
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-01	2-31	0815-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0815-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie nawierzchni z płyt gumowych SBR
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=80	80		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=80
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	80	80				0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=3
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wywiezienie odpadów z rozbiórki na odległość do 10 km
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=65,737	65,737		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=65,737
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	25,937	#p1*0,08	chodnik		m3	0
wo=0	0,9	#p2*0,08	taras		m3	0
wo=0	14,1	(4*5*0,3)+(4*3+5*3)*0,3	altana			0
wo=0	3,2	#p13579*0,04				0
wo=0	21,6	#p14352*0,08				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=25,937	1	#p1*0,08	chodnik				m3	
wo=0,9	1	#p3*0,08	taras				m3	
wo=14,1	1	(4*5*0,3)+(4*3+5*3)*0,3	altana					
wo=3,2	1	#p5*0,04						
wo=21,6	1	#p2*0,08						
ko=				

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=300
nu=1.2
nsn=ST.01.00.00
ch5=Cecha 1

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0126-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=848,25	848,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=848,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	468	468			m2	0
wo=0	380,25	#p174			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=468	1	468					m2	
wo=380,25	1	#p19					m2	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04	2-01	0205-04		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0205-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1011,431	1011,431		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1011,431
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1089,904	83,71*13,02			m3	0
wo=0	182,487	182,487			m3	0
wo=0	-260,96	-18,64*14	nasypy		m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=1089,904	1	83,71*13,02					m3	
wo=182,487	1	182,487					m3	
wo=-260,96	1	-18,64*14	nasypy				m3	

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0217-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=543,056	543,056		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=543,056
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1372	98*14			m3	0
wo=0	182,487	182,487			m3	0
wo=0	-1011,431	-#p7			m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=1372	1	98*14					m3	
wo=182,487	1	182,487					m3	
wo=-1011,431	1	-#p8					m3	

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0230-01	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypywanie wykopów spycharkami/formowanie nasypu z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=809,145	809,145		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=809,145
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	809,145	(#p7+0,00)*80%			m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=809,145	1	(#p8+0,00)*80%					m3	

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0501-01	2-01	0501-01		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0501-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami/formowanie nasypu w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=202,286	202,286		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=202,286
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	202,286	(#p7)*20%			m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=202,286	1	(#p8)*20%					m3	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=Zagospodarowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=326
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Schody zewnętrzne wraz z pochylnią 
wa=0
kn=0	0	0
id=328
nu=2.1

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-01	2-02	0218-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0218-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3,248	3,248		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,248
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,248	0,92*3,53			m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=3,248	1	0,92*3,53					m3	

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-03	2-02	0256-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0256-03	
na=Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=56,26	56,26		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56,26
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	56,26	56,26			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=56,26	1	56,26					m2	

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-03	2-31	0308-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0308-03	
na=Nawierzchnia betonowa (płyta pochylni) o grubości 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=31,94	31,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,94
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	31,94	88,2-56,26			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=31,94	1	88,2-56,26					m2	

[POZYCJA]
id=170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-06	2	0105-06		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-06	
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - schody
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0,217	0,217		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,217
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,217	0,217	zewn		t	0

[PRZEDMIAR]
wo=0,217	1	0,217	zewn				t	

[POZYCJA]
id=171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-03	2	0105-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-03	
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - ściany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1,748	1,748		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,748
jm=t	034
pm=-1
wo=0	1,748	87,384*0,2*0,1			t	0

[PRZEDMIAR]
wo=1,748	1	87,384*0,2*0,1					t	

[POZYCJA]
id=172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-09	
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1,764	1,764		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,764
jm=t	034
pm=-1
wo=0	1,125	#p168*0,2*0,1			t	0
wo=0	0,639	#p169*0,2*0,1			t	0

[PRZEDMIAR]
wo=1,125	1	#p13*0,2*0,1					t	
wo=0,639	1	#p14*0,2*0,1					t	

[POZYCJA]
id=173
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1207-01	2-02	1207-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1207-01	
na=Balustrada pochylni, schodów zewnętrznych i muru oporowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=78,22	78,22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=78,22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	78,22	76,44+1,78			m	0

[PRZEDMIAR]
wo=78,22	1	76,44+1,78					m	

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnie 
wa=0
kn=0	0	0
id=329
nu=2.2

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 6 0502-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=380,25	380,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=380,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	380,25	380,25			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=380,25	1	380,25					m2	

[POZYCJA]
id=14354
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 6 0502-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Plac manewrowy z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=270	270		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=270
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	270	#p14352				0

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	#p2						

[POZYCJA]
id=175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 6 0502-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo- piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=21,54	21,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,54
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	21,54	21,54			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=21,54	1	21,54					m2	

[POZYCJA]
id=14362
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0401-01	AT-03	0401-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR AT-03 0401-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Korytko odwadniające  z rusztem ze stali ocynkowanej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[ELEMENT 2]
na= Zieleń
wa=0
kn=0	0	0
id=330
nu=2.3

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0505-01	2-01	0505-01		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0505-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1399,69	1399,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1399,69
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1399,69	#p177			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=1399,69	1	#p24					m2	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=177
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-21 0401-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1399,69	1399,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1399,69
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1399,69	1399,69			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=1399,69	1	1399,69					m2	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=178
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-06	2-21	0301-06		1
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-21 0301-06	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Sadzenie młodych drzew i krzewów liściastych o formach naturalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	18	18			szt.	0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					szt.	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=179
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0319-02	2-21	0319-02		1
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-21 0319-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Nasadzenie drzew starszych z bryłą korzenną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	13	13			szt.	0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					szt.	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Plac zabaw
wa=0
kn=0	0	0
id=13487
nu=2.4

[POZYCJA]
id=13490
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0125-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=161	161		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=161
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	161	14*11,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	14*11,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=13491
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-01	2-01	0307-01		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-01 0307-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) - niwelacja terenu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=48,3	48,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48,3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	48,3	#p13490*0,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=48,3	1	#p27*0,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=13494
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-11 0201-02	9-11	0201-02		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	KNR 9-11 0201-02	
na=Separacja warstw gruntu geowłókninami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=161	161		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.00.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=161
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	161	#p13490				0

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	#p27						

[POZYCJA]
id=13546
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-06	2-31	0502-06		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0502-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nawierzchnia z płyt gumowanych  SBR kolor czerwony  o wym. 50x50x5 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=161	161		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=161
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	161	#p13490				0

[PRZEDMIAR]
wo=161	1	#p27						

[POZYCJA]
id=13554
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0407-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Elastyczne obrzeże SBR jako element wykończenia elastycznych powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=37	37		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37
jm=m	040
pm=-1
wo=0	37	14*1+11,5*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	14*1+11,5*2						

[POZYCJA]
id=13572
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Demontaż, oczyszczenie i montaż w nowym miejscu 2 urządzeń do zabaw
uw=kalk. własna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.02.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[ELEMENT 1]
na=Sieci i instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=9084
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa sieci gazowej
wa=0
kn=0	0	0
id=9085
nu=3.1

[POZYCJA]
id=9086
pd=	KNNR	8 0107-3	8	0107-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 8 0107-3	
na=Demontaż rurociągu stalowego, w wykopie, Fi·150·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	35,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						

[POZYCJA]
id=9089
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0,033	0,033		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,033
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,033	33,00/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,033	1	33,00/1000						

[POZYCJA]
id=9093
pd=	KNNR	1 0113-1	1	0113-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0113-1	
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=44,55	44,55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=44,55
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	44,55	49,50*0,9	sieC487 gazowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=44,55	1	49,50*0,9	sieć gazowa					

[POZYCJA]
id=9096
pd=	KNR	2-01 0125-3	2-01	0125-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0125-3	
na=Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4,95	4,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,95
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,95	44,550/0,9*0,1	sieC487 gazowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=4,95	1	44,550/0,9*0,1	sieć gazowa					

[POZYCJA]
id=9098
pd=	KNR	2-01 0205-2	2-01	0205-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0205-2	
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=10,04	10,04		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,04
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	10,04	10,04	sieC487 gazowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=10,04	1	10,04	sieć gazowa					

[POZYCJA]
id=9102
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t, odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10,04	10,04		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,04
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	10,04	10,040	sieC487 gazowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=10,04	1	10,040	sieć gazowa					

[POZYCJA]
id=9104
pd=	KNNR	1 0210-3	1	0210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-3	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=36,099	36,099		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36,099
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	45,135	50,15*0,9	sieC487 gazowa			0
wo=0	-30,168	-33,52*0,9	minus rozbiC3B3rki			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	-9,036	-10,04*0,9	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=45,135	1	50,15*0,9	sieć gazowa					
wo=-30,168	1	-33,52*0,9	minus rozbiórki		-1	0		
wo=-9,036	1	-10,04*0,9	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=9107
pd=	KNNR	1 0307-4	1	0307-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-4	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4,011	4,011		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,011
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,011	36,099/0,9*0,1	sieC487 gazowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=4,011	1	36,099/0,9*0,1	sieć gazowa					

[POZYCJA]
id=9109
pd=	KNNR	1 0313-4	1	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-4	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - analogia szalunki typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=90,31	90,31		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,31
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,31	90,31	sieC487 gazowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=90,31	1	90,31	sieć gazowa					

[POZYCJA]
id=9116
pd=	KNNR	4 1411-1	4	1411-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-1	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2,65	2,65		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,65
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,65	2,65	sieC487 gazowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,65	1	2,65	sieć gazowa					

[POZYCJA]
id=9121
pd=	KNRW	2-19 0301-13	2-19	0301-13		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-19 0301-13	
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych rury proste, Dn·180 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=33	33		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33
jm=m	040
pm=-1
wo=0	33	33,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33,00						

[POZYCJA]
id=9129
pd=	KNRW	2-19 0303-13	2-19	0303-13		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-19 0303-13	
na=Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·180 mm, kolano 90 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3	3		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9136
pd=	KNRW	2-19 0303-13	2-19	0303-13		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-19 0303-13	
na=Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·180 mm, kolana 60 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1	1		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9143
pd=	KNRW	2-19 0303-13	2-19	0303-13		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-19 0303-13	
na=Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·180 mm, kolana 30 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1	1		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9150
pd=	KNRW	2-19 0306-11	2-19	0306-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-19 0306-11	
na=Rury ochronne (osłonowe), Fi·225 mm, PE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	9,00+3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	9,00+3,00						

[POZYCJA]
id=9156
pd=	KNRW	2-19 0306-8	2-19	0306-8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-19 0306-8	
na=Rury ochronne (osłonowe), Fi·160 mm, PE typ DVK do kabli
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	3,00*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3,00*2						

[POZYCJA]
id=9162
pd=	KNR	2-28 0305-1	2-28	0305-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0305-1	
na=Przejście PE/stal DN 180/150
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9167
pd=	KNR	2-19 0219-1	2-19	0219-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 0219-1	
na=Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=33	33		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33
jm=m	040
pm=-1
wo=0	33	33,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9171
pd=	KNR	2-28 0501-9	2-28	0501-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0501-9	
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm ponad wierzch rury
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=6,55	6,55		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,55
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,55	6,55				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,55	1	6,55						

[POZYCJA]
id=9175
pd=	KNR	2-19 0211-2	2-19	0211-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 0211-2	
na=Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 150-300·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=0,033	0,033		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,033
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,033	33,00/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,033	1	33,00/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9190
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=36,099	36,099		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36,099
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	36,099	40,11*0,9	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=36,099	1	40,11*0,9	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=9193
pd=	KNNR	1 0318-4	1	0318-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-4	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4,011	4,011		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,011
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,011	36,099/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,011	1	36,099/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9195
pd=	KNNR	1 0218-2	1	0218-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0218-2	
na=Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=44,55	44,55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=44,55
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	44,55	44,550				0

[PRZEDMIAR]
wo=44,55	1	44,550						

[POZYCJA]
id=9200
pd=	KNNR	1 0501-1	1	0501-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0501-1	
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4,95	4,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,95
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,95	4,950				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,95	1	4,950						

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
wa=0
kn=0	0	0
id=9202
nu=3.2

[POZYCJA]
id=9203
pd=	KNNR	6 0805-2	6	0805-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0805-2	
na=Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=69,4	69,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=69,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	69,4	69,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=69,4	1	69,40						

[POZYCJA]
id=9205
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=0,099	0,099		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,099
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,099	99,20/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,099	1	99,20/1000						

[POZYCJA]
id=9209
pd=	KNNR	1 0113-1	1	0113-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0113-1	
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=106,2	106,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=106,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	106,2	118,00*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=106,2	1	118,00*0,9						

[POZYCJA]
id=9212
pd=	KNR	2-01 0125-3	2-01	0125-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0125-3	
na=Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=11,8	11,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,8	106,200/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,8	1	106,200/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9214
pd=	KNR	2-01 0205-2	2-01	0205-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0205-2	
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=68,68	68,68		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=68,68
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	68,68	68,68				0

[PRZEDMIAR]
wo=68,68	1	68,68						

[POZYCJA]
id=9218
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t, odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=68,68	68,68		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=68,68
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	68,68	68,680				0

[PRZEDMIAR]
wo=68,68	1	68,680						

[POZYCJA]
id=9220
pd=	KNNR	1 0210-3	1	0210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-3	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=160,326	160,326		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=160,326
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	237,357	263,73*0,9				0
wo=0	-15,219	-16,91*0,9	minus rozbiC3B3rki			0
wo=0	-61,812	-68,68*0,9	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=237,357	1	263,73*0,9						
wo=-15,219	1	-16,91*0,9	minus rozbiórki					
wo=-61,812	1	-68,68*0,9	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=9223
pd=	KNNR	1 0307-4	1	0307-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-4	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=17,814	17,814		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,814
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	17,814	160,326/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,814	1	160,326/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9225
pd=	KNNR	1 0313-4	1	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-4	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - analogia - szalunki płytowe typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=351,63	351,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=351,63
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	351,63	351,63				0

[PRZEDMIAR]
wo=351,63	1	351,63						

[POZYCJA]
id=9231
pd=	KNNR	4 1411-2	4	1411-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-2	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=22,33	22,33		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,33
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	22,33	22,33				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,33	1	22,33						

[POZYCJA]
id=9236
pd=	KNR	2-20 0216-5	2-20	0216-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0216-5	
na=Rurociągi z rur preizolowanych, Fi·139,7/225·mm, ścianki 3,6·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=175,2	175,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	175,2	87,60+87,60				0

[PRZEDMIAR]
wo=175,2	1	87,60+87,60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9253
pd=	KNR	2-20 0215-9	2-20	0215-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0215-9	
na=Rurociągi z rur preizolowanych, Fi·60,3/125·mm, ścianki 2,9·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=23,2	23,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23,2	11,60+11,60				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,2	1	11,60+11,60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9267
pd=	KNNR	4 1009-5	4	1009-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1009-5	
na=Montaż rurociągów z rur preizolowanych fi 63/125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=87,6	87,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=87,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	87,6	87,60				0

[PRZEDMIAR]
wo=87,6	1	87,60						

[POZYCJA]
id=9273
pd=	KNNR	4 1010-5	4	1010-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-5	
na=Łączenie rurociągów z rur preizolowanych fi 63/125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=14,6	14,6		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,6
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	14,6	87,600/6				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,6	1	87,600/6						

[POZYCJA]
id=9277
pd=	KNNR	4 1009-3	4	1009-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1009-3	
na=Montaż rurociągów z rur preizolowanych fi 40/90 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=99,2	99,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=99,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	99,2	99,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=99,2	1	99,20						

[POZYCJA]
id=9284
pd=	KNNR	4 1010-3	4	1010-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-3	
na=Łączenie rurociągów z rur preizolowanych fi 40/90 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=16,533	16,533		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,533
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	16,533	99,200/6				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,533	1	99,200/6						

[POZYCJA]
id=9288
pd=	KNNR	4 1009-2	4	1009-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1009-2	
na=Montaż rurociągów z rur preizolowanych fi 25/75 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=11,6	11,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11,6	11,60				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,6	1	11,60						

[POZYCJA]
id=9294
pd=	KNNR	4 1010-2	4	1010-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-2	
na=Łączenie rurociągów z rur preizolowanych fi 25/75 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1,933	1,933		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,933
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	1,933	11,600/6				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,933	1	11,600/6						

[POZYCJA]
id=9298
pd=	KNR	2-20 0219-5	2-20	0219-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0219-5	
na=Kolana łukowe systemu rur preizolowanych, Fi·139,7/225·mm, ścianki 3,6·mm, 90 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9313
pd=	KNR	2-20 0219-5	2-20	0219-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0219-5	
na=Kolana łukowe systemu rur preizolowanych, Fi·139,7/225·mm, ścianki 3,6·mm, 35 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9328
pd=	KNR	2-20 0224-6	2-20	0224-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0224-6	
na=Trójnik preizolowany prostopadły fi 139,7/225x60,3/125x139,7/225 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9340
pd=	KNR	2-20 0224-5	2-20	0224-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0224-5	
na=Trójnik preizolowany prostopadły fi 139,7/225x48,3/110x139,7/225 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9352
pd=	KNNR	4 1010-5	4	1010-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-5	
na=Kolana preizolowane fi 63/125 mm, 90 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=5	5		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=9359
pd=	KNNR	4 1010-5	4	1010-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-5	
na=Kolana preizolowane fi 63/125 mm, 35 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9366
pd=	KNNR	4 1010-3	4	1010-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-3	
na=Kolana preizolowane fi 40/90 mm, 90 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=5	5		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=9373
pd=	KNNR	4 1010-3	4	1010-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-3	
na=Kolana preizolowane fi 40/90 mm, 35 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1	1		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9380
pd=	KNNR	4 1010-5	4	1010-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-5	
na=Trójnik preizolowany fi 63/125x40/90x63/125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2	2		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9387
pd=	KNNR	4 1010-3	4	1010-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-3	
na=Trójnik preizolowany fi 40/90x25/75x40/90 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2	2		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9394
pd=	KNR	2-20 0228-2	2-20	0228-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0228-2	
na=Maty kompensacyjne 1000x500x40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=72	72		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=72
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	72	18*3+2*2+14				0

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	18*3+2*2+14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9398
pd=	KNR	2-19 0219-1	2-19	0219-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 0219-1	
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=396,8	396,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=396,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	396,8	175,200+23,200+87,600+99,200+11,600				0

[PRZEDMIAR]
wo=396,8	1	175,200+23,200+87,600+99,200+11,600						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9402
pd=	KNR	2-28 0501-9	2-28	0501-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0501-9	
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 15 cm ponad wierzch rury
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=36,98	36,98		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36,98
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	36,98	36,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=36,98	1	36,98						

[POZYCJA]
id=9406
pd=	KNR	2-20 0207-2	2-20	0207-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0207-2	
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn·200-600·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=175,2	175,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	175,2	175,200				0

[PRZEDMIAR]
wo=175,2	1	175,200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9412
pd=	KNR	2-20 0207-1	2-20	0207-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0207-1	
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn·do 150·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=221,6	221,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=221,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	221,6	23,200+87,600+99,200+11,600				0

[PRZEDMIAR]
wo=221,6	1	23,200+87,600+99,200+11,600						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9418
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=175,545	175,545		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175,545
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	175,545	195,05*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=175,545	1	195,05*0,9						

[POZYCJA]
id=9421
pd=	KNNR	1 0318-4	1	0318-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-4	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=19,505	19,505		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,505
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	19,505	175,545/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,505	1	175,545/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9423
pd=	KNNR	1 0218-2	1	0218-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0218-2	
na=Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=106,2	106,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=106,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	106,2	106,200				0

[PRZEDMIAR]
wo=106,2	1	106,200						

[POZYCJA]
id=9428
pd=	KNNR	1 0501-1	1	0501-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0501-1	
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=11,8	11,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,8	11,800				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,8	1	11,800						

[POZYCJA]
id=9430
pd=	KNNR	1 0202-8	1	0202-8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0202-8	
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=3,2	3,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,2	3,20	poszerzenie wykopu			0

[PRZEDMIAR]
wo=3,2	1	3,20	poszerzenie wykopu					

[POZYCJA]
id=9434
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=3,2	3,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,2	3,200				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,2	1	3,200						

[POZYCJA]
id=9436
pd=	KNNR	1 0210-5	1	0210-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-5	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=4,87	4,87		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,87
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,87	8,07-3,200				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,87	1	8,07-3,200						

[POZYCJA]
id=9439
pd=	KNNR	4 1410-3	4	1410-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1410-3	
na=Podłoża betonowe, grubość 15·cm, beton C20/25
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=0,513	0,513		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,513
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,513	1,85*1,85*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,513	1	1,85*1,85*0,15						

[POZYCJA]
id=9445
pd=	SEK	2-01 0101-1	2-01	0101-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	SEK 2-01 0101-1	
na=Fundamenty z bloczków betonowych, bloczki o wymiarach 38x25x14·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=0,187	0,187		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,187
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,187	0,24*1,08*0,36*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,187	1	0,24*1,08*0,36*2						

[POZYCJA]
id=9450
pd=	KNNR	4 1413-5	4	1413-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-5	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9463
pd=	KNNR	4 1413-6	4	1413-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-6	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=-2,38	-2,38		1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=-2,38
jm=0.5 m	041
pm=-1
wo=0	-2,38	((1,81-1,000*3)/0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=-2,38	1	((1,81-1,000*3)/0,5)						

[POZYCJA]
id=9472
pd=	KNNR	4 2017-7	4	2017-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 2017-7	
na=Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości 15-20·cm, rurociąg Fi·225·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	2*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[POZYCJA]
id=9479
pd=	KNNR	4 2017-6	4	2017-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 2017-6	
na=Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości 15-20·cm, rurociąg Fi·125·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9486
pd=	KNNR	4 2017-6	4	2017-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 2017-6	
na=Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości 15-20·cm, rurociąg Fi·90·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9493
pd=	KNNR	4 2208-7	4	2208-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 2208-7	
na=Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych, dla ciśnień 1.6·MPa, Dn 125·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9502
pd=	KNNR	4 2208-4	4	2208-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 2208-4	
na=Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych, dla ciśnień 1.6·MPa, Dn 50·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9509
pd=	KNNR	4 0227-4	4	0227-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0227-4	
na=Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu lekkiego B125
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9513
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=4,87	4,87		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,87
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,87	4,870				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,87	1	4,870						

[POZYCJA]
id=9516
pd=	KNNR	6 0307-6	6	0307-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0307-6	
na=Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty ażurowe, grubość 15·cm, spoiny wypełniane piaskiem - płyty z odzysku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=69,4	69,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=69,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	69,4	69,400				0

[PRZEDMIAR]
wo=69,4	1	69,400						

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=9521
nu=3.3

[POZYCJA]
id=9522
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=0,089	0,089		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,089
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,089	89,00/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,089	1	89,00/1000						

[POZYCJA]
id=9526
pd=	KNNR	1 0113-1	1	0113-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0113-1	
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=64,8	64,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=64,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	64,8	81,00*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=64,8	1	81,00*0,8						

[POZYCJA]
id=9529
pd=	KNR	2-01 0125-3	2-01	0125-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0125-3	
na=Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=16,2	16,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16,2	64,800/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,2	1	64,800/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=9531
pd=	KNR	2-01 0205-2	2-01	0205-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0205-2	
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=83,88	83,88		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,88
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	83,88	83,88				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,88	1	83,88						

[POZYCJA]
id=9535
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t- odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=83,88	83,88		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,88
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	83,88	83,880				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,88	1	83,880						

[POZYCJA]
id=9537
pd=	KNNR	1 0210-3	1	0210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-3	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=57,096	57,096		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,096
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	121,976	152,47*0,8				0
wo=0	-9,032	-11,29*0,8	minus rozbiC3B3rki			0
wo=0	-55,848	-69,81*0,8	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=121,976	1	152,47*0,8						
wo=-9,032	1	-11,29*0,8	minus rozbiórki					
wo=-55,848	1	-69,81*0,8	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=9540
pd=	KNNR	1 0210-5	1	0210-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-5	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość powyżej 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=36,918	36,918		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36,918
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	51,876	57,64*0,9				0
wo=0	-2,295	-2,55*0,9	minus rozbiC3B3rki			0
wo=0	-12,663	-14,07*0,9	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=51,876	1	57,64*0,9						
wo=-2,295	1	-2,55*0,9	minus rozbiórki					
wo=-12,663	1	-14,07*0,9	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=9543
pd=	KNNR	1 0307-4	1	0307-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-4	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=14,274	14,274		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,274
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	14,274	57,096/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,274	1	57,096/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=9545
pd=	KNNR	1 0307-6	1	0307-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-6	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=4,102	4,102		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,102
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,102	36,918/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,102	1	36,918/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9547
pd=	KNNR	1 0313-4	1	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-4	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - analogia - szalunki płytowe typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=281,46	281,46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=281,46
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	281,46	281,46				0

[PRZEDMIAR]
wo=281,46	1	281,46						

[POZYCJA]
id=9553
pd=	KNNR	1 0313-2	1	0313-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-2	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6·m - analogia - szalunki płytowe typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=113,58	113,58		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=113,58
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	113,58	113,58				0

[PRZEDMIAR]
wo=113,58	1	113,58						

[POZYCJA]
id=9559
pd=	KNNR	4 1411-3	4	1411-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-3	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=19,15	19,15		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,15
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	19,15	19,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,15	1	19,15						

[POZYCJA]
id=9564
pd=	KNNR	4 1308-6	4	1308-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1308-6	
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·400·mm, lite SN8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=63	63		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=63
jm=m	040
pm=-1
wo=0	63	63,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63,00						

[POZYCJA]
id=9570
pd=	KNNR	4 1308-5	4	1308-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1308-5	
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm, lite SN8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26
jm=m	040
pm=-1
wo=0	26	26,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,00						

[POZYCJA]
id=9575
pd=	KNR	2-28 0501-9	2-28	0501-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0501-9	
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 30 cm ponad wierzch rury
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=54,81	54,81		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54,81
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	54,81	54,81				0

[PRZEDMIAR]
wo=54,81	1	54,81						

[POZYCJA]
id=9579
pd=	KNNR	5 0113-2	5	0113-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0113-2	
na=Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80·mm, osłona rurowa fi 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[POZYCJA]
id=9583
pd=	KNRW	2-19 0306-12	2-19	0306-12		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-19 0306-12	
na=Rury ochronne (osłonowe), Fi·500 mm, PE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[POZYCJA]
id=9589
pd=	KNR	2-18 0804-5	2-18	0804-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 0804-5	
na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=63	63		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=63
jm=m	040
pm=-1
wo=0	63	63,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63,000						

[POZYCJA]
id=9598
pd=	KNR	2-18 0804-4	2-18	0804-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 0804-4	
na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26
jm=m	040
pm=-1
wo=0	26	26,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26,000						

[POZYCJA]
id=9607
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=66,128	66,128		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=66,128
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	66,128	82,66*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=66,128	1	82,66*0,8						

[POZYCJA]
id=9610
pd=	KNNR	1 0214-5	1	0214-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-5	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV, powyżej 3 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=34,856	34,856		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,856
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	34,856	43,57*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,856	1	43,57*0,8						

[POZYCJA]
id=9614
pd=	KNNR	1 0318-4	1	0318-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-4	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=16,532	16,532		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,532
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	16,532	66,128/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,532	1	66,128/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=9616
pd=	KNNR	1 0218-2	1	0218-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0218-2	
na=Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=64,8	64,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=64,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	64,8	64,800				0

[PRZEDMIAR]
wo=64,8	1	64,800						

[POZYCJA]
id=9621
pd=	KNNR	1 0501-1	1	0501-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0501-1	
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=16,2	16,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16,2	16,200				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,2	1	16,200						

[POZYCJA]
id=9623
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Inwentaryzacja powykonawcza
uw=  1310
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=0,089	0,089		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,089
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,089	(63,000+26,000)/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,089	1	(63,000+26,000)/1000						

[POZYCJA]
id=9625
pd=	KNNR	1 0202-8	1	0202-8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0202-8	
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=22,77	22,77		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,77
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	22,77	22,77	poszerzenie wykopu			0

[PRZEDMIAR]
wo=22,77	1	22,77	poszerzenie wykopu					

[POZYCJA]
id=9629
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t- odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=22,77	22,77		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,77
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	22,77	22,770				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,77	1	22,770						

[POZYCJA]
id=9631
pd=	KNNR	1 0210-5	1	0210-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-5	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=38,54	38,54		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38,54
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	38,54	61,31-22,770				0

[PRZEDMIAR]
wo=38,54	1	61,31-22,770						

[POZYCJA]
id=9634
pd=	KNNR	4 1411-3	4	1411-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-3	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=5	5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5	5,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[POZYCJA]
id=9639
pd=	KNNR	4 1413-5	4	1413-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-5	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, kineta na rurę fi 500 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9652
pd=	KNNR	4 1413-6	4	1413-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-6	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=-2,18	-2,18		1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=-2,18
jm=0.5 m	041
pm=-1
wo=0	-2,18	((1,91-1,000*3)/0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=-2,18	1	((1,91-1,000*3)/0,5)						

[POZYCJA]
id=9661
pd=	KNNR	4 1413-3	4	1413-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-3	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, kineta na rurę fi 400 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9674
pd=	KNNR	4 1413-3	4	1413-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-3	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, kineta na rurę fi 315 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9687
pd=	KNNR	4 1413-4	4	1413-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-4	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=-5,62	-5,62		1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=-5,62
jm=0.5 m	041
pm=-1
wo=0	-5,62	((2,77-2,000*3)/0,5)+((9,42-3,000*3)/0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=-5,62	1	((2,77-2,000*3)/0,5)+((9,42-3,000*3)/0,5)						

[POZYCJA]
id=9697
pd=	KNNR	4 1413-1	4	1413-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-1	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, kineta na rurę fi 400 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=9710
pd=	KNNR	4 1413-2	4	1413-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-2	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=-9,68	-9,68		1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=-9,68
jm=0.5 m	041
pm=-1
wo=0	-9,68	((7,16-4,000*3)/0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=-9,68	1	((7,16-4,000*3)/0,5)						

[POZYCJA]
id=9720
pd=	KNNR	4 0227-4	4	0227-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0227-4	
na=Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu lekkiego B125
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=9724
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=38,54	38,54		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38,54
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	38,54	38,540				0

[PRZEDMIAR]
wo=38,54	1	38,540						

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=9727
nu=3.4

[POZYCJA]
id=9728
pd=	KNNR	6 0802-6	6	0802-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0802-6	
na=Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15·cm, mechanicznie - analogia grubość 20 cm, szer. 1,50 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=29,25	29,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=1,33		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	29,25	29,25				0

[PRZEDMIAR]
wo=29,25	1	29,25						

[POZYCJA]
id=9731
pd=	KNR	4-01 0108-9	4-01	0108-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-9	
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=5,85	5,85		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,85
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0	0*0,2	nawierzchnie tC582uczniowe grub. 20 cm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0	0*0,08	nawierzchnie asfaltowe grub. 8 cm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0	0*0,25	podbudowy z kruszywa grub. 25 cm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	0	0*0,21	nawierzchnie z kostki i betonu wraz z podbudowC485 grub. 21 cm			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	5,85	29,250*0,20	nawierzchnie betonowe grub. 20 cm			0

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0*0,2	nawierzchnie tłuczniowe grub. 20 cm		-1	0		
wo=0	1	0*0,08	nawierzchnie asfaltowe grub. 8 cm		-1	0		
wo=0	1	0*0,25	podbudowy z kruszywa grub. 25 cm		-1	0		
wo=0	1	0*0,21	nawierzchnie z kostki i betonu wraz z podbudową grub. 21 cm		-1	0		
wo=5,85	1	29,250*0,20	nawierzchnie betonowe grub. 20 cm					

[POZYCJA]
id=9734
pd=	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-10	
na=Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km - odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=5,85	5,85		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,85
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,85	5,850				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,85	1	5,850						

[POZYCJA]
id=9736
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=0,045	0,045		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,045
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,045	45,00/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,045	1	45,00/1000						

[POZYCJA]
id=9740
pd=	KNNR	1 0113-1	1	0113-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0113-1	
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=34,425	34,425		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,425
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,425	38,25*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,425	1	38,25*0,9						

[POZYCJA]
id=9743
pd=	KNR	2-01 0125-3	2-01	0125-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0125-3	
na=Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=3,825	3,825		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,825
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,825	34,425/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,825	1	34,425/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9745
pd=	KNR	2-01 0205-2	2-01	0205-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0205-2	
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=28,35	28,35		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,35
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	28,35	28,35				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,35	1	28,35						

[POZYCJA]
id=9749
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t- odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=28,35	28,35		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,35
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	28,35	28,350				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,35	1	28,350						

[POZYCJA]
id=9751
pd=	KNNR	1 0210-3	1	0210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-3	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=16,176	16,176		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,176
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	22,816	28,52*0,8				0
wo=0	-1,6	-2,00*0,8	minus rozbiC3B3rki			0
wo=0	-5,04	-6,30*0,8	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=22,816	1	28,52*0,8						
wo=-1,6	1	-2,00*0,8	minus rozbiórki					
wo=-5,04	1	-6,30*0,8	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=9754
pd=	KNNR	1 0210-5	1	0210-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-5	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość powyżej 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=75,06	75,06		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75,06
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	100,062	111,18*0,9				0
wo=0	-5,157	-5,73*0,9	minus rozbiC3B3rki			0
wo=0	-19,845	-22,05*0,9	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=100,062	1	111,18*0,9						
wo=-5,157	1	-5,73*0,9	minus rozbiórki					
wo=-19,845	1	-22,05*0,9	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=9757
pd=	KNNR	1 0307-4	1	0307-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-4	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=4,044	4,044		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,044
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,044	16,176/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,044	1	16,176/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=9759
pd=	KNNR	1 0307-6	1	0307-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-6	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=8,34	8,34		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,34
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,34	75,060/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,34	1	75,060/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9761
pd=	KNNR	1 0313-4	1	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-4	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - analogia - szalunki płytowe typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=53	53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=53
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	53	53,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53,00						

[POZYCJA]
id=9767
pd=	KNNR	1 0313-2	1	0313-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-2	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6·m - analogia - szalunki płytowe typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=247,08	247,08		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=247,08
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	247,08	247,08				0

[PRZEDMIAR]
wo=247,08	1	247,08						

[POZYCJA]
id=9773
pd=	KNNR	4 1411-3	4	1411-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-3	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=8,1	8,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,1	8,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,1	1	8,10						

[POZYCJA]
id=9778
pd=	KNNR	4 1308-3	4	1308-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1308-3	
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm, lite SN8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45
jm=m	040
pm=-1
wo=0	45	45,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,00						

[POZYCJA]
id=9783
pd=	KNR	2-28 0501-9	2-28	0501-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0501-9	
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 30 cm ponad wierzch rury
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=18,84	18,84		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,84
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	18,84	18,84				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,84	1	18,84						

[POZYCJA]
id=9787
pd=	KNNR	4 1321-3	4	1321-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1321-3	
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·200·mm, kolano 90 st. - kaskada
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9792
pd=	KNNR	4 1322-3	4	1322-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1322-3	
na=Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk, Fi·200·mm, trójnik 90 st. - kaskada
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000						

[POZYCJA]
id=9797
pd=	KNNR	4 1308-3	4	1308-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1308-3	
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm - kaskada
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=0,66	0,66		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,66
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,66	0,66				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,66	1	0,66						

[POZYCJA]
id=9802
pd=	KNRW	2-18 0512-2	2-18	0512-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-18 0512-2	
na=Wykonanie otuliny betonowej kanałów, otulina kaskady fi 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=0,238	0,238		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,238
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,238	0,6*0,6*0,660				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,238	1	0,6*0,6*0,660						

[POZYCJA]
id=9811
pd=	KNNR	5 0113-2	5	0113-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0113-2	
na=Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80·mm, osłona rurowa fi 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	3,00*5				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	3,00*5						

[POZYCJA]
id=9815
pd=	KNRW	2-18 0903-1	2-18	0903-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-18 0903-1	
na=Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0·m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	2+2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[POZYCJA]
id=9822
pd=	KNRW	2-18 0903-6	2-18	0903-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-18 0903-6	
na=Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż: rozpiętość 4,0·m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,000						

[POZYCJA]
id=9825
pd=	KNRW	2-19 0306-12	2-19	0306-12		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-19 0306-12	
na=Rury ochronne (osłonowe), Fi·315 mm, PE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[POZYCJA]
id=9831
pd=	KNR	2-18 0804-2	2-18	0804-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 0804-2	
na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45
jm=m	040
pm=-1
wo=0	45	45,000+0	kanaC582y sanitarne fi 200 mm			0
wo=0	28	28,000	plus rury przewiertowe PE fi 200 mm			0
stn=-1	0	0	88

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45,000+0	kanały sanitarne fi 200 mm					
wo=28	1	28,000	plus rury przewiertowe PE fi 200 mm		-1	0		

[POZYCJA]
id=9839
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=14,04	14,04		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,04
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	14,04	17,55*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,04	1	17,55*0,8						

[POZYCJA]
id=9842
pd=	KNNR	1 0214-5	1	0214-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-5	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV, powyżej 3 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=80,217	80,217		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=80,217
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	80,217	89,13*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=80,217	1	89,13*0,9						

[POZYCJA]
id=9846
pd=	KNNR	1 0318-4	1	0318-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-4	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=3,51	3,51		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,51
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,51	14,040/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,51	1	14,040/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=9848
pd=	KNNR	1 0318-6	1	0318-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-6	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 6,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=8,913	8,913		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,913
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,913	80,217/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,913	1	80,217/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9850
pd=	KNR	2-01 0233-5	2-01	0233-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0233-5	
na=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74·kW (100·KM), grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=34,425	34,425		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,425
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,425	34,425				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,425	1	34,425						

[POZYCJA]
id=9854
pd=	KNNR	1 0501-1	1	0501-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0501-1	
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=3,825	3,825		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,825
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,825	3,825				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,825	1	3,825						

[POZYCJA]
id=9856
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Inwentaryzacja powykonawcza
uw=  1310
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=0,045	0,045		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,045
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,045	(45,000)/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,045	1	(45,000)/1000						

[POZYCJA]
id=9858
pd=	KNNR	1 0202-8	1	0202-8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0202-8	
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=17,17	17,17		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,17
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	17,17	17,17	poszerzenie wykopu			0

[PRZEDMIAR]
wo=17,17	1	17,17	poszerzenie wykopu					

[POZYCJA]
id=9862
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t- odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=17,17	17,17		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,17
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	17,17	17,170				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,17	1	17,170						

[POZYCJA]
id=9864
pd=	KNNR	1 0210-5	1	0210-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-5	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=16,03	16,03		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,03
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	16,03	33,20-17,170				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,03	1	33,20-17,170						

[POZYCJA]
id=9867
pd=	KNNR	4 1411-2	4	1411-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-2	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=1,95	1,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,95
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,95	1,95				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,95	1	1,95						

[POZYCJA]
id=9872
pd=	KNNR	4 1413-3	4	1413-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-3	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, kineta na rurę fi 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=9885
pd=	KNNR	4 1413-4	4	1413-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-4	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2,92	2,92		1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,92
jm=0.5 m	041
pm=-1
wo=0	2,92	((4,46-1,000*3)/0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,92	1	((4,46-1,000*3)/0,5)						

[POZYCJA]
id=9895
pd=	KNNR	4 1413-1	4	1413-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-1	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, kineta na rurę fi 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=9908
pd=	KNNR	4 1413-2	4	1413-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-2	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=-3,48	-3,48		1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=-3,48
jm=0.5 m	041
pm=-1
wo=0	-3,48	((7,26-3,000*3)/0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=-3,48	1	((7,26-3,000*3)/0,5)						

[POZYCJA]
id=9918
pd=	KNNR	4 0227-4	4	0227-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0227-4	
na=Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu lekkiego B125
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9922
pd=	KNNR	4 0227-5	4	0227-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0227-5	
na=Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu ciężkiego D400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9926
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=16,03	16,03		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,03
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	16,03	16,030				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,03	1	16,030						

[POZYCJA]
id=9929
pd=	KNR	2-31 0308-1	2-31	0308-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0308-1	
na=Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12·cm, szer. 1,5 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=29,25	29,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	29,25	29,250				0

[PRZEDMIAR]
wo=29,25	1	29,250						

[POZYCJA]
id=9942
pd=	KNR	2-31 0308-3	2-31	0308-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0308-3	
na=Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5·cm, szer. 1,5 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=29,25	29,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	29,25	29,250				0

[PRZEDMIAR]
wo=29,25	1	29,250						

[POZYCJA]
id=9956
pd=	KNR	2-31 0308-4	2-31	0308-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0308-4	
na=Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm, szer. 1,5 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=29,25	29,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	29,25	29,250				0

[PRZEDMIAR]
wo=29,25	1	29,250						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącz sieci ciepłowniczej
wa=0
kn=0	0	0
id=9964
nu=3.5

[POZYCJA]
id=9965
pd=	KNR	5-10 0315-7	5-10	0315-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-7	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 30·cm, rura fi 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9972
pd=	KNR	5-10 0315-7	5-10	0315-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-7	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 30·cm, rura fi 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9979
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=0,051	0,051		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,051
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,051	50,80/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,051	1	50,80/1000						

[POZYCJA]
id=9983
pd=	KNNR	1 0113-1	1	0113-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0113-1	
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=22,86	22,86		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,86
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	22,86	25,40*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,86	1	25,40*0,9						

[POZYCJA]
id=9986
pd=	KNR	2-01 0125-3	2-01	0125-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0125-3	
na=Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=2,54	2,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,54
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,54	22,860/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,54	1	22,860/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9988
pd=	KNR	2-01 0205-2	2-01	0205-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0205-2	
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=7,61	7,61		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,61
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,61	7,61				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,61	1	7,61						

[POZYCJA]
id=9992
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t, odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=7,61	7,61		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,61
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,61	7,610				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,61	1	7,610						

[POZYCJA]
id=9994
pd=	KNNR	1 0210-3	1	0210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-3	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=9,729	9,729		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,729
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	18,297	20,33*0,9				0
wo=0	-1,719	-1,91*0,9	minus rozbiC3B3rki			0
wo=0	-6,849	-7,61*0,9	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=18,297	1	20,33*0,9						
wo=-1,719	1	-1,91*0,9	minus rozbiórki					
wo=-6,849	1	-7,61*0,9	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=9997
pd=	KNNR	1 0307-4	1	0307-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-4	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=1,081	1,081		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,081
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,081	9,729/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,081	1	9,729/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=9999
pd=	KNNR	1 0313-4	1	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-4	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - analogia - szalunki płytowe typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=27,12	27,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	27,12	27,12				0

[PRZEDMIAR]
wo=27,12	1	27,12						

[POZYCJA]
id=10005
pd=	KNNR	4 1411-2	4	1411-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-2	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=2,87	2,87		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,87
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,87	2,87				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,87	1	2,87						

[POZYCJA]
id=10010
pd=	KNR	2-20 0215-7	2-20	0215-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0215-7	
na=Rurociągi z rur preizolowanych, Fi·48,3/110·mm, ścianki 2,6·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=25,4	25,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	25,4	12,70*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,4	1	12,70*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10024
pd=	KNNR	4 1009-3	4	1009-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1009-3	
na=Montaż rurociągów z rur preizolowanych fi 40/90 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=12,7	12,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12,7	12,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,7	1	12,70						

[POZYCJA]
id=10031
pd=	KNNR	4 1010-3	4	1010-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-3	
na=Łączenie rurociągów z rur preizolowanych fi 40/90 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=2,117	2,117		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,117
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	2,117	12,700/6				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,117	1	12,700/6						

[POZYCJA]
id=10035
pd=	KNNR	4 1009-2	4	1009-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1009-2	
na=Montaż rurociągów z rur preizolowanych fi 25/75 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=12,7	12,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12,7	12,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,7	1	12,70						

[POZYCJA]
id=10041
pd=	KNNR	4 1010-2	4	1010-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-2	
na=Łączenie rurociągów z rur preizolowanych fi 25/75 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=2,117	2,117		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,117
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	2,117	12,700/6				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,117	1	12,700/6						

[POZYCJA]
id=10045
pd=	KNR	2-20 0218-7	2-20	0218-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0218-7	
na=Kolana łukowe systemu rur preizolowanych, dla rur Fi·48,3/110·mm, ścianki 2,6·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	2*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10058
pd=	KNNR	4 1010-3	4	1010-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-3	
na=Kolana preizolowane fi 40/90 mm, 90 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=2	2		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10065
pd=	KNNR	4 1010-2	4	1010-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-2	
na=Kolana preizolowane fi 25/75 mm, 90 st
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=2	2		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10072
pd=	KNR	2-19 0219-1	2-19	0219-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 0219-1	
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=50,8	50,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50,8	25,400+12,700+12,700				0

[PRZEDMIAR]
wo=50,8	1	25,400+12,700+12,700						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10076
pd=	KNR	2-28 0501-9	2-28	0501-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0501-9	
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 15 cm ponad wierzch rury
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=4,31	4,31		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,31
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,31	4,31				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,31	1	4,31						

[POZYCJA]
id=10080
pd=	KNR	2-20 0207-1	2-20	0207-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-20 0207-1	
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn·do 150·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=50,8	50,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50,8	25,400+12,700+12,700				0

[PRZEDMIAR]
wo=50,8	1	25,400+12,700+12,700						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10086
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=11,448	11,448		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,448
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	11,448	12,72*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,448	1	12,72*0,9						

[POZYCJA]
id=10089
pd=	KNNR	1 0318-4	1	0318-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-4	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=1,272	1,272		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,272
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,272	11,448/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,272	1	11,448/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=10091
pd=	KNNR	1 0218-2	1	0218-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0218-2	
na=Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=22,86	22,86		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,86
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	22,86	22,860				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,86	1	22,860						

[POZYCJA]
id=10096
pd=	KNNR	1 0501-1	1	0501-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0501-1	
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=2,54	2,54		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,54
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,54	2,540				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,54	1	2,540						

[ELEMENT 2]
na=Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=10098
nu=3.6

[POZYCJA]
id=10099
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=0,067	0,067		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,067
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,067	67,00/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,067	1	67,00/1000						

[POZYCJA]
id=10103
pd=	KNNR	1 0113-1	1	0113-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0113-1	
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=51,24	51,24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51,24
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	51,24	64,05*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=51,24	1	64,05*0,8						

[POZYCJA]
id=10106
pd=	KNR	2-01 0125-3	2-01	0125-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0125-3	
na=Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=12,81	12,81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,81
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12,81	51,240/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,81	1	51,240/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=10108
pd=	KNR	2-01 0205-2	2-01	0205-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0205-2	
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=32,98	32,98		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32,98
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	32,98	32,98				0

[PRZEDMIAR]
wo=32,98	1	32,98						

[POZYCJA]
id=10112
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t- odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=32,98	32,98		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32,98
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	32,98	32,980				0

[PRZEDMIAR]
wo=32,98	1	32,980						

[POZYCJA]
id=10114
pd=	KNNR	1 0210-3	1	0210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-3	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=62,064	62,064		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=62,064
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	97,664	122,08*0,8				0
wo=0	-9,216	-11,52*0,8	minus rozbiC3B3rki			0
wo=0	-26,384	-32,98*0,8	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=97,664	1	122,08*0,8						
wo=-9,216	1	-11,52*0,8	minus rozbiórki					
wo=-26,384	1	-32,98*0,8	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=10117
pd=	KNNR	1 0307-4	1	0307-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-4	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=15,516	15,516		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,516
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	15,516	62,064/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,516	1	62,064/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=10119
pd=	KNNR	1 0313-4	1	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-4	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - analogia - szalunki płytowe typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=271,99	271,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=271,99
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	271,99	271,99				0

[PRZEDMIAR]
wo=271,99	1	271,99						

[POZYCJA]
id=10125
pd=	KNNR	4 1411-2	4	1411-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-2	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=8,77	8,77		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,77
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,77	8,77				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,77	1	8,77						

[POZYCJA]
id=10130
pd=	KNNR	4 1308-7	4	1308-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1308-7	
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=11,5	11,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11,5	11,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,5	1	11,50						

[POZYCJA]
id=10136
pd=	KNNR	4 1308-3	4	1308-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1308-3	
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[POZYCJA]
id=10141
pd=	KNNR	4 1308-2	4	1308-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1308-2	
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=24,5	24,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24,5	24,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,5	1	24,50						

[POZYCJA]
id=10146
pd=	KNNR	4 1009-3	4	1009-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1009-3	
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych Fi·90·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=25,3	25,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	25,3	25,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,3	1	25,30						

[POZYCJA]
id=10153
pd=	KNNR	4 1009-1	4	1009-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1009-1	
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych Fi·50·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=2,7	2,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,7	2,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,7	1	2,70						

[POZYCJA]
id=10159
pd=	KNNR	4 1011-3	4	1011-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1011-3	
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 90·mm, kolano
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=3	3		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=10164
pd=	KNR	2-28 0501-9	2-28	0501-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0501-9	
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 20 cm ponad wierzch rury
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=21,2	21,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	21,2	21,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=21,2	1	21,20						

[POZYCJA]
id=10168
pd=	KNR	2-18 0804-6	2-18	0804-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 0804-6	
na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·500·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=11,5	11,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11,5	11,500				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,5	1	11,500						

[POZYCJA]
id=10177
pd=	KNR	2-18 0804-2	2-18	0804-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 0804-2	
na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,000						

[POZYCJA]
id=10186
pd=	KNR	2-18 0804-1	2-18	0804-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 0804-1	
na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=24,5	24,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24,5	24,500				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,5	1	24,500						

[POZYCJA]
id=10195
pd=	KNNR	4 1606-1	4	1606-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1606-1	
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu (rurociąg 200·m) Dn·50-90·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=0,14	0,14		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,14
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	0,14	(25,300+2,700)/200				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,14	1	(25,300+2,700)/200						

[POZYCJA]
id=10208
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=71,28	71,28		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=71,28
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	71,28	89,10*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=71,28	1	89,10*0,8						

[POZYCJA]
id=10211
pd=	KNNR	1 0318-4	1	0318-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-4	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=17,82	17,82		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,82
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	17,82	71,280/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,82	1	71,280/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=10213
pd=	KNNR	1 0218-2	1	0218-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0218-2	
na=Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=51,24	51,24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51,24
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	51,24	51,240				0

[PRZEDMIAR]
wo=51,24	1	51,240						

[POZYCJA]
id=10218
pd=	KNNR	1 0501-1	1	0501-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0501-1	
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=12,81	12,81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,81
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12,81	12,810				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,81	1	12,810						

[POZYCJA]
id=10220
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Inwentaryzacja powykonawcza
uw=  1310
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=0,067	0,067		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,067
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,067	(11,500+3,000+24,500+25,300+2,700)/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,067	1	(11,500+3,000+24,500+25,300+2,700)/1000						

[POZYCJA]
id=10222
pd=	KNNR	1 0202-8	1	0202-8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0202-8	
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=19,3	19,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	19,3	19,30	poszerzenie wykopu			0

[PRZEDMIAR]
wo=19,3	1	19,30	poszerzenie wykopu					

[POZYCJA]
id=10226
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t- odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=19,3	19,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	19,3	19,300				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,3	1	19,300						

[POZYCJA]
id=10228
pd=	KNNR	1 0210-5	1	0210-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-5	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=25,9	25,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,9
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	25,9	45,20-19,300				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,9	1	45,20-19,300						

[POZYCJA]
id=10231
pd=	KNNR	4 1411-3	4	1411-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-3	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=2,66	2,66		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,66
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,66	2,66				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,66	1	2,66						

[POZYCJA]
id=10236
pd=	KNNR	4 1413-3	4	1413-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-3	
na=Pompownia wód deszczowych P1 z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10242
pd=	KNNR	4 1413-5	4	1413-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-5	
na=Pompownia wód deszczowych P2 z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10248
pd=	KNNR	4 1413-3	4	1413-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-3	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m, kineta na rurę fi 500 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10261
pd=	KNNR	4 1413-4	4	1413-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-4	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=-1	-1		1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=-1
jm=0.5 m	041
pm=-1
wo=0	-1	((2,50-1,000*3)/0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=-1	1	((2,50-1,000*3)/0,5)						

[POZYCJA]
id=10271
pd=	KNNR	4 1413-1	4	1413-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-1	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, kineta na rurę fi 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10284
pd=	KNNR	4 1413-2	4	1413-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-2	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=-1	-1		1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=-1
jm=0.5 m	041
pm=-1
wo=0	-1	((2,50-1,000*3)/0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=-1	1	((2,50-1,000*3)/0,5)						

[POZYCJA]
id=10294
pd=	KNNR	4 0227-4	4	0227-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0227-4	
na=Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu lekkiego B125
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=10298
pd=	KNNR	4 0223-3	4	0223-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0223-3	
na=Zasuwa burzowa PVC, Fi·160·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=10302
pd=	KNR	9-26 0109-4	9-26	0109-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 9-26 0109-4	
na=Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do 150 mm, klasa obciążenia D400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=26	26		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26
jm=m	040
pm=-1
wo=0	26	13,30+10,20+2,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	13,30+10,20+2,50						

[POZYCJA]
id=10309
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=25,9	25,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,9
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	25,9	25,900				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,9	1	25,900						

[POZYCJA]
id=10312
pd=	KNNR	1 0210-3	1	0210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-3	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=68,2	68,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=68,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	81,92	3,20*3,20*5,10+3,20*3,20*2,90	wykop pod pompowniC499 wC3B3d deszczowych i separator			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	238	3,50*17,00*4,00	wykop pod zbiornik DN1500			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	68,2	4,40*5,00*3,10	wykop pod zbiorniki V=10 m3			0
wo=0	338,1	112,70*3,00	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 8 zbiornikC3B3w)			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	297,9	99,30*3,00	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 7 zbiornikC3B3w)			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	36,99	3,00*3,00*1,98+3,00*3,00*2,13	wykop pod pompownie wC3B3d z pochylni			0
stn=-1	0	0	88

[PRZEDMIAR]
wo=81,92	1	3,20*3,20*5,10+3,20*3,20*2,90	wykop pod pompownię wód deszczowych i separator		-1	0		
wo=238	1	3,50*17,00*4,00	wykop pod zbiornik DN1500		-1	0		
wo=68,2	1	4,40*5,00*3,10	wykop pod zbiorniki V=10 m3					
wo=338,1	1	112,70*3,00	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 8 zbiorników)		-1	0		
wo=297,9	1	99,30*3,00	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 7 zbiorników)		-1	0		
wo=36,99	1	3,00*3,00*1,98+3,00*3,00*2,13	wykop pod pompownie wód z pochylni		-1	0		

[POZYCJA]
id=10315
pd=	KNNR	1 0316-1	1	0316-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0316-1	
na=Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0·m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=58,28	58,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=58,28
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	102,4	3,20*4*5,10+3,20*4*2,90	pompownia wC3B3d deszczowych i separator			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	164	(3,50*2+17,00*2)*4,00	zbiornik DN1500			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	58,28	(4,40*2+5,00*2)*3,10	wykop pod zbiorniki V=10 m3			0
wo=0	145,5	48,50*3,00	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 8 zbiornikC3B3w)			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	131,1	43,70*3,00	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 7 zbiornikC3B3w)			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	49,32	3,00*4*1,98+3,00*4*2,13	pompownie wC3B3d z pochylni			0
stn=-1	0	0	88

[PRZEDMIAR]
wo=102,4	1	3,20*4*5,10+3,20*4*2,90	pompownia wód deszczowych i separator		-1	0		
wo=164	1	(3,50*2+17,00*2)*4,00	zbiornik DN1500		-1	0		
wo=58,28	1	(4,40*2+5,00*2)*3,10	wykop pod zbiorniki V=10 m3					
wo=145,5	1	48,50*3,00	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 8 zbiorników)		-1	0		
wo=131,1	1	43,70*3,00	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 7 zbiorników)		-1	0		
wo=49,32	1	3,00*4*1,98+3,00*4*2,13	pompownie wód z pochylni		-1	0		

[POZYCJA]
id=10320
pd=	KNNR	4 1411-1	4	1411-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-1	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=1,36	1,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,36
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,936	2,20*2,20*0,20+2,20*2,20*0,20	pompownia wC3B3d deszczowych i separator			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	11,9	3,50*17,00*0,20	zbiornik DN1500			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	1,36	3,40*4,00*0,10	wykop pod zbiorniki V=10 m3			0
wo=0	11,27	112,70*0,10	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 8 zbiornikC3B3w)			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	9,93	99,30*0,10	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 7 zbiornikC3B3w)			0
stn=-1	0	0	88
wo=0	1,6	2,00*2,00*0,20+2,00*2,00*0,20	pompownie wC3B3d z pochylni			0
stn=-1	0	0	88

[PRZEDMIAR]
wo=1,936	1	2,20*2,20*0,20+2,20*2,20*0,20	pompownia wód deszczowych i separator		-1	0		
wo=11,9	1	3,50*17,00*0,20	zbiornik DN1500		-1	0		
wo=1,36	1	3,40*4,00*0,10	wykop pod zbiorniki V=10 m3					
wo=11,27	1	112,70*0,10	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 8 zbiorników)		-1	0		
wo=9,93	1	99,30*0,10	wykop pod zbiorniki V=12 m3 (galeria 7 zbiorników)		-1	0		
wo=1,6	1	2,00*2,00*0,20+2,00*2,00*0,20	pompownie wód z pochylni		-1	0		

[POZYCJA]
id=10325
pd=	KNNR	4 1410-2	4	1410-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1410-2	
na=Podłoża betonowe, grubość 10·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=1,36	1,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,36
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,36	1,360				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,36	1	1,360						

[POZYCJA]
id=10331
pd=	KNNR	4 0144-14	4	0144-14		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0144-14	
na=Zbiornik żelbetowy o pojemności 10m3 o wym. 3,00x2,40x1,85 m z włazem żeliwnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10336
pd=	KNR	7-07 0107-1	7-07	0107-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-07 0107-1	
na=Pompa zatapialna - montaż w zbiorniku retencyjnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10342
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=52,16	52,16		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=52,16
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	52,16	68,200-1,360-1,360-3,00*2,40*1,85				0

[PRZEDMIAR]
wo=52,16	1	68,200-1,360-1,360-3,00*2,40*1,85						

[POZYCJA]
id=10345
pd=	KNR	4-01 0108-2	4-01	0108-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-2	
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii III - nadmiar ziemi z wykopów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=16,04	16,04		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,04
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	16,04	68,200-52,160	separator			0

[PRZEDMIAR]
wo=16,04	1	68,200-52,160	separator					

[ELEMENT 2]
na=Przyłącz wodociągowy
wa=0
kn=0	0	0
id=10348
nu=3.7

[POZYCJA]
id=10349
pd=	KNR	5-10 0315-5	5-10	0315-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-5	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 63 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10356
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=0,006	0,006		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,006
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,006	5,50/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,006	1	5,50/1000						

[POZYCJA]
id=10360
pd=	KNNR	1 0113-1	1	0113-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0113-1	
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=7,425	7,425		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,425
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,425	8,25*0,9	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=7,425	1	8,25*0,9	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=10363
pd=	KNR	2-01 0125-3	2-01	0125-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0125-3	
na=Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=0,825	0,825		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,825
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,825	7,425/0,9*0,1	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,825	1	7,425/0,9*0,1	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=10365
pd=	KNR	2-01 0205-2	2-01	0205-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0205-2	
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=2,26	2,26		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,26
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,26	2,26	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,26	1	2,26	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=10369
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t- odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=2,26	2,26		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,26
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,26	2,260	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,26	1	2,260	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=10371
pd=	KNNR	1 0210-3	1	0210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-3	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=3,48	3,48		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,48
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,952	7,44*0,8	sieC487 wodociC485gowa			0
wo=0	-0,664	-0,83*0,8	minus rozbiC3B3rki			0
wo=0	-1,808	-2,26*0,8	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=5,952	1	7,44*0,8	sieć wodociągowa					
wo=-0,664	1	-0,83*0,8	minus rozbiórki					
wo=-1,808	1	-2,26*0,8	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=10374
pd=	KNNR	1 0307-4	1	0307-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-4	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=0,87	0,87		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,87
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,87	3,480/0,8*0,2	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,87	1	3,480/0,8*0,2	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=10376
pd=	KNNR	1 0313-4	1	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-4	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - analogia szalunki typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=18,59	18,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,59
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,59	18,59	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=18,59	1	18,59	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=10382
pd=	KNNR	4 1411-2	4	1411-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-2	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=0,66	0,66		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,66
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,66	0,66	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,66	1	0,66	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=10387
pd=	KNNR	4 1009-3	4	1009-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1009-3	
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych Fi·63·mm, PE100 RC SDR11
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=5,5	5,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5,5	5,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,5	1	5,50						

[POZYCJA]
id=10394
pd=	KNNR	4 1010-3	4	1010-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1010-3	
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, Fi 63·mm, z agregatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=0,917	0,917		1
jm=złącze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,917
jm=złącze	000
pm=-1
wo=0	0,917	5,500/6				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,917	1	5,500/6						

[POZYCJA]
id=10399
pd=	KNR	2-28 0501-9	2-28	0501-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0501-9	
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 30 cm ponad wierzch rury
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=1,58	1,58		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,58
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,58	1,58	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,58	1	1,58	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=10403
pd=	KNRW	2-19 0102-1	2-19	0102-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-19 0102-1	
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z wkładką metalową - analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=5,5	5,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5,5	5,500				0
wo=0	0	-0	minus rury przewiertowe			0
stn=-1	0	0	88

[PRZEDMIAR]
wo=5,5	1	5,500						
wo=0	1	-0	minus rury przewiertowe		-1	0		

[POZYCJA]
id=10408
pd=	KNNR	8 0110-2	8	0110-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 8 0110-2	
na=Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie, Fi·100·mm, trójnik 100x50
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10415
pd=	KNNR	4 1112-1	4	1112-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1112-1	
na=Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi·50·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10424
pd=	KNNR	4 1014-3	4	1014-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1014-3	
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm, kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10431
pd=	KNNR	4 1014-1	4	1014-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1014-1	
na=Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·50·mm, połączenie kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1	1			0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	1					

[POZYCJA]
id=10438
pd=	KNR	2-19 0134-3	2-19	0134-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-19 0134-3	
na=Oznakowanie zasuw i hydrantów, na słupku betonowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10442
pd=	KNNR	4 1606-1	4	1606-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1606-1	
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  (rurociąg 200·m) Dn·50-110·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=0,028	0,028		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,028
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	0,028	(5,500)/200				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,028	1	(5,500)/200						

[POZYCJA]
id=10455
pd=	KNNR	4 1612-1	4	1612-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1612-1	
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=0,028	0,028		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,028
jm=odcinek	000
pm=-1
wo=0	0,028	0,028				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,028	1	0,028						

[POZYCJA]
id=10459
pd=	KNNR	4 1611-1	4	1611-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1611-1	
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=0,028	0,028		1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,028
jm=odcinek	000
pm=-1
wo=0	0,028	0,028				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,028	1	0,028						

[POZYCJA]
id=10466
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=4,144	4,144		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,144
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,144	5,18*0,8	sieC487 wodociC485gowa			0

[PRZEDMIAR]
wo=4,144	1	5,18*0,8	sieć wodociągowa					

[POZYCJA]
id=10469
pd=	KNNR	1 0318-4	1	0318-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-4	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=1,036	1,036		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,036
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,036	4,144/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,036	1	4,144/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=10471
pd=	KNNR	1 0218-2	1	0218-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0218-2	
na=Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=7,425	7,425		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,425
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,425	7,425				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,425	1	7,425						

[POZYCJA]
id=10476
pd=	KNNR	1 0501-1	1	0501-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0501-1	
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=0,825	0,825		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,825
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,825	0,825				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,825	1	0,825						

[POZYCJA]
id=10478
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Inwentaryzacja powykonawcza
uw=  1310
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=0,006	0,006		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,006
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,006	0,006				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,006	1	0,006						

[POZYCJA]
id=10480
pd=	KNNR	4 0130-6	4	0130-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0130-6	
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·50·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=10484
pd=	KNNR	4 0140-4	4	0140-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0140-4	
na=Wodomierz objętościowy z konsolą wodomierzową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10489
pd=	KNNR	4 0134-11	4	0134-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0134-11	
na=Zawór antyskażeniowa DN50
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10493
pd=	KNR	35 0216-14	35	0216-14		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0216-14	
na=Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·50·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącz kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=10499
nu=3.8

[POZYCJA]
id=10500
pd=	KNR	5-10 0315-9	5-10	0315-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-9	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 30·cm, rura fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10507
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=0,011	0,011		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,011
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,011	11,00/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,011	1	11,00/1000						

[POZYCJA]
id=10511
pd=	KNNR	1 0113-1	1	0113-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0113-1	
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=14,85	14,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,85
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	14,85	16,50*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,85	1	16,50*0,9						

[POZYCJA]
id=10514
pd=	KNR	2-01 0125-3	2-01	0125-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0125-3	
na=Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=1,65	1,65		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,65
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,65	14,850/0,9*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,65	1	14,850/0,9*0,1						

[POZYCJA]
id=10516
pd=	KNR	2-01 0205-2	2-01	0205-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0205-2	
na=Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=5,8	5,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,8	5,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,8	1	5,80						

[POZYCJA]
id=10520
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t- odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=5,8	5,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,8	5,800				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,8	1	5,800						

[POZYCJA]
id=10522
pd=	KNNR	1 0210-3	1	0210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-3	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=5,24	5,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,24
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	11,2	14,00*0,8				0
wo=0	-1,32	-1,65*0,8	minus rozbiC3B3rki			0
wo=0	-4,64	-5,80*0,8	minus odwC3B3z			0

[PRZEDMIAR]
wo=11,2	1	14,00*0,8						
wo=-1,32	1	-1,65*0,8	minus rozbiórki					
wo=-4,64	1	-5,80*0,8	minus odwóz					

[POZYCJA]
id=10525
pd=	KNNR	1 0307-4	1	0307-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-4	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=1,31	1,31		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,31
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,31	5,240/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,31	1	5,240/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=10527
pd=	KNNR	1 0313-4	1	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0313-4	
na=Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m - analogia - szalunki płytowe typu box
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=35	35		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	35	35,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						

[POZYCJA]
id=10533
pd=	KNNR	4 1411-3	4	1411-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-3	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=1,76	1,76		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,76
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,76	1,76				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,76	1	1,76						

[POZYCJA]
id=10538
pd=	KNNR	4 1308-2	4	1308-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1308-2	
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm, lite SN8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,00						

[POZYCJA]
id=10543
pd=	KNR	2-28 0501-9	2-28	0501-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0501-9	
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 30 cm ponad wierzch rury
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=3,82	3,82		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,82
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,82	3,82				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,82	1	3,82						

[POZYCJA]
id=10547
pd=	KNNR	5 0113-2	5	0113-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0113-2	
na=Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80·mm, fi 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	1*3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1*3,00						

[POZYCJA]
id=10551
pd=	KNR	2-18 0804-1	2-18	0804-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 0804-1	
na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	0+11,000	kanaC582y sanitarne fi 160 mm			0
wo=0	0	0,000	plus rury przewiertowe PE fi 200 mm			0
stn=-1	0	0	88

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	0+11,000	kanały sanitarne fi 160 mm					
wo=0	1	0,000	plus rury przewiertowe PE fi 200 mm		-1	0		

[POZYCJA]
id=10559
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=6,56	6,56		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,56
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,56	8,20*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,56	1	8,20*0,8						

[POZYCJA]
id=10562
pd=	KNNR	1 0318-4	1	0318-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-4	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=1,64	1,64		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,64
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,64	6,560/0,8*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,64	1	6,560/0,8*0,2						

[POZYCJA]
id=10564
pd=	KNR	2-01 0233-5	2-01	0233-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0233-5	
na=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74·kW (100·KM), grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=14,85	14,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,85
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	14,85	14,850				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,85	1	14,850						

[POZYCJA]
id=10568
pd=	KNNR	1 0501-1	1	0501-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0501-1	
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=1,65	1,65		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,65
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,65	1,650				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,65	1	1,650						

[POZYCJA]
id=10570
pd=	KNNR	1 0111-1	1	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0111-1	
na=Inwentaryzacja powykonawcza
uw=  1310
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=0,011	0,011		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,011
jm=km	043
pm=-1
wo=0	0,011	(0+11,000)/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,011	1	(0+11,000)/1000						

[POZYCJA]
id=10572
pd=	KNNR	1 0202-8	1	0202-8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0202-8	
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=1,33	1,33		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,33
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,33	1,33	poszerzenie wykopu			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,33	1	1,33	poszerzenie wykopu					

[POZYCJA]
id=10576
pd=	KNNR	1 0208-2	1	0208-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0208-2	
na=Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t- odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=1,33	1,33		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,33
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,33	1,330				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,33	1	1,330						

[POZYCJA]
id=10578
pd=	KNNR	1 0210-5	1	0210-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-5	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, kategoria gruntu III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=1,43	1,43		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,43
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,43	2,76-1,330				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,43	1	2,76-1,330						

[POZYCJA]
id=10581
pd=	KNNR	4 1411-3	4	1411-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-3	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=0,4	0,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,4	0,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,4	1	0,40						

[POZYCJA]
id=10586
pd=	KNNR	4 1413-1	4	1413-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-1	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, kineta na rurę fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10599
pd=	KNNR	4 1413-2	4	1413-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1413-2	
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=-3,64	-3,64		1
jm=0.5 m	041
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=-3,64
jm=0.5 m	041
pm=-1
wo=0	-3,64	((1,18-1,000*3)/0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=-3,64	1	((1,18-1,000*3)/0,5)						

[POZYCJA]
id=10609
pd=	KNNR	4 0227-4	4	0227-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0227-4	
na=Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu lekkiego B125
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10613
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=1,43	1,43		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.02.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,43
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,43	1,430				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,43	1	1,430						

[ELEMENT 1]
na=Elektryka
wa=0
kn=0	0	0
id=13799
nu=4

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=13837
nu=4.1

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=13838
nu=4.1.1

[POZYCJA]
id=13839
pd= 2000	KNNR-W	5 0701-05	5	0701-05		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0701-05	
na=Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=59,52	59,52		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=59,52
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	59,52	59,52				0

[PRZEDMIAR]
wo=59,52	1	59,52						

[POZYCJA]
id=13843
pd= 2000	KNNR-W	5 0706-01	5	0706-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0706-01	
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=186	186		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=186
jm=m	040
pm=-1
wo=0	186	186				0

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	186						

[POZYCJA]
id=13848
pd= 2000	KNNR-W	5 0702-05	5	0702-05		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0702-05	
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=59,52	59,52		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=59,52
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	59,52	59,52				0

[PRZEDMIAR]
wo=59,52	1	59,52						

[POZYCJA]
id=13851
pd= 2000	KNNR-W	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0705-01	
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - p/a Rura osłonowa DVK 110
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=100	100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m	040
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=13857
pd= 2000	KNNR-W	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0705-01	
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - p/a Rura osłonowa DVK 75
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=13863
pd= 2000	KNNR-W	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0705-01	
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - p/a Rura osłonowa DVK 50
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[ELEMENT 2]
na=Kable i przewody
wa=0
kn=0	0	0
id=13940
nu=4.2

[ELEMENT 3]
na=Kable i przewody - Zasilanie budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=13941
nu=4.2.1

[POZYCJA]
id=13942
pd= 2000	KNNR-W	5 0707-05	5	0707-05		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0707-05	
na=Ręczne układanie kabli o masie do 5,5kg/m w rowach kablowych - wiązka YAKXs 1x185
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=88	88		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=88
jm=m	040
pm=-1
wo=0	88	88				0

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						

[ELEMENT 3]
na=Kable i przewody - Obwody odbiorcze
wa=0
kn=0	0	0
id=13968
nu=4.2.2

[POZYCJA]
id=13969
pd= 2000	KNNR-W	5 1207-01	5	1207-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1207-01	
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=2464	2464		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2464
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2464	2464				0

[PRZEDMIAR]
wo=2464	1	2464						

[POZYCJA]
id=13971
pd= 2000	KNNR-W	5 0205-02	5	0205-02		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0205-02	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - N2XH-J 5x2,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=88	88		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=88
jm=m	040
pm=-1
wo=0	88	88				0

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88						

[POZYCJA]
id=13975
pd= 2000	KNNR-W	5 0205-02	5	0205-02		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0205-02	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - N2XH-J 3x2,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=1760	1760		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1760
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1760	1760				0

[PRZEDMIAR]
wo=1760	1	1760						

[POZYCJA]
id=13979
pd= 2000	KNNR-W	5 0205-01	5	0205-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0205-01	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - N2XH-J 3x1,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=616	616		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=616
jm=m	040
pm=-1
wo=0	616	616				0

[PRZEDMIAR]
wo=616	1	616						

[POZYCJA]
id=13983
pd= 2000	KNNR-W	5 0209-03	5	0209-03		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0209-03	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - N2XH-J 5x6
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=99	99		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=99
jm=m	040
pm=-1
wo=0	99	99				0

[PRZEDMIAR]
wo=99	1	99						

[POZYCJA]
id=13987
pd= 2000	KNNR-W	5 0209-02	5	0209-02		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0209-02	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - N2XH-J 3x2,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=232,1	232,1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=232,1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	232,1	232,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=232,1	1	232,1						

[POZYCJA]
id=13991
pd= 2000	KNNR-W	5 0209-01	5	0209-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0209-01	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - N2XH-J 4x1,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=192,5	192,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=192,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	192,5	192,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=192,5	1	192,5						

[POZYCJA]
id=13995
pd= 2000	KNNR-W	5 0209-01	5	0209-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0209-01	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - N2XH-J 3x1,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=200,2	200,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	200,2	200,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=200,2	1	200,2						

[SUMA KONTROLNA]
4B3C407714E922A65DA7C38C5AA1BB06
