[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.14.400.19
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI ROBÓT OBJĘTYCH STAWKĄ VAT 8%	PRZEDMIAR PRAC OBJĘTYCH STAWKĄ VAT 8%
nb=Budowa budynku zamieszkania zbiorowego p.n. Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych w Jarosławiu wraz z towarzyszącą infrastrukturą (instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu
ab=działka nr 1574/8, Obręb nr 0004, jedn. Ewid. 180401_1 Miasto Jarosław – identyfikator działki ewidencyjnej: 180401_1/1574/8
ni=Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
ai=ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław
dt=2025-11-28	1	1
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45313000-4	Instalowanie wind i ruchomych schodów
cpv=45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
cpv=45443000-4	Roboty elewacyjne
cpv=45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
cpv=39000000-2	Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
pcn=Sekocenbud III kw. 2025 + ceny rynkowe	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2025\mo9\dy5\hr15\min13}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\newtblstyruls\formshade\sectd\endnhere\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcja + architektura
wa=0
kn=0	0	0
id=9083
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Stan surowy  otwarty
wa=0
kn=0	0	0
id=301
nu=1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcja żelbetowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=1.1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 4]
na=Fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
id=303
nu=1.1.1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0420-02	AT-40	0420-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-40 0420-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej polistyren ekstrudowany XPS gr 5 cm w jednej warstwie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=431,118	431,118		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=431,118
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	431,118	431,118	PF-01		m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=431,118	1	431,118	PF-01				m2	

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1101-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowa gr. 40cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=182,487	182,487		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=182,487
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	172,447	#p14*0,4			m3	0
wo=0	10,04	25,1*0,4			m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=172,447	1	#p1*0,4					m3	
wo=10,04	1	25,1*0,4					m3	

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1101-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=45,97	45,97		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,97
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	43,112	#p14*0,1			m3	0
wo=0	0,348	3,475*2*0,5*0,1	Lz-01		m3	0
wo=0	2,51	25,1*0,1			m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=43,112	1	#p1*0,1					m3	
wo=0,348	1	3,475*2*0,5*0,1	Lz-01				m3	
wo=2,51	1	25,1*0,1					m3	

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-03	202	0618-03		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0618-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (pod płytą fundamentową)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=431,118	431,118		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=431,118
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	431,118	#p14			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=431,118	1	#p1					m2	

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0205-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=152,083	152,083		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=152,083
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	150,891	431,118*0,35	PF-01		m3	0
wo=0	1,192	4,7668*0,25			m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=150,891	1	431,118*0,35	PF-01				m3	
wo=1,192	1	4,7668*0,25					m3	

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-03	2-02	0205-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0205-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - wzmocnienia i żebra - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8,904	8,904		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,904
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,904	24*0,371	ZBR.F-01		m3	0

[PRZEDMIAR]
wo=8,904	1	24*0,371	ZBR.F-01				m3	

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-01	2	0105-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - fundamenty
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=13,176	13,176		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,176
jm=t	034
pm=-1
wo=0	8,585	8,585	KZ-01		t	0
wo=0	4,591	4,591	KZ-02			0

[PRZEDMIAR]
wo=8,585	1	8,585	KZ-01				t	
wo=4,591	1	4,591	KZ-02					

[ELEMENT 4]
na= Mury oporowe i łącznik między budynkami
wa=0
kn=0	0	0
id=304
nu=1.1.1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01	 z.sz. 5.4. 9913 	1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1101-01	 z.sz. 5.4. 9913 
mpn=30:0:0910121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="30" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5,184	5,184		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,184
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,468	(2,926*0,8*0,1)*2	Lz-01			0
wo=0	0,108	((0,508+0,841)*0,8*0,1)	Lz-02			0
wo=0	0,324	4,05*0,8*0,1	Lz-03			0
wo=0	4,284	25,2*1,7*0,1	Mo-01			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,468	1	(2,926*0,8*0,1)*2	Lz-01					
wo=0,108	1	((0,508+0,841)*0,8*0,1)	Lz-02					
wo=0,324	1	4,05*0,8*0,1	Lz-03					
wo=4,284	1	25,2*1,7*0,1	Mo-01					

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0202-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2,58	2,58		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,58
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,356	(2,826*0,6*0,4)*2	Lz-01		m3	0
wo=0	0,276	((0,408+0,741)*0,6*0,4)	Lz-02			0
wo=0	0,948	3,95*0,6*0,4	Lz-03			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,356	1	(2,826*0,6*0,4)*2	Lz-01				m3	
wo=0,276	1	((0,408+0,741)*0,6*0,4)	Lz-02					
wo=0,948	1	3,95*0,6*0,4	Lz-03					

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0238-01	2-02	0238-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0238-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=11,25	11,25		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,25
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	11,25	25*1,5*0,3	Mo-01			0

[PRZEDMIAR]
wo=11,25	1	25*1,5*0,3	Mo-01					

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0239-04	2-02	0239-04		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0239-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=15,488	15,488		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,488
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	15,488	25*2,478*0,25	Mo-01			0

[PRZEDMIAR]
wo=15,488	1	25*2,478*0,25	Mo-01					

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-02	2-02	0207-02		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0207-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=13,44	13,44		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,44
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,52	4*1,88	Lz-01			0
wo=0	1,48	1*1,48	Lz-02			0
wo=0	4,44	3*1,48	Lz-03			0

[PRZEDMIAR]
wo=7,52	1	4*1,88	Lz-01					
wo=1,48	1	1*1,48	Lz-02					
wo=4,44	1	3*1,48	Lz-03					

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-03	2	0105-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - mury oporowe i łącznik między budynkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2,734	2,734		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,734
jm=t	034
pm=-1
wo=0	2,734	2,734	KZ-03			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,734	1	2,734	KZ-03					

[ELEMENT 4]
na=Rampa żelbetowa
wa=0
kn=0	0	0
id=429
nu=1.1.1.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=430
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0205-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6,88	6,88		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,88
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,88	34,4*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,88	1	34,4*0,2						

[POZYCJA]
id=463
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-03	2-02	0256-03	 0256-04 	1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0256-03	 0256-04 
mpn=76:0:150910121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="76" Wybory="0" Odpowiedzi="15" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Płyta rampy o grubości 15 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12,918	12,918		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,918
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12,918	10,765*1,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,918	1	10,765*1,2						

[POZYCJA]
id=443
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-02	2-02	0207-02	 0207-07 	1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0207-02	 0207-07 
mpn=60:0:200910121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="60" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=56,985	56,985		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56,985
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	13,976	13,9761	Sc.R-01			0
wo=0	19,051	19,0507	Sc.R-02			0
wo=0	23,958	23,958	Sc.R-03			0

[PRZEDMIAR]
wo=13,976	1	13,9761	Sc.R-01					
wo=19,051	1	19,0507	Sc.R-02					
wo=23,958	1	23,958	Sc.R-03					

[POZYCJA]
id=439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-01	2	0105-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - rampa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1,951	1,951		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,951
jm=t	034
pm=-1
wo=0	1,951	1,951	KZ-21			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,951	1	1,951	KZ-21					

[ELEMENT 4]
na=Ściany i słupy żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=349
nu=1.1.1.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-02	2-02	0207-02		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0207-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=391,083	391,083		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=391,083
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,091	44,275-(3,598+4,626+1,96)	Sc.U-01			0
wo=0	41,978	44,275-(2,297)	Sc.U-02			0
wo=0	14,306	18,9-(2,2969*2)	Sc.U-03			0
wo=0	44,275	44,275	Sc.U-08			0
wo=0	84,058	85,1375-(1,08)	Sc.U-05			0
wo=0	25,708	25,7075	Sc.U-06			0
wo=0	18,852	24,7625-(3,598+2,313)	Sc.U-17			0
wo=0	79,713	79,7125	Sc.U-18			0
ko=0		
wo=0	38,522	45,175-(3,3264*2)	Sc.0-04			0
wo=0	9,58	16,43-6,85	Sc.0-02			0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=34,091	1	44,275-(3,598+4,626+1,96)	Sc.U-01					
wo=41,978	1	44,275-(2,297)	Sc.U-02					
wo=14,306	1	18,9-(2,2969*2)	Sc.U-03					
wo=44,275	1	44,275	Sc.U-08					
wo=84,058	1	85,1375-(1,08)	Sc.U-05					
wo=25,708	1	25,7075	Sc.U-06					
wo=18,852	1	24,7625-(3,598+2,313)	Sc.U-17					
wo=79,713	1	79,7125	Sc.U-18					
ko=				
wo=38,522	1	45,175-(3,3264*2)	Sc.0-04					
wo=9,58	1	16,43-6,85	Sc.0-02					
ko=				

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-02	2-02	0207-02	 0207-07 	1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0207-02	 0207-07 
mpn=60:0:200910121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="60" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=436,386	436,386		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=436,386
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,688	5,6875	Sc.U-03			0
wo=0	9,835	2,45875*4	Sc.U-04			0
wo=0	75,921	92,98-(5*2,2969+2,6314+2,9436)	Sc.U-07			0
wo=0	76,255	92,98-(2,944+6*2,2969)	Sc.U-15			0
wo=0	10,608	14-3,3924	Sc.U-16			0
wo=0	21,58	24,33-2,75	Sc.U-19			0
wo=0	36,956	38,7405-1,785	Sc.U-20			0
wo=0	39,702	39,7016	Sc.U-10			0
wo=0	39,702	39,7016	Sc.U-11			0
wo=0	13,04	13,04	Sc.U-12			0
ko=0		
wo=0	47,417	58,695-(2,8776*2+2,7612*2)	Sc.0-06			0
wo=0	6,837	6,837	Sc.0-07			0
wo=0	18,915	18,915	Sc.0-08			0
wo=0	11,83	11,83	Sc.0-09			0
wo=0	11,05	11,05	Sc.0-10			0
wo=0	11,05	11,05	Sc.0-11			0

[PRZEDMIAR]
wo=5,688	1	5,6875	Sc.U-03					
wo=9,835	1	2,45875*4	Sc.U-04					
wo=75,921	1	92,98-(5*2,2969+2,6314+2,9436)	Sc.U-07					
wo=76,255	1	92,98-(2,944+6*2,2969)	Sc.U-15					
wo=10,608	1	14-3,3924	Sc.U-16					
wo=21,58	1	24,33-2,75	Sc.U-19					
wo=36,956	1	38,7405-1,785	Sc.U-20					
wo=39,702	1	39,7016	Sc.U-10					
wo=39,702	1	39,7016	Sc.U-11					
wo=13,04	1	13,04	Sc.U-12					
ko=				
wo=47,417	1	58,695-(2,8776*2+2,7612*2)	Sc.0-06					
wo=6,837	1	6,837	Sc.0-07					
wo=18,915	1	18,915	Sc.0-08					
wo=11,83	1	11,83	Sc.0-09					
wo=11,05	1	11,05	Sc.0-10					
wo=11,05	1	11,05	Sc.0-11					

[POZYCJA]
id=417
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0258-10	2-02	0258-10		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0258-10	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0,325	0,325		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,325
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,325	0,25*0,2*3,25*2	Cz-01			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,325	1	0,25*0,2*3,25*2	Cz-01					

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-03	2	0105-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-03	
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - ściany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=18,747	18,747		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,747
jm=t	034
pm=-1
wo=0	3,832	3,832	KZ-04			0
wo=0	4,48	4,480	KZ-05			0
wo=0	3,615	3,615	KZ-06			0
wo=0	3,148	3,148	KZ-07			0
wo=0	2,627	2,627	KZ-13			0
wo=0	1,045	1,045	KZ-14			0

[PRZEDMIAR]
wo=3,832	1	3,832	KZ-04					
wo=4,48	1	4,480	KZ-05					
wo=3,615	1	3,615	KZ-06					
wo=3,148	1	3,148	KZ-07					
wo=2,627	1	2,627	KZ-13					
wo=1,045	1	1,045	KZ-14					

[ELEMENT 4]
na=Belki żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=350
nu=1.1.1.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0262-03	2-02	0262-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0262-03	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty></DaneKNR>
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=30,421	30,421		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,421
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,319	0,25*0,25*1,7*3	Nz.0-02			0
wo=0	2,31	0,25*0,35*3,3*8	Nz.0-01			0
wo=0	0,119	0,25*0,25*1,9*1	Nz.0-04			0
wo=0	0,114	0,25*0,25*1,82*1	Nz.0-05			0
wo=0	0,368	0,25*0,35*4,2	Nz.0-06			0
wo=0	0,615	0,25*0,35*7,025	Bz.0-01			0
ko=0		
wo=0	0,319	0,25*0,25*1,7*3	Nz.1-02			0
wo=0	2,31	0,25*0,35*3,3*8	Nz.1-01			0
wo=0	0,119	0,25*0,25*1,9*1	Nz.1-04			0
wo=0	5,563	0,25*0,25*89	Wz.1-01			0
wo=0	0,75	0,25*0,25*12	Wz.1-03			0
wo=0	0,553	0,25*0,35*6,325	Bz.1-01			0
wo=0	1,107	0,25*0,35*12,65	Bz.1-02			0
wo=0	1,597	0,25*0,35*9,125*2	Bz.1-04			0
ko=0		
wo=0	5,188	0,25*0,25*83	Wz.2-01			0
wo=0	5,813	0,25*0,25*93	Wz.2-03			0
wo=0	1,597	0,25*0,35*9,125*2	Bz.2-03			0
wo=0	0,553	0,25*0,35*6,325	Bz.2-01			0
wo=0	1,107	0,25*0,35*12,65	Bz.2-02			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,319	1	0,25*0,25*1,7*3	Nz.0-02					
wo=2,31	1	0,25*0,35*3,3*8	Nz.0-01					
wo=0,119	1	0,25*0,25*1,9*1	Nz.0-04					
wo=0,114	1	0,25*0,25*1,82*1	Nz.0-05					
wo=0,368	1	0,25*0,35*4,2	Nz.0-06					
wo=0,615	1	0,25*0,35*7,025	Bz.0-01					
ko=				
wo=0,319	1	0,25*0,25*1,7*3	Nz.1-02					
wo=2,31	1	0,25*0,35*3,3*8	Nz.1-01					
wo=0,119	1	0,25*0,25*1,9*1	Nz.1-04					
wo=5,563	1	0,25*0,25*89	Wz.1-01					
wo=0,75	1	0,25*0,25*12	Wz.1-03					
wo=0,553	1	0,25*0,35*6,325	Bz.1-01					
wo=1,107	1	0,25*0,35*12,65	Bz.1-02					
wo=1,597	1	0,25*0,35*9,125*2	Bz.1-04					
ko=				
wo=5,188	1	0,25*0,25*83	Wz.2-01					
wo=5,813	1	0,25*0,25*93	Wz.2-03					
wo=1,597	1	0,25*0,35*9,125*2	Bz.2-03					
wo=0,553	1	0,25*0,35*6,325	Bz.2-01					
wo=1,107	1	0,25*0,35*12,65	Bz.2-02					

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0262-04	2-02	0262-04		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0262-04	
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7,576	7,576		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,576
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,612	0,2*0,25*1,53*8	Nz.0-03			0
wo=0	0,3	0,2*0,25*6	Wz.0-01			0
wo=0	0,416	0,25*0,2*8,325	Bz.0-02			0
ko=0		
wo=0	0,536	0,25*0,2*1,53*7	Nz.1-03			0
wo=0	2,75	0,2*0,25*55	Wz.1-02			0
wo=0	0,312	0,25*0,15*8,325	Bz.1-04			0
ko=0		
wo=0	2,65	0,20*0,25*53	Wz.2-02			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,612	1	0,2*0,25*1,53*8	Nz.0-03					
wo=0,3	1	0,2*0,25*6	Wz.0-01					
wo=0,416	1	0,25*0,2*8,325	Bz.0-02					
ko=				
wo=0,536	1	0,25*0,2*1,53*7	Nz.1-03					
wo=2,75	1	0,2*0,25*55	Wz.1-02					
wo=0,312	1	0,25*0,15*8,325	Bz.1-04					
ko=				
wo=2,65	1	0,20*0,25*53	Wz.2-02					

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-05	2	0105-05		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-05	
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - żebra, belki podciągi i wieńce
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=5,024	5,024		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,024
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,797	0,797	KZ-10			0
wo=0	2,234	2,234	KZ-17			0
wo=0	1,993	1,993	KZ-20			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,797	1	0,797	KZ-10					
wo=2,234	1	2,234	KZ-17					
wo=1,993	1	1,993	KZ-20					

[ELEMENT 4]
na=Płyty stropowe żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=351
nu=1.1.1.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-03	2-02	0256-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0256-03	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1281,448	1281,448		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1281,448
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	431,99	452,68-(16,28+4,41)	Pz.0-01			0
wo=0	431,99	452,68-(16,28+4,41)	Pz.1-01			0
wo=0	417,468	421,8775-4,41	Pz.2-01			0

[PRZEDMIAR]
wo=431,99	1	452,68-(16,28+4,41)	Pz.0-01					
wo=431,99	1	452,68-(16,28+4,41)	Pz.1-01					
wo=417,468	1	421,8775-4,41	Pz.2-01					

[POZYCJA]
id=36
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-09	2	0105-09		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-09	
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=20,977	20,977		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20,977
jm=t	034
pm=-1
wo=0	3,483	3,483	KZ-8			0
wo=0	3,392	3,392	KZ-9			0
wo=0	3,74	3,74	KZ-15			0
wo=0	3,51	3,510	KZ-16			0
wo=0	3,776	3,776	KZ-18			0
wo=0	3,076	3,076	KZ-19			0

[PRZEDMIAR]
wo=3,483	1	3,483	KZ-8					
wo=3,392	1	3,392	KZ-9					
wo=3,74	1	3,74	KZ-15					
wo=3,51	1	3,510	KZ-16					
wo=3,776	1	3,776	KZ-18					
wo=3,076	1	3,076	KZ-19					

[ELEMENT 4]
na=Schody żelbetowe wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=352
nu=1.1.1.7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-02	2-02	0256-02	 0256-04 	1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0256-02	 0256-04 
mpn=76:0:200910121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="76" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu systemowym  - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=22,24	22,24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,24
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	22,24	5,399*2+5,721*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,24	1	5,399*2+5,721*2						

[POZYCJA]
id=366
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0262-04	2-02	0262-04		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0262-04	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty></DaneKNR>
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0,444	0,444		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,444
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,444	0,0555*8	Bsch-01			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,444	1	0,0555*8	Bsch-01					

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-02	2-02	0218-02	 0218-06 	1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0218-02	 0218-06 
mpn=268:0:180910121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="268" Wybory="0" Odpowiedzi="18" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=19,026	19,026		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,026
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,06	3*1,51*2				0
wo=0	9,966	4,983*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,06	1	3*1,51*2						
wo=9,966	1	4,983*2						

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-06	2	0105-06		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - schody
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0,603	0,603		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,603
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,603	0,603	KZ-11			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,603	1	0,603	KZ-11					

[ELEMENT 4]
na=Schody żelbetowe zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=367
nu=1.1.1.8

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=368
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-02	2-02	0256-02	 0256-04 	1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0256-02	 0256-04 
mpn=76:0:200910121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="76" Wybory="0" Odpowiedzi="20" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu systemowym  - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=18,73	18,73		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,73
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,73	18,73				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,73	1	18,73						

[POZYCJA]
id=379
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0262-04	2-02	0262-04		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0262-04	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty></DaneKNR>
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0,022	0,022		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,022
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,022	0,0118*1,83				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=0,022	1	0,0118*1,83						
ko=				

[POZYCJA]
id=380
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-02	2-02	0218-02		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0218-02	
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=9,261	9,261		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,261
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,261	9,261				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,261	1	9,261						

[POZYCJA]
id=395
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0239-04	2-02	0239-04		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0239-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Ściany żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=7,049	7,049		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.01			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,049
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,049	(1,78*1,98)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,049	1	(1,78*1,98)*2						

[POZYCJA]
id=381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0105-06	2	0105-06		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0105-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż zbrojenia w elementach budynku - schody
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=0,741	0,741		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.02.02			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,741
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,741	0,741	KZ-12			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,741	1	0,741	KZ-12					

[ELEMENT 3]
na= Izolacje fundamentów i ścian fundamentowych 
wa=0
kn=0	0	0
id=306
nu=1.1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 4]
na=Pionowa
wa=0
kn=0	0	0
id=721
nu=1.1.2.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=39
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0408-03	AT-40	0408-03		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-40 0408-03	
na=Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=386,501	386,501		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=386,501
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	14,843	1,14*13,02	oC59B 1			0
wo=0	51,038	3,92*13,02	OC59A 9			0
wo=0	126,7	3,5*36,20	OC59A E			0
wo=0	110,22	3,3*33,40	OC59A B			0
wo=0	83,7	0,9*93	ostroga pC582yty			0

[PRZEDMIAR]
wo=14,843	1	1,14*13,02	oś 1					
wo=51,038	1	3,92*13,02	OŚ 9					
wo=126,7	1	3,5*36,20	OŚ E					
wo=110,22	1	3,3*33,40	OŚ B					
wo=83,7	1	0,9*93	ostroga płyty					

[POZYCJA]
id=40
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-03	AT-40	0421-03		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-40 0421-03	
mpn=121,0:2,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS gr 18 cm izolacji pionowej klejonych punktowo
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=302,801	302,801		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=302,801
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	302,801	#p39-0,9*93			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=302,801	1	#p36-0,9*93					m2	

[POZYCJA]
id=408
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-03	AT-40	0421-03		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-40 0421-03	
na=Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS gr 8 cm izolacji pionowej klejonych punktowo
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=83,7	83,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=83,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	83,7	0,9*93				0

[PRZEDMIAR]
wo=83,7	1	0,9*93						

[POZYCJA]
id=41
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0421-01	AT-40	0421-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-40 0421-01	
na=Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - ułożenie folii ochronnej - folia kubełkowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=302,801	302,801		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=302,801
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	302,801	#p40			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=302,801	1	#p37					m2	

[ELEMENT 3]
na=Roboty murowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=307
nu=1.1.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=42
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0163-02	0-27	0163-02		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-27 0163-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=507,067	507,067		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=507,067
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,6	0,5*3,2	piwnica/suterena			0
wo=0	264	82,5*3,20	parter			0
wo=0	-53,708	-(1,9*2,39+1,3*2,39+1*2,45*4+1,5*2,45*6+1,9*2,45+1,3*2,45*3)				0
wo=0	231,328	72,29*3,2	piC499tro			0
wo=0	-47,285	-(1,3*2,45*3+1,5*2,45*6+1,9*2,45+1*2,45*3+1,5*2,45)				0
wo=0	111,132	(91+14,84)*1,05	attyka			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,6	1	0,5*3,2	piwnica/suterena					
wo=264	1	82,5*3,20	parter					
wo=-53,708	1	-(1,9*2,39+1,3*2,39+1*2,45*4+1,5*2,45*6+1,9*2,45+1,3*2,45*3)						
wo=231,328	1	72,29*3,2	piętro					
wo=-47,285	1	-(1,3*2,45*3+1,5*2,45*6+1,9*2,45+1*2,45*3+1,5*2,45)						
wo=111,132	1	(91+14,84)*1,05	attyka					

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2000	KNR	9-01 0104-01	9-01	0104-01		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR 9-01 0104-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ściany z bloków silikatowych o grubości 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=600,344	600,344		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=600,344
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	66,24	20,7*3,2	piwnica/suterena			0
wo=0	260,96	81,55*3,2	parter			0
wo=0	-16,195	-(1*2,05*7+0,9*2,05)				0
wo=0	307,584	96,12*3,2	piC499tro			0
wo=0	-18,245	-(1*2,05*8+0,9*2,05)				0

[PRZEDMIAR]
wo=66,24	1	20,7*3,2	piwnica/suterena					
wo=260,96	1	81,55*3,2	parter					
wo=-16,195	1	-(1*2,05*7+0,9*2,05)						
wo=307,584	1	96,12*3,2	piętro					
wo=-18,245	1	-(1*2,05*8+0,9*2,05)						

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2000	KNR	9-01 0105-02	9-01	0105-02		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR 9-01 0105-02	
na=Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloczków silikatowych gr. 12 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=191,231	191,231		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=191,231
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12,54	3,8*3,3	piwnica/suterena			0
wo=0	-4,1	-(1*2,05*2)				0
wo=0	105,528	32,47*3,25	parter			0
wo=0	-12,3	-(1*2,05*6)				0
wo=0	103,708	31,91*3,25	piC499tro			0
wo=0	-14,145	-(1*2,05*6+0,9*2,05)				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,54	1	3,8*3,3	piwnica/suterena					
wo=-4,1	1	-(1*2,05*2)						
wo=105,528	1	32,47*3,25	parter					
wo=-12,3	1	-(1*2,05*6)						
wo=103,708	1	31,91*3,25	piętro					
wo=-14,145	1	-(1*2,05*6+0,9*2,05)						

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-04	2-02	0123-04		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0123-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obudowa pionów bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) grubości 12 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=82,768	82,768		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=82,768
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,808	1,76*3,3	piwnica/suterena			0
wo=0	39,52	12,16*3,25	parter			0
wo=0	37,44	11,52*3,25	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=5,808	1	1,76*3,3	piwnica/suterena					
wo=39,52	1	12,16*3,25	parter					
wo=37,44	1	11,52*3,25	piętro					

[POZYCJA]
id=503
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-03	2-02	0123-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0123-03	
na=Obudowa pionów bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) grubości 8 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=69,2	69,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=69,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,864	2,08*3,3	piwnica/suterena			0
wo=0	29,998	9,23*3,25	parter			0
wo=0	32,338	9,95*3,25	piC499tro			0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=6,864	1	2,08*3,3	piwnica/suterena					
wo=29,998	1	9,23*3,25	parter					
wo=32,338	1	9,95*3,25	piętro					
ko=				

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-03	2-02	0123-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0123-03	
na=Obudowa pionów bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe) grubości 6 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=42,789	42,789		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42,789
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,188	0,36*3,3	piwnica/suterena			0
wo=0	21,938	6,75*3,25	parter			0
wo=0	19,663	6,05*3,25	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,188	1	0,36*3,3	piwnica/suterena					
wo=21,938	1	6,75*3,25	parter					
wo=19,663	1	6,05*3,25	piętro					

[ELEMENT 3]
na= Dach
wa=0
kn=0	0	0
id=309
nu=1.1.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 4]
na= Stropodach nieużytkowy P01 
wa=0
kn=0	0	0
id=310
nu=1.1.4.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0603-01	2	0603-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0603-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Paroizolacja folia budowlana PE na zakład z wywinięciem na attykę
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=498,902	498,902		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=498,902
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	498,902	#p48+#p50			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=498,902	1	#p47+#p49					m2	

[POZYCJA]
id=48
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-02	AT-09	0201-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-09 0201-02	
na=Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - wełna mineralna twarda ?=0,037 gr 20 cm
na5=Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - weC582na mineralna twarda CEBB=0,037 gr 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=424,23	424,23		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=424,23
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	399,13	399,13	+6,68		m2	0
wo=0	25,1	25,1	+3,33		m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=399,13	1	399,13	+6,68				m2	
wo=25,1	1	25,1	+3,33				m2	

[POZYCJA]
id=49
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-02	AT-09	0201-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-09 0201-02	
na=Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - wełna mineralna twarda - warstwa spadkowa ?=0,040, kliny spadkowe od 2 do 16 cm
na5=Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - weC582na mineralna twarda - warstwa spadkowa CEBB=0,040, kliny spadkowe od 2 do 16 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=424,23	424,23		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=424,23
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	424,23	#p48			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=424,23	1	#p47					m2	

[POZYCJA]
id=50
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2613-01	
na=Ocieplenie ścian attyki płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 15 cm do ścian
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=74,672	74,672		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=74,672
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	60,3	0,67*90	+6,68		m2	0
wo=0	14,372	0,67*21,45	+3,33		m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=60,3	1	0,67*90	+6,68				m2	
wo=14,372	1	0,67*21,45	+3,33				m2	

[POZYCJA]
id=51
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-06	0-23	2613-06		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2613-06	
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=74,672	74,672		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=74,672
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	74,672	#p50			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=74,672	1	#p49					m2	

[POZYCJA]
id=52
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-32 0628-01	0-32	0628-01		1
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-32 0628-01	
na=Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM z wywinięciem na attykę
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=498,902	498,902		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=498,902
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	498,902	#p48+#p50			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=498,902	1	#p47+#p49					m2	

[ELEMENT 4]
na=Obróbki, klapy oddymiające
wa=0
kn=0	0	0
id=311
nu=1.1.4.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0410-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Deskowanie z płyty OSB pod obróbki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=59,222	59,222		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=59,222
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	52,78	91*0,58	+6,68		m2	0
wo=0	6,442	14,64*0,44	+3,33		m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=52,78	1	91*0,58	+6,68				m2	
wo=6,442	1	14,64*0,44	+3,33				m2	

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0541-02	
na=Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=115,044	115,044		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=115,044
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	104,65	91*1,15	+6,68		m2	0
wo=0	10,394	14,64*0,71	+3,33		m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=104,65	1	91*1,15	+6,68				m2	
wo=10,394	1	14,64*0,71	+3,33				m2	

[POZYCJA]
id=55
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Klapa oddymiająca 125x125cm
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2			kpl	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					kpl	

[POZYCJA]
id=838
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Klapa oddymiająca 100x100cm
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Przelew bezpieczeństwa
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=7	7		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	7	6+1			kpl	0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	6+1					kpl	

[ELEMENT 2]
na=Stan deweloperski
wa=0
kn=0	0	0
id=308
nu=1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Elewacja 
wa=0
kn=0	0	0
id=313
nu=1.2.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=64
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0501-01	AT-38	0501-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0501-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż listwy startowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=92	92		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=92
jm=m	040
pm=-1
wo=0	92	92			m	0

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92					m	

[POZYCJA]
id=65
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS ?=0,035 gr. 18 cm do ścian
na5=Ocieplenie C59Bcian budynkC3B3w pC582ytami styropianowymi - przyklejenie pC582yt styropianowych EPS CEBB=0,035 gr. 18 cm do C59Bcian
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=105,411	105,411		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=105,411
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	98,69	98,69			m2	0
wo=0	6,721	1,43*2,35*2			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=98,69	1	98,69					m2	
wo=6,721	1	1,43*2,35*2					m2	

[POZYCJA]
id=66
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-06	0-23	2613-06		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2613-06	
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=105,411	105,411		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=105,411
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	105,411	#p65			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=105,411	1	#p58					m2	

[POZYCJA]
id=67
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0213-04	AT-38	0213-04		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0213-04	
na=Okładziną z płytek klinkierowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=118,631	118,631		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=118,631
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,42	30,38-1,96	poC582udnie			0
wo=0	23,03	23,03	wschC3B3d			0
wo=0	60,33	67,63-(1,4+5,9)	zachC3B3d			0
ko=0		
wo=0	1,98	(0,9+2*2,3)*2*0,18			m2	0
wo=0	2,16	(1,4+2*2,3)*2*0,18			m2	0
wo=0	1,62	(1,2+2*0,9)*3*0,18			m2	0
wo=0	1,091	(1,36+2*2,35)*0,18			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=28,42	1	30,38-1,96	południe					
wo=23,03	1	23,03	wschód					
wo=60,33	1	67,63-(1,4+5,9)	zachód					
ko=				
wo=1,98	1	(0,9+2*2,3)*2*0,18					m2	
wo=2,16	1	(1,4+2*2,3)*2*0,18					m2	
wo=1,62	1	(1,2+2*0,9)*3*0,18					m2	
wo=1,091	1	(1,36+2*2,35)*0,18					m2	

[POZYCJA]
id=68
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0206-02	AT-38	0206-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0206-02	
na=System na styropianie (EPS) - tynk cienkowarstwowy silikonowy - płyty o grubości 18 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=701,702	701,702		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=701,702
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	677,504	85,76*7,9			m2	0
wo=0	28,864	3,52*2*4,1			m2	0
wo=0	27,828	7,73*3,6			m2	0
wo=0	5,78	5,78	od spodu		m2	0
wo=0	-32,994	-#p70			m2	0
wo=0	-2,88	-#p58			m2	0
wo=0	-2,4	-#p61			m2	0
wo=0	0	-0,000			m2	0
wo=0	0	-0,000			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=677,504	1	85,76*7,9					m2	
wo=28,864	1	3,52*2*4,1					m2	
wo=27,828	1	7,73*3,6					m2	
wo=5,78	1	5,78	od spodu				m2	
wo=-32,994	1	-#p63					m2	
wo=-2,88	1	-#p79					m2	
wo=-2,4	1	-#p85					m2	
wo=0	1	-0,000					m2	
wo=0	1	-0,000					m2	

[POZYCJA]
id=69
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0206-01	AT-38	0206-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0206-01	
na=System na styropianie (EPS) - tynk cienkowarstwowy silikonowy - od spodu balkonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=26,4	26,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	26,4	13,2*2			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=26,4	1	13,2*2					m2	

[POZYCJA]
id=70
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0205-02	AT-38	0205-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0205-02	
na=System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny TYNK DEKORACYJNY KOLOR SZARY Z KRYSZTAŁKAMI I CZARNĄ MIKĄ - płyty o grubości 18 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=32,994	32,994		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32,994
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	31,725	1,175*(14+4+7+2)			m2	0
wo=0	1,269	1,269			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=31,725	1	1,175*(14+4+7+2)					m2	
wo=1,269	1	1,269					m2	

[POZYCJA]
id=71
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0206-03	AT-38	0206-03		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0206-03	
na=System na styropianie (EPS) - warstwa zbrojona i tynk na ościeżach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=50,105	50,105		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50,105
jm=m2	050
pm=-1
scn=0	A	278,36	0	4				0	0
wo=1	46,4	(1,2+2*2,3)*(4+4)				0
wo=1	99	(0,9+2*2,3)*(9+9)				0
wo=1	108	(1,4+2*2,3)*(9+9)				0
wo=1	5,8	(1,2+2*2,3)*(1)				0
wo=1	7,42	2,72+2*2,35				0
wo=1	6,02	1,32+2*2,35				0
wo=1	5,72	1,02+2*2,35				0
wo=0	50,105	#p71A * 0,18			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=46,4	0	(1,2+2*2,3)*(4+4)						
wo=99	0	(0,9+2*2,3)*(9+9)						
wo=108	0	(1,4+2*2,3)*(9+9)						
wo=5,8	0	(1,2+2*2,3)*(1)						
wo=7,42	0	2,72+2*2,35						
wo=6,02	0	1,32+2*2,35						
wo=5,72	0	1,02+2*2,35						
scn=278,36	0						
wo=50,105	1	#p64A * 0,18					m2	

[POZYCJA]
id=72
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0215-05	AT-38	0215-05		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0215-05	
na=Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=866,507	866,507		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=866,507
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	105,411	#p65			m2	0
wo=0	701,702	#p68			m2	0
wo=0	26,4	#p69			m2	0
wo=0	32,994	#p70			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=105,411	1	#p58					m2	
wo=701,702	1	#p61					m2	
wo=26,4	1	#p62					m2	
wo=32,994	1	#p63					m2	

[POZYCJA]
id=73
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2612-01	
na=Dylatacja ścian budynków płytami styropianowymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=31,693	31,693		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,693
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	31,693	7,73*4,1			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=31,693	1	7,73*4,1					m2	

[POZYCJA]
id=74
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0216-01	AT-38	0216-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0216-01	
na=Wykonanie boni w płytach termoizolacyjnych ze styropianu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=675,54	675,54		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=675,54
jm=m	040
pm=-1
wo=0	279,57	279,57			m	0
wo=0	96,15	96,15			m	0
wo=0	224,6	224,60			m	0
wo=0	75,22	75,22			m	0

[PRZEDMIAR]
wo=279,57	1	279,57					m	
wo=96,15	1	96,15					m	
wo=224,6	1	224,60					m	
wo=75,22	1	75,22					m	

[POZYCJA]
id=75
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0502-01	AT-38	0502-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0502-01	
na=Montaż profili ochronnych narożnikowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=278,36	278,36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=278,36
jm=m	040
pm=-1
wo=0	46,4	(1,2+2*2,3)*(4+4)			m	0
wo=0	99	(0,9+2*2,3)*(9+9)			m	0
wo=0	108	(1,4+2*2,3)*(9+9)			m	0
wo=0	5,8	(1,2+2*2,3)*(1)			m	0
wo=0	7,42	2,72+2*2,35			m	0
wo=0	6,02	1,32+2*2,35			m	0
wo=0	5,72	1,02+2*2,35			m	0

[PRZEDMIAR]
wo=46,4	1	(1,2+2*2,3)*(4+4)					m	
wo=99	1	(0,9+2*2,3)*(9+9)					m	
wo=108	1	(1,4+2*2,3)*(9+9)					m	
wo=5,8	1	(1,2+2*2,3)*(1)					m	
wo=7,42	1	2,72+2*2,35					m	
wo=6,02	1	1,32+2*2,35					m	
wo=5,72	1	1,02+2*2,35					m	

[POZYCJA]
id=76
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0501-02	AT-38	0501-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0501-02	
na=Montaż profili dylatacyjnych ściennych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=8,2	8,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,2	4,1*2			m	0

[PRZEDMIAR]
wo=8,2	1	4,1*2					m	

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-01	2-02	0506-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0506-01	
na=Obróbki z blachy - parapety
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=15,775	15,775		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,775
jm=m2	050
pm=-1
scn=0	A	63,1	0	4				0	0
wo=1	9,6	(1,2)*(4+4)				0
wo=1	16,2	(0,9)*(9+9)				0
wo=1	25,2	(1,4)*(9+9)				0
wo=1	1,2	(1,2)*(1)				0
wo=1	1,8	0,9*2				0
wo=1	2,8	1,4*2				0
wo=1	3,6	1,2*3				0
wo=1	1,6	1,4+0,2				0
wo=1	1,1	0,9+0,2				0
wo=0	15,775	#p77A * 0,25			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=9,6	0	(1,2)*(4+4)						
wo=16,2	0	(0,9)*(9+9)						
wo=25,2	0	(1,4)*(9+9)						
wo=1,2	0	(1,2)*(1)						
wo=1,8	0	0,9*2						
wo=2,8	0	1,4*2						
wo=3,6	0	1,2*3						
wo=1,6	0	1,4+0,2						
wo=1,1	0	0,9+0,2						
scn=63,1	0						
wo=15,775	1	#p70A * 0,25					m2	

[POZYCJA]
id=78
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0506-01	7	0506-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 7 0506-01	
na=Daszki nad drzwiami - szkło bezpieczne mocowane punktowo
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=17,412	17,412		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,412
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,04	4,8*2,3			m2	0
wo=0	6,372	3,54*1,8			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=11,04	1	4,8*2,3					m2	
wo=6,372	1	3,54*1,8					m2	

[POZYCJA]
id=79
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1609-01	2-02	1609-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1609-01	
na=Rusztowania ramowe przyścienne wysokość do 10 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=832,886	832,886		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=832,886
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	98,69	98,69			m2	0
wo=0	677,504	85,76*7,9			m2	0
wo=0	28,864	3,52*2*4,1			m2	0
wo=0	27,828	7,73*3,6			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=98,69	1	98,69					m2	
wo=677,504	1	85,76*7,9					m2	
wo=28,864	1	3,52*2*4,1					m2	
wo=27,828	1	7,73*3,6					m2	

[RUSZTOWANIA 1]
id=80
pd=	KNR	2-02r.16z.sz.5.15			0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02r.16z.sz.5.15	
na=Czas pracy rusztowań
ww=0,84
sz=6
ir=0
wa=0
nu=73
opn=1	0	1	0	0	2	1	0
ob=0	0
cj=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie muru oporowego 
wa=0
kn=0	0	0
id=13444
nu=1.2.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13445
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych EPS ?=0,035 gr. 18 cm do ścian
na5=Ocieplenie C59Bcian budynkC3B3w pC582ytami styropianowymi - przyklejenie pC582yt styropianowych EPS CEBB=0,035 gr. 18 cm do C59Bcian
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=14,261	14,261		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,261
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	14,261	#p13452				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,261	1	#p75						

[POZYCJA]
id=13452
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0213-04	AT-38	0213-04		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0213-04	
na=Okładziną z płytek klinkierowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=14,261	14,261		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,261
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	14,261	8,34*1,71				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,261	1	8,34*1,71						

[POZYCJA]
id=13469
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0401-01	AT-38	0401-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0401-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=45,689	45,689		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,689
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	24,479	1,71*(11,78)+0,3*14,45	oC59B 1-3			0
wo=0	21,21	1,71*10,5+10,85*0,3	oC59B E-D			0

[PRZEDMIAR]
wo=24,479	1	1,71*(11,78)+0,3*14,45	oś 1-3					
wo=21,21	1	1,71*10,5+10,85*0,3	oś E-D					

[POZYCJA]
id=13480
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-01	2-02	0506-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0506-01	
na=Obróbki z blachy - wykończenie muru
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=11	11		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	80	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11	0,44*25				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	0,44*25						

[ELEMENT 3]
na=Stolarka okienna
wa=0
kn=0	0	0
id=312
nu=1.2.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=57
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-04	2-02	1018-04		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1018-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze antracytowym zgodnie z zestawieniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=130,085	130,085		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=130,085
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	32,4	0,9*2,4*15	O1			0
wo=0	20,16	1,4*2,4*6	O2			0
wo=0	2,17	1,4*1,55*1	O4"			0
wo=0	70,56	1,4*2,4*21	O4			0
wo=0	1,96	1,4*1,4*1	O5			0
wo=0	1,44	1,2*0,6*2	O6			0
wo=0	1,395	1,55*0,9	O1"			0

[PRZEDMIAR]
wo=32,4	1	0,9*2,4*15	O1					
wo=20,16	1	1,4*2,4*6	O2					
wo=2,17	1	1,4*1,55*1	O4"					
wo=70,56	1	1,4*2,4*21	O4					
wo=1,96	1	1,4*1,4*1	O5					
wo=1,44	1	1,2*0,6*2	O6					
wo=1,395	1	1,55*0,9	O1"					

[POZYCJA]
id=58
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1018-04	2-02	1018-04		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1018-04	
na=Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze antracytowym EI 60 - nieotwieralne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2,88	2,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,88
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,88	1,2*2,4	O3			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,88	1	1,2*2,4	O3					

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2143-01	202	2143-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2143-01	
na=Parapety wewnętrzne z konglomeratu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=6,4	6,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6,4	1,2*4+1,6			m	0

[PRZEDMIAR]
wo=6,4	1	1,2*4+1,6					m	

[ELEMENT 3]
na=Stolarka drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=853
nu=1.2.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 4]
na=PCV
wa=0
kn=0	0	0
id=854
nu=1.2.4.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 4]
na=Drewniana
wa=0
kn=0	0	0
id=855
nu=1.2.4.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1103-01	2	1103-01	 + KNNR 2 1104-02	1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 1103-01	 + KNNR 2 1104-02
mpn=1211	1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych okleinowanych pełnych przylgowych wraz z ościeżnicą oraz wyposażeniem zgodnie z zestawieniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=32,58	32,58		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32,58
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,69	0,9*2,05*2	Dw1			0
wo=0	3,69	0,9*2,05*2	Dw2			0
wo=0	25,2	0,9*2*14	Dw4			0

[PRZEDMIAR]
wo=3,69	1	0,9*2,05*2	Dw1					
wo=3,69	1	0,9*2,05*2	Dw2					
wo=25,2	1	0,9*2*14	Dw4					

[POZYCJA]
id=882
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1103-01	2	1103-01	 + KNNR 2 1104-02	1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 1103-01	 + KNNR 2 1104-02
mpn=1211	1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych okleinowanych pełnych przylgowych z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą oraz wyposażeniem zgodnie z zestawieniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=27	27		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	27	0,9*2*15	Dw5			0

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	0,9*2*15	Dw5					

[POZYCJA]
id=939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1103-01	2	1103-01	 + KNNR 2 1104-02	1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 1103-01	 + KNNR 2 1104-02
mpn=1211	1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych okleinowanych pełnych przylgowych wraz z ościeżnicą stalową oraz wyposażeniem zgodnie z zestawieniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=5,4	5,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,4	0,9*2*3	Dw11			0

[PRZEDMIAR]
wo=5,4	1	0,9*2*3	Dw11					

[ELEMENT 4]
na=Aluminiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=850
nu=1.2.4.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1040-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=5,208	5,208		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,208
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,4	1,2*2*1	Dw8			0
wo=0	2,808	1,2*2,34*1	Dz1			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	1,2*2*1	Dw8					
wo=2,808	1	1,2*2,34*1	Dz1					

[POZYCJA]
id=61
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1040-02	
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone EIS60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=2,4	2,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,4	1,2*2*1	Dw10			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	1,2*2*1	Dw10					

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1040-02	
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone EI60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=5,616	5,616		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,616
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,616	1,2*2,34*2	Dz2			0

[PRZEDMIAR]
wo=5,616	1	1,2*2,34*2	Dz2					

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1040-02	
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szklone EIS30
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=4,8	4,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,8	1,2*2*2	Dw9			0

[PRZEDMIAR]
wo=4,8	1	1,2*2*2	Dw9					

[POZYCJA]
id=113
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-06	2-02	1040-06		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1040-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Witryny aluminiowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=8,424	8,424		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,424
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,212	1,8*2,34	Z1			0
wo=0	4,212	1,8*2,34	Z2			0

[PRZEDMIAR]
wo=4,212	1	1,8*2,34	Z1					
wo=4,212	1	1,8*2,34	Z2					

[ELEMENT 4]
na=Stalowa
wa=0
kn=0	0	0
id=851
nu=1.2.4.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1203-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=22	22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	22	1*2*11	Dw3			0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	1*2*11	Dw3					

[POZYCJA]
id=873
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1203-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 z podcięciem wentylacyjnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4	1*2*2	Dw3'			0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1*2*2	Dw3'					

[POZYCJA]
id=890
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1203-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 proszkowo malowane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=5,4	5,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,4	0,9*2*3	Dw6			0

[PRZEDMIAR]
wo=5,4	1	0,9*2*3	Dw6					

[POZYCJA]
id=899
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1203-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 proszkowo malowane EI60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1,8	1,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,8	0,9*2*1	Dw7			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	0,9*2*1	Dw7					

[ELEMENT 4]
na=Akcesoria
wa=0
kn=0	0	0
id=321
nu=1.2.4.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=114
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-06	AL-01	0304-06		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR AL-01 0304-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Samozamykacz do drzwi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=115
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-02	AL-01	0304-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR AL-01 0304-02	
na=Odbojnik do drzwi wewnętrznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=58	58		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.06.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=58
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	58	58			szt	0

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58					szt	

[ELEMENT 3]
na= Posadzki 
wa=0
kn=0	0	0
id=314
nu=1.2.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 4]
na=Posadzka na gruncie
wa=0
kn=0	0	0
id=315
nu=1.2.5.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1061
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-03	202	0618-03		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 0618-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - papa podkładowa na płycie fundamentowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=360,515	360,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=360,515
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	360,515	#p83				0

[PRZEDMIAR]
wo=360,515	1	#p98						

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0609-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr.10cm poziome na sucho - jedna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=360,515	360,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=360,515
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	360,515	#p83			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=360,515	1	#p98					m2	

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0603-01	2	0603-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0603-01	
na=Folia budowlana PE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=360,515	360,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=360,515
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	360,515	#p83			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=360,515	1	#p98					m2	

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-01	2-02	1106-01	 1106-03 	1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1106-01	 1106-03 
mpn=270:0:5009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="270" Wybory="0" Odpowiedzi="50" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=360,515	360,515		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=360,515
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	360,515	#p85+#p1076+#p1084+#p1178			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=360,515	1	#p100+#p101+#p102+#p103					m2	

[POZYCJA]
id=1380
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-01	0-39	0115-01		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-39 0115-01	
mpn=1211	1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=56,4	56,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	56,4	9,2+28,1+19,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=56,4	1	9,2+28,1+19,1						

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C1 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=80,915	80,915		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=80,915
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	80,915	80,915			m2	0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=80,915	1	80,915					m2	
ko=				

[POZYCJA]
id=1076
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C2 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=95,77	95,77		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=95,77
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	95,77	95,77				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=95,77	1	95,77						
ko=				

[POZYCJA]
id=1084
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C3 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=24,85	24,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,85
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	24,85	24,85				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,85	1	24,85						

[POZYCJA]
id=1178
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C4 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=158,98	158,98		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=158,98
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	158,98	158,98				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=158,98	1	158,98						
ko=				

[POZYCJA]
id=5353
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-04	202	2809-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2809-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej h=8cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=158,5	158,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=158,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	158,5	158,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=158,5	1	158,50						

[POZYCJA]
id=5365
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-04	202	2809-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2809-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej h=20cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=141,7	141,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=141,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	141,7	141,7				0

[PRZEDMIAR]
wo=141,7	1	141,7						

[POZYCJA]
id=5373
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-05	202	2809-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2809-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Listwa wykańczająca cokół MDF
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=337,6	337,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=337,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	337,6	337,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=337,6	1	337,6						

[ELEMENT 4]
na=Strop międzykondygnacyjny 
wa=0
kn=0	0	0
id=316
nu=1.2.5.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0609-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS gr 5 cm poziome na sucho - jedna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=727,57	727,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=727,57
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	727,57	#p88			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=727,57	1	#p109					m2	

[POZYCJA]
id=87
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0603-01	2	0603-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 0603-01	
na=Folia budowlana PE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=727,57	727,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=727,57
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	727,57	#p88			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=727,57	1	#p109					m2	

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-02	2-02	1106-02	 1106-03 	1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1106-02	 1106-03 
mpn=270:0:5009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="270" Wybory="0" Odpowiedzi="50" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=727,57	727,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=727,57
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	727,57	#p1186+#p1194+#p1202+#p1162+#p1170+#p1210				0

[PRZEDMIAR]
wo=727,57	1	#p111+#p112+#p113+#p115+#p116+#p117						

[POZYCJA]
id=1372
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-01	0-39	0115-01		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-39 0115-01	
mpn=1211	1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=122,4	122,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=122,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	54,1	5,8+12,6+8,7+5,4*5	C582azienki piC499tro			0
wo=0	68,3	8,7+5,4*5+14+5,9+12,7	C582azienki parter			0

[PRZEDMIAR]
wo=54,1	1	5,8+12,6+8,7+5,4*5	łazienki piętro					
wo=68,3	1	8,7+5,4*5+14+5,9+12,7	łazienki parter					

[POZYCJA]
id=1186
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C1 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=107,14	107,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=107,14
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	53,57	53,57	parter			0
ko=0		
wo=0	53,57	53,57	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=53,57	1	53,57	parter					
ko=				
wo=53,57	1	53,57	piętro					

[POZYCJA]
id=1194
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C2 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=195,15	195,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=195,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	106,33	106,33	parter			0
wo=0	88,82	88,82	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=106,33	1	106,33	parter					
wo=88,82	1	88,82	piętro					

[POZYCJA]
id=1202
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C3 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=55,51	55,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,38	34,38	parter			0
wo=0	21,13	21,13	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=34,38	1	34,38	parter					
wo=21,13	1	21,13	piętro					

[POZYCJA]
id=1384
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C4 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=6,94	6,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,94
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,94	6,94				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,94	1	6,94						

[POZYCJA]
id=1162
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C5 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=33,4	33,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16,7	6,3+10,4	parter			0
wo=0	16,7	6,3+10,4	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=16,7	1	6,3+10,4	parter					
wo=16,7	1	6,3+10,4	piętro					

[POZYCJA]
id=1170
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2805-05	
na=Warstwa wykończeniowa C6 wraz z wykończeniem cokołu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=17,68	17,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,84	8,84	parter			0
wo=0	8,84	8,84	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=8,84	1	8,84	parter					
wo=8,84	1	8,84	piętro					

[POZYCJA]
id=1210
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 1136-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=318,69	318,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=318,69
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	158,69	158,69	parter			0
wo=0	160	160	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=158,69	1	158,69	parter					
wo=160	1	160	piętro					

[POZYCJA]
id=91
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wycieraczka zewnętrzna Z1 130x200 - dostawa i montaż
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2,6	2,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,6	2,6	parter		m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=2,6	1	2,6	parter				m2	

[POZYCJA]
id=92
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wycieraczka wewnętrzna Z2 300x200- dostawa i montaż
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=4,78	4,78		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,78
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,78	4,78	parter		m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=4,78	1	4,78	parter				m2	

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=1266
nu=1.2.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=99
pd=ATHENASOFT wyd.I 2023	KNR	AT-52 0304-01	AT-52	0304-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2023	KATSRC_KATAL	KNR AT-52 0304-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 z pokryciem 1x 12,5 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=180,34	180,34		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.07.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=180,34
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	22,63	22,63	suterena			0
wo=0	71,4	71,4	parter			0
wo=0	86,31	86,31	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=22,63	1	22,63	suterena					
wo=71,4	1	71,4	parter					
wo=86,31	1	86,31	piętro					

[POZYCJA]
id=1332
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2702-02	202	2702-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2702-02	
mpn=1211	1211
na=Sufity podwieszone modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi wodoodpornymi 120x60cm, ruszt z częściowo ukrytą krawędzią, kolor bialy NCS S 0500-N
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=198,13	198,13		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.07.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=198,13
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	92,42	92,42	suterena			0
wo=0	52,61	52,61	parter			0
wo=0	53,1	53,1	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=92,42	1	92,42	suterena					
wo=52,61	1	52,61	parter					
wo=53,1	1	53,1	piętro					

[POZYCJA]
id=1347
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2702-02	202	2702-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2702-02	
mpn=1211	1211
na=Sufity podwieszone modułowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 120x60cm, ruszt z częściowo ukrytą krawędzią, kolor bialy NCS S 0500-N
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=110,41	110,41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.07.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=110,41
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	45,4	45,4	suterena			0
wo=0	43,41	43,41	parter			0
wo=0	21,6	21,6	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=45,4	1	45,4	suterena					
wo=43,41	1	43,41	parter					
wo=21,6	1	21,6	piętro					

[POZYCJA]
id=1267
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1402-05	2	1402-05		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 1402-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem sufitów podwieszanych z płyt gk
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=488,88	488,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.10.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=488,88
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	488,88	#p99+#p1332+#p1347				0

[PRZEDMIAR]
wo=488,88	1	#p120+#p121+#p122						

[POZYCJA]
id=1392
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-06	2-02	0803-06		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0803-06	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=857,33	857,33		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=857,33
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	857,33	#p104				0

[PRZEDMIAR]
wo=857,33	1	#p125						

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-04	2-02	2009-04		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 2009-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=857,33	857,33		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=857,33
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	277,33	277,33	suterena			0
wo=0	302	302	parter			0
wo=0	278	278	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=277,33	1	277,33	suterena					
wo=302	1	302	parter					
wo=278	1	278	piętro					

[POZYCJA]
id=1399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1402-03	2	1402-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 1402-03	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie sufitów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=857,33	857,33		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.10.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=857,33
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	857,33	#p104				0

[PRZEDMIAR]
wo=857,33	1	#p125						

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1418
nu=1.2.7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 4]
na=Zabudowa GK
wa=0
kn=0	0	0
id=318
nu=1.2.7.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=98
pd=ATHENASOFT wyd.I 2023	KNR	AT-52 0105-02	AT-52	0105-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2023	KATSRC_KATAL	KNR AT-52 0105-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=11,506	11,506		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.07.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,506
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,753	1,77*3,25	parter			0
wo=0	5,753	1,77*3,25	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=5,753	1	1,77*3,25	parter					
wo=5,753	1	1,77*3,25	piętro					

[ELEMENT 4]
na=Tynki
wa=0
kn=0	0	0
id=319
nu=1.2.7.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0803-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=2947,653	2947,653		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2947,653
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	941,915	289,82*3,25	suterena			0
wo=0	1016,763	312,85*3,25	parter			0
wo=0	988,975	304,30*3,25	piC499tro			0

[PRZEDMIAR]
wo=941,915	1	289,82*3,25	suterena					
wo=1016,763	1	312,85*3,25	parter					
wo=988,975	1	304,30*3,25	piętro					

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0808-08	2-02	0808-08		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 0808-08	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne kat. III na ościeżach o szerokości do 25 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=61,04	61,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.11.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,04
jm=m2	050
pm=-1
scn=0	A	305,2	0	4				0	0
wo=1	138,2	(1,2+2,4*2)*4+(1,4+2,4*2)+(1,8+2,4*2)+(1,4+2,4*2)*9+(0,9+2,4*2)*8	piC499tro			0
wo=1	132,2	(1,2+2,4*2)*3+(1,4+2,4*2)+(1,8+2,4*2)+(1,4+2,4*2)*9+(0,9+2,4*2)*8	parter			0
wo=1	34,8	(1,2+0,9*2)*2+(1,4*3)+(1,8+2,4*2)+(1,3+2,4*2)+(0,9+2,4*2)+(1,4+2,4*2)	suterena			0
wo=0	61,04	#p102A*0,2				0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=138,2	0	(1,2+2,4*2)*4+(1,4+2,4*2)+(1,8+2,4*2)+(1,4+2,4*2)*9+(0,9+2,4*2)*8	piętro					
wo=132,2	0	(1,2+2,4*2)*3+(1,4+2,4*2)+(1,8+2,4*2)+(1,4+2,4*2)*9+(0,9+2,4*2)*8	parter					
wo=34,8	0	(1,2+0,9*2)*2+(1,4*3)+(1,8+2,4*2)+(1,3+2,4*2)+(0,9+2,4*2)+(1,4+2,4*2)	suterena					
scn=305,2	0						
wo=61,04	1	#p129A*0,2						
ko=				

[POZYCJA]
id=106
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1402-05	2	1402-05		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 1402-05	
na=Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2916,693	2916,693		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.10.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2916,693
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2916,693	#p100+#p102-#p107				0

[PRZEDMIAR]
wo=2916,693	1	#p128+#p129-#p133						

[ELEMENT 4]
na=Okładziny
wa=0
kn=0	0	0
id=320
nu=1.2.7.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=5384
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-07	0-21	4004-07		1
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR 0-21 4004-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=B1 Płyty drewnopochodne gr. 8mm, laminowane, wykończenie satynowe, kolor drewna klonowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=201,83	201,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=201,83
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,9	70,9	korytarze			0
wo=0	124,4	12,44*10	typowy pokC3B3j z C582azienkC485			0
wo=0	6,53	6,53	duC5BCy pokC3B3j			0

[PRZEDMIAR]
wo=70,9	1	70,9	korytarze					
wo=124,4	1	12,44*10	typowy pokój z łazienką					
wo=6,53	1	6,53	duży pokój					

[POZYCJA]
id=5392
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-07	0-21	4004-07		1
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR 0-21 4004-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=B2 Płyty drewnopochodne gr.8mm, laminowane, wyk.satynowe, kolor jasny beżowy NCS S 1505-Y30R
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=25,5	25,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	25,5	2,55*10	typowy pokC3B3j z C582azienkC485			0

[PRZEDMIAR]
wo=25,5	1	2,55*10	typowy pokój z łazienką					

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2803-04	202	2803-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2803-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=B3 Licowanie ścian płytkami ściennymi wym. 30x8cm, kolor jasny beżowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=92	92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=92
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	49	4,9*10	typowy pokC3B3j z C582azienkC485			0
wo=0	11,88	1,5+1,73*6	korytarze			0
wo=0	6,42	3,21*2	duC5BCy pokC3B3j 			0
wo=0	24,7	(8,75+3,6)*2	salon			0

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	4,9*10	typowy pokój z łazienką					
wo=11,88	1	1,5+1,73*6	korytarze					
wo=6,42	1	3,21*2	duży pokój 					
wo=24,7	1	(8,75+3,6)*2	salon					

[POZYCJA]
id=5399
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2803-04	202	2803-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 2803-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=B4 Licowanie ścian płytkami ściennymi wym. 30x8cm, tłoczony wzór, kolor biały
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=431,06	431,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=431,06
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	41,6	(2,41+0,5+1,25)*10	typowy pokC3B3j z C582azienkC485			0
wo=0	389,46	(3+187+0,3+1,73+0,3+2,4)*2	duC5BCy pokC3B3j			0

[PRZEDMIAR]
wo=41,6	1	(2,41+0,5+1,25)*10	typowy pokój z łazienką					
wo=389,46	1	(3+187+0,3+1,73+0,3+2,4)*2	duży pokój					

[POZYCJA]
id=5401
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-07	0-21	4004-07		1
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR 0-21 4004-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=B5 Płytki ścienne wym. 30x8cm kolor jasny zielony
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=188,8	188,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=188,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	188,8	188,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=188,8	1	188,80						

[POZYCJA]
id=5408
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-07	0-21	4004-07		1
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR 0-21 4004-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=B6 Płytki ścienne wym. 30x8cm, kolor żółto pomarańczowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=148,3	148,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=148,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	107,3	10,73*10	typowy pokC3B3j z C582azienkC485			0
wo=0	32	(11+5)*2	duC5BCy pokC3B3j			0
wo=0	9	4,5*2	salon			0

[PRZEDMIAR]
wo=107,3	1	10,73*10	typowy pokój z łazienką					
wo=32	1	(11+5)*2	duży pokój					
wo=9	1	4,5*2	salon					

[ELEMENT 3]
na=Balustrady
wa=0
kn=0	0	0
id=322
nu=1.2.8

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1207-01	2-02	1207-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1207-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Balustrada w klatkach schodowych ze stali nierdzewnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=16,65	16,65		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16,65
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16,65	1,715+0,255*3+3,35+3,72+3,35+3,75			m	0

[PRZEDMIAR]
wo=16,65	1	1,715+0,255*3+3,35+3,72+3,35+3,75					m	

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1208-03	
na=Pochwyt ze stali nierdzewnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=52,47	52,47		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=52,47
jm=m	040
pm=-1
wo=0	14,17	3,35+3,72+3,35+3,75	klatka schodowa		m	0
wo=0	38,3	4,65*4+4,35*2+3,65*2+1,85*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,17	1	3,35+3,72+3,35+3,75	klatka schodowa				m	
wo=38,3	1	4,65*4+4,35*2+3,65*2+1,85*2						

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1207-01	2-02	1207-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1207-01	
na=Bramka antypaniczna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1			szt	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					szt	

[POZYCJA]
id=119
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1209-02	2-02	1209-02		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1209-02	
na=Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=27,6	27,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	27,6	13,80*2			m	0

[PRZEDMIAR]
wo=27,6	1	13,80*2					m	

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1207-01	2-02	1207-01		1
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_KATAL	KNR 2-02 1207-01	
na=Balustrada pochylni i schodów zewnętrznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=41,7	41,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	34,2	(8,4+1,5*2)*3	pochylnia		m	0
wo=0	7,5	(3,15+0,6)*2	schody			0
ko=0		

[PRZEDMIAR]
wo=34,2	1	(8,4+1,5*2)*3	pochylnia				m	
wo=7,5	1	(3,15+0,6)*2	schody					
ko=				

[ELEMENT 3]
na=Winda
wa=0
kn=0	0	0
id=323
nu=1.2.9

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=121
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż windy wraz z odbiorem UDT
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.01.08.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1			kpl	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					kpl	

[ELEMENT 3]
na= Wyposażenie stałe łazienek 
wa=0
kn=0	0	0
id=324
nu=1.2.10

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=122
pd=	NNRNKB	202 2803-06	202	2803-06		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 2803-06	
na=Lustro wklejane
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=13,6	13,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,6
jm=m2	050
pm=-1
scn=0	A	17	0	4				0	0
wo=1	8	8	parter			0
wo=1	8	8	1p			0
wo=1	1	1	-1p			0
wo=0	13,6	#p122A * 0,8 * 1			m2	0

[PRZEDMIAR]
wo=8	0	8	parter					
wo=8	0	8	1p					
wo=1	0	1	-1p					
scn=17	0						
wo=13,6	1	#p143A * 0,8 * 1					m2	

[POZYCJA]
id=123
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wyposażenie łazienek - Poręcz dla niepełnosprawnych umywalkowa
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	5+1+1	parter		szt	0
wo=0	7	5+1+1	1p		szt	0
wo=0	1	1	-1p		szt	0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	5+1+1	parter				szt	
wo=7	1	5+1+1	1p				szt	
wo=1	1	1	-1p				szt	

[POZYCJA]
id=124
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wyposażenie łazienek - Poręcz dla niepełnosprawnych ścienna a stała
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=27	27		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	13	2*5+2+1	parter		szt	0
wo=0	13	2*5+2+1	1p		szt	0
wo=0	1	1	-1p		szt	0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	2*5+2+1	parter				szt	
wo=13	1	2*5+2+1	1p				szt	
wo=1	1	1	-1p				szt	

[POZYCJA]
id=125
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wyposażenie łazienek - Poręcz dla niepełnosprawnych ścienna łukowa uchylna
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=13	13		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	5+1	parter		szt	0
wo=0	6	5+1	1p		szt	0
wo=0	1	1	-1p		szt	0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5+1	parter				szt	
wo=6	1	5+1	1p				szt	
wo=1	1	1	-1p				szt	

[POZYCJA]
id=126
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Akcesoria sanitarne - Podajnik na papier toaletowy
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=17	17		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8	parter		szt	0
wo=0	8	8	1p		szt	0
wo=0	1	1	-1p		szt	0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	parter				szt	
wo=8	1	8	1p				szt	
wo=1	1	1	-1p				szt	

[POZYCJA]
id=127
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Akcesoria sanitarne - Pojemnik na mydło
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=18	18		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8	parter		szt	0
wo=0	8	8	1p		szt	0
wo=0	2	2	-1p		szt	0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	parter				szt	
wo=8	1	8	1p				szt	
wo=2	1	2	-1p				szt	

[POZYCJA]
id=128
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Akcesoria sanitarne - Pojemnik na ręczniki papierowe
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=18	18		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8	parter		szt	0
wo=0	8	8	1p		szt	0
wo=0	2	2	-1p		szt	0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	parter				szt	
wo=8	1	8	1p				szt	
wo=2	1	2	-1p				szt	

[POZYCJA]
id=129
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Wyposażenie łazienek - siedzisko dla niepełnosprawnych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	5+1	parter		szt	0
wo=0	6	5+1	1p		szt	0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5+1	parter				szt	
wo=6	1	5+1	1p				szt	

[POZYCJA]
id=137
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0123-01	0-35	0123-01		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0123-01	
na=Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=12	12		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	6	6	parter		kpl.	0
wo=0	6	6	1p		kpl.	0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	parter				kpl.	
wo=6	1	6	1p				kpl.	

[ELEMENT 1]
na=Sieci i instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=9084
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wewnętrzna wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=10616
nu=2.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=10617
pd=	KNR	5-10 0313-5	5-10	0313-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-5	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10624
pd=	KNR	5-10 0313-4	5-10	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10631
pd=	KNR	5-10 0313-4	5-10	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10638
pd=	KNR	5-10 0313-4	5-10	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=17	17		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10645
pd=	KNR	5-10 0313-4	5-10	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 16 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10652
pd=	KNR	5-10 0313-2	5-10	0313-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-2	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1/2·cegły, rura fi 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10659
pd=	KNR	5-10 0313-1	5-10	0313-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-1	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1/2·cegły, rura fi 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10666
pd=	KNR	5-10 0313-1	5-10	0313-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-1	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1/2·cegły, rura fi 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10673
pd=	KNR	5-10 0313-1	5-10	0313-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-1	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1/2·cegły, rura fi 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10680
pd=	KNR	5-10 0313-1	5-10	0313-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-1	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1/2·cegły, rura fi 16 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10687
pd=	KNR	5-10 0315-8	5-10	0315-8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-8	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 30·cm, rura fi 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10694
pd=	KNR	5-10 0315-5	5-10	0315-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-5	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10701
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10708
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 40 mm + kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10716
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10723
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 32 mm + kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10731
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 16 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10738
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 16 mm + kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=10746
pd=	KNR	4-01 0339-3	4-01	0339-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0339-3	
na=Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=75,5	75,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75,5	0,50*19*2+1,00*14*2+0,50*17+0,50*2*2+0,50*16*2+0,50*2+0,50*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=75,5	1	0,50*19*2+1,00*14*2+0,50*17+0,50*2*2+0,50*16*2+0,50*2+0,50*2						

[POZYCJA]
id=10748
pd=	KNR	4-01 0325-4	4-01	0325-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0325-4	
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=75,5	75,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75,5	75,500				0

[PRZEDMIAR]
wo=75,5	1	75,500						

[POZYCJA]
id=10758
pd=	KNR	13 0127-3	13	0127-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-3	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[POZYCJA]
id=10767
pd=	KNR	13 0127-2	13	0127-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-2	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 26·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[POZYCJA]
id=10776
pd=	KNR	13 0127-2	13	0127-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-2	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=118	118		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=118
jm=m	040
pm=-1
wo=0	118	118,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=118	1	118,00						

[POZYCJA]
id=10785
pd=	KNR	13 0127-1	13	0127-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-1	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=243	243		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=243
jm=m	040
pm=-1
wo=0	243	243,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=243	1	243,00						

[POZYCJA]
id=10794
pd=	KNR	13 0127-1	13	0127-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-1	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=370	370		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=370
jm=m	040
pm=-1
wo=0	370	370,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=370	1	370,00						

[POZYCJA]
id=10803
pd=	KNRW	2-15 0111-6	2-15	0111-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0111-6	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 63·mm, rury PP PN16
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	9	9,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,00						

[POZYCJA]
id=10810
pd=	KNRW	2-15 0111-5	2-15	0111-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0111-5	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 50·mm, rury PP PN16
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	35,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						

[POZYCJA]
id=10817
pd=	KNRW	2-15 0111-4	2-15	0111-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0111-4	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40·mm, rury PP PN16
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=54	54		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54
jm=m	040
pm=-1
wo=0	54	54,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,00						

[POZYCJA]
id=10824
pd=	KNRW	2-15 0111-3	2-15	0111-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0111-3	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32·mm, rury PP PN16
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00						

[POZYCJA]
id=10831
pd=	KNRW	2-15 0111-2	2-15	0111-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0111-2	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych  o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25·mm, rury PP PN16
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=28	28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=m	040
pm=-1
wo=0	28	28,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28,00						

[POZYCJA]
id=10838
pd=	KNRW	2-15 0111-1	2-15	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0111-1	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20·mm, rury PP PN16
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[POZYCJA]
id=10845
pd=	KNRW	2-15 0111-1	2-15	0111-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0111-1	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 16·mm, rury PP PN16
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=120
jm=m	040
pm=-1
wo=0	120	120,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,00						

[POZYCJA]
id=10852
pd=	KNR	34 0110-23	34	0110-23		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0110-23	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 50·mm, rurociąg Fi 63·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	9	9,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,000						

[POZYCJA]
id=10860
pd=	KNR	34 0110-14	34	0110-14		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0110-14	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 40·mm, rurociąg Fi 50·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	35,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,000						

[POZYCJA]
id=10868
pd=	KNR	34 0101-19	34	0101-19		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-19	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 30·mm, rurociąg Fi 40·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=54	54		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54
jm=m	040
pm=-1
wo=0	54	54,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,000						

[POZYCJA]
id=10877
pd=	KNR	34 0101-19	34	0101-19		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-19	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 30·mm, rurociąg Fi 32·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	2,000+8,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2,000+8,000						

[POZYCJA]
id=10886
pd=	KNR	34 0101-11	34	0101-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-11	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 20·mm, rurociąg Fi 25·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=149	149		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=149
jm=m	040
pm=-1
wo=0	149	3,000+118,000+28,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=149	1	3,000+118,000+28,000						

[POZYCJA]
id=10895
pd=	KNR	34 0101-10	34	0101-10		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-10	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 20·mm, rurociąg Fi 20·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=248	248		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=248
jm=m	040
pm=-1
wo=0	248	243,000+5,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=248	1	243,000+5,000						

[POZYCJA]
id=10904
pd=	KNR	34 0101-10	34	0101-10		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-10	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 20·mm, rurociąg Fi 16·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=490	490		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=490
jm=m	040
pm=-1
wo=0	490	370,000+120,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=490	1	370,000+120,000						

[POZYCJA]
id=10913
pd=	KNRW	2-15 0127-1	2-15	0127-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0127-1	
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=995	995		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=995
jm=m	040
pm=-1
wo=0	995	2,000+3,000+118,000+243,000+370,000+9,000+35,000+54,000+8,000+28,000+5,000+120,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=995	1	2,000+3,000+118,000+243,000+370,000+9,000+35,000+54,000+8,000+28,000+5,000+120,000						

[POZYCJA]
id=10915
pd=	KNRW	2-15 0128-1	2-15	0128-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0128-1	
na=Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=995	995		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=995
jm=m	040
pm=-1
wo=0	995	0+995,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=995	1	0+995,000						

[POZYCJA]
id=10917
pd=	KNNR	4 0116-1	4	0116-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0116-1	
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=102	102		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=102
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	102	19*2+14*2+2*2+16*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	19*2+14*2+2*2+16*2						

[POZYCJA]
id=10922
pd=	KNNR	4 0116-6	4	0116-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0116-6	
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych, Fi_zew. 20·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=17	17		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=10927
pd=	KNNR	4 0134-11	4	0134-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0134-11	
na=Zawór pierwszeństwa, Dn·50·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10931
pd=	KNR	35 0216-14	35	0216-14		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0216-14	
na=Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·50·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10937
pd=	KNNR	4 0134-11	4	0134-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0134-11	
na=Zawór antyskażeniowy, Dn·50·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10941
pd=	KNNR	4 0122-1	4	0122-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0122-1	
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, do wodomierza domowego, Dn·25·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10947
pd=	KNNR	4 0140-3	4	0140-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0140-3	
na=Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn·25·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10951
pd=	KNRW	2-15 0132-6	2-15	0132-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0132-6	
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·50·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=10957
pd=	KNRW	2-15 0132-5	2-15	0132-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0132-5	
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·40·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=10963
pd=	KNRW	2-15 0132-4	2-15	0132-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0132-4	
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·32·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=10969
pd=	KNRW	2-15 0132-3	2-15	0132-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0132-3	
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·25·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=17	17		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=10975
pd=	KNRW	2-15 0132-2	2-15	0132-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0132-2	
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·20·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=20	20		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=10981
pd=	KNRW	2-15 0132-1	2-15	0132-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0132-1	
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn·15·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=10987
pd=	KNR	2-15 0114-1	2-15	0114-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0114-1	
na=Zawory wypływowe, czerpalne, Dn·15·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=10992
pd=	KNR	31 0208-1	31	0208-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 31 0208-1	
na=Zawory termostatyczne cyrkulacyjne, Dn 15·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10998
pd=	KNNR	4 0137-2	4	0137-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0137-2	
na=Bateria umywalkowa, stojąca, Dn·15·mm z termostatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=19	19		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	19	19				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=11002
pd=	KNNR	4 0137-2	4	0137-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0137-2	
na=Bateria zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm z ruchomą wylewką i termostatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=11006
pd=	KNNR	4 0137-7	4	0137-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0137-7	
na=Bateria wannowa stojąca, Dn·15·mm z ruchomą wylewką i ręcznym natryskiem z termostatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11010
pd=	KNNR	4 0137-8	4	0137-8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0137-8	
na=Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm z termostatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wewnętrzna wody hydrantowej
wa=0
kn=0	0	0
id=11014
nu=2.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=11015
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11022
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 32 mm + kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11030
pd=	KNR	4-01 0339-3	4-01	0339-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0339-3	
na=Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,5	1,50*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	1,50*3						

[POZYCJA]
id=11032
pd=	KNR	4-01 0325-4	4-01	0325-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0325-4	
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,5	4,500				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,500						

[POZYCJA]
id=11042
pd=	KNRW	2-15 0107-3	2-15	0107-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0107-3	
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpożarowych, Dn·32·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	24,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,00						

[POZYCJA]
id=11049
pd=	KNRW	2-15 0126-1	2-15	0126-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0126-1	
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	24,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,000						

[POZYCJA]
id=11051
pd=	KNRW	2-15 0128-1	2-15	0128-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0128-1	
na=Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	0+24,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	0+24,000						

[POZYCJA]
id=11053
pd=	KNR	34 0101-2	34	0101-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-2	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 6·mm, rurociąg Fi 32·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	24,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,000						

[POZYCJA]
id=11062
pd=	KNNR	4 0130-4	4	0130-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0130-4	
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·32·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11066
pd=	KNRW	2-15 0134-4	2-15	0134-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0134-4	
na=Zawory antyskażeniowy, Dn·32·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11071
pd=	KNNR	4 0122-6	4	0122-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0122-6	
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn·20·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11076
pd=	KNNR	4 0140-2	4	0140-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0140-2	
na=Wodomierze objętościowe, Dn·20·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11080
pd=	KNR	2-15 0116-2	2-15	0116-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0116-2	
na=Hydrant z wężem półsztywnym 30m z miejscem pod gaśnicę pod zwijadłem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.03.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=11085
nu=2.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=11086
pd=	KNR	5-10 0313-6	5-10	0313-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-6	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11093
pd=	KNR	5-10 0313-3	5-10	0313-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-3	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1/2·cegły, rura fi 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11100
pd=	KNR	5-10 0313-2	5-10	0313-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-2	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1/2·cegły, rura fi 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=30	30		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11107
pd=	KNR	5-10 0315-6	5-10	0315-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-6	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=9	9		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11114
pd=	KNR	5-10 0315-6	5-10	0315-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-6	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11121
pd=	KNR	5-10 0315-6	5-10	0315-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-6	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 110 mm + kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11129
pd=	KNR	5-10 0315-5	5-10	0315-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-5	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 75 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11136
pd=	KNR	5-10 0315-5	5-10	0315-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-5	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 75 mm + kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=18	18		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11144
pd=	KNR	5-10 0315-5	5-10	0315-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-5	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 50 mm + kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11151
pd=	KNR	4-01 0339-6	4-01	0339-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0339-6	
na=Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=19,5	19,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	19,5	0,50*19+0,50*16+0,50*2+0,50*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,5	1	0,50*19+0,50*16+0,50*2+0,50*2						

[POZYCJA]
id=11153
pd=	KNR	4-01 0325-5	4-01	0325-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0325-5	
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=19,5	19,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	19,5	19,500				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,5	1	19,500						

[POZYCJA]
id=11163
pd=	KNNR	1 0210-1	1	0210-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0210-1	
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-III - 80%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=12,8	12,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	12,8	((25,000)*0,80*0,80)*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,8	1	((25,000)*0,80*0,80)*0,8						

[POZYCJA]
id=11166
pd=	KNNR	1 0307-2	1	0307-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0307-2	
na=Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV - 20%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=3,2	3,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,2	((25,000)*0,80*0,80)*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,2	1	((25,000)*0,80*0,80)*0,2						

[POZYCJA]
id=11168
pd=	KNNR	4 1411-1	4	1411-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1411-1	
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=2	2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2	(25,000)*0,10*0,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	(25,000)*0,10*0,80						

[POZYCJA]
id=11173
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0301-1	GEBERIT	2-15 0301-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0301-1	
na=Rurociągi polietylenowe kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, w gotowych wykopach, Fi 110 mm, SDR26
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=m	040
pm=-1
wo=0	25	25,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,00						

[POZYCJA]
id=11177
pd=	KNR	2-18 0804-1	2-18	0804-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 0804-1	
na=Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·150·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=m	040
pm=-1
wo=0	25	25,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,000						

[POZYCJA]
id=11186
pd=	KNR	2-28 0501-9	2-28	0501-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0501-9	
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=5,963	5,963		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,963
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,963	25,000*0,80*0,31-3,14*0,055*0,055*25,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,963	1	25,000*0,80*0,31-3,14*0,055*0,055*25,000						

[POZYCJA]
id=11190
pd=	KNNR	1 0214-2	1	0214-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0214-2	
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV - 80%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=6,24	6,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,24
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,24	(12,800+3,200-2,000-(25,000*0,8*0,31))*0,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,24	1	(12,800+3,200-2,000-(25,000*0,8*0,31))*0,8						

[POZYCJA]
id=11193
pd=	KNNR	1 0318-2	1	0318-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0318-2	
na=Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu III-IV - 20%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=1,56	1,56		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,56
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,56	(12,800+3,200-2,000-(25,000*0,8*0,31))*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,56	1	(12,800+3,200-2,000-(25,000*0,8*0,31))*0,2						

[POZYCJA]
id=11195
pd=	KNNR	1 0408-2	1	0408-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0408-2	
na=Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=7,8	7,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,8	6,240+1,560				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,8	1	6,240+1,560						

[POZYCJA]
id=11198
pd=	KNR	4-01 0108-6	4-01	0108-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-6	
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=8,2	8,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,2	12,800+3,200-6,240-1,560				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,2	1	12,800+3,200-6,240-1,560						

[POZYCJA]
id=11201
pd=	KNNR	4 0207-4	4	0207-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0207-4	
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi·160·mm, niskoszumowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38	38,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38,00						

[POZYCJA]
id=11208
pd=	KNNR	4 0207-3	4	0207-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0207-3	
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm, niskoszumowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=115	115		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=115
jm=m	040
pm=-1
wo=0	115	115,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115,00						

[POZYCJA]
id=11215
pd=	KNNR	4 0207-2	4	0207-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0207-2	
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi·75·mm, niskoszumowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=85	85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=85
jm=m	040
pm=-1
wo=0	85	85,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85,00						

[POZYCJA]
id=11222
pd=	KNNR	4 0207-1	4	0207-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0207-1	
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm, niskoszumowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=99	99		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=99
jm=m	040
pm=-1
wo=0	99	99,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=99	1	99,00						

[POZYCJA]
id=11229
pd=	KNNR	4 0111-5	4	0111-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0111-5	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 50·mm, PE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[POZYCJA]
id=11235
pd=	KNNR	4 0111-4	4	0111-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0111-4	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40·mm, PE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[POZYCJA]
id=11241
pd=	KNR	34 0101-9	34	0101-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-9	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg 110·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=56	56		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56
jm=m	040
pm=-1
wo=0	56	7,00*8				0

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	7,00*8						

[POZYCJA]
id=11250
pd=	KNR	34 0101-9	34	0101-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-9	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg 75·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=49	49		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=49
jm=m	040
pm=-1
wo=0	49	7,00*7				0

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	7,00*7						

[POZYCJA]
id=11259
pd=	KNNR	4 0222-3	4	0222-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0222-3	
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11263
pd=	KNNR	4 0222-2	4	0222-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0222-2	
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11267
pd=	KNRW	2-15 0213-5	2-15	0213-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0213-5	
na=Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·160·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	8+4				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	8+4						

[POZYCJA]
id=11272
pd=	KNNR	4 0211-3	4	0211-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0211-3	
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=19	19		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=11276
pd=	KNNR	4 0211-1	4	0211-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0211-1	
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=57	57		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	57	19+14+2+16+2+2+2				0

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	19+14+2+16+2+2+2						

[POZYCJA]
id=11280
pd=	KNNR	4 0230-2	4	0230-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0230-2	
na=Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=3	3		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=11286
pd=	KNNR	4 0230-2	4	0230-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0230-2	
na=Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=16	16		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=11292
pd=	KNNR	4 0229-5	4	0229-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0229-5	
na=Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=11296
pd=	KNNR	4 0218-2	4	0218-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0218-2	
na=Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=11300
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0101-1	GEBERIT	2-15 0101-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0101-1	
na=Elementy montażowe (stelaż) na ścianie, do miski ustępowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=17	17		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=11303
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0104-1	GEBERIT	2-15 0104-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0104-1	
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11307
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0104-1	GEBERIT	2-15 0104-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0104-1	
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=15	15		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=11311
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0105-1	GEBERIT	2-15 0105-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0105-1	
na=Przyciski do spłuczek, podtynkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=17	17		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=11314
pd=	KNNR	4 0232-2	4	0232-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0232-2	
na=Brodzik natryskowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11319
pd=	KNNR	4 0232-2	4	0232-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0232-2	
na=Brodzik natryskowy dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=12	12		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=11324
pd=	KNNR	4 0218-2	4	0218-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0218-2	
na=Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=11328
pd=	KNNR	4 0231-4	4	0231-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0231-4	
na=Wanna stalowa lub z tworzywa sztucznego, bez obudowy, dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11333
pd=	KNNR	4 0218-2	4	0218-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0218-2	
na=Syfon wannowy nadstropowy z tworzywa sztucznego 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11337
pd=	KNNR	4 0218-1	4	0218-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0218-1	
na=Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·110·mm z rusztem nierdzewnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11341
pd=	KNNR	5 0406-6	5	0406-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-6	
na=Pralka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11344
pd=	KNNR	5 0406-5	5	0406-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-5	
na=Zmywarka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=11347
pd=	KNR	7-07 0107-1	7-07	0107-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-07 0107-1	
na=Pompa montowana w studzience schładzającej wraz z armaturą odcinąjącą i zwrotną oraz układem sterowniczym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11353
pd=	KNR	7-07 0107-1	7-07	0107-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-07 0107-1	
na=Pompa montowana w zagłebieniu wraz armaturą odcinającą i zwrotną oraz układem sterowniczym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11359
pd=	KNNR	11 0406-5	11	0406-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 11 0406-5	
na=Przepompownia ścieków zabudowa wolnostojąca zwraz armaturą odcinającą i zwrotną oraz układem sterowniczym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11364
pd=	KNNR	11 0406-5	11	0406-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 11 0406-5	
na=Pompownia ścieków saniatrnych (podwójna) - podposadzkowa zabudowana w płycie wraz armaturą odcinającą i zwrotną oraz układem sterowniczym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wewnętrzna kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=11369
nu=2.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=11370
pd=	KNR	5-10 0313-6	5-10	0313-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-6	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11377
pd=	KNR	5-10 0315-9	5-10	0315-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-9	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 30·cm, rura fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11384
pd=	KNR	5-10 0315-6	5-10	0315-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-6	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11391
pd=	KNR	5-10 0315-6	5-10	0315-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-6	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 160 mm + kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11399
pd=	KNR	5-10 0315-6	5-10	0315-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-6	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 110 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11406
pd=	KNR	4-01 0339-6	4-01	0339-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0339-6	
na=Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[POZYCJA]
id=11408
pd=	KNR	4-01 0325-5	4-01	0325-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0325-5	
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,000						

[POZYCJA]
id=11418
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0303-4	GEBERIT	2-15 0303-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0303-4	
na=Rurociągi polietylenowe kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 160 mm, na uchwytach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=19	19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=m	040
pm=-1
wo=0	19	19,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,00						

[POZYCJA]
id=11424
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0303-3	GEBERIT	2-15 0303-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0303-3	
na=Rurociągi polietylenowe kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 110 mm, na uchwytach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	24,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,00						

[POZYCJA]
id=11430
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0303-2	GEBERIT	2-15 0303-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0303-2	
na=Rurociągi polietylenowe kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach budynków, Fi 75 mm, na uchwytach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[POZYCJA]
id=11436
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0305-3	GEBERIT	2-15 0305-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0305-3	
na=Czyszczaki polietylenowe Fi 160·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11440
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0305-2	GEBERIT	2-15 0305-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0305-2	
na=Czyszczaki polietylenowe Fi 110·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11444
pd=	KNR	34 0101-9	34	0101-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-9	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg 160·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00						

[POZYCJA]
id=11453
pd=	KNR	34 0101-9	34	0101-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-9	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 13·mm (J), rurociąg 110·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=2	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[POZYCJA]
id=11462
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0405-1	GEBERIT	2-15 0405-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0405-1	
na=Wpusty dachowe, pojedynczy, z podgrzewaczem Dn100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11465
pd=	KNR	GEBERIT 2-15 0405-3	GEBERIT	2-15 0405-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR GEBERIT 2-15 0405-3	
na=Wpyst attykowy DN70 wraz z niezbędnymi akcesoriami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11468
pd=	KNNR	4 0223-5	4	0223-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0223-5	
na=Zasuwa burzowa PVC, Fi·150·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.04.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=11472
nu=2.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=11473
pd=	KNR	5-10 0313-4	5-10	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11480
pd=	KNR	5-10 0313-4	5-10	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11487
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11494
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 32 mm+ kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11502
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 25 mm+ kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11510
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 20 mm+ kołnierze ognioochronne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11518
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 16 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=11525
pd=	KNR	4-01 0339-3	4-01	0339-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0339-3	
na=Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32
jm=m	040
pm=-1
wo=0	32	1,00*16*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	1,00*16*2						

[POZYCJA]
id=11527
pd=	KNR	4-01 0325-4	4-01	0325-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0325-4	
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32
jm=m	040
pm=-1
wo=0	32	32,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,000						

[POZYCJA]
id=11537
pd=	KNR	13 0127-5	13	0127-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-5	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 50·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						

[POZYCJA]
id=11546
pd=	KNR	13 0127-4	13	0127-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-4	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 40·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	9	9,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,00						

[POZYCJA]
id=11555
pd=	KNR	13 0127-3	13	0127-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-3	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 32·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=81	81		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=81
jm=m	040
pm=-1
wo=0	81	81,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=81	1	81,00						

[POZYCJA]
id=11564
pd=	KNR	13 0127-2	13	0127-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-2	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 25·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	9	9,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,00						

[POZYCJA]
id=11573
pd=	KNR	13 0127-1	13	0127-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-1	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=17	17		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=m	040
pm=-1
wo=0	17	17,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17,00						

[POZYCJA]
id=11582
pd=	KNR	13 0127-1	13	0127-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-1	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=209	209		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=209
jm=m	040
pm=-1
wo=0	209	209,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=209	1	209,00						

[POZYCJA]
id=11591
pd=	KNR	13 0127-1	13	0127-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-1	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=21	21		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=m	040
pm=-1
wo=0	21	21,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21,00						

[POZYCJA]
id=11600
pd=	KNR	13 0127-1	13	0127-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 13 0127-1	
na=Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, rurociągi o średnicy 16·mm,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=817	817		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=817
jm=m	040
pm=-1
wo=0	817	817,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=817	1	817,00						

[POZYCJA]
id=11609
pd=	KNR	34 0110-14	34	0110-14		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0110-14	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 40·mm, rurociąg Fi 50·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						

[POZYCJA]
id=11617
pd=	KNR	34 0101-19	34	0101-19		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-19	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 30·mm, rurociąg Fi 40·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,5	9,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	9,00/2						

[POZYCJA]
id=11626
pd=	KNR	34 0101-19	34	0101-19		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-19	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 30·mm, rurociąg Fi 32·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=40,5	40,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	40,5	81,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=40,5	1	81,00/2						

[POZYCJA]
id=11635
pd=	KNR	34 0101-15	34	0101-15		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-15	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 25·mm, rurociąg Fi 25·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,5	9,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	9,00/2						

[POZYCJA]
id=11644
pd=	KNR	34 0101-14	34	0101-14		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-14	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 25·mm, rurociąg Fi 20·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=8,5	8,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,5	17,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,5	1	17,00/2						

[POZYCJA]
id=11653
pd=	KNR	34 0101-14	34	0101-14		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-14	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 25·mm, rurociąg Fi 16·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=104,5	104,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=104,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	104,5	209,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=104,5	1	209,00/2						

[POZYCJA]
id=11662
pd=	KNR	34 0101-11	34	0101-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-11	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 20·mm, rurociąg Fi 40·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,5	9,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	9,00/2						

[POZYCJA]
id=11671
pd=	KNR	34 0101-11	34	0101-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-11	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 20·mm, rurociąg Fi 32·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=40,5	40,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	40,5	81,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=40,5	1	81,00/2						

[POZYCJA]
id=11680
pd=	KNR	34 0101-11	34	0101-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-11	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 20·mm, rurociąg Fi 25·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,5	9,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	9,00/2						

[POZYCJA]
id=11689
pd=	KNR	34 0101-10	34	0101-10		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-10	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 20·mm, rurociąg Fi 20·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=8,5	8,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,5	17,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,5	1	17,00/2						

[POZYCJA]
id=11698
pd=	KNR	34 0101-10	34	0101-10		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-10	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 20·mm, rurociąg Fi 16·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=104,5	104,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=104,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	104,5	209,00/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=104,5	1	209,00/2						

[POZYCJA]
id=11707
pd=	KNR	35 0220-4	35	0220-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0220-4	
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn·1/2" (15·mm), rozdzielacz 5-obwodowy, długości 245-300·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=3	3		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=11718
pd=	KNR	35 0220-3	35	0220-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0220-3	
na=Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn·1/2" (15·mm), rozdzielacz 4-obwodowy, długości 190-245·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11729
pd=	KNR	35 0216-2	35	0216-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0216-2	
na=Zawór równoważący, bez odwodnienia, DN25
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11736
pd=	KNR	35 0216-3	35	0216-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0216-3	
na=Regulator różnicy ciśnienia, zakres 10-60 kPa, DN32
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11743
pd=	KNNR	4 0418-3	4	0418-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-3	
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 11/600/400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11748
pd=	KNNR	4 0418-3	4	0418-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-3	
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 11/600/500
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11753
pd=	KNNR	4 0418-3	4	0418-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-3	
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 11/600/400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=11758
pd=	KNNR	4 0418-3	4	0418-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-3	
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 11/600/500
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11763
pd=	KNNR	4 0418-3	4	0418-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-3	
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 11/600/600
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=11768
pd=	KNNR	4 0418-3	4	0418-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-3	
na=Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 11/600/700
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11773
pd=	KNNR	4 0418-7	4	0418-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-7	
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 22/600/400
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11777
pd=	KNNR	4 0418-7	4	0418-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-7	
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 22/600/500
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11781
pd=	KNNR	4 0418-7	4	0418-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-7	
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 22/600/800
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11785
pd=	KNNR	4 0418-7	4	0418-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-7	
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 22/600/90
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=11789
pd=	KNNR	4 0418-7	4	0418-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-7	
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 22/600/1200
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11793
pd=	KNNR	4 0418-7	4	0418-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-7	
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 22/600/800
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11797
pd=	KNNR	4 0418-7	4	0418-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-7	
na=Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 22/600/1600
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11801
pd=	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-11	
na=Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 33/600/900
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11806
pd=	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-11	
na=Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 33/600/1000
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11811
pd=	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-11	
na=Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 33/900/500
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=11816
pd=	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-11	
na=Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 33/900/600
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11821
pd=	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-11	
na=Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 33/900/900
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11826
pd=	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-11	
na=Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm, 33/900/1000
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=11831
pd=	KNNR	4 0425-3	4	0425-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0425-3	
na=Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1800·mm, 750x1764
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=11836
pd=	KNNR	4 0425-3	4	0425-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0425-3	
na=Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1800·mm, 900x1764
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=11841
pd=	KNR	35 0215-1	35	0215-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0215-1	
na=Zawór grzejnikowy termostatyczny, armatura Dn·10·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=33	33		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	33	33				0

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[POZYCJA]
id=11846
pd=	KNRW	2-15 0412-2	2-15	0412-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNRW 2-15 0412-2	
na=Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm powrotny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=33	33		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	33	33				0

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[POZYCJA]
id=11851
pd=	KNR	2-15 0408-3	2-15	0408-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0408-3	
na=Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·25·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=11857
pd=	KNR	2-15 0408-1	2-15	0408-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0408-1	
na=Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi·15·mm, kulowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=42	42		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	42	42				0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[POZYCJA]
id=11863
pd=	KNR	35 0215-9	35	0215-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0215-9	
na=Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn·15·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=11870
pd=	KNR	35 0231-1	35	0231-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0231-1	
na=Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=1175	1175		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1175
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1175	12,000+9,000+81,000+9,000+17,000+209,000+21,000+817,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=1175	1	12,000+9,000+81,000+9,000+17,000+209,000+21,000+817,000						

[POZYCJA]
id=11881
pd=	KNR	35 0231-2	35	0231-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0231-2	
na=Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki mieszkalne, próba wodna ciśnieniowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=1175	1175		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1175
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1175	1175,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=1175	1	1175,000						

[POZYCJA]
id=11885
pd=	KNR	35 0231-5	35	0231-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0231-5	
na=Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=59	59		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=59
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	59	59				0

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[POZYCJA]
id=11888
pd=	KNNR	5 0406-3	5	0406-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-3	
na=Elektryczny grzejnik 200 W
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Węzeł niskich parametrów
wa=0
kn=0	0	0
id=11891
nu=2.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=11892
pd=	KNNR	4 0516-1	4	0516-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0516-1	
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn·40·mm, grubość ścianki 3.2·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16	8,00+8,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8,00+8,00						

[POZYCJA]
id=11896
pd=	KNNR	4 0516-1	4	0516-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0516-1	
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn·32·mm, grubość ścianki 3.2·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00						

[POZYCJA]
id=11900
pd=	KNNR	4 0516-1	4	0516-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0516-1	
na=Montaż rurociągów stalowych, Dn·15·mm, grubość ścianki 2.6·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00						

[POZYCJA]
id=11904
pd=	KNNR	4 0517-1	4	0517-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0517-1	
na=Montaż kształtek stalowych, Dn·40·mm, grubość ścianki 3.2·mm - kolano
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=11908
pd=	KNNR	4 0517-1	4	0517-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0517-1	
na=Montaż kształtek stalowych, Dn·32·mm, grubość ścianki 3.2·mm - kolano
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=11912
pd=	KNNR	4 0517-1	4	0517-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0517-1	
na=Montaż kształtek stalowych, Dn·16·mm, grubość ścianki 2.6·mm - kolano
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=11916
pd=	KNR	7-12 0103-4	7-12	0103-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-12 0103-4	
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 57·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=3,19	3,19		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,19
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,19	2*3,14*0,04/2*16,000+2*3,14*0,032/2*8,000+2*3,14*0,015/2*8,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,19	1	2*3,14*0,04/2*16,000+2*3,14*0,032/2*8,000+2*3,14*0,015/2*8,000						

[POZYCJA]
id=11918
pd=	KNR	7-12 0208-4	7-12	0208-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-12 0208-4	
na=Malowanie pędzlem - farby do gruntowania i podkładowe ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba przeciwrdzewna miniowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=3,19	3,19		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,19
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,19	3,190				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,19	1	3,190						

[POZYCJA]
id=11925
pd=	KNR	7-12 0210-4	7-12	0210-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-12 0210-4	
na=Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi·do 57·mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=3,19	3,19		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,19
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,19	3,190				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,19	1	3,190						

[POZYCJA]
id=11932
pd=	KNR	34 0101-19	34	0101-19		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-19	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 30·mm, rurociąg Fi 40·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16	16,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,000						

[POZYCJA]
id=11941
pd=	KNR	34 0101-19	34	0101-19		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-19	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 30·mm, rurociąg Fi 32·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,000						

[POZYCJA]
id=11950
pd=	KNR	34 0101-10	34	0101-10		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0101-10	
na=Izolacja rurociągów otulinami termicznymi, izolacja 20·mm, rurociąg Fi 15·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,000						

[POZYCJA]
id=11959
pd=	KNR	35 0231-1	35	0231-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0231-1	
na=Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki mieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32
jm=m	040
pm=-1
wo=0	32	16,000+8,000+8,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	16,000+8,000+8,000						

[POZYCJA]
id=11970
pd=	KNR	35 0231-2	35	0231-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0231-2	
na=Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki mieszkalne, próba wodna ciśnieniowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32
jm=m	040
pm=-1
wo=0	32	32,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32,000						

[POZYCJA]
id=11974
pd=	KNNR	4 0313-1	4	0313-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0313-1	
na=Zawory kulowe z rączką, o połączeniach spawanych, Fi·15·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=22	22		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	22	13+2+5+2				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	13+2+5+2						

[POZYCJA]
id=11978
pd=	KNNR	4 0313-4	4	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0313-4	
na=Zawory kulowe z rączką, o połączeniach spawanych, Fi·32·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=11982
pd=	KNNR	4 0313-5	4	0313-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0313-5	
na=Zawory kulowe z rączką, o połączeniach spawanych, Fi·40·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=11986
pd=	KNNR	4 0527-1	4	0527-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0527-1	
na=Filtroodmulacz Dn40
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11991
pd=	KNR	35 0216-13	35	0216-13		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0216-13	
na=Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·40·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=11997
pd=	KNNR	4 2210-3	4	2210-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 2210-3	
na=Manometry z rurką syfonową wraz z kurkiem manometrycznym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=12003
pd=	KNNR	4 2210-1	4	2210-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 2210-1	
na=Termometry techniczne proste
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=12008
pd=	KNR	35 0216-2	35	0216-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0216-2	
na=Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, armatura Dn·25·mm, VM2 kvs=6,3 z siłownikiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12016
pd=	KNR	35 0208-1	35	0208-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0208-1	
na=Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 4,5·m3/h, króćce przyłączeniowe Dn·1" (25·mm),
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12025
pd=	KNNR	4 0144-1	4	0144-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0144-1	
na=Stacja do dezynfekcji chemicznej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST.03.05.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji mechanicznej
wa=0
kn=0	0	0
id=12029
nu=2.7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=12030
pd=	KNR	7-28 0203-12	7-28	0203-12		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-28 0203-12	
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi·do 300 mm, grubość ściany: 1 cegła
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=2	2		1
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otwór	000
pm=-1
wo=0	2	2	fi 160 mm			0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	fi 160 mm					

[POZYCJA]
id=12035
pd=	KNR	7-28 0203-11	7-28	0203-11		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-28 0203-11	
na=Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi·do 300 mm, grubość ściany: 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=6	6		1
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=otwór	000
pm=-1
wo=0	2	2	fi 160 mm			0
wo=0	4	4	fi 200 mm			0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	fi 160 mm					
wo=4	1	4	fi 200 mm					

[POZYCJA]
id=12040
pd=	KNR	7-28 0203-7	7-28	0203-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-28 0203-7	
na=Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi·do 150 mm, grubość ściany: 1 cegła
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=2	2		1
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otwór	000
pm=-1
wo=0	1	1	fi 100 mm			0
wo=0	1	1	fi 125 mm			0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	fi 100 mm					
wo=1	1	1	fi 125 mm					

[POZYCJA]
id=12045
pd=	KNR	7-28 0203-6	7-28	0203-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-28 0203-6	
na=Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych, przewód Fi·do 150 mm, grubość ściany: 1/2 cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=29	29		1
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29
jm=otwór	000
pm=-1
wo=0	29	29	fi 125			0

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29	fi 125					

[POZYCJA]
id=12050
pd=	KNR	7-28 0206-3	7-28	0206-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-28 0206-3	
na=Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach betonowych, otwór do 0,1 m2, ściany grubości do 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=2	2		1
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otwór	000
pm=-1
wo=0	1	1	400x200 mm			0
wo=0	1	1	250x200 mm			0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	400x200 mm					
wo=1	1	1	250x200 mm					

[POZYCJA]
id=12054
pd=	KNR	7-28 0204-12	7-28	0204-12		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-28 0204-12	
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi·do 300 mm, grubość ścian do 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=8	8		1
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=otwór	000
pm=-1
wo=0	4	4	fi 160 mm			0
wo=0	3	2+1	fi 200 mm			0
wo=0	1	1	fi 250 mm			0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	fi 160 mm					
wo=3	1	2+1	fi 200 mm					
wo=1	1	1	fi 250 mm					

[POZYCJA]
id=12059
pd=	KNR	7-28 0204-8	7-28	0204-8		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 7-28 0204-8	
na=Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w ścianach betonowych, przewód Fi·do 150 mm, grubość ścian do 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=12	12		1
jm=otwór	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=otwór	000
pm=-1
wo=0	3	3	fi 100 mm			0
wo=0	9	9	fi 125 mm			0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	fi 100 mm					
wo=9	1	9	fi 125 mm					

[POZYCJA]
id=12064
pd=	DC	15 0403-1	15	0403-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0403-1	
na=Centrala wentylacyjna zewnętrzna, nawiewno-wywiewna z recyrkulacją
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12070
pd=	DC	15 0407-1	15	0407-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0407-1	
na=Agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12075
pd=	DC	15 0413-2	15	0413-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0413-2	
na=Wentylator kanałowy fi 630 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12081
pd=	DC	15 0413-2	15	0413-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0413-2	
na=Wentylator kanałowy fi 560 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12087
pd=	DC	15 0413-1	15	0413-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0413-1	
na=Wentylator kanałowy fi 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12093
pd=	DC	15 0413-1	15	0413-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0413-1	
na=Wentylator kanałowy fi 125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=12099
pd=	DC	15 0413-1	15	0413-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0413-1	
na=Wentylator kanałowy fi 100 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12105
pd=	KNR	2-17 0144-1	2-17	0144-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0144-1	
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe, typ·C, do przewodów o średnicach fi 125·mm, wyrzutnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12117
pd=	KNR	2-17 0208-1	2-17	0208-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0208-1	
na=Wentylatory dachowe stalowe fi 125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=13	13		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12125
pd=	DC	15 0104-18	15	0104-18		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0104-18	
na=Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 710 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=0,76	0,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,76
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,76	0,76	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,76	1	0,76	kształtki					

[POZYCJA]
id=12135
pd=	DC	15 0104-16	15	0104-16		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0104-16	
na=Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 560 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=0,63	0,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,63
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,63	0,63	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,63	1	0,63	kształtki					

[POZYCJA]
id=12145
pd=	DC	15 0104-9	15	0104-9		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0104-9	
na=Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 250 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=0,35	0,35		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,35
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,35	0,35	przewody			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,35	1	0,35	przewody					

[POZYCJA]
id=12155
pd=	DC	15 0104-7	15	0104-7		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0104-7	
na=Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=36,16	36,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36,16
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	29,91	29,91	przewody			0
wo=0	6,25	0,51+0,51+1,28+1,03+0,26+0,10+1,09+0,34+0,29+0,84	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=29,91	1	29,91	przewody					
wo=6,25	1	0,51+0,51+1,28+1,03+0,26+0,10+1,09+0,34+0,29+0,84	kształtki					

[POZYCJA]
id=12165
pd=	DC	15 0104-5	15	0104-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0104-5	
na=Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=26,13	26,13		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,13
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	20,7	20,70	przewody			0
wo=0	5,43	0,66+0,98+0,16+0,16+0,16+0,16+0,16+0,98+1,11+0,08+0,82	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=20,7	1	20,70	przewody					
wo=5,43	1	0,66+0,98+0,16+0,16+0,16+0,16+0,16+0,98+1,11+0,08+0,82	kształtki					

[POZYCJA]
id=12175
pd=	DC	15 0104-3	15	0104-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0104-3	
na=Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=70,53	70,53		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,53
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	56,63	56,63	przewody			0
wo=0	13,9	0,70+0,40+0,20+0,30+0,30+0,10+1,20+2,20+0,20+0,10+0,10+0,64+4,55+0,18+0,42+2,31	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=56,63	1	56,63	przewody					
wo=13,9	1	0,70+0,40+0,20+0,30+0,30+0,10+1,20+2,20+0,20+0,10+0,10+0,64+4,55+0,18+0,42+2,31	kształtki					

[POZYCJA]
id=12185
pd=	DC	15 0104-2	15	0104-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0104-2	
na=Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 35%, klasa szczelności A, fi 100 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=27,6	27,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	26,13	26,13	przewody			0
wo=0	1,47	0,13+0,45+0,13+0,13+0,06+0,06+0,06+0,12+0,33	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=26,13	1	26,13	przewody					
wo=1,47	1	0,13+0,45+0,13+0,13+0,06+0,06+0,06+0,12+0,33	kształtki					

[POZYCJA]
id=12195
pd=	KNR	2-17 0101-6	2-17	0101-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0101-6	
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=233,01	233,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=233,01
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	155,09	155,09	przewody			0
wo=0	77,92	2,40+2,86+3,98+1,89+3,51+4,34+1,45+2,12+1,14+4,48+1,89+5,28+4,53+12,10+3,47+10,67+8,64+2,60+0,57	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=155,09	1	155,09	przewody					
wo=77,92	1	2,40+2,86+3,98+1,89+3,51+4,34+1,45+2,12+1,14+4,48+1,89+5,28+4,53+12,10+3,47+10,67+8,64+2,60+0,57	kształtki					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12207
pd=	KNR	2-17 0101-5	2-17	0101-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0101-5	
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=25,25	25,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	14,44	14,44	przewody			0
wo=0	10,81	0,69+1,87+0,91+2,58+1,68+1,62+1,46	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=14,44	1	14,44	przewody					
wo=10,81	1	0,69+1,87+0,91+2,58+1,68+1,62+1,46	kształtki					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12219
pd=	KNR	2-17 0101-4	2-17	0101-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0101-4	
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=25,63	25,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,63
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,66	18,66	przewody			0
wo=0	6,97	1,46+0,48+0,77+1,61+1,38+1,27	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=18,66	1	18,66	przewody					
wo=6,97	1	1,46+0,48+0,77+1,61+1,38+1,27	kształtki					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12231
pd=	KNR	2-17 0101-3	2-17	0101-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0101-3	
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000·mm, ocynkowane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=7,55	7,55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,55
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,17	2,17	przewody			0
wo=0	5,38	0,40+1,13+1,23+0,58+0,93+1,11	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=2,17	1	2,17	przewody					
wo=5,38	1	0,40+1,13+1,23+0,58+0,93+1,11	kształtki					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12243
pd=	KNR	2-17 0101-2	2-17	0101-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0101-2	
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 600·mm, ocynkowane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=1,05	1,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,67	0,67	przewody			0
wo=0	0,38	0,19+0,10+0,09	ksztaC582tki			0

[PRZEDMIAR]
wo=0,67	1	0,67	przewody					
wo=0,38	1	0,19+0,10+0,09	kształtki					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12255
pd=	KNR	2-16 0108-2	2-16	0108-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-16 0108-2	
na=Izolacja wełną mineralną luzem, pod blachą ocynkowaną - rurociągi, grubość izolacji 50·mm, rurociągi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=11,94	11,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,94
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,94	7,19+0,17+0,13+0,33+0,30+0,29+0,29+1,20+2,04				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,94	1	7,19+0,17+0,13+0,33+0,30+0,29+0,29+1,20+2,04						

[POZYCJA]
id=12265
pd=	KNR	9-16 0213-1	9-16	0213-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 9-16 0213-1	
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 40 mm, mocowaną na szpilki zgrzewane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=70,39	70,39		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,39
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,39	0,35+38,00+3,25+0,70+27,75+0,34				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,39	1	0,35+38,00+3,25+0,70+27,75+0,34						

[POZYCJA]
id=12272
pd=	KNR	9-16 0213-1	9-16	0213-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 9-16 0213-1	
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową gr. 20 mm, mocowaną na szpilki zgrzewane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=79,83	79,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=79,83
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	79,83	7,45+2,80+5,90+4,69+6,75+6,70+6,11+13,44+22,78+3,21				0

[PRZEDMIAR]
wo=79,83	1	7,45+2,80+5,90+4,69+6,75+6,70+6,11+13,44+22,78+3,21						

[POZYCJA]
id=12279
pd=	KNR	2-16 0117-3	2-16	0117-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-16 0117-3	
na=Izolacja wełną mineralną luzem, pod blachą ocynkowaną - powierzchnie płaskie, grubość izolacji 80·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=130,68	130,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=130,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	130,68	11,71+110,57+7,96+0,44				0

[PRZEDMIAR]
wo=130,68	1	11,71+110,57+7,96+0,44						

[POZYCJA]
id=12288
pd=	KNR	9-16 0202-5	9-16	0202-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 9-16 0202-5	
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową gr. 40 mm, mocowaną na szpilki samoprzylepne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=414
ob=139,61	139,61		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=139,61
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	139,61	39,41+3,25+79,95+17,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=139,61	1	39,41+3,25+79,95+17,00						

[POZYCJA]
id=12295
pd=	DC	15 0107-5	15	0107-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0107-5	
na=Przewody elastyczne izolowane, fi 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=415
ob=3,82	3,82		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,82
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,82	0,89+0,94+0,89+1,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,82	1	0,89+0,94+0,89+1,10						

[POZYCJA]
id=12300
pd=	DC	15 0107-4	15	0107-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0107-4	
na=Przewody elastyczne izolowane, fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=416
ob=2,9	2,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,9	0,57+0,64+0,16+0,90+0,63				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,9	1	0,57+0,64+0,16+0,90+0,63						

[POZYCJA]
id=12305
pd=	DC	15 0107-3	15	0107-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0107-3	
na=Przewody elastyczne izolowane, fi 125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=417
ob=2,19	2,19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,19
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,19	1,00+0,83+0,36				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,19	1	1,00+0,83+0,36						

[POZYCJA]
id=12310
pd=	DC	15 0107-2	15	0107-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0107-2	
na=Przewody elastyczne izolowane, fi 100 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=418
ob=3,14	3,14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,14
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,14	0,35+0,58+0,61+0,65+0,58+0,37				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,14	1	0,35+0,58+0,61+0,65+0,58+0,37						

[POZYCJA]
id=12315
pd=	DC	15 0305-2	15	0305-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0305-2	
na=Kratka higrosterowalna fi 125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=419
ob=29	29		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	29	1+28				0

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	1+28						

[POZYCJA]
id=12322
pd=	KNR	2-17 0138-5	2-17	0138-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0138-5	
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 4000·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=420
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12330
pd=	KNR	2-17 0138-3	2-17	0138-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0138-3	
na=Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=421
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12338
pd=	KNR	2-17 0140-2	2-17	0140-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0140-2	
na=Anemostaty kołowe fi 250·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=422
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12346
pd=	KNR	2-17 0140-2	2-17	0140-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0140-2	
na=Anemostaty kołowe fi 200·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=423
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12354
pd=	KNR	2-17 0140-1	2-17	0140-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0140-1	
na=Anemostaty kołowe fi 160·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=424
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12362
pd=	KNR	2-17 0140-1	2-17	0140-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0140-1	
na=Anemostaty kołowe fi 125·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=425
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12370
pd=	KNR	2-17 0140-1	2-17	0140-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0140-1	
na=Anemostaty kołowe fi 100·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=426
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12378
pd=	KNR	2-17 0139-4	2-17	0139-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0139-4	
na=Anemostaty wirowe kwadratowe, o obwodach do 2000·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=427
ob=9	9		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12386
pd=	KNR	2-17 0139-3	2-17	0139-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0139-3	
na=Anemostaty wirowe kwadratowe, o obwodach do 1600·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=428
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12395
pd=	KNR	2-17 0146-5	2-17	0146-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0146-5	
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 4000·mm, wyrzutnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=429
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12401
pd=	KNR	2-17 0146-3	2-17	0146-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0146-3	
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 2060·mm, wyrzutnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=430
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12407
pd=	KNR	2-17 0146-5	2-17	0146-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0146-5	
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 4000·mm, czerpnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=431
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12413
pd=	KNR	2-17 0146-4	2-17	0146-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0146-4	
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 3260·mm, czerpnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=432
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12419
pd=	KNR	2-17 0147-1	2-17	0147-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0147-1	
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy fi 250·mm, wyrzutnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=433
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12427
pd=	KNR	2-17 0147-1	2-17	0147-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0147-1	
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy fi 200·mm, wyrzutnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=434
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12435
pd=	KNR	2-17 0147-1	2-17	0147-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0147-1	
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy fi 160·mm, wyrzutnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=435
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12443
pd=	KNR	2-17 0147-1	2-17	0147-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0147-1	
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy fi 125·mm, wyrzutnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=436
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12451
pd=	KNR	2-17 0147-1	2-17	0147-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0147-1	
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy fi 100·mm, wyrzutnie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=437
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12459
pd=	DC	15 0306-2	15	0306-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0306-2	
na=Tłumik akustyczny okrągły, fi 125 mm, L=1200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=438
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=12467
pd=	DC	15 0306-21	15	0306-21		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0306-21	
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, obwód do 2000 mm, długość do 1500 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=439
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=12475
pd=	DC	15 0306-20	15	0306-20		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0306-20	
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, obwód do 2000 mm, długość do 1000 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=440
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12483
pd=	DC	15 0308-5	15	0308-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0308-5	
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna, 1000x900 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=441
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12488
pd=	DC	15 0308-2	15	0308-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0308-2	
na=Klapa przeciwpożarowa prostokątna, 500x600 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=442
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=12493
pd=	DC	15 0308-1	15	0308-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0308-1	
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EID 120, obwód do 1800 mm + siłownik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=443
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=12498
pd=	DC	15 0307-4	15	0307-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0307-4	
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 60, D=200 + Siłownik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=444
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	2+2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[POZYCJA]
id=12503
pd=	DC	15 0307-3	15	0307-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0307-3	
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 60, D=160 + Siłownik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=445
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=12508
pd=	DC	15 0307-2	15	0307-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0307-2	
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120, D=125 + Siłownik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=446
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	3+5				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	3+5						

[POZYCJA]
id=12513
pd=	DC	15 0307-2	15	0307-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0307-2	
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 60, D=125 + Siłownik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=447
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	8+6				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	8+6						

[POZYCJA]
id=12518
pd=	DC	15 0307-1	15	0307-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0307-1	
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS 120, D=100 + Siłownik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=448
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=12523
pd=	DC	15 0301-5	15	0301-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0301-5	
na=Przepustnica stalowa kołowa, fi 200 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=449
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=12530
pd=	DC	15 0301-3	15	0301-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0301-3	
na=Przepustnica stalowa kołowa, fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=450
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=12537
pd=	DC	15 0301-2	15	0301-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0301-2	
na=Przepustnica stalowa kołowa, fi 125 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=451
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=12544
pd=	DC	15 0301-1	15	0301-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0301-1	
na=Przepustnica stalowa kołowa, fi 100 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=452
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=12551
pd=	KNR	2-17 0130-3	2-17	0130-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-17 0130-3	
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ·A, do przewodów o obwodach do 1600·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=453
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12561
pd=	DC	15 0301-37	15	0301-37		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0301-37	
na=Przepustnica zwrotna, fi 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=454
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=12568
pd=	KNNR	4 0436-1	4	0436-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0436-1	
na=Próby instalacji wentylacji mechanicznej, z dokonaniem regulacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=455
ob=100	100		1
jm=urządze	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=urządze	000
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja klimatyzacji
wa=0
kn=0	0	0
id=12570
nu=2.8

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=12571
pd=	KNR	5-10 0313-4	5-10	0313-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1·cegły, rura fi 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=456
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12578
pd=	KNR	5-10 0313-1	5-10	0313-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0313-1	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z cegły z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość do 1/2·cegły, rura fi 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=457
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12585
pd=	KNR	5-10 0315-4	5-10	0315-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-10 0315-4	
na=Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu z mechanicznym przebijaniem otworów, strop grubości do 20·cm, rura fi 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=458
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=12592
pd=	DC	15 0407-1	15	0407-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0407-1	
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=459
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=12597
pd=	DC	15 0407-1	15	0407-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	DC 15 0407-1	
na=Jednostka kasetonowa klimatyzacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=460
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=12602
pd=	KNR	35 0103-1	35	0103-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0103-1	
na=Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, , rurociąg Fi·9,52x0,8·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=461
ob=48	48		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48
jm=m	040
pm=-1
wo=0	43,8	6,70+1,40+3,10+2,10+2,90+6,70+6,00+8,30+5,00+1,60				0
stn=-1	0	0	88
wo=0	48	48,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=43,8	1	6,70+1,40+3,10+2,10+2,90+6,70+6,00+8,30+5,00+1,60			-1	0		
wo=48	1	48,00						

[POZYCJA]
id=12609
pd=	KNR	35 0103-3	35	0103-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 35 0103-3	
na=Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, połaczenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi·15,88x1,0·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=462
ob=48	48		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48
jm=m	040
pm=-1
wo=0	48	48,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48,00						

[POZYCJA]
id=12616
pd=	KNR	2-16 0108-1	2-16	0108-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-16 0108-1	
na=Izolacja wełną mineralną luzem, pod blachą ocynkowaną - rurociągi, grubość izolacji 50·mm, rurociągi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=463
ob=1,608	1,608		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,608
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,608	2*3,14*0,04*6,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,608	1	2*3,14*0,04*6,40						

[POZYCJA]
id=12626
pd=	KNR	34 0104-3	34	0104-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0104-3	
na=Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 10·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=464
ob=48	48		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48
jm=m	040
pm=-1
wo=0	48	48,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48,000						

[POZYCJA]
id=12634
pd=	KNR	34 0104-3	34	0104-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 34 0104-3	
na=Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 16·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=465
ob=48	48		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48
jm=m	040
pm=-1
wo=0	48	48,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48,000						

[POZYCJA]
id=12642
pd=	KNR	2-15 0633-1	2-15	0633-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0633-1	
na=Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=466
ob=6	6		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=punkt	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=12647
pd=	KNR	2-15 0633-4	2-15	0633-4		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0633-4	
na=Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 15·MPa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=467
ob=96	96		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=96
jm=m	040
pm=-1
wo=0	96	48,000+48,000				0

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	48,000+48,000						

[POZYCJA]
id=12652
pd=	KNR	2-15 0633-6	2-15	0633-6		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0633-6	
na=Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie czynnikiem chłodniczym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=468
ob=6	6		1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=punkt	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=12656
pd=	KNNR	4 0112-1	4	0112-1		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0112-1	
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=469
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16,7	4,10+4,10+5,90+2,60				0
stn=-1	0	0	88
wo=0	18	18,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,7	1	4,10+4,10+5,90+2,60			-1	0		
wo=18	1	18,00						

[POZYCJA]
id=12662
pd=	KNNR	4 0218-3	4	0218-3		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0218-3	
na=Syfon antyzapachowy do instalacji skroplin
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=470
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 1]
na=Teletechnika
wa=0
kn=0	0	0
id=13582
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=13583
nu=3.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja teletechniczna
wa=0
kn=0	0	0
id=13584
nu=3.1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13585
pd=wyd.III 1993	KNR	5-01 0107-01	5-01	0107-01		0
pd5=wyd.III 1993	KATSRC_UNDEF	KNR 5-01 0107-01	
na=Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii IV, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - Rura osłonowa gładka jednościenna przepustowa z PE DN110
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=471
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=13597
pd=wyd.III 1993	KNR	5-01 0401-02	5-01	0401-02		0
pd5=wyd.III 1993	KATSRC_UNDEF	KNR 5-01 0401-02	
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SKR-1, w gruncie kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=472
ob=1	1		1
jm=studnia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=studnia	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13606
pd=wyd.III 1993	KNR	5-01 0401-02	5-01	0401-02		0
pd5=wyd.III 1993	KATSRC_UNDEF	KNR 5-01 0401-02	
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-1, w gruncie kategorii III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=473
ob=1	1		1
jm=studnia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=studnia	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Rury elektroinstalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=13615
nu=3.1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Przejścia instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=13616
nu=3.1.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Korytka i drabinki kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=13617
nu=3.1.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Kanały podpodłogowe
wa=0
kn=0	0	0
id=13618
nu=3.1.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Kable i przewody instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=13619
nu=3.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Kable i przewody ognioodporne
wa=0
kn=0	0	0
id=13620
nu=3.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Kable i przewody - okablowanie strukturalne
wa=0
kn=0	0	0
id=13621
nu=3.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13622
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
pd5=wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0102-01	
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego - Kabel kat. 6A U/FTP, 700Hz, H 4x2xAWG 23/1 (B2ca s1a d1 a1)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=474
ob=2500	2500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2500
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2500	2500				0

[PRZEDMIAR]
wo=2500	1	2500						

[POZYCJA]
id=13626
pd=Athenasoft wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
pd5=Athenasoft wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0102-01	
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego - Przewód koncentryczny RG6, B2ca, LSOH trishield 75 Om
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=475
ob=1000	1000		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1000
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1000	1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						

[POZYCJA]
id=13630
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-02	AT-14	0102-02		0
pd5=wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0102-02	
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla światłowodowego - Kabel światłowodowy jednomodowy (SM)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=476
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=150
jm=m	040
pm=-1
wo=0	150	150				0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[ELEMENT 2]
na=Kable i przewody - system sygnalizacji pożarowej (SSP)
wa=0
kn=0	0	0
id=13634
nu=3.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13635
pd= 2000	KNNR-W	5 0203-01	5	0203-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0203-01	
na=Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - HTKSH 1x2x0,8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=477
ob=500	500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=500
jm=m	040
pm=-1
wo=0	500	500				0

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[POZYCJA]
id=13639
pd= 2000	KNNR-W	5 0203-01	5	0203-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0203-01	
na=Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - HTKSH PH90 1x2x0,8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=478
ob=800	800		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=800
jm=m	040
pm=-1
wo=0	800	800				0

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800						

[ELEMENT 2]
na=Kable i przewody - system przyzywowy
wa=0
kn=0	0	0
id=13643
nu=3.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13644
pd= 2000	KNNR-W	5 0205-01	5	0205-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0205-01	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe- N2XH-J 3x2,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=479
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=150
jm=m	040
pm=-1
wo=0	150	150				0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=13648
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
pd5=wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0102-01	
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego - BUS2 - magistrala oddziałowa: UTP kat.6 23AWG, B2ca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=480
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=150
jm=m	040
pm=-1
wo=0	150	150				0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=13652
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
pd5=wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0102-01	
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego - BUS - magistrala korytarzowa: UTP kat.6 23AWG, B2ca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=481
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=150
jm=m	040
pm=-1
wo=0	150	150				0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=13656
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
pd5=wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0102-01	
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego - RBUS magistrala salowa typu: UTP kat.6 23AWG, B2ca
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=482
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=150
jm=m	040
pm=-1
wo=0	150	150				0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[ELEMENT 2]
na=Okablowanie strukturalne
wa=0
kn=0	0	0
id=13660
nu=3.7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Skrzynki i szafy serwerowe RACK 19", urządzenia pasywne
wa=0
kn=0	0	0
id=13661
nu=3.7.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13662
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		0
pd5=wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0110-01	
na=Montaż szaf 19" dystrybucyjnych stojących - Punkt dystrybucyjny 42U (xxx) wraz z wyposażeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=483
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Gniazda teleinformatyczne
wa=0
kn=0	0	0
id=13666
nu=3.7.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Bezprzewodowa sieć WiFi
wa=0
kn=0	0	0
id=13667
nu=3.8

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13668
pd= 2000	KNNR-W	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0406-01	
na=p/a Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Access Point, Wi-Fi 6-802.11ax - 5.37Gbps, zasilany PoE++
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=484
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 2]
na=System sygnalizacji pożarowej (SSP)
wa=0
kn=0	0	0
id=13671
nu=3.9

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13672
pd= 	KNR	5-06 1601-03	5-06	1601-03		0
pd5= 	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1601-03	
na=Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5NN na podłożu betonowym - Adresowalna centralka sygnalizacji pożarowej wraz z wyposażeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=485
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13677
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0401-01	
na=Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych - Optyczna czujka dymu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=486
ob=48	48		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	48	48				0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=13681
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0401-01	
na=Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych - Wielosensorowa czujka dymu i ciepła
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=487
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=13685
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0401-01	
na=Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych - Wielosensorowa czujka dymu i ciepła z sygnalizatorem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=488
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=13689
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0401-01	
na=Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych - Zasysająca czujka dymu, 24V DC, IP67
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=489
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13693
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0401-01	
na=Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych - Kanałowa czujka dymu, 24V DC, IP54
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=490
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=13697
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-07	AL-01	0404-07		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0404-07	
na=Montaż elementów SAP i dodatkowych wskaźników zadziałania wewnętrznych w wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Wskaźnik zadziałania czujki
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=491
ob=48	48		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	48	48				0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=13700
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0402-02	
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem adresowym - Ręczny ostrzegacz pożarowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=492
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=13703
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-10	AL-01	0113-10		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0113-10	
na=Montaż modułu adresowego sterującego o liczbie wejść / wyjść do 4 - Moduł sterujący 2–wejściowy / 2–wyjściowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=493
ob=18	18		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=13706
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-11	AL-01	0113-11		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0113-11	
na=Montaż modułu adresowego sterującego o liczbie wejść / wyjść do 8 - Moduł sterujący 4–wejściowy / 4–wyjściowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=494
ob=13	13		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=13709
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0108-04	
na=Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego - Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=495
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=13712
pd= 	KNR	5-06 1602-09	5-06	1602-09		0
pd5= 	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1602-09	
na=Zainstalowanie na gotowym podłożu, z podłączeniem dodatkowych urządzeń SAP, zasilacza - Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej, 24V DC w obudowie, CNBOP
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=496
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13717
pd= 	KNR	5-06 1602-09	5-06	1602-09		0
pd5= 	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1602-09	
na=Zainstalowanie na gotowym podłożu, z podłączeniem dodatkowych urządzeń SAP, zasilacza - Zasilacz buforowy o parametrach: 24V/3A/2x7Ah, 12V
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=497
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=13722
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=498
ob=0	0		1
jm=	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=	PLN	0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0
jm=	000
pm=-1
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja monitoringu (CCTV)
wa=0
kn=0	0	0
id=13723
nu=3.10

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13724
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0503-04	
na=Montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu - Rejestrator IP, 16 kanałów do 32Mpx, 8 x HDD (max. 16TB), Wyjście wideo: 2 x VGA, 2 x HDMI 4K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=499
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13727
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0501-01	
na=p/a Montaż wewnętrznej kamery IP - Kamera kopułowa 5-MP 1/2.7" 5 MP (2592 × 1944)@25/30 fps. IR LED 50 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=500
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=13730
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0501-02	
na=p/a Montaż zewnętrznej kamery IP - Kamera tubowa 5-MP 1/2.7" 5 MP (2592 × 1944)@25/30 fps. IR LED 60 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=501
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=System telewizji użytkowej
wa=0
kn=0	0	0
id=13735
nu=3.11

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13736
pd= 	KNR	5-06 1402-02	5-06	1402-02		0
pd5= 	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1402-02	
na=Montaż ultrakrótkofalowych anten stacjonarnych o masie 10kg na przygotowanej konstrukcji na wysokości 20m - ANTENA TELEWIZYJNA UHF
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=502
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=13742
pd= 	KNR	5-06 1402-02	5-06	1402-02		0
pd5= 	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1402-02	
na=Montaż ultrakrótkofalowych anten stacjonarnych o masie 10kg na przygotowanej konstrukcji na wysokości 20m - ANTENA VHF
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=503
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13748
pd= 	KNR	5-06 1402-02	5-06	1402-02		0
pd5= 	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1402-02	
na=Montaż ultrakrótkofalowych anten stacjonarnych o masie 10kg na przygotowanej konstrukcji na wysokości 20m - ANTENA RADIOWA UKF
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=504
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13754
pd= 	KNR	5-06 1402-02	5-06	1402-02		0
pd5= 	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1402-02	
na=Montaż ultrakrótkofalowych anten stacjonarnych o masie 10kg na przygotowanej konstrukcji na wysokości 20m - CZASZA SATELITARNA 110cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=505
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=13762
pd=MTŻiŁ 	KNR	5-06 9901-01	5-06	9901-01		0
pd5=MTC5BBiC581 	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 9901-01	
na=Materiały wielokrotnego użycia dla montażu i ustawienia masztów rurowych (o wysokości/i liczbie segmentów) 12m/2 - Maszt antenowy stalowy 38mm/1.5m cynkowany ogniowo wraz z umocowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=506
ob=6	6		1
jm=maszt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=maszt	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=13765
pd=MTŻiŁ 	KNR	5-06 0203-07	5-06	0203-07		0
pd5=MTC5BBiC581 	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0203-07	
na=Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy o mocy 200W, na podłożu betonowym - Wzmacniacz kanałowy FM+2xVHF/UHF+UHF
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=507
ob=1	1		1
jm=wzmacniacz	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=wzmacniacz	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13770
pd=Min.Łączności wyd.III 1994	KNR	5-05 1404-02	5-05	1404-02		0
pd5=Min.C581C485cznoC59Bci wyd.III 1994	KATSRC_UNDEF	KNR 5-05 1404-02	
na=Zainstalowanie i uruchomienie liniowych urządzeń telekonferencyjnych, rozgałęźnika 5-liniowego - Multiswitch 9-wejściowy, 16-wyjściowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=508
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13776
pd=Athenasoft wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
pd5=Athenasoft wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0102-01	
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego - Przewód koncentryczny PE żelowany klasa A 75 Om
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=509
ob=500	500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=500
jm=m	040
pm=-1
wo=0	500	500				0

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[POZYCJA]
id=13780
pd=Athenasoft wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		0
pd5=Athenasoft wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0105-02	
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TV-Sat wtyk F/ gniazdo F
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=510
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.6			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja przyzywowa
wa=0
kn=0	0	0
id=13783
nu=3.12

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13784
pd=Athenasoft wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-09	AL-01	0404-09		0
pd5=Athenasoft wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0404-09	
na=p/a Montaż elementów SAP i podcentralki (nakłady robocizny obejmują montaż na gotowym podłożu wraz z podłączeniem) - system przyzywowowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=511
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Sprawdzenie i pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=13787
nu=3.13

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13788
pd=wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		0
pd5=wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0111-01	
na=Wykonanie 1 pomiaru torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=512
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13792
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0506-01	
na=Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=513
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13794
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0604-06	
na=p/a Praca próbna i testowanie systemu SSP o 256 elementach liniowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=514
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13796
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-08	AL-01	0603-08		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0603-08	
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 128 adresach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=515
ob=4	4		1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=linia	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=Elektryka
wa=0
kn=0	0	0
id=13799
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Układ zasilania, rozdzielnice, tablice
wa=0
kn=0	0	0
id=13800
nu=4.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Skrzynki i tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=13801
nu=4.1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13802
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0401-06	5-08	0401-06		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0401-06	
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie, dla aparatu o 4-ch otworach mocujących
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=516
ob=23	23		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=13804
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0803-03	5-08	0803-03		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0803-03	
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, o przekroju żyły do 6,0mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=517
ob=153	153		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=153
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	153	153				0

[PRZEDMIAR]
wo=153	1	153						

[POZYCJA]
id=13806
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		0
pd5=Wacetob wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0404-09	
na=Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica Główna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=518
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13809
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		0
pd5=Wacetob wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0404-09	
na=Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica Rozdzielcza Pożarowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=519
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13812
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		0
pd5=Wacetob wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0404-09	
na=Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica Rozdzielcza TP1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=520
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13815
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		0
pd5=Wacetob wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0404-09	
na=Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica Rozdzielcza TP2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=521
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13818
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		0
pd5=Wacetob wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0404-09	
na=Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica Rozdzielcza TP3
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=522
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13821
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		0
pd5=Wacetob wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0404-09	
na=Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica Rozdzielcza TPO1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=523
ob=10	10		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=13824
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0404-09	5-08	0404-09		0
pd5=Wacetob wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0404-09	
na=Montaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją, przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica Rozdzielcza TPO2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=524
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 3]
na=Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)
wa=0
kn=0	0	0
id=13827
nu=4.1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13828
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 0407-04	5w	0407-04		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 0407-04	
na=Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego - Certyfikowany Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) - człon wykonawczy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=525
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13831
pd= 2000	KNNR-W	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0406-01	
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=526
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13834
pd= 2000	KNNR-W	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0406-01	
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Sygnalizator optyczny przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=527
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=13837
nu=4.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Przejścia instalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=13869
nu=4.2.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13870
pd=wyd.I 1983,1984	KNP	18-01 0104.2-03	18-01	0104.2-03		0
pd5=wyd.I 1983,1984	KATSRC_UNDEF	KNP 18-01 0104.2-03	
na=Wykonywanie ślepych otworów i wnęk o głębokości do 8cm i średnicy 20mm metodą mechaniczną w betonie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=528
ob=50	50		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=13872
pd=wyd.I 1983,1984	KNP	18-01 0103.1-02	18-01	0103.1-02		0
pd5=wyd.I 1983,1984	KATSRC_UNDEF	KNP 18-01 0103.1-02	
na=Ręczne przebijanie otworów o grubości przebicia do 30cm w ścianach lub stropach z gipsu, gazobetonu dla rur o średnicy zewnętrznej do 25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=529
ob=25	25		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=13874
pd=wyd.III 1993	KNR	5-01 0606-09	5-01	0606-09		0
pd5=wyd.III 1993	KATSRC_UNDEF	KNR 5-01 0606-09	
na=p/a Uszczelnianie wprowadzeń kablowych do rury na ścianie budynku lub na słupie, otwór częściowo zajęty lub wolny - klasa odporności ogniowej EI 120
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=530
ob=1	1		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kg	033
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13878
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Kalkulacja indywidualna. Przepust dachowy typu "fajka"  DN 150mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=531
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13880
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Kalkulacja indywidualna. Przepust dachowy typu "fajka"  DN 100mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=532
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13882
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Kalkulacja indywidualna. Przepust przez ścianę zewnętrzną, uszczelnienie łańcuchowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=533
ob=3	3		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Korytka i drabinki kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=13884
nu=4.2.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13885
pd= 2000	KNNR-W	5 1105-08	5	1105-08		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1105-08	
na=p/a Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Korytko kablowe o wymiarach 400H60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=534
ob=176	176		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=176
jm=m	040
pm=-1
wo=0	176	176				0

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						

[POZYCJA]
id=13889
pd= 2000	KNNR-W	5 1105-08	5	1105-08		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1105-08	
na=p/a Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Korytko kablowe o wymiarach 300H60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=535
ob=23,43	23,43		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,43
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23,43	23,43				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,43	1	23,43						

[POZYCJA]
id=13893
pd= 2000	KNNR-W	5 1105-08	5	1105-08		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1105-08	
na=Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Korytko kabloweo wymiarach 200H60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=536
ob=55	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55
jm=m	040
pm=-1
wo=0	55	55				0

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=13897
pd= 2000	KNNR-W	5 1105-07	5	1105-07		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1105-07	
na=Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe o wymiarach 100H60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=537
ob=116,93	116,93		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=116,93
jm=m	040
pm=-1
wo=0	116,93	116,93				0

[PRZEDMIAR]
wo=116,93	1	116,93						

[POZYCJA]
id=13901
pd= 2000	KNNR-W	5 1105-07	5	1105-07		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1105-07	
na=Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe o wymiarach 100H60 i odporności ogniowej EI90
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=538
ob=55	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55
jm=m	040
pm=-1
wo=0	55	55				0

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=13905
pd= 2000	KNNR-W	5 1105-07	5	1105-07		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1105-07	
na=p/a Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe 100H50 z pokrywą, ocynk do warunków zewnętrznych, układane na dachu na podstawach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=539
ob=81,07	81,07		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=81,07
jm=m	040
pm=-1
wo=0	81,07	81,07				0

[PRZEDMIAR]
wo=81,07	1	81,07						

[POZYCJA]
id=13909
pd= 2000	KNNR-W	5 1105-02	5	1105-02		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1105-02	
na=Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 400mm - Drabinka kablowa 300H60/6N
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=540
ob=13,2	13,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	13,2	13,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	13,2						

[POZYCJA]
id=13913
pd= 2000	KNNR-W	5 1105-01	5	1105-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1105-01	
na=Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 200mm - Drabinka kablowa 100H60/6N
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=541
ob=13,2	13,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	13,2	13,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	13,2						

[POZYCJA]
id=13917
pd= 2000	KNNR-W	5 1105-01	5	1105-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1105-01	
na=Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 200mm - Drabinka kablowa 200H60, E90
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=542
ob=13,2	13,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	13,2	13,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	13,2						

[POZYCJA]
id=13921
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Kalkulacja indywidualna. Elementy łączeniowe i montażowe dla tras kablowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=543
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=13923
pd= 2000	KNNR-W	5 1104-06	5	1104-06		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1104-06	
na=Montaż uchwytów za pomocą przykręcania do gotowego podłoża w stropie - Elementy łączeniowe i montażowe dla tras kablowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=544
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Rury elektroinstalacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=13930
nu=4.2.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13931
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0101-04	5-08	0101-04		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0101-04	
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w betonie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=545
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=m	040
pm=-1
wo=0	60	60				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=13936
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0110-04	5-08	0110-04		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0110-04	
na=Układanie na tynku w gotowych uchwytach rur winidurowych o średnicy do 47mm -  Rura elektroinstalacyjna karbowana 40/34 750N, UV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=546
ob=60	60		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=m	040
pm=-1
wo=0	60	60				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[ELEMENT 2]
na=Kable i przewody
wa=0
kn=0	0	0
id=13940
nu=4.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Kable i przewody - WLZ
wa=0
kn=0	0	0
id=13951
nu=4.3.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13952
pd= 2000	KNNR-W	5 0209-03	5	0209-03		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0209-03	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - NA2XH-J 1x185
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=547
ob=82,5	82,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=82,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	82,5	82,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=82,5	1	82,5						

[POZYCJA]
id=13956
pd= 2000	KNNR-W	5 0209-03	5	0209-03		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0209-03	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - NA2XH-J 1x95
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=548
ob=165	165		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=165
jm=m	040
pm=-1
wo=0	165	165				0

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						

[POZYCJA]
id=13960
pd= 2000	KNNR-W	5 0209-03	5	0209-03		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0209-03	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - NA2XH-J 1x50
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=549
ob=137,5	137,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=137,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	137,5	137,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=137,5	1	137,5						

[POZYCJA]
id=13964
pd= 2000	KNNR-W	5 0209-03	5	0209-03		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0209-03	
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - NA2XH-J 5x10
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=550
ob=38,5	38,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-E 9.5			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38,5	38,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=38,5	1	38,5						

[ELEMENT 3]
na=Kable i przewody - Obwody odbiorcze
wa=0
kn=0	0	0
id=13968
nu=4.3.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=13999
pd= 2000	KNNR-W	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0715-01	
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY-żo 3x2,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=551
ob=180	180		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=180
jm=m	040
pm=-1
wo=0	180	180				0

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[ELEMENT 3]
na=Kable i przewody ognioodporne
wa=0
kn=0	0	0
id=14008
nu=4.3.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14009
pd= 2000	KNNR-W	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0715-01	
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - NHXH-J 4x2,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=552
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=110
jm=m	040
pm=-1
wo=0	110	110				0

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=14018
pd= 2000	KNNR-W	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0715-01	
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - NHXH-J 3x6
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=553
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=14027
pd= 2000	KNNR-W	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0715-01	
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - NHXH-J 3x2,5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=554
ob=44	44		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=44
jm=m	040
pm=-1
wo=0	44	44				0

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[POZYCJA]
id=14036
pd= 2000	KNNR-W	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0715-01	
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - HTKSHekw 1x2x0.8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=555
ob=363	363		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=363
jm=m	040
pm=-1
wo=0	363	363				0

[PRZEDMIAR]
wo=363	1	363						

[POZYCJA]
id=14045
pd= 2000	KNNR-W	5 0715-01	5	0715-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0715-01	
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - HTKSHekw 1x2x0.8, FE180/PH90 E90
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=556
ob=495	495		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=495
jm=m	040
pm=-1
wo=0	495	495				0

[PRZEDMIAR]
wo=495	1	495						

[ELEMENT 2]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny - GNIAZDA
wa=0
kn=0	0	0
id=14054
nu=4.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Gniazda elektryczne 1-FAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=14055
nu=4.4.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14056
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 0301-11	5w	0301-11		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 0301-11	
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=557
ob=175	175		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	175	175				0

[PRZEDMIAR]
wo=175	1	175						

[POZYCJA]
id=14059
pd= 2000	KNNR-W	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0302-01	
na=Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=558
ob=67	67		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	67	67				0

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=14063
pd= 2000	KNNR-W	5 0302-02	5	0302-02		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0302-02	
na=Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=559
ob=54	54		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	54	54				0

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[POZYCJA]
id=14067
pd= 2000	KNNR-W	5 0308-02	5	0308-02		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0308-02	
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych, z bolcem ochronnym - Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyńcze, 16A, IP20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=560
ob=48	48		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=48
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	48	48				0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[POZYCJA]
id=14071
pd= 2000	KNNR-W	5 0308-03	5	0308-03		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0308-03	
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych, z bolcem ochronnym - Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne, 16A, IP20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=561
ob=36	36		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	36	36				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=14075
pd= 2000	KNNR-W	5 0308-05	5	0308-05		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0308-05	
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2, z bolcem ochronnym - Gniazda podtynkowe 2-biegunowe pojedyńcze, 16A, IP44
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=562
ob=19	19		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	19	19				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=14079
pd= 2000	KNNR-W	5 0308-05	5	0308-05		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0308-05	
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2, z bolcem ochronnym - Gniazda podtynkowe 2-biegunowe podwójne, 16A, IP44
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=563
ob=18	18		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[ELEMENT 3]
na=Zestawy gniazd (PEL)
wa=0
kn=0	0	0
id=14083
nu=4.4.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14084
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 0301-11	5w	0301-11		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 0301-11	
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=564
ob=56	56		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	56	56				0

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[POZYCJA]
id=14087
pd= 2000	KNNR-W	5 0302-03	5	0302-03		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0302-03	
na=Montaż puszek instalacyjnych potrójnych podtynkowych o średnicy do 60mm- p/a puszki instalacyjne poczwórne podtynkowe o średnicy do 60mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=565
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=14091
pd= 2000	KNNR-W	5 0308-01	5	0308-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0308-01	
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Zestaw gniazd PEL-TV do montażu podtynkowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=566
ob=14	14		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[ELEMENT 2]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny - OŚWIETLENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=14095
nu=4.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny - łączniki, przyciski
wa=0
kn=0	0	0
id=14096
nu=4.5.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14097
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 0301-11	5w	0301-11		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 0301-11	
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=567
ob=78	78		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=78
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	78	78				0

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[POZYCJA]
id=14100
pd= 2000	KNNR-W	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0302-01	
na=Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=568
ob=78	78		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=78
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	78	78				0

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[POZYCJA]
id=14104
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 0306-02	5w	0306-02		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 0306-02	
na=Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=569
ob=38	38		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	38	38				0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=14108
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 0306-03	5w	0306-03		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 0306-03	
na=Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego IP20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=570
ob=9	9		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=14112
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 0306-03	5w	0306-03		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 0306-03	
na=Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego - schodowy IP20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=571
ob=28	28		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	28	28				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=14116
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 0306-02	5w	0306-02		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 0306-02	
na=Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP44
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=572
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 3]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny - czujniki ruchu
wa=0
kn=0	0	0
id=14120
nu=4.5.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14121
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-03	AL-01	0201-03		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-03	
na=Montaż mikrofalowej czujki ruchu - Czujnik ruchu 360°, 230V, 12-13m, 1 kanał  montaż: natynkowy (M42MR/3)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=573
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=14124
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-03	AL-01	0201-03		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-03	
na=Montaż mikrofalowej czujki ruchu - Czujnik ruchu 360°, 230V, 12-13m, 1 kanał  montaż: podtynkowy (M42MR/1)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=574
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14127
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-03	AL-01	0201-03		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-03	
na=Montaż mikrofalowej czujki ruchu - Czujnik ruchu 360°, 230V, 32-37m, 1 kanał montaż: podtynkowy (M42LR/1)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=575
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14130
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-03	AL-01	0201-03		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-03	
na=Montaż mikrofalowej czujki ruchu - Czujnik obecności 360°, 230V, 12-13m, nadrzędny 1 kanał, montaż: podtynkowy (P42MR/1)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=576
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=14133
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-03	AL-01	0201-03		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-03	
na=Montaż mikrofalowej czujki ruchu - Czujnik ruchu 360°, 230V, 12-13m, nadrzędny 1 kanał montaż: natynkowy P42MR/4
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=577
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14136
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-03	AL-01	0201-03		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-03	
na=Montaż mikrofalowej czujki ruchu - Czujnik ruchu 360°, 230V, 32-37m, nadrzędny 1 kanał montaż: podtynkowy (P42LR/1)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=578
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=14139
pd=wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-03	AL-01	0201-03		0
pd5=wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-03	
na=Montaż mikrofalowej czujki ruchu Czujnik ruchu 360°, 230V, 32-37m, podrzędny montaż: podtynkowy (P41LR/1)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=579
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Oprawy oświetleniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=14142
nu=4.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Oprawy oświetlenia podstawowego (strefy ogólne)
wa=0
kn=0	0	0
id=14143
nu=4.6.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14144
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1009-05	4-03	1009-05		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-03 1009-05	
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm w podłożu betonowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=580
ob=157	157		1
jm=otworów	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=157
jm=otworów	000
pm=-1
wo=0	157	157				0

[PRZEDMIAR]
wo=157	1	157						

[POZYCJA]
id=14146
pd= 2000	KNNR-W	5 0501-01	5	0501-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0501-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=581
ob=5	5		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=14150
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 3
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=582
ob=13	13		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=14154
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 4
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=583
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=14158
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=584
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=14162
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 6
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=585
ob=20	20		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=14166
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 10
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=586
ob=20	20		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=14170
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 11
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=587
ob=14	14		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=14174
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 13
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=588
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=14178
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=589
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=14182
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 16
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=590
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=14186
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 19
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=591
ob=8	8		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=14190
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 22
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=592
ob=10	10		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=14194
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 24
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=593
ob=10	10		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=14198
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 27
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=594
ob=24	24		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=14202
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 29
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=595
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=14206
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 30
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=596
ob=14	14		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=14210
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 31
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=597
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=14214
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. 32
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=598
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (strefy ogólne)
wa=0
kn=0	0	0
id=14218
nu=4.6.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14219
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. AW1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=599
ob=11	11		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=14223
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. AW2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=600
ob=25	25		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=14227
pd= 2000	KNNR-W	5 0502-01	5	0502-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0502-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - Oprawa  ozn. AW3
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=601
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=14231
pd= 2000	KNNR-W	5 0501-01	5	0501-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0501-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Znak bezpieczeństwa ozn. EW1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=602
ob=13	13		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=14235
pd= 2000	KNNR-W	5 0501-01	5	0501-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0501-01	
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Znak bezpieczeństwa ozn. EW2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=603
ob=5	5		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa, uziemiająca oraz połączeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=14239
nu=4.7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14240
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w Dz.U. 114/2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0601-01	
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych - Drut stalowy ocynkowany fi8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=604
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=110
jm=m	040
pm=-1
wo=0	110	110				0

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=14248
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w Dz.U. 114/2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0601-01	
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych - Przewód izolowany wysokonapięciowy,  S=35mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=605
ob=38,5	38,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=38,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	38,5	38,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=38,5	1	38,5						

[POZYCJA]
id=14256
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000	KNNR	5 0601-03	5	0601-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w Dz.U. 114/2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0601-03	
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych - przewody odprowadzające
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=606
ob=92,4	92,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=92,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	92,4	92,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=92,4	1	92,4						

[POZYCJA]
id=14260
pd=MGiE wyd.II 1994	KNR	5-15 0403-01	5-15	0403-01		0
pd5=MGiE wyd.II 1994	KATSRC_UNDEF	KNR 5-15 0403-01	
na=Montaż urządzeń uziemień, złącza kontrolnego - Złącze krzyżowe cztero-śrubowe ocynkowane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=607
ob=21	21		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	21	21				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=14264
pd=wyd.I 1991	KNKRB	5 0504-01	5	0504-01		0
pd5=wyd.I 1991	KATSRC_UNDEF	KNKRB 5 0504-01	
na=Montaż złącza kontrolnego - Złącze kontrolne + Skrzynka probiercza
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=608
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=14269
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0622-05	5-08	0622-05		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0622-05	
na=Montaż iglic IO-2,5 o masie 21kg, na dachu z gotowymi kotwami - Maszt odgromowy z podstawą betonową, H=2000mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=609
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=14273
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0622-05	5-08	0622-05		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0622-05	
na=Montaż iglic IO-2,5 o masie 21kg, na dachu z gotowymi kotwami - Maszt odgromowy z podstawą betonową, H=3000mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=610
ob=6	6		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=14277
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0622-05	5-08	0622-05		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0622-05	
na=Montaż iglic IO-2,5 o masie 21kg, na dachu z gotowymi kotwami - Maszt odgromowy z podstawą betonową, H=4000mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=611
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=14281
pd=MGiE wyd.II 1994	KNR	5-15 0401-01	5-15	0401-01		0
pd5=MGiE wyd.II 1994	KATSRC_UNDEF	KNR 5-15 0401-01	
na=Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120mm2 - Uziom parafundamentowy sztuczny budynku,   bednarka pomiedziowane St/Cu 30x4
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=612
ob=178,97	178,97		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=178,97
jm=m	040
pm=-1
wo=0	178,97	178,97				0

[PRZEDMIAR]
wo=178,97	1	178,97						

[POZYCJA]
id=14288
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0602-03	5-08	0602-03		0
pd5=Wacetob wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0602-03	
na=p/a Układanie w budynkach przewodów wyrównawczych w ciągach poziomych z bednarki o przekroju do 120mm2, na wspornikach mocowanych w cegle z kuciem mechanicznym - Bednarka Fe/Zn 30x4
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=613
ob=154	154		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=154
jm=m	040
pm=-1
wo=0	154	154				0

[PRZEDMIAR]
wo=154	1	154						

[POZYCJA]
id=14294
pd=wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0301-24	5-08	0301-24		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0301-24	
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, na zaprawie cementowej lub gipsowej ( z ręcznym wykonaniem otworów) w betonie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=614
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14298
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1004-07	4-03	1004-07		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-03 1004-07	
na=p/a Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40mm - przebicie przez wartstwę chudego betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=615
ob=13	13		1
jm=otworów	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=otworów	000
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja fotowoltaiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=14300
nu=4.8

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14301
pd= 2000	KNNR-W	5 1101-07	5	1101-07		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1101-07	
na=Przykręcenie konstrukcji wsporczych do gotowego podłoża - system montażowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=616
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14305
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Kalkulacja indywidualna: Kompletna skrzynka RAC
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=617
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14308
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Kalkulacja indywidualna: Kompletna skrzynka RDC
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=618
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14311
pd= 2000	KNNR-W	5 0406-05	5	0406-05		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0406-05	
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30kg - montaż modułu PV o mocy 450Wp
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=619
ob=24	24		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=14314
pd= 2000	KNNR-W	5 0406-06	5	0406-06		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0406-06	
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 50kg - falownik fotowoltaiczny 10kW 3F
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=620
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14317
pd= 2000	KNNR-W	5 0716-01	5	0716-01		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 0716-01	
na=Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel solarny 6mm2 0,6/1kV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=621
ob=225,5	225,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=225,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	225,5	225,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=225,5	1	225,5						

[POZYCJA]
id=14325
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Kalkulacja indywidualna. Praca próbna, konfiguracja, przeprowadzenie szkolenia,  uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=622
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Prace budowlane-wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=14327
nu=4.9

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14328
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-07	4-03	1001-07		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-03 1001-07	
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=623
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=14330
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-02	4-03	1012-02		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-03 1012-02	
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=624
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	50				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=14332
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Kalkulacja indywidualna. Wywóz gruzu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=625
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Sprawdzenie i pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=14335
nu=4.10

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=14336
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 1301-02	5w	1301-02		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 1301-02	
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=626
ob=60	60		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	60	60				0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=14338
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 1301-01	5w	1301-01		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 1301-01	
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=627
ob=82	82		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=82
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	82	82				0

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[POZYCJA]
id=14340
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	5w 1305-01	5w	1305-01		0
pd5=Wacetob wyd.2000	KATSRC_UNDEF	KNNR 5w 1305-01	
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=628
ob=1	1		1
jm=próbę	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=próbę	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14342
pd= 2000	KNNR-W	5 1305-02	5	1305-02		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1305-02	
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=629
ob=19	19		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	19	19				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=14344
pd=MPiH wyd.IV	KNR	13-21 0609-07	13-21	0609-07		0
pd5=MPiH wyd.IV	KATSRC_UNDEF	KNR 13-21 0609-07	
na=Badanie układów samoczynnego przełączenia zasilania sieci oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=630
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14347
pd= 2000	KNNR-W	5 1304-03	5	1304-03		0
pd5= 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 5 1304-03	
na=Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=631
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=14349
pd=wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1205-01	4-03	1205-01		0
pd5=wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 4-03 1205-01	
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=632
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
2A83C7C2AE5BD733E1845B361333F1F0
