|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………...........………… (pieczątka Wykonawcy) |  | Załącznik Nr 6 do formularza oferty |

**Charakterystyka proponowanego sprzętu -** **Dostawa sprzętu do Starostwa Powiatowego w Namysłowie w ramach projektu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – Część 2 -** **Zakup i dostawa zapór sieciowych typu UTM wraz z rocznymi licencjami (modułami UTM Security Pack)**

| **Lp.** | **Nazwa artykułu** | **Wymagania Zamawiającego** | **Oferta Wykonawcy** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakup i dostawa 2. zapór sieciowych typu UTM wraz z rocznymi licencjami (modułami UTM Security Pack) (2 szt.)** | | | |
| 1. |  | **OBSŁUGA SIECI:**  1. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji  adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP.  **ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall):**  2. Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection.  3. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT.  4. Urządzenie ma umożliwiać ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge).  5. Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu  prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć  możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy, port  docelowy, etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie.  6. Administrator ma mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych  i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź  docelowego, reputacji hosta, usług internetowych (web services), użytkownika bądź grupy z bazy  LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, przypisania kolejki QoS, określenia limitu połączeń na sekundę,  godziny oraz dnia nawiązywania połączenia.  7. Urządzenie ma umożliwiać filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac.  8. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall.  9. Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który wskazuje błędy i sprzeczności  w konfiguracji reguł.  10. Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę LDAP  (wewnętrzną oraz zewnętrzną), zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer Kerberos.  11. Urządzenie ma umożliwiać wskazanie trasy routingu dla wybranej reguły niezależnie od innych tras routingu (np. routingu domyślnego).  12. System musi umożliwiać budowanie reguł bezpieczeństwa w oparciu o definiowane przez  administratora harmonogramy czasowe.  **INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS):**  13. System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe.  14. Moduł IPS ma być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS  pochodził od zewnętrznego dostawcy.  15. Moduł IPS ma zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń.  16. Administrator ma mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS.  17. Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz  JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej nie blokując dostępu do tej strony po  usunięciu zagrożenia.  18. Urządzenie ma umożliwiać inspekcję ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej  w zakresie analizy HTTPS, POP3S oraz SMTPS.  19. Administrator ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP.  20. Urządzenie ma umożliwiać ochronę między innymi przed atakami typu SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0.  21. Moduł IPS ma zapewniać analizę protokołów przemysłowych co najmniej takich jak: Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, SOFBUS/LACBUS, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV).  22. Urządzenie musi zapewniać automatyczną aktualizację sygnatur kontekstowych.  **KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping):**  23. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma.  24. Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja reguły firewall ma być możliwe względem pojedynczego  połączenia, adresu IP, zautoryzowanego użytkownika, pola DSCP.  25. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma,  a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring).  26. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch.  **OCHRONA ANTYWIRUSOWA:**  27. Urządzenie ma być dostarczone wraz z komercyjnym, zaawansowanym skanerem antywirusowym  oraz umożliwiać skanowanie plików w oparciu o sandboxing zlokalizowany w Internecie na serwerach  producenta i na terenie Unii Europejskiej. Nie dopuszcza się aby analiza sandboxingu była  przeprowadzana na urządzeniu lub wymagała instalacji dodatkowego urządzenia lub  oprogramowania. Nie dopuszcza się również żeby analiza sandboxingu była przeprowadzana przez  firmy trzecie.  28. Skaner antywirusowy ma być dostarczany przez firmy trzecie (inne niż producent rozwiązania).  29. Administrator ma mieć możliwość określenia akcji w przypadku wykrycia zagrożenia bądź gdy analiza skanerem antywirusowym została zakończona błędem.  30. Skaner antywirusowy ma pochodzić od europejskiego producenta.  31. Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany  analizie skanerem antywirusowym.  32. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu  infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP  i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu wykrycia infekcji.  **OCHRONA ANTYSPAM:**  33. Urządzenie ma posiadać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą  niechcianą (SPAM).  34. Ochrona antyspam ma działać w oparciu o:  a. białe/czarne listy,  b. DNS RBL,  c. Skaner heurystyczny.  35. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator ma mieć możliwość modyfikowania listy  serwerów RBL znajdujących się w domyślnej konfiguracji urządzenia.  36. Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin.    **WIRTUALNE SIECI PRYWATNE (VPN):**  37. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie sieci VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).  38. Urządzenie ma wspierać co najmniej następujące typy sieci VPN:  a. PPTP VPN,  b. IPSec VPN,  c. SSL VPN.  39. SSL VPN ma działać w trybie tunelu.  40. Producent urządzenia ma umożliwiać pobranie klienta VPN współpracującego z oferowanym  rozwiązaniem.  41. Klient SSL VPN ma być dostępny z poziomu portalu uwierzytelniania (captive portal)  42. Urządzenie ma umożliwiać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover).  43. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf.  44. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli IPSec Policy Based oraz Route Based.  **FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW :**  45. Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL.  46. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 77 kategorii tematycznych stron internetowych. Rozszerzony URL Filtering posiada miliony sklasyfikowanych stron internetowych.  47. Klasyfikacja URL musi się odbywać w oparciu o komunikację z serwerami producenta znajdującymi się w sieci Internet, a nie na bazie danych przechowywanej lokalnie w urządzeniu.  48. Administrator ma mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL.  49. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru ma być przynajmniej:  a. blokowanie dostępu do adresu URL,  b. zezwolenie na dostęp do adresu URL,  c. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez  administratora.  50. Administrator ma mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem  o zablokowaniu strony.  51. Strona blokady ma umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych.  52. Filtr URL musi uwzględniać komunikację po protokole HTTPS.  53. Urządzenie ma umożliwiać identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu  MIME.  54. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie listy stron dostępnych po protokole HTTPS, które nie będą  deszyfrowane.  55. Urządzenie musi oferować możliwość filtrowania wyników wyszukiwania z użyciem SafeSearch  **UWIERZYTELNIANIE:**  56. Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników co najmniej w oparciu o:  a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP),  b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP),  c. usługę katalogową Microsoft Active Directory.  57. Urządzenie ma umożliwiać równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP.  58. Urządzenie ma umożliwiać uruchomienie specjalnego portalu (captive portal), który ma zezwalać na autoryzację użytkowników co najmniej w oparciu o protokoły:  a. SSL,  b. Radius,  c. Kerberos.  59. Urządzenie ma umożliwiać transparentną autoryzację użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory w oparciu o co najmniej dwa mechanizmy.  60. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta.  61. Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie może wymagać modyfikacji schematu  domeny.  62. Rozwiązanie musi mieć możliwość transparentnego uwierzytelniania użytkowników w ramach  infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure) poprzez dedykowanego agenta. Metoda ta musi  wspierać co najmniej technologie Citrix Virtual Apps i Microsoft Remote Desktop Services (RDS).  63. Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł zapewniający podwójne uwierzytelnianie 2FA poprzez zastosowanie czasowych haseł jednorazowych (TOTP).  64. Wbudowany moduł 2FA musi dawać możliwość wykorzystania haseł TOTP w ramach tuneli SSLVPN, IPSec, jak również logowania do portalu uwierzytelniania, webowego interfejsu administracyjnego i SSH.  65. Rozwiązanie musi zapewniać Zero-Trust Network Access (ZTNA), dając dostęp do zasobów na  podstawie analizy polityk bezpieczeństwa w oparciu co najmniej o weryfikację wersji systemu  operacyjnego, statusu zapory sieciowej czy zainstalowanego programu antywirusowego na stacji roboczej.  **ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP):**  66. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci  Internet (tzw. Load Balancing).  67. Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy:  a. równoważenie względem adresu źródłowego,  b. równoważenie względem połączenia.  68. Mechanizm równoważenia obciążenia ma uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu.  69. Urządzenie ma umożliwiać przełączenie na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego (tzw. Failover).  70. Urządzenie ma wspierać mechanizm SD-WAN zapewniając automatyczną optymalizację i wybór  najkorzystniejszego łącza.  71. W zakresie SD-WAN urządzenie ma zapewniać obsługę mechanizmu SLA (monitorowanie opóźnienia, jitter, wskaźnika utraty pakietów).  72. Monitorowanie dostępności łącza musi być możliwe w oparciu o ICMP oraz TCP.  **ROUTING (TRASOWANIE):**  73. Urządzenie ma umożliwiać statyczne trasowanie pakietów.  74. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie połączeń IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.  75. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie pakietów z poziomu wybranej reguły firewall (tzw. Policy Based Routing).  76. Urządzenie ma umożliwiać dynamiczne trasowanie pakietów w oparciu co najmniej o protokoły:  RIPv2, OSPF oraz BGP.  77. Rozwiązanie musi dawać możliwość wybrania predefiniowalnego obiektu typu blackhole.    **ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM:**  78. Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego.  79. Interfejs konfiguracyjny ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być możliwa zarówno poprzez niezaszyfrowany protokół HTTP, jak zaszyfrowany protokół HTTPS.  80. Administrator ma mieć możliwość wskazania do komunikacji innego portu niż 443 TCP.  81. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także  nakładającymi się) uprawnieniami.  82. Urządzenie musi oferować możliwość wykorzystania wbudowanych profili administracyjnych  określających dostęp do poszczególnych modułów systemu na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis.  83. Urządzenie ma umożliwiać zarządzenia z poziomu konsoli (SSH)  84. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania.  85. Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania ma być dostępny poprzez przeglądarkę  internetową, a komunikacja ma być zabezpieczona za pomocą protokołu HTTPS.  86. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny urządzenia musi oferować narzędzia  diagnostyczne, co najmniej ping, traceroute, nslookup.  87. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować narzędzia do  przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych.  88. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość zdefiniowania  polityki haseł stosowanych w całym systemie w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła.  89. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość generowania  skryptów z czynności wykonywanych przez administratora ( script recording ).  90. System musi oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów sieciowych, obiektów URL,  certyfikatów, usług internetowych (web services).  91. Urządzenie musi oferować portal uwierzytelniania (captive portal) dla użytkowników.  92. Urządzenie ma umożliwiać zapisywanie logów na wbudowanym dysku.  93. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów na zewnętrzny serwer (syslog) z wykorzystaniem  transmisji nieszyfrowanej jak i szyfrowanej (TLS).  94. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów za pomocą protokołu IPFIX.  95. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie backupu konfiguracji (kopia zapasowa) co najmniej w  zakresie:  a. manualnego eksportu do pliku w dowolnym momencie czasu,  b. automatycznego eksportu do serwerów producenta lub na dedykowany serwer zarządzany  przez administratora, z możliwością wyboru częstotliwości co najmniej: raz dziennie, raz w  tygodniu, raz w miesiącu  96. Urządzenie ma umożliwiać odtworzenie backupu konfiguracji pochodzącego bezpośrednio z serwerów producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora.  97. Urządzenie ma umożliwiać anonimizację logów co najmniej w zakresie adresu źródłowego oraz nazwy użytkownika.  98. Rozwiązanie musi dawać możliwość ręcznej aktualizacji baz zabezpieczeń poprzez wskazanie pliku  aktualizacji w trybie offline z poziomu interfejsu graficznego.  **RAPORTOWANIE:**  99. Urządzenie ma posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu.  100. System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej  licencji do swojego działania.  101. System raportowania ma posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego, skanera Antyspamowego.  102. System raportowania ma umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów.  103. System raportowania ma umożliwiać edycję konfiguracji bezpośrednio z poziomu raportu.  104. System raportowania ma umożliwiać eksport wyników raportu do formatu CSV.  105. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o dedykowany system zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny pochodzący od tego samego producenta.  106. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie swojego stanu w wykorzystanie protokołu SNMP w wersji 1, 2 i 3.  107. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie ruchu sieciowego bezpośrednio w konsoli GUI, a także z poziomu konsoli (SSH).  **POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE:**  108. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie interfejsu zagregowanego w oparciu o protokół LACP.  109. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością dynamicznego przypisywania  adresów jak i statycznego przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej.  110. Urządzenie ma pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP (tzw. DHCP Relay).  111. Konfiguracja serwera DHCP ma być niezależna dla IPv4 i IPv6.  112. Urządzenie ma umożliwiać stworzenia różnych konfiguracji DHCP dla różnych podsieci  skonfigurowanych zarówno na interfejsach fizycznych jak i wirtualnych (VLAN) w zakresie określenia  bramy, serwerów DNS, nazwy domeny).  113. Urządzenie ma posiadać usługę DNS Proxy.  114. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla Spanning-tree protocol (RSTP/MSTP).  115. Urządzenie musi oferować wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN.  116. Urządzenie musi mieć zaimplementowane Open API.  117. Urządzenie ma posiadać dwie niezależne partycje np. w celu zapewnienia działania na wypadek awarii podczas aktualizacji oprogramowania układowego (firmware). W tym celu ma być możliwe zsynchronizowanie aktywnej partycji z zapasową przed aktualizacją firmware lub w dowolnym innym momencie.  **GWARANCJA I SERWIS:**  118. Urządzenie ma być objęte min 24-miesięczną gwarancją producenta na dostarczone elementy systemu oraz licencję dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa.  119. W okresie obowiązywania gwarancji ma być zapewnione wsparcie techniczne świadczone co najmniej drogą e-mail lub przez dedykowany do tego portal.  120. Urządzenie ma być objęte rozszerzoną gwarancją typu NBD tzn. w przypadku zgłoszenia awarii urządzenia, wysyłka urządzenia zastępczego lub wysyłka sprawnego urządzenia musi nastąpić w dniu potwierdzenia awarii, a dostawa takiego urządzenia na wskazany przez zgłaszającego adres zaplanowana zostanie na kolejny dzień roboczy. Posiadanie rozszerzonej gwarancji NBD musi zostać potwierdzone licencją± dystrybutora/producenta. Podmiot realizujący rozszerzona± gwarancję NBD musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa informacji ISO27001 lub równoważny.  121. W przypadku wymiany urządzenie zamawiający ma mieć możliwość usunięcia i zachowania dysku twardego przed jego odesłaniem do dostawcy bez utraty gwarancji.  **PARAMETRY SPRZĘTOWE:**  122. Urządzenie ma być wyposażone w dysk SSD o pojemności co najmniej 200 GB.  123. Urządzenie wyposażone jest w redundantne zasilanie z sygnalizacją pracy poszczególnych zasilaczy.  124. Liczba portów Ethernet 2,5Gbps – min. 8 z możliwością rozszerzenia do 16.  125. Liczba portów światłowodowych 1Gbps – min. 2 z możliwością rozszerzenia do 10.  124. Urządzenie ma pozwalać na instalację modułu rozszerzeń z poniższej listy:  a. Moduł z 8 interfejsami miedzianymi 2,5Gbps  b. Moduł z 4 interfejsami miedzianymi 10Gbps.  c. Moduł z 8 interfejsami miedzianymi 1Gbps (4 pary interfejsów w trybie bypass).  d. Moduł z 8 interfejsami miedzianymi 1Gbps.  e. Moduł z 8 interfejsami światłowodowymi 1Gbps.  f. Moduł z 4 interfejsami światłowodowymi 10Gbps.  g. Moduł z 2 interfejsami światłowodowymi 25Gbps.  125. Urządzenie ma umożliwiać dostęp do Internetu za pomocą modemu 3G oraz 4G pochodzącego od dowolnego producenta.  126. Urządzenie ma być wyposażone w min. 2, różniące się typem, porty konsolowe. Przynajmniej jeden port konsolowy ma być typu RJ45.  127. Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP) – minimum 10Gbps.  128. Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS (1518 bajtów UDP) – minimum 5Gbps.  129. Przepustowość filtrowania Antywirusowego – minimum 1.3 Gbps.  130. Przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES – minimum 2.5Gbps.  131. Liczba tuneli VPN IPSec – minimum 1000.  132. Liczba tuneli typu SSL VPN (tryb tunelu) – minimum 150.  133. Obsługa interfejsów 802.11q (VLAN) – minimum 256.  134. Liczba równoczesnych sesji – minimum 600 000 i nie mniej niż 30 000 nowych sesji/sekundę.  135. Urządzenie ma umożliwiać budowanie klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive.  136. Urządzenie nie ma limitu na liczbę użytkowników.  137. Liczba reguł filtrowania – minimum 16 384.  138. Liczba tras statycznego routingu – minimum 5 120.  139. Liczba tras dynamicznego routingu – minimum 10 000.  140. Możliwość instalacji w szafie RACK 19”, wysokość urządzenia 1U.  141. Urządzenie musi być wyposażone w moduł TPM. |  |

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym.