ZP-6/2025  **Załącznik nr 1 do SWZ**

**WZÓR OŚWIADCZEŃ**

**WYKONAWCY LUB KAŻDEGO Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:**

PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

**Postępowanie**

Dostawa fabrycznie nowego jednokomorowego, trzyosiowego samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym do wywozu stałych odpadów komunalnych

**WYKONAWCA:**

Pełna nazwa/firma Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr. Telefonu, adres e-mail ……………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W zależności od podmiotu:

NIP/PESEL:

REGON:

**Dział 1**

**Oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1   
*ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa p.z.p.)***

1. **DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

**Należy wstawić znak „x” w kwadratach przy właściwych oświadczeniach**

**Oświadczam, że:**

🞏 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 *ustawy p.z.p.*

🞏 zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy p.z.p*.* (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 *ustawy p.z.p.*)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 *ustawy p.z.p.* podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………

* nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
* nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1. **DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:** **Należy wstawić znak „x” w kwadratach przy właściwych oświadczeniach**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale 5 SWZ:

🞏 Samodzielnie

🞏 Polegam na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

1. **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego SWZ

polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby.   
**Należy wstawić znak „x” w kwadratach przy właściwych oświadczeniach i wpisać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby.**

* Dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 pojazdu do odbioru i transportu odpadów stałych spełniającego wymagania w zakresie zabudowy, określone w opisie przedmiotu zamówienia

Udostępnia podmiot……………………………………………………….

* Dysponowania serwisem stacjonarnym - dla podwozia: w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego (Suwałki, ul. Sejneńska 82)

Udostępnia podmiot……………………………………………………….

🞎 Dysponowania serwisem mobilnym - dla zabudowy

Udostępnia podmiot……………………………………………………….

**Dział 2**

**Pozostałe oświadczenia i informacje**

1. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Podwykonawcy

W stosunku do podmiotu/tów wymienionych w Dziale 1 ustęp 3 niniejszego oświadczenia będącego/ych podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu, **nie zachodzą podstawy wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Rachunek bankowy nr: …………………………………. (należy wskazać numer rachunku) jest właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowego przetargu, służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez nas działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 *ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług*. Rachunek jest zgłoszony do …………………………………………… (należy wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

**Potwierdzam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji prawnych wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.**

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

ZP-6/2025  **Załącznik nr 2 do SWZ**

**Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o otrzymanie zamówienia. W przypadku gdy ofertę składa jeden Wykonawca korzystający z podwykonawców oświadczenia nie należy wypełniać**

**WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

składany na podstawie art. 117 ust. 4 *ustawy p.z.p.*

**Zamawiający:**

PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

**Postępowanie** **WYKONAWCA:**

Pełna nazwa/firma Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr. Telefonu, adres e-mail ……………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W zależności od podmiotu:

NIP/PESEL:

REGON:

Oświadczam, że w trakcie realizacji zamówienia zrealizuję następujące usługi:

1. ……………………………………………………………………………………..……
2. …………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

ZP-6/2025  **Załącznik nr 3 do SWZ**

**Wypełnia i podpisuje podmiot udostępniający zasoby**

**WZÓR OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DOTYCZĄCEGO BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 5 *ustawy p.z.p.*

**Zamawiający:**

PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

**Postępowanie**

 **PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY**

Pełna nazwa/firma

Adres

Reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W zależności od podmiotu:

NIP/PESEL:

REGON:

Oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy p.z.p.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
3. Nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 *ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ w zakresie:

(Należy wstawić znak „x” w kwadratach przy właściwych oświadczeniach)

* Dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 pojazdu do odbioru i transportu odpadów stałych spełniającego wymagania w zakresie zabudowy, określone w opisie przedmiotu zamówienia
* Dysponowania serwisem stacjonarnym - dla podwozia: w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego (Suwałki, ul. Sejneńska 82)

🞎 Dysponowania serwisem mobilnym - dla zabudowy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

ZP-6/2025  **Załącznik nr 4 do SWZ**

**Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy podmiot udostępniający zasoby**

**WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O ODDANIU ZASOBÓW**

**Zamawiający:**

PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

**Postępowanie**

**PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY**

Pełna nazwa/firma

Adres

Reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W zależności od podmiotu:

NIP/PESEL:

REGON:

1. Zobowiązuję się, na zasadzie art. 118 *ustawy p.z.p.* udostępnić Wykonawcy składającemu ofertę o nazwie:

…………………………………………………………………………………………..…. (Należy wpisać pełną nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę na rzecz którego udzielane są zasoby)

niżej wyszczególnione zasoby:

Należy wstawić znak „x” w kwadratach przy właściwych oświadczeniach.

* Dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 pojazdu do odbioru i transportu odpadów stałych spełniającego wymagania w zakresie zabudowy, określone w opisie przedmiotu zamówienia
* Dysponowania serwisem stacjonarnym - dla podwozia: w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego (Suwałki, ul. Sejneńska 82)

🞎 Dysponowania serwisem mobilnym - dla zabudowy

1. Zgodnie z treścią art. 118 ust.2 ustawy p.z.p. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy zobowiązuję się wykonać usługi, do realizacji których wyżej wskazane zdolności są wymagane.
2. W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Z Wykonawcą łączyć nas będzie umowa o podwykonawstwo.

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

ZP-6/2025 **Załącznik nr 5 do SWZ**

**Oświadczenie wypełnia i podpisuje wykonawca składający ofertę**

**Zamawiający:**

PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

**Postępowanie**

**WYKONAWCA:**

Pełna nazwa/firma Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr. Telefonu, adres e-mail ……………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W zależności od podmiotu:

NIP/PESEL:

REGON:

**Wykaz parametrów oferowanego pojazdu składany na potwierdzenie spełniania przez oferowany pojazd wymagań Zamawiającego wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne** | **Proszę przy każdym parametrze wpisać TAK lub NIE** |
| Marka podwozia, typ, model …………………………………………………………………………………. | | |
| Marka, typ, model zabudowy…………………………………………………………………………………. | | |
| **I.** | **PODWOZIE – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:** | |
| 1 | Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji – 2026 rok |  |
| 2 | Podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej 26 t przystosowane do zabudowy śmieciarki do normy 1501-01 2021 |  |
| 3 | Układ napędowy pojazdu 6x2\*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) |  |
| 4 | **Rozstaw osi pojazdu max 3350 mm** |  |
| 5 | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej. |  |
| 6 | Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe. |  |
| 7 | System kontroli trakcji ESP z możliwością odłączenia. |  |
| 8 | Nośność osi przedniej min 8 000 kg |  |
| 9 | Techniczna nośność tylnego zawieszenia min 21 000 kg |  |
| 10 | Ogumienie 315/80R22,5 o bieżniku konstrukcyjnym, pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 11 | Silnik o zapłonie samoczynnym pojemności max 10 000 ccm Moc silnika min 235 kW (320 KM)i momencie obrotowym min 1600 Nm. |  |
| 12 | Norma emisji spalin EURO 6 w technologii scr (bez egr). |  |
| 13 | Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową. |  |
| 14 | Zbiorniki paliwa o pojemności min. 200 l. |  |
| 15 | Skrzynia biegów w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w system manualnej zmiany biegów. |  |
| 16 | Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach. |  |
| 17 | Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym. |  |
| 18 | Trzy oddzielne miejsca wyposażone w pas bezpieczeństwa. |  |
| 19 | Elektrycznie sterowane szyby. |  |
| 20 | Klimatyzacja. |  |
| 21 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne. |  |
| 22 | Światła LED do jazdy dziennej. Reflektory zabezpieczone przed uszkodzeniem siatką. |  |
| 23 | Zderzak stalowy w wersji budowlanej odsunięty od maski min 130 mm |  |
| 24 | Radio z systemem głośnomówiącym. |  |
| 25 | Immobiliser fabryczny. |  |
| 26 | Tachograf cyfrowy. |  |
| 27 | Gniazdo elektryczne 12V. |  |
| 28 | Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola. |  |
| 29 | Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim. |  |
| 30 | 2 kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu, koło zapasowe. |  |
| **II.** | **ZABUDOWA - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:** |  |
| 1 | Zabudowa jednokomorowa, fabrycznie nowa – rok produkcji 2026 |  |
| 2 | Sztywna, niepodlegająca odkształceniom skrzynia ładunkowa o gładkiej powierzchni i półokrągłych ścianach |  |
| 3 | Ściany boczne skrzyni wykonane z jednego elementu stali o grubości min. 4 mm |  |
| 4 | Dach wykonany ze stali o grubości min. 3 mm |  |
| 5 | Podłoga skrzyni wykonana ze stali trudnościeralnej HB450 o grubości min. 4 mm. |  |
| 6 | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne w bocznej ścianie. |  |
| 7 | Rynna ściekowa pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem. |  |
| 8 | Pojemność skrzyni ładunkowej min 21 m3 |  |
| 9 | Wanna zasypowa odwłoka wykonana z jednego giętego kawałka stali trudnościeralnej odpornej na odkształcenia i ścieranie HB450 o grubości min. 10 mm. |  |
| 10 | Ściany boczne odwłoka wykonane ze stali trudno ścieralnej typu HB450 o grubości min. 10 mm. |  |
| 11 | Pojemność wanny załadunkowej min. 2,5 m³ |  |
| 12 | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka. |  |
| 13 | Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone w wewnątrz odwłoka skierowane tłoczyskami do góry. |  |
| 14 | Miedzy odwłokiem a skrzynią uszczelki z dwoma krawędziami uszczelniającymi na całej powierzchni styku |  |
| 15 | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym. |  |
| 16 | Gumowy chlapacz montowany na całej szerokości wanny. |  |
| 17 | Wrzutnik niedzielony typu otwartego do pojemników typu MGB od 80 do 1100 l, zgodnych z normą PN-EN 840 lub równoważną. Obsługa pojemników okrągłych metalowych 110 litry. |  |
| 18 | Obsługa wrzutnika za pomocą przycisków. |  |
| 19 | Składana burta umożliwiająca wygodny załadunek worków i odpadów wielkogabarytowych. |  |
| 20 | Firany przeciwpyłowe montowane centralnie z tyłu odwłoka. |  |
| 21 | Ramiona do pojemników 4-kołowych według DIN. |  |
| 22 | Czas opróżniania pojemników 120/1100 odpowiednia max. 8s/12s |  |
| 23 | Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- przełączanie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty: bio, komunalne, papier, plastik, gabaryty. |  |
| 24 | Sterownik do otwierania odwłoka i opróżniania skrzyni umieszczony w kabinie kierowcy. |  |
| 25 | System sterowania prasą i zgarniakiem automatyczny i ręczny. |  |
| 26 | Mechanizm zgniatania liniowo-pyłowy tzw. szufladowy. |  |
| 27 | Cykl pracy pojedynczy lub ciągły. |  |
| 28 | Cykl sterowania ręcznego z możliwością niezależnego uruchomienia poszczególnych faz. |  |
| 29 | System sterowania wyposażony w minimum trzy wyłączniki stop umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy, umieszczone po obu stronach tylnej części odwłoka i w kabinie. |  |
| 30 | Smarowanie poszczególnych mechanizmów nadwozia, odwłoka, prasy i wrzutnika, które tego wymagają odbywa się z automatycznego centralnego układu smarowania. |  |
| 31 | Zabudowa śrutowana, dwukrotnie gruntowana oraz lakierowana w kolorze pomarańczowym RAL 2011. |  |
| 32 | Ramiona do pojemników 4-kołowych według DIN. |  |
| 33 | Automatyczne przełączanie prędkości dla pojemników 2- i 4-kołowych. |  |
| 34 | Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne zapobiegające kolizjom pomiędzy pokrywami pojemników a mechanizmem załadunkowym). |  |
| 35 | Hydrauliczny otwieracz pokryw i zderzak pojemników ocynkowany lub zabezpieczony specjalna farbą antykorozyjną. |  |
| 36 | Monitoring – kamera o kącie widzenia min. 1100 montowany na górze odwłoka system monitoringu włączany automatycznie po włączeniu zapłonu. Obraz kamery wyświetlany na kolorowym wyświetlaczu w terminalu sterującym w kabinie kierowcy. |  |
| 37 | 7 calowy kolorowy terminal graficzny montowany w kabinie kierowcy służący do sterowania funkcjami zabudowy i przesyłania obrazu z tylnej kamery. |  |
| 38 | Laserowy czujnik położenia ściany wypychającej rejestrujący jej ścieżkę, który umożliwia pokazanie aktualnej pozycji ściany na wyświetlaczu w kabinie kierowcy, objętość już załadowaną, jak i jeszcze dostępną, procentowe wypełnienie skrzyni i odległość ściany wypychającej od poprzedniej pozycji końcowej. |  |
| 39 | Oświetlenie według obowiązujących przepisów. |  |
| 40 | Sygnalizacja akustyczna do komunikacji ładujący - kierowca. |  |
| 41 | Możliwość odczytu przez osoby nadzorujące prace obsługi w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy :   * + prasy zagęszczającej   + podnoszenia i opuszczania odwłoka   + czasu pracy pompy hydraulicznej. |  |
| 42 | Oświetlenie ostrzegawcze w technologii LED z przodu 2 szt. i z tyłu 2 szt. zabudowy koloru białego ( światło pomarańczowe) nie wystające poza obrys pojazdu zabezpieczone blachą. |  |
| 43 | Dwa reflektory robocze LED na górze odwłoka skierowane do tyłu. |  |
| 44 | Oświetlenie otoczenia składające się z 6 lamp LED na górze wzdłuż zabudowy |  |
| 45 | Zestaw min. 4 lamp obrysowych LED umieszczonych wzdłuż dolnej krawędzi zabudowy |  |
| 46 | Lampa robocza w technologii LED w odwłoku. |  |
| 47 | Dwie lampy robocze w technologii LED umieszczone pod skrzynią w przedniej części - lampy cofania. |  |
| 48 | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku. |  |
| 49 | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, kt6ry stopień jest zajęty. |  |
| 50 | Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu. |  |
| 51 | Zabudowa zgodna z PN-EN 1501 lub równoważną oraz posiadająca deklarację CE. |  |
| 52 | Wrzutnik przygotowany do montażu systemu identyfikacji pojemników RFID |  |
| 53 | Złącze aplikacyjne umożliwiające podłączenie systemu RFID. |  |
| 54 | Skrzynka narzędziowa plastikowa pyło i wodoodporna montowana pod zabudową i zamykana na klucz. |  |
| 55 | Myjka do rąk o pojemności min. 30 I - z dozownikiem mydła. |  |
| 56 | Pojazd zgodny z normą bezpieczeństwa PEN 1501-1:2021lub równoważną |  |
| 57 | 2" spust pod skrzynią - Zakończony zaworem kulowym z gumowym wężem. |  |
| 58 | Uchwyt na miotłę i łopatę montowany na odwłoku + miotła i łopata. |  |
| 59 | Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na dachu |  |
| 60 | Zewnętrzne złącze aplikacyjne dla firm telematycznych |  |
| 61 | Min. ciśnienie robocze min. 230 bar |  |
| 62 | Odwłok wzmocniony blachami poprzecznymi przystosowany do zbiórki odpadów wielkogabarytowych. |  |
| 63 | Łyżka prasy zakończona tzw. nożami z wypustkami |  |
| 64 | Czas trwania pełnego cyklu prasy max. 26 sekund |  |
| 65 | Siła nacisku podczas sprężania odpadów min. 38 ton |  |
| 66 | Pręty wzmacniające min 15 mm średnicy umieszczone w tylnej części suwaka |  |
| 68 | Pozostałe informacje  • Instrukcja obsługi w języku polskim,  • Książka serwisowa i gwarancyjna w języku polskim,  • Katalog części zamiennych ze schematem układu hydraulicznego i kompletnym schematem elektrycznym w języku polskim. |  |
| 69 | **Warunki serwisowe i gwarancyjne**  W ramach złożonej oferty Wykonawca gwarantuje reakcję autoryzowanego serwisu fabrycznego w ciągu **24 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, w zakresie ustalenia trybu działań serwisu. Wykonawca podejmie naprawę w ciągu maksymalnie **48 godzin** (dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zaistnienia awarii zabudowy wynikającej z odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, która spowodowałaby konieczność przestoju pojazdu dłuższego niż **kolejne 72 godziny** (dni robocze) licząc od momentu podjęcia naprawy, będzie udostępniony nieodpłatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd zastępczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu będącego w naprawie. |  |
| 70 | Pakiet serwisowy mobilny (z materiałami ) 36 miesiące |  |

UWAGA:. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisowania podwozia w innym serwisie niż serwis zabudowy.

Wykonawca oferuje następujące okresy gwarancji:

1. Podwozie i układ napędowy………………….miesięcy
2. Zabudowę…………………………..………….miesięcy
3. Pompę hydrauliczną……………………….….miesięcy

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**ZP-6/2025 ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ**

**Oświadczenie wypełnia i podpisuje wykonawca składający ofertę**

**Zamawiający:**

PGK w Suwałkach Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

**Postępowanie**

**WYKONAWCA:**

Pełna nazwa/firma Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr. Telefonu, adres e-mail ……………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W zależności od podmiotu:

NIP/PESEL:

REGON:

**WYKAZ DOSTAW**

**wykonanych w okresie ostatnich trzech lat**

**przed upływem terminu składania ofert**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp** | **Nazwa i krótki opis dostawy:** | **Data rozpoczęcia i zakończenia wykonania dostaw(dzień, miesiąc, rok)** | **Nazwa i dane kontaktowe Zamawiajacego** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

UWAGA! Liczbę wierszy w tabeli w razie potrzeby można zwiększyć.

W załączeniu do niniejszego oświadczenia przedkładam/przedkładamy\* następujące dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw:

1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*