***Załącznik nr 5 do SWZ – Szczegółowy formularz asortymentowo-cenowy***

1. **Dane Wykonawcy[[1]](#footnote-1):**

Nazwa: …………………………………………………………....

……………………………………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………

……………………………………………………………

Adres do korespondencji[[2]](#footnote-2): …………………………………………………………....

……………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………

Numer telefonu: 0 (\*\*)……………………………………………………

Numer faxu: 0 (\*\*)……………………………………………………

Numer REGON: ……………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………

1. **Dane Zamawiającego:**

**GMINA BOGUCHWAŁA**

adres do korespondencji: ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała  
REGON: 690582000  
NIP: 517-00-36-465  
tel. 17 87 55 200, 17 87 55 201  
fax. 17 87 55 209  
e-mail: um@boguchwala.pl  
adres strony internetowej: www.bip.boguchwala.pl

**Szczegółowy formularz asortymentowo-cenowy**

**Dotyczy: „Zakup koparko-ładowarki” z „Programu Ochrony Ludności i obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **Typ oferowanego sprzętu /nazwa producenta/rok produkcji** | **Ilość (w szt.)** | **Wartość netto [zł]** |
| **1.** | **Koparko-ładowarka** | Marka………….  Typ…………….  Rok produkcji …….. | 1 |  |
| *Wysokość podatku VAT, wg stawki ……………%* | | | |  |
| **Całkowita cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia:**  (Suma wartości netto oraz podatku VAT) | | | |  |

**Parametry oferowanego sprzętu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne wymagania oferowanego sprzętu** | **Potwierdzenie spełnienia warunku TAK / NIE \***  **i/lub wpisać faktyczny parametr** |
| 1. **Podstawowe parametry** | | |
| 1.1 | Maszyna fabrycznie nowa. Rok produkcji 2025 | TAK/NIE |
| 1.2 | silnik wysokoprężny, turbodoładowany o pojemności 3,5 – 5,0 litra | TAK/NIE |
| 1.3 | mocy maksymalna minimum 70 kW | ………. |
| 1.6 | maksymalna wysokość kabiny 3100 mm | …………. |
| 1.8 | przednia oś skrętna | TAK/NIE |
| 1.9 | skrzynia biegów manualna | TAK/NIE |
| 1.10 | układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK/NIE |
| 1.11 | napęd na 4 koła | TAK/NIE |
| 1.12 | przedni most wahliwy | TAK/NIE |
| 1.13 | pełna 100% blokada tylnego mostu | TAK/NIE |
| 1.14 | Kabina: ogrzewanie, klimatyzacja, uchylna tylna szyba, fotel amortyzowany mechaniczne z pasem bezpieczeństwa, radio, dwa lusterka zewnętrzne i lusterko wewnętrzne wsteczne, | TAK/NIE |
| 1.15 | światła robocze halogenowe na kabinie, światło ostrzegawcze ”kogut” | TAK/NIE |
| 1.18 | Wskaźnik lub wyświetlacz w kabinie pokazujący poziom paliwa, godziny pracy, obroty silnika, | TAK/NIE |
| 1.19 | układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową | TAK/NIE |
| 2. układ ładowarkowy | | |
| 2.1 | sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą jednej dźwigni typu: Joystik | TAK/NIE |
| 2.2 | łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna | TAK/NIE |
| 2.3 | dwa siłowniki przechyłu łyżki ładowarkowej typu równoległego | TAK/NIE |
| 2.6 | maksymalna wysokość podnoszenia mierzona do sworznia obrotu łyżki min. 2,00 m | …………. |
| 2.7 | maksymalny udźwig na maksymalnej wysokości min. 2500 kg | …………. |
| 2.9 | samopoziomowanie łyżki | TAK/NIE |
| 2.11 | mechaniczny wskaźnik poziomu otwarcia łyżki ładowarkowej widoczny podczas pracy | TAK/NIE |
| 3. układ koparkowy: | | |
| 3.1 | sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni lub Joystic | TAK/NIE |
| 3.3 | ramię o zmiennej długości, wysuwane teleskopowo | TAK/NIE |
| 3.4 | szybkozłącze mechaniczne | TAK/NIE |
| 3.5 | łyżki z zębami o szerokości: 400 mm ± 20mm; 600mm ± 20mm, | TAK/NIE |
| 3.6 | łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm ± 20mm | TAK/NIE |
| 3.9 | maksymalna głębokość kopania min. 5500mm | ………… |
| 3.11 | linia hydrauliczna pod młot | TAK/NIE |
| 4. Pozostałe wymagania i wyposażenie dodatkowe | | |
| 4.2 | komplet dokumentów: instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa, karta gwarancyjna, Certyfikat CE | TAK/NIE |
| 4.4 | Wymagana Gwarancja na dostarczoną koparko ładowarkę: min. 12 miesięcy lub 1800h (co wystąpi pierwsze).  Wykonawca wybiera i podaje jedną opcję z poniższych.  - 12 miesięcy lub 1800h (co wystąpi pierwsze).  - 24 miesiące lub 2000h (co wystąpi pierwsze).  - 36 miesięcy lub 3000h (co wystąpi pierwsze). | ………….. |
| 54.5 | Przeszkolenia operatorów Zamawiającego z obsługi i eksploatacji koparko ładowarki w dniu dostawy maszyny | TAK/NIE |

\* *niewłaściwe skreślić*

**Uwaga:**

**Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie parametry i wymagania określone przez zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania (tam gdzie wymagane lub zapis „TAK”). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „NIE” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5) ustawy Pzp.**

**- Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).**

……………………………………………………………..

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym

1. *Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać* ***dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie****,(wspólników s.c., konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Wypełnić tylko w przypadku, gdy jest inny niż siedziba Wykonawcy* [↑](#footnote-ref-2)