**Załącznik nr 1a do SWZ**

**Wymagane minimalne parametry samochodu ciężarowego typu**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zakup i dostawa samochodu ciężarowego typu wywrotka”**

**Kolumnę „Parametry oferowane” wypełnia Wykonawca wpisując dane oferowanego sprzętu w danej kategorii, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. Wykonawca nie wypełnia wierszy przekreślonych „----”.**

**W wierszach dot. okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady należy wpisać konkretną wartość.**

**Wypełniony formularz należy opatrzeć podpisem elektronicznym a następnie złożyć wraz z plikami stanowiącymi ofertę.**

**Tabela 1 Parametry sprzętu – Samochód ciężarowy typu wywrotka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1 | Marka/Typ/Model/Rok Produkcji (maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż 2024 r., pochodząca z seryjnej produkcji, nie prototyp) |  |
| 2 | - silnik wysokoprężny o pojemności minimum 6 L, z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą, | ---------------------------------------------- |
| 3 | Moc silnika od 230 do 280 KM |  |
| 4 | - manualna lub automatyczna skrzynia biegowa | ---------------------------------------------- |
| 5 | Kabina  - krótka, dzienna (MLC), zawieszona na sprężynach i amortyzatorach, odchylana hydraulicznie o 60 stopni, ilość miejsc 1=1  - radio + głośniki | ---------------------------------------------- |
| 6 | Blokada tylnego mostu | ---------------------------------------------- |
| 7 | Zawieszenie tylne na resorach bądź poduszkach pneumatycznych | ~~----------------------------------------------~~ |
| 8 | Wymiary  - rozstaw osi min. 3550 mm max 3700 mm  - długość całkowita max 6300 mm |  |
| 9 | Zabudowa:  - długość zabudowy: od 4300 mm do 5000 mm  - wywrotka na 3 strony, materiał: stal |  |
| 10 | wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klimatyzacja, zaczep do przyczepy, czołownica z montażem | ------------------------------------- |
| 11 | instrukcja obsługi w języku polskim,  certyfikat CE | ------------------------------------- |
| 12 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | (*wpisać ilość miesięcy*) |
| 13 | - karta gwarancyjna,  - deklaracja zgodności na znak CE lub równoważny,  - instrukcja obsługi w języku polskim  -komplet niezbędnych dokumentów, umożliwiających ubezpieczenie sprzętu,  -książki gwarancyjne i serwisowe,  -instrukcje użytkowania i obsługi pojazdów,  - po co najmniej 2 komplety kluczyków | ---------------------------------------------- |
| 14 | Dostawca musi posiadać sieć serwisową i oferować dostępność części zamiennych na terytorium Polski oraz oferować serwis gwarancyjny w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego.  Adres najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego |  |