**Specyfikacja oferowanej koparko-ładowarki**

**Producent: ....................................................…………….**

**Model: ..........................................................…………..**

**Numer identyfikacyjny: …………………………………………...**

Oświadczamy, że oferowana koparko-ładowarka spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz charakteryzuje się na stępującymi parametrami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dane sprzętu** | **Wymagania Zamawiającego** | **Oferowany przez Dostawcę/Wykonawcę** |  |
| Rok produkcji | Nie starszy niż z 2023 r. | ……………………….. r. |  |
| Pojemność silnika | Minimum 3,5 l | ………………………. |  |
| Moc maksymalna | Minimum 80 kW | ……………………….. |  |
| Norma emisji spalin minimum | Minimum Stage V | ……………………….. |  |
| Skrzynia biegów | Minimum 4 biegi do przodu  Minimum 4 biegi do tyłu  Blokada zmiennika momentu | ……………………..  ……………………..  TAK/NIE |  |
| Napęd | Na 4 koła | TAK/NIE |  |
| Masa eksploatacyjna maszyny | od 9000 kg do 10000 kg | ……………………….. |  |
| Zbiornik paliwa | Minimum 100 l | ………………………… |  |
| Przepływ hydrauliczny | Minimum 160l/min | …………………………. |  |
| Ciśnienie układu hydraulicznego | Minimum 200bar | ………………………….. |  |
| Łyżka ładowarkowa przednia | Pojemność minimum 1,0 m3  otwierana hydraulicznie z zębami | …………………………. |  |
| Widły | Mocowane na przedniej łyżce | …………………………. |  |
| Zasięg koparki przy rozłożeniu od poziomu gruntu do środka tylnego koła | Minimum 6m | ……………………….. |  |
| Głębokość kopania | Minimum 5m | ……………………….. |  |
| Pakiet dźwigowy i zamki na ramieniu koparkowym | Pakiet dźwigowy i zamki na ramieniu koparkowym | …………………………. |  |
| Łyżki do kopania tylne z zębami | 1 sz. - wymiary min.300 mm, max 400mm  1 sz. - wymiary min 600 mm, max 700mm | …………………………  ………………………… |  |
| Łyżka skarpowa tylna sztywna | Minimum 1500 mm | ……………………….. |  |
| Kabina operatora | ogrzewana i klimatyzowana | ……………………….. |  |