**Załącznik 1A swz**

„Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu UTV (side by side) z lawetą – 2 szt.”.

| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczno-użytkowe** | **Wypełnia Wykonawca**  **podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **WYMAGANIA OGÓLNE** |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami) |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1251 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu bazowego musi posiadać świadectwo homologacji. | *Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego* |
| 1.4 | Pojazd i laweta muszą być oznakowane numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz napisem STRAŻ zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.5 | Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii T1b zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213 z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. |  |
| 1.6 | Na pojeździe należy zamieścić 1 szt. naklejek z międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej o średnicy 180 mm Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. |  |
| 1.7 | Dane pojazdu:   * pojazd 3 osobowy z fotelami w jednym rzędzie * ładowność bagażnika min. 400 kg * rozstaw osi min. 2000 mm, * długość pojazdu min. 3000 mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów). * Szerokość min. 1500 mm * wysokość pojazdu max 2000 mm * prześwit min. 270 mm * napęd 4x4 * dach z tworzywa sztucznego w części pasażerskiej * pełne drzwi z szybą otwieraną mechanicznie * lusterka w drzwiach bocznych * przednia szyba otwierana * ogrzewanie z nawiewem | *Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu.* |
| **2.** | **PODWOZIE** |  |
| 2.1 | Silnik 4-suwowy o zapłonie samoczynnym, o mocy znamionowej min. 40 kW (pojazd musi być dopuszczony do ruchu – homologacja drogowa. Niezbędna rejestracja pojazdu), chłodzony cieczą. Rozruch elektryczny. | *Należy podać moc znamionową silnika.* |
| 2.2 | Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika w momencie pokonywania przeszkody wodnej. |  |
| 2.3 | Pojemność silnika (cm3): minimum: 900. |  |
| 2.4 | Maksymalna masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych nie może przekroczyć 800 kg. |  |
| 2.5 | Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa z biegiem wstecznym. |  |
| 2.6 | Hydrauliczny układ hamulcowy |  |
| 2.7 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 2.8 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |
| 2.9 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 2.10 | Kolor nadwozia: RAL 3000 lub biały na głównych osłonach przednich i tylnych. Zderzaki przednie i tylne, osłona chłodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty dopuszcza się w wersji niemalowanej (czarnej). W przypadku zderzaków (bumperów) oraz bagażnika dopuszcza się także kolory o intensywnej widoczności (np. żółty, pomarańczowy i inne) oraz kolor chromu. |  |
| 2.11 | Pojemność zbiornka paliwa minimum 40 litrów. Wlew zbiornika powinien być przystosowany do współpracy ze starndardowym sprzętem do napełniania (np. Kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów) |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów). |  |
| 2.13 | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 1000 kg. Wyciągarka z prowadnicą 4 rolkową lub ślizgową. Sterowanie z kierownicy. System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów. |  |
| **3** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU** |  |
| 3.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502) oraz być wyposażony w:  1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej składające się co najmniej z następujących elementów:  a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 30W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi.  b) jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 30 W każdy zapewniającego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ „lub równoważne”). Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi.  c) niebieska lampa pojedyncza sygnalizacyjna 360o w technologii LED zamontowana na wysięgniku lub na dachu pojazdu. Montaż stały w sposób ograniczający przechyły na boki. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2 „lub równoważne”.   1. Manipulator do włączania i przełączania trybów umieszczony przy kierownicy.   Miejsce montażu wskaże Zamawiający.  3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W).  4) W tylnej części pojazdu muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W).  5) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze samochodów.  6) po obu stronach pojazdu należy umieścić Pas o wysokości 15 cm wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C (folia pryzmatyczna)  7) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym). Miejsce wskaże Zamawiający. | *Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń.* |
| 3.2 | Pojazd powinien być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44 „lub równoważny”, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Miejsce montażu gniazda ładowania ustalić z zamawiającym. | *Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model).* |
| 3.3 | Pojazd powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu umieszczony przy akumulatorze. |  |
| 3.4. | Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.5 | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy pojazdu UTV z zamontowanymi urządzeniami. |  |
| 3.6 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym). | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.7 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu. |  |
| 3.8 | Osłona tylnej szyby, tzw. kratownica z lampą LED o szerokości min 600 mm. Lampa skierowana na część transportową. Montaż w obrysie pojazdu. |  |
| **LAWETA** | | |
| 4.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 4.2 | Laweta oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowy, rok produkcji 2025. |  |
| 4.3 | Laweta powinna być wyposażona w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych. |  |
| 4.4 | Laweta przystosowana do przewozu pojazdu oraz do przewozu ładunku przez pojazd UTV. |  |
| 4.5 | Wyposażenie lawety:  - burty skrzyni ładunkowej z każdej strony min. 10 cm lub relingi o wysokości min. 10 cm (min. z 3 stron),  - wodoodporna podłoga przestrzeni ładunkowej,  - min. 4 uchwyty do montażu pasów transportowych (w każdym rogu lawety),  - pasu transportowe min. 2 szt,  - laweta zabezpieczona antykorozyjnie,  - wyposażona w 2 najazdy stalowe – min. 2 m oraz kieszenie na najazdy,  - zaczep o regulowanej wysokości, dostosowany do holowania zestawu przez samochody pożarnicze po drogach publicznych i gruntowych osobowe/ciężarowe, (dwa rodzaje zaczepu - oczkowy i kulowy Ø40mm/ łatwa wymiana zaczepów), |  |
| 4.6 | Dopuszczalna masa całkowita lawety przystosowana do transportu pojazdu typu side by side. |  |
| 4.7 | Podłoga przestrzeni ładunkowej dostosowana do wymiarów pojazdu UTV. Min wymiary wewnętrzne platformy:  - długość min. 3000 mm  - szerokość dobrana do szerokości oferowanego pojazdu z dodaniem min. 20 cm po każdej stronie w celu wsiadania i wysiadania do pojazdu znajdującego się na przyczepie. Dopuszcza się przyczepę z kołami pod spodem platformy. |  |
| 4.8 | Po zjeździe pojazdu z przyczepy musi być możliwość podpięcia jej pod pojazd UTV. |  |
| 4.9 | Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”. |  |
| 4.10 | Lawetę należy oznakować numerem operacyjnym o wysokości 15 cm po obu stronach. Miejsce i sposób oznakowania zostanie ustalone w czasie realizacji zamówienia. |  |
| 4.11 | Laweta powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502) |  |
| 4.12 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy |  |

………………………………………………………………………………..

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**Uwaga:** **Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 „SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY”, podając wszędzie tam gdzie wymaga zamawiający konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.**

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

**Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.**

**Załącznik 1B swz**

„Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu UTV (side by side) z lawetą - 1 szt.”.

| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczno-użytkowe** | **Wypełnia Wykonawca**  **podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **WYMAGANIA OGÓLNE** |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami) |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1251 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.3 | Podwozie pojazdu bazowego musi posiadać świadectwo homologacji. | *Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego* |
| 1.4 | Pojazd i laweta muszą być oznakowane numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz napisem STRAŻ zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.5 | Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii T1b zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213 z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. |  |
| 1.6 | Na pojeździe należy zamieścić 1 szt. naklejek z międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej o średnicy 180 mm Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. |  |
| 1.7 | Dane pojazdu:   * pojazd 3 osobowy z fotelami w jednym rzędzie * ładowność bagażnika min. 400 kg * rozstaw osi min. 2000 mm, * długość pojazdu min. 3000 mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów). * Szerokość min. 1500 mm * wysokość pojazdu max 2000 mm * prześwit min. 270 mm * napęd 4x4 * dach z tworzywa sztucznego w części pasażerskiej * pełne drzwi z szybą otwieraną mechanicznie * lusterka w drzwiach bocznych * przednia szyba otwierana * ogrzewanie z nawiewem | *Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu.* |
| **2.** | **PODWOZIE** |  |
| 2.1 | Silnik 4-suwowy o zapłonie samoczynnym, o mocy znamionowej min. 40 kW (pojazd musi być dopuszczony do ruchu – homologacja drogowa. Niezbędna rejestracja pojazdu), chłodzony cieczą. Rozruch elektryczny. | *Należy podać moc znamionową silnika.* |
| 2.2 | Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika w momencie pokonywania przeszkody wodnej. |  |
| 2.3 | Pojemność silnika (cm3): minimum: 900. |  |
| 2.4 | Maksymalna masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych nie może przekroczyć 800 kg. |  |
| 2.5 | Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa z biegiem wstecznym. |  |
| 2.6 | Hydrauliczny układ hamulcowy |  |
| 2.7 | Oś przednia – hamulce tarczowe. |  |
| 2.8 | Oś tylna – hamulce tarczowe. |  |
| 2.9 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 2.10 | Kolor nadwozia: RAL 3000 lub biały na głównych osłonach przednich i tylnych. Zderzaki przednie i tylne, osłona chłodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty dopuszcza się w wersji niemalowanej (czarnej). W przypadku zderzaków (bumperów) oraz bagażnika dopuszcza się także kolory o intensywnej widoczności (np. żółty, pomarańczowy i inne) oraz kolor chromu. |  |
| 2.11 | Pojemność zbiornka paliwa minimum 40 litrów. Wlew zbiornika powinien być przystosowany do współpracy ze starndardowym sprzętem do napełniania (np. Kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów) |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów). |  |
| 2.13 | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 1000 kg. Wyciągarka z prowadnicą 4 rolkową lub ślizgową. Sterowanie z kierownicy. System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów. |  |
| **3** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU** |  |
| 3.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502) oraz być wyposażony w:  1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej składające się co najmniej z następujących elementów:  a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 30W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi.  b) jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 30 W każdy zapewniającego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ „lub równoważne”). Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi.  c) niebieska lampa pojedyncza sygnalizacyjna 360o w technologii LED zamontowana na wysięgniku lub na dachu pojazdu. Montaż stały w sposób ograniczający przechyły na boki. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2 „lub równoważne”.   1. Manipulator do włączania i przełączania trybów umieszczony przy kierownicy.   Miejsce montażu wskaże Zamawiający.  3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W).  4) W tylnej części pojazdu muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda lampa o mocy min. 4W).  5) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze samochodów.  6) po obu stronach pojazdu należy umieścić Pas o wysokości 15 cm wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C (folia pryzmatyczna)  7) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym). Miejsce wskaże Zamawiający. | *Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń.* |
| 3.2 | Pojazd powinien być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44 „lub równoważny”, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Miejsce montażu gniazda ładowania ustalić z zamawiającym. | *Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model).* |
| 3.3 | Pojazd powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu umieszczony przy akumulatorze. |  |
| 3.4. | Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.5 | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy pojazdu UTV z zamontowanymi urządzeniami. |  |
| 3.6 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym). | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.7 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu. |  |
| 3.8 | Osłona tylnej szyby, tzw. kratownica z lampą LED o szerokości min 600 mm. Lampa skierowana na część transportową. Montaż w obrysie pojazdu. |  |
| **LAWETA** | | |
| 4.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 4.2 | Laweta oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowy, rok produkcji 2025. |  |
| 4.3 | Laweta powinna być wyposażona w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych. |  |
| 4.4 | Laweta przystosowana do przewozu pojazdu oraz do przewozu ładunku przez pojazd UTV. |  |
| 4.5 | Wyposażenie lawety:  - burty skrzyni ładunkowej z każdej strony min. 10 cm lub relingi o wysokości min. 10 cm (min. z 3 stron),  - wodoodporna podłoga przestrzeni ładunkowej,  - min. 4 uchwyty do montażu pasów transportowych (w każdym rogu lawety),  - pasu transportowe min. 2 szt,  - laweta zabezpieczona antykorozyjnie,  - wyposażona w 2 najazdy stalowe – min. 2 m oraz kieszenie na najazdy,  - zaczep o regulowanej wysokości, dostosowany do holowania zestawu przez samochody pożarnicze po drogach publicznych i gruntowych osobowe/ciężarowe, (dwa rodzaje zaczepu - oczkowy i kulowy Ø40mm/ łatwa wymiana zaczepów), |  |
| 4.6 | Dopuszczalna masa całkowita lawety przystosowana do transportu pojazdu typu side by side. |  |
| 4.7 | Podłoga przestrzeni ładunkowej dostosowana do wymiarów pojazdu UTV. Min wymiary wewnętrzne platformy:  - długość min. 3000 mm  - szerokość dobrana do szerokości oferowanego pojazdu z dodaniem min. 20 cm po każdej stronie w celu wsiadania i wysiadania do pojazdu znajdującego się na przyczepie. Dopuszcza się przyczepę z kołami pod spodem platformy. |  |
| 4.8 | Po zjeździe pojazdu z przyczepy musi być możliwość podpięcia jej pod pojazd UTV. |  |
| 4.9 | Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”. |  |
| 4.10 | Lawetę należy oznakować numerem operacyjnym o wysokości 15 cm po obu stronach. Miejsce i sposób oznakowania zostanie ustalone w czasie realizacji zamówienia. |  |
| 4.11 | Laweta powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2024 poz. 502) |  |
| 4.12 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy |  |

…………………………………………………………………………………..

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**Uwaga:** **Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 „SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY”, podając wszędzie tam gdzie wymaga zamawiający konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.**

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

**Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.**

**Załącznik nr 3 do swz**

**FORMULARZ OFERTY**

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**”Dostawa pojazdów typu UTV – 3 szt.”** składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia za:

**Dla części 1 postępowania pn.:** **„Dostawa pojazdu typu UTV – 2 szt.”- nr wewnętrzny postępowania WL.2370.49.1.2025**

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca dostawie 2 szt. pojazdów UTV z lawetą – całość dostawy 1 części zamówienia) wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (**wartość całkowita**) wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ….. % VAT = cena brutto

3) Cena jednostkowa netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 1szt zestawu z części 1 zamówienia) wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

4) Cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 1 szt zestawu z części 1 zamówienia) wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

**Dla części 2 postępowania pn.: „Dostawa pojazdu typu UTV - 1 szt.”- nr wewnętrzny postępowania WL.2370.49.2.2025**

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 1 pojazdowi UTV z lawetą – całość dostawy 2 części zamówienia) wynosi ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 1 pojazdowi UTV z lawetą – całość dostawy 2 części zamówienia) wynosi ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę .................................... zł

( słownie ................................................................................................................ zł)

1. Oferujemy termin realizacji zamówienia - 10 dni od zawarcia umowy*.*
2. **Oferujemy termin gwarancji wynoszący:**

Dla części 1 postępowania - ………………. lata/lat gwarancji; minimalny okres gwarancji – 2 lata; okres gwarancji równy okresowi rękojmi. **(uwaga! Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – patrz rozdz. XIV swz)**

Dla części 2 postępowania - ………………. lata/lat gwarancji; minimalny okres gwarancji – 2 lata; okres gwarancji równy okresowi rękojmi. **(uwaga! Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – patrz rozdz. XIV swz)**

1. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz na zasadach i terminie określonym przez zamawiającego.
2. Uważam się związany niniejszą ofertą do 18.12.2025 r.
3. Oświadczam, że złożona oferta:

* nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
  z przepisami o podatku od towarów i usług,
* prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
  z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

* żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa   
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
* wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
  i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron | |
| od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… .

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane   
za jawne.

1. Oświadczam, że:

* zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,
* zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres usług do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy *(wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK)* |
|  |  | * TAK * NIE |  |
|  |  | * TAK * NIE |  |
|  |  | * TAK * NIE |  |

1. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy   
   i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

1. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem\*\*

**□** mikroprzedsiębiorstwo\*

**□** małe przedsiębiorstwo\*

**□** średnieprzedsiębiorstwo\*

**□** jednoosobowa działalność gospodarcza

**□** osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

**□** inny rodzaj

\*\*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ……………………..

..............................., dn. ............................... .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: Celem złożenia oferty wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola we wszystkich miejscach dotyczących oferty wykonawcy (miejsca wykropkowane, oznaczone kwadratem, miejsca w tabelach).

załącznik nr 4 do swz

**Wykonawca:**

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **”Dostawa pojazdów typu UTV – 3 szt.” ………….**(*nazwa postępowania)*, prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514 ze zm.)*[[1]](#footnote-1).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

[UWAGA: *stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie*]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

[UWAGA: *stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków*]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)* w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: *(wskazać nazwę/y podmiotu/ów)*………………… ………………………..……………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

*(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

……………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

##### Załącznik nr 5 do swz

**Podmiot:**

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **”Dostawa pojazdów typu UTV – 3 szt.”** *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514 ze zm.)[[2]](#footnote-2).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)* w  następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………..………………………………………….................

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

……………………………………….

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

1. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*,* zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)