Załącznik nr 4c

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

1. **Przedmiot zamówienia: Przyczepa lekka dwuosiowa – 1 szt.**  
   Przeznaczenie: Transport sprzętu ratowniczego i logistycznego.

Wymagania minimalne dotyczące konstrukcji i wymiarów:

1. Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC): maks. 750 kg (przyczepa lekka).
2. Wymiary przestrzeni ładunkowej:
   * Długość: 2500 mm,
   * Szerokość: 1500 mm,
   * Wysokość przestrzeni ładunkowej (od podłogi): 1500 mm.
3. Zawieszenie: przyczepa dwuosiowa, na resorach piórowych oraz amortyzatorach.
4. Osie i koła: osie montowane pod podłogą, bez nadkoli w przestrzeni ładunkowej.

Podłoga i nadwozie:

1. Podłoga: materiał wodoodporny i antypoślizgowy (np. sklejka ryflowana lub równoważna).
2. Burty: stalowe, ocynkowane, odporne na korozję.
3. Burty otwierane i demontowane:
   * tylna,
   * boczne.
4. Zaczepy do mocowania plandeki dookoła przyczepy.

Wyposażenie dodatkowe:

1. Koło podporowe z mocowaniem na dyszlu (w zestawie).
2. Dyszel przystosowany do zaczepu samochodowego.
3. Oświetlenie: wielofunkcyjne lampy tylne w zabudowie, zgodne z przepisami ruchu drogowego.
4. Plandeka ze stelażem:
   * kolor czerwony,
   * otwierana z tyłu i z boków,
   * dopasowana do wysokości przestrzeni ładunkowej.

Wymagania formalne i jakościowe:

* Przyczepa fabrycznie nowa, nieużywana.
* Pełna dokumentacja do rejestracji jako przyczepa lekka do 750 kg.
* Instrukcja użytkowania w języku polskim.
* Gwarancja min. 24 miesiące.
* Dostawa do siedziby Gminy Orońsko.
* Dopuszcza się ofertę równoważną, spełniającą wszystkie parametry minimalne.

1. **Przedmiot zamówienia: Przyczepa lekka dwuosiowa – 1 szt.**Przeznaczenie: Transport sprzętu ratowniczego i logistycznego (w tym możliwość wprowadzania/wjeżdżania sprzętu kołowego – np. quad, agregaty, skrzynie na kółkach).

Wymagania minimalne dotyczące konstrukcji i wymiarów:

1. Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC): maks. 750 kg (przyczepa lekka).
2. Wymiary przestrzeni ładunkowej:
   * Długość: 2500 mm,
   * Szerokość: 1500 mm,
   * Wysokość przestrzeni ładunkowej (od podłogi): 1500 mm.
3. Zawieszenie: przyczepa dwuosiowa, na resorach piórowych oraz amortyzatorach.
4. Osie i koła: osie montowane pod podłogą, bez nadkoli w przestrzeni ładunkowej.

Podłoga i nadwozie:

1. Podłoga: materiał wodoodporny i antypoślizgowy (np. sklejka ryflowana lub równoważna).
2. Burty: stalowe, ocynkowane, odporne na korozję, nadstawki burty siatkowe 40 cm.
3. Burty otwierane i demontowane:
   * tylna,
4. Tylna burta pełniąca funkcję najazdu- pełnego wykonana z blachy aluminiowej, umożliwiająca wjeżdżanie sprzętem kołowym (np. quad, wózki transportowe, agregaty), wyposażona w wzmocnienia, zawiasy i system zabezpieczenia po zamknięciu.
5. Zaczepy do mocowania plandeki dookoła przyczepy.

Wyposażenie dodatkowe:

1. Koło podporowe z mocowaniem na dyszlu (w zestawie).
2. Dyszel przystosowany do zaczepu samochodowego.
3. Oświetlenie: wielofunkcyjne lampy tylne w zabudowie, zgodne z przepisami ruchu drogowego.
4. Plandeka ze stelażem:
   * kolor szary
   * otwierana z tyłu i z boków,
   * dopasowana do wysokości przestrzeni ładunkowej.

Wymagania formalne i jakościowe:

* Przyczepa fabrycznie nowa, nieużywana.
* Pełna dokumentacja do rejestracji jako przyczepa lekka do 750 kg.
* Instrukcja użytkowania w języku polskim.
* Gwarancja min. 24 miesiące.
* Dostawa do siedziby Gminy Orońsko.
* Dopuszcza się ofertę równoważną, spełniającą wszystkie parametry minimalne.