|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Minimalne parametry przedmiotu zamówienia** |
| 1. | Naczepa do agregatu | 2 szt. | Wyposażenie: amortyzator osi, koło zapasowe z uchwytem na dyszlu, zaczep kulowy ze stabilizatorem jazdy. Naczepa musi być kompatybilna z agregatami. |
| 2. | Pierwsze uruchomienie agregatu i szkolenie z obsługi | 2 szt. | Pierwsze uruchomienie agregatu i szkolenie z obsługi. |
| 3. | Miernik uniwersalny | 2 szt. | 600V, 10A, 40MOhm, 100uF, IP40 |
| 4. | Tester elektryczny kolejności faz i kierunku obrotów silnika | 2 szt. | 690 V |
| 5. | Przewód oponowy w gumie | 40 mb | 4x35, 450/750V |
| 6. | Agregat prądotwórczy wyciszony | 2 szt. | 107/98kVA, 86/78kW, 400V, 141A, Diesel |