|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia ochronna balistyczna wraz z maska goglami i kombinezonem ochronnym.** | | |
| Lp. | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO** | **Uwagi** |
| **1** | **Maska pełnotwarzowa z kompletem filtrów i torbą, kpl.18** |  |
| 1.1 | * Maska fabrycznie nowa i nie używana. * Spełnia normę PN-EN 136:2001, klasa 2. * Standardowe połączenie gwintowe RD40 x 1/7” zgodne z normą EN 148-1. * Maska wykonana z mieszanki gumowej niepowodującej podrażnień skóry. * Wizjer odporny na zadrapania otoczony białą ramką. * Osłona łącznika w kolorze białym. * Maska w rozmiarze uniwersalnym. * Paski nagłowia z możliwością regulacji długości. * Czasookres wymiany zaworu wydechowego: minimum 6 lat. * Oprawa wizjera w innym kolorze niż cała maska. Kolor pozwalający odróżnić maskę od innego sprzętu. (Kolor np. biały, niebieski zielony) |  |
| 1.2 | Szybkie zdejmowanie i nakładanie, ergonomiczny kształt maski. |  |
| 1.3 | Komplet powinien składać się z maski i filtra ( 1.szt. o oznaczeniu 93 ABEK2Hg/St) oraz torby do przechowywania maski i filtrów. Filtry kompatybilne z maskami. |  |
| 1.4 | Gwarancja min 24 m-ce. |  |
| **2.** | **Kombinezom ochronny kat III wraz z nakładkami na buty i rękawicami kpl. 18** |  |
| 2.1 | * Kombinezon nowy zapewniający ochronę klasy IIIB * **Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.(** **EN 14605)** * Bariera dla czynników zakaźnych (EN 14126), * Ochrona przed przenikaniem chemicznym zgodnie z normą EN 13034 * Ochrona przed stałymi cząstkami promieniotwórczymi (EN 1073-2), * Właściwości antystatyczne (EN 1149-1),  Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi (EN ISO 13982-1)  * Rozmiary ubrań zostaną zostaną uzgodnione przez zamawiającego z wykonawcą na etapie realizacji przedmiotowej umowy. |  |
| 2.2 | Gwarancja min 24 m-ce. |  |