**ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW**

**- INSTALACJA WENTYLACJI - URZĄDZENIA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **WENTYLATORY DACHOWE** |
|  | **Wentylator dachowy szt.19**  Vw=200 m3/h  Zasil:230 V – 50 Hz  Moc: 50 W  Iel: 0,22 A  Akcesoria:  - wyłącznik serwisowy  - płynny reg. Obrotów  - klamra montażowa  - siatka ochronna  - klapa zwrotna  - złącze elastyczne |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **WYRZUTNIE GRAWITACYJNE** |
|  | **Wentylacja klatki schodowej -  górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2** |
|  | **Wentylacja szybu windowego - Zaleca się usytuowanie w nadszybiu otworów wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszącej 1% poziomego przekroju szybu** |