**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1.Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 150 m3 dla ZSCKR w Rudce w okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.

2. Wymagania jakościowe względem zamawianych paliw:

Według normy PN-C-96024 : 2011 dla grupy L1:

1. wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg – PN-86/C-04062
2. zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %(m/m) – PN ISO 8754
3. gęstość w temp. +15°C nie wyższa niż 860 kg/m3 – PN –ISO 3675
4. temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C - 000 PN-83/C-04117
5. temperatura zapłonu nie wyższa niż +56°C – PN-EN 22719
6. zawartość wody nie wyższa niż 200 mg/kg – PN-81/04959
7. lepkość kinematyczna w +20°C nie wyższa niż 6 mm2/s – PN-81/C-04011
8. zawartość zanieczyszczeń stałych nie wyższa niż 24 mg/kg – PN-C-04179

Dostarczane paliwo rozliczane będzie w temperaturze referencyjnej +15°C.

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Magazyn paliw przy kotłowni ZSCKR w Rudce ul. Ossolińskich 1, pojemność zbiorników 40 m3

4. Wymagania organizacyjne:

1. Poszczególne dostawy będą realizowane partiami na zasadzie doraźnych tankowań w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30, w ilości nie mniejszej niż 5 m3 jednorazowo, na warunkach określonych w specyfikacji oraz na zasadzie telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia ilościowego zapotrzebowania oleju opałowego do Wykonawcy.
2. Do każdej dostawy Wykonawca obowiązkowo winien dołączyć aktualne, potwierdzone za zgodność, świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii wydane przez upoważnione laboratorium wraz z dowodem wydania dostawcy (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta, wydruk dowodu dostawy z drukarki autocysterny ze wskazaniem dostarczonej ilości określonej w jednostkach objętościowych w temperaturze rzeczywistej, oraz potwierdzony za zgodność wydruk ze strony internetowej producenta z ceną oleju opałowego z dnia złożenia zamówienia.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego oleju opałowego jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 8 godzin.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia środkami transportu (autocysternami) zaopatrzonymi w oplombowaną instalację pomiarową posiadającą ważne świadectwa legalizacji liczników, mierzącą w systemie objętościowym w  temperaturze rzeczywistej.
6. Faktury VAT wystawiane będą w oparciu o ilość oleju opałowego określoną   
   w jednostkach objętościowych w temperaturze rzeczywistej wskazaną   
   w wydruku z zalegalizowanego urządzenia zamontowanego na pojeździe Wykonawcy w momencie rozładunku paliwa do zbiorników Zamawiającego, z terminem płatności 30 dni od daty jej wpłynięcia do Zamawiającego.
7. Przy każdorazowym zgłoszeniu zapotrzebowania Wykonawca obowiązany jest do podania aktualnej ceny netto zakupu u producenta 1 m3 oleju opałowego lekkiego (wskazanego w ofercie), która musi być zgodna z aktualnym komunikatem producenta oleju, zamieszczonym na stronie internetowej w dniu zgłoszenia dostawy.