**Załącznik „G”**

**do Specyfikacji Technicznej**

**Blacha o grubości 1 mm na numery linii autobusowych   
o wymiarach 190 x 300 mm do słupka W-wa.**

Formatki należy wykonać z blachy ocynkowanej o grubości 1 mm, w każdej z blach wykonać 2 otwory (tzw. fasolki) o wymiarach 10 x 20 mm jak na rysunku, powierzchnie oczyścić, ostre krawędzie stępić. Tak przygotowane blachy (bez skrzywień bocznych) pomalować proszkowo przy zastosowaniu podkładu cynkowego DZN oraz farby RAL 3013, kolor czerwony. Malowanie dwuwarstwowe.

8

190

20

300

20

20

20

8

10

10

Opracował:

Piotr Wężykowski