Opracował:

Piotr Wężykowski

**Załącznik „M”**

**do Specyfikacji Technicznej**

Szyba / drzwi do gabloty reklamowej wiaty produkcji firmy A2HM. Podstawowe paramenty szyby: wymiary 1885 mm x 1125mm, szkło hartowane, o grubości nie mniejszej niż 6 mm, wywiercone 6 szt. otworów (2 na zamki, 4 na śruby zawiasów), 2 zamki na klucz trójkątny 8 mm, po obwodzie ramka naniesiona metodą sitodruku.

