

**Załącznik „F”**

**do Specyfikacji Technicznej**



Słupki przystankowe i oblachowanie winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu NR 688/2014, z dnia 17 marca 2014 r., w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu.

1. **Słupki**

Słupki wykonane z rury stalowej, ocynkowanej, o średnicy 76,1 mm (2,5 cala), o grubości ścianki nie mniejszej niż 3mm i długości 4,20 m, zakończony kotwą z drutu żebrowanego (4 szt.) Φ 18 mm o długości 300 mm do umocowania w  gruncie, zgodnie z SIM. Od góry, zamknięty korkiem wewnętrznym / zaślepką w kolorze słupka (szarym).

1. **Oblachowanie**

Oblachowanie wyklejane dwustronnie jak w SIM (w przypadku zamówienia obejmującego kompletne słupki wraz z oblachowaniem, winno być ono zamontowane na konstrukcji słupka), treść lica blach z nazwami przystanków wraz z numerem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku) i numerami linii wykonane poprzez wyklejenie z ploterowo wyciętej folii odblaskowej 1 typu/generacji, zgodnie ze zleceniem w formie pisemnej. Logo MZDiK oraz zakaz palenia, wykonane poprzez wydrukowanie na białej folii samoprzylepnej i laminowanie. Wykonawca każdorazowo otrzyma od Zamawiającego wykaz nazw przystanków wraz z numerami linii i wzorami w formacie \*.cdr niezbędne do realizacji zlecenia.

Lica znaków D-15, wykonane poprzez wyklejenie (dwustronne) wydrukowanych i odpowiednio wyciętych elementów z zastosowaniem folii odblaskowej 1 typu/generacji lub 2 typu / generacji dla słupków na drogi krajowe (DK).

Oblachowanie wykonane z blachy o gr. 1,5 mm i ramki z drutu o gr. 5 mm, przyspawanej punktowo po obwodzie, za wyjątkiem krawędzi od strony słupka. Montowane do słupków na dedykowanej konstrukcji wsporczej, przykręcone do słupka i zamocowane za pomocą opasek z blachy nierdzewnej. Po zamontowaniu oblachowania, winno ono być zabezpieczone trzema opaskami ze stali nierdzewnej, w sposób wskazany przez Zamawiającego.

**Wymiary**

- Znak D-15 – 600mm x 750mm

- blacha z nazwą przystanku – 600mm x 170mm

- blacha z nr linii – 170mm x 975mm

**Powłoki lakiernicze i zabezpieczenie antykorozyjne:**

1. Konstrukcja słupków ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor szary RAL 7024.
2. Konstrukcja oblachowania (blachy z nazwą przystanku, blachy z numerami linii, blachy znaków D-15) ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor:

- granatowy RAL 5002 – poza strefą reprezentacyjną,

- brązowy RAL 8016 – w strefie reprezentacyjnej.

1. Wykonawca każdorazowo dostarczy Zamawiającemu dokumenty poświadczające wykonanie procesu cynkowania oraz lakierowania proszkowego ww. elementów.

Opracował:

Piotr Wężykowski