Załącznik nr 1 do SWZ

ZSCKR. **ZP.260.12.2025**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr części zamówienia | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| 1. | Ciągnik rolniczy | - silnik diesla chłodzony cieczą o mocy min. 24.0 KM – max. 28.0 KM,  - Skrzynia biegów HYDROSTATYCZNA,  - min. 2 prędkości jazdy,  - wspomaganie kierownicy,  - napęd 4x4 z możliwością odłączenia,  - tTylny WOM 540 ( dwustopniowe sprzęgło),  - środkowy (przedni) WOM 2000 ob./min,  - zaczep 3 pkt. kat.1,  - wydajność pompy hydraulicznej min. 26 l/min,  - wydajność pompy wspomaganie min. 16 l/min,  - udźwig tylny TUZ min. – 730 kg,  - min. 2 wyjścia hydrauliczne tył z zatrzaskiem,  - przedni TUZ z hydrauliczną regulacją (Joystick), możliwością docisku, haki z kulami z możliwością regulacji szerokości,  szybkozłącza hydrauliczne, uchwyt do podwieszania łącznika centralnego (cięgła),  -dzielone hamulce,  -blokadę mechanizmu różnicowego,  - klimatyzowana i ogrzewana kabina,  - zaczep transportowy,  - koła przemysłowe,  - długość max. – 255 cm  - szerokość ciągnika max. – 135 cm,  - wysokość z kabiną max. do – 250 cm,  - reakcja serwisu w miejscu użytkowania pojazdu w ciągu 24 godz.  - wraz z ciągnikiem dostarczony zostanie komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania:   * homologacja europejska, tzw. dokument COC – jeżeli wymagane, * oświadczenie producenta z danymi do rejestracji w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPiK) – jeżeli wymagane, * oświadczenie o posiadaniu gwarancji producenta * ciągnik fabrycznie nowy posiadający gwarancje min. 12 miesięcy. |
| Pług śnieżny strzałka | - mocowanie TUZ przedni, dostosowujący się do kąta podłoża,  - wysokość całkowita min. 700 mm,  - oświetlenie obrysowe,  - lemiesz gumowy o grubości min. 32 mm,  - szerokość całkowita (ustawienie prosto) min. 1400 mm, max. 1500 mm.  - szerokość całkowita po złożeniu w strzałkę min. 1300 mm,  - pług śnieżny kompatybilny z oferowanym ciągnikiem,  - pług fabrycznie nowy, posiadający gwarancje min. 12 miesięcy. |
| Kosiarka bijakowa ze zbiornikiem | - szerokość robocza min. 1200 mm.  - Mocowanie Tuz Kat I/II  - prędkość WOM/PTO(obr/min) 540  - minimalna wydajność (ha/H) 1.25  - zbiornik o pojemności około 0.50 m3,  - kiprowanie zbiornika hydrauliczne,  - wyładunek skoszonego materiału na wysokość min. 1800 mm,  - w zestawie wałek odbioru mocy.  - kosiarka kompatybilna z oferowanym ciągnikiem.  - kosiarka fabrycznie nowa, posiadająca gwarancje min. 12 miesięcy. |
| Agregat uprawowy – glebogryzarka separacyjna | - mocowanie TUZ kat. I,  - prędkość WOM/PTO(obr/min) 540,  - szerokość robocza min. 1350 max. 1450 mm,  - waga max. 350 kg,  - agregat kompatybilny z oferowanym ciągnikiem,  -agregat fabrycznie nowy posiadający gwarancje min. 12 miesięcy. |
| Przyczepa rolnicza dwuosiowa | - ładowność min. 2500 kg,  - wysokość całkowita max. 1500 mm,  - dopuszczalna masa całkowita max 3500 kg,  - długość całkowita max. 3650 mm,  - szerokość zewnętrzna max. 1350 mm,  - wysokość burty min. 400 mm,  - wywrot 3-stronny hydrauliczny,  - zawieszenie dwuosiowe,  - rodzaj dyszla regulowany, obrotowy,  - nadstawki z siatki.  - przyczepa kompatybilna z oferowanym ciągnikiem.  - wraz z przyczepą dostarczony zostanie komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania:   * homologacja europejska, tzw. dokument COC – jeżeli wymagane, * oświadczenie producenta z danymi do rejestracji w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPiK) – jeżeli wymagane, * przyczepa fabrycznie nowa posiadająca gwarancje min. 12 miesięcy. |
| Zamiatarka do powierzchni płaskich z zbiornikiem | • zaczep wyposażony w kopiowanie terenu,  • hydrauliczne podnoszenie szufli,  • gumowy płaszcz między obudową szczotki a szuflą,  • łatwo wymienialne szczotki plastikowe lub plastikowo-metalowe,  • maszyna wyposażona w zraszacze i zbiornik wody,  • zamiatarka kompatybilna z oferowanym ciągnikiem.  • zamiatarka nowa posiadająca gwarancje min. 12 miesięcy. |
| 2. | Przyczepa skrzyniowa tandem | - dopuszczalna masa całkowita max. 9700 kg,  - ładowność min. 7 000 kg,  - długość całkowita max. 6150 mm,  - szerokość całkowita max 2390 mm,  - wysokość całkowita max. 2094 mm,  - wysokość platformy od podłoża max. 1060 mm,  - wysokość ścian skrzyni 500 mm + dodatkowe burty 500 mm,  - zawieszenie resory paraboliczne,  - system wywrotu trójstronny,  - minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika max. 60 KM,  - skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian,  - szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej,  - drabinka, stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej,  - zawieszenie tandem na 4 resorach parabolicznych, z wahaczami wyrównawczymi, z rozstawem osi max. 1030mm, z osiami sztywnymi,  - dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika,  - zaczep dyszla obrotowy z okiem AE 50mm, do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika,  - podpora dyszla mechaniczna – koło podporowe z regulacją wysokości,  - dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach,  - tylne urządzenie zabezpieczające (zderzak) – homologowane, (zintegrowane z ramą dolną),   * homologacja europejska, tzw. dokument COC – jeżeli wymagane, * oświadczenie producenta z danymi do rejestracji w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPiK) – jeżeli wymagane, * oświadczenie o posiadaniu gwarancji producenta   Dostawa do zamawiającego w cenie sprzedaży.  Przyczepa nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 posiadająca gwarancje min. 12 miesięcy. |
| 3. | Prasa zwijająco - belująca | - podbieracz szerokość min. 1800 mm,  - średnica beli min. 1200 mm,  - prędkość obrotowa WOM 540 obr/min,  - system obwiązywania sznurkiem,  - system obwiązywania siatką,  - zapotrzebowanie mocy min. 70 KM, max. 90 KM,  - stopka podporowa,  - automatyczne smarowanie,  - odrzutnik bel,  - centralne smarowanie łańcuchów,  Dostawa i pierwsze uruchomienie w cenie sprzedaży.  Prasa nowa posiadająca gwarancje min. 12 miesięcy. |
| 4. | Pług śnieżny strzałka | - zapotrzebowanie mocy od 80 do 100 KM,  - możliwość pracy w czterech trybach roboczych: odgarnianie w prawo, lewo, w strzałkę (rozgarnianie), Y zgarnianie śniegu na pryzmę.  - zawieszany na trzypunktowym układzie TUZ,  - masa do 650 kg,  - lemiesz gumowy  - zasilanie elektryczne 12 V  - zasilanie hydrauliczne 16 – 20 MPa  - wysokość robocza min 800 mm,  - szerokość robocza dla lemiesza gumowego min. 2320 mm  - nowy, posiadający gwarancje min. 12 miesięcy. |
| 5. | Stół do koszenia rzepaku | Przystawka do zbioru rzepaku do hederu kompatybilna z kombajnem marki New Holland TC 5.80,  - szerokość robocza 4.57 m,  - dwie kosy boczne napędzane mechaniczne,  - przekładnia planetarna,  - ocynkowane poszycie,  Dostawa i pierwsze uruchomienie w cenie sprzedaży.  Stół nowy posiadający gwarancje min. 12 miesięcy. |
| 6. | Rozrzutnik obornika | - ładowność min. 8 ton max. 9 ton,  - wymiary max. 7300/2230/2900 mm (dł./szer./wys.)  - adapter pionowy dwurzędowy z wymiennymi nożami,  - hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego z bezstopniową regulacją,  - hydraulicznie unoszona tylna ściana,  - zabudowa pod bębnami chroniąca rozrzutnik przed obornikiem,  - dyszel z okiem o średnicy 50 mm do współpracy z dolnym zaczepem ciągnika,  - podpora dyszla,  - siatka ochronna na przedniej burcie,  - instalacja oświetleniowa 12 V,  - dopuszczalne obciążenie na zaczep 2500 kg,  - zawieszenie tandem resorowane lub na wahaczach,  - moc ciągnika min. 80 KM, max. 90 KM,  - prędkość obrotowa WOM 540 obr/min,  - szerokość rozrzutu min. 8 m,  Dostawa w cenie sprzedaży.  Rozrzutnik nowy posiadający gwarancje min. 12 miesięcy. |

Dostawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu świadectwa homologacji, książki serwisowe, instrukcje obsługi oraz książki gwarancyjne – jeżeli są wymagane.

Dostawca zapewnia warunki gwarancji, nie gorsze od warunków określonych przez producenta w załączonych do dostarczanych przedmiotów zamówienia książkach gwarancyjnych.

Do odbioru kompletnego pojazdu Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

1. instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia w języku polskim;
2. oświadczenie producenta z danymi do rejestracji w centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK)
3. homologację europejską ,
4. książkę gwarancyjną z opisem warunków gwarancji;
5. wszystkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu.