**Załącznik nr 1A**

**Szczegółowa oferta przedmiotowa**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

**„****Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych pojazdów tj. 2 ciągników i kosiarki samojezdnej dla Centrum Usług Komunalnych w Kołbaskowie”.**

**CIĄGNIK DUŻY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne warunki oraz parametry wymagane przez Zamawiającego** | | **Parametry oferowane** |
| **Wymagania ogólne** | | | |
|  | **Marka** | | **..………………………** |
|  | **Model** | | **..………………………** |
|  | **Rok produkcji min. 2023** | | **…………. rok**  **Spełnia/Nie spełnia** |
|  | **Pojazd winien pochodzić z produkcji seryjnej, nie stanowić prototypu;** | | **Spełnia/Nie spełnia** |
|  | **Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego rozruchu.** | | **Spełnia/Nie spełnia** |
| **Lp.** | **Wymagania szczegółowe** | | |
|  | Silnik czterocylindrowy, wysokoprężny turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności skokowej min. 3000 do 3400 cm3 i mocy znamionowej silnika mim. 60 KM i max. 80 KM; Norma emisji spalin STAGE V | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Napęd na 4 koła z możliwością przełączania | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Skrzynia biegów mechaniczna w pełni zsynchronizowana 16 x 16 | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Nadbieg umożliwiający jazdę 40 km/h z obniżonymi obrotami (ECO DRIVE) | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Dopuszczalna masa własna ciągnika nie mniej niż 3000 kg nie więcej niż 3300 kg | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Wyjście hydrauliczne min. 2 pary z tyłu oraz 2 para z przodu ciągnika | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Układ napędu maszyn i urządzeń rolniczych (WOM minimum 540/540E obr/min) | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Wydajność pompy hydraulicznej minimum 55 l/min | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | TUZ Kat. II tylny udźwig min. 2450 kg | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Zewnętrzne sterowanie TUZ | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Przedni TUZ Kat. II | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Kabina kierowcy homologowana z klimatyzacją, fotel kierowcy: podgrzewany, amortyzowany pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa, wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej, radio, gaśnica, trójkąt odblaskowy, kierownica z regulacją wysokości | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Sygnalizacja ostrzegawcza zespolona na dachu kabiny – pomarańczowa lampa | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Gwarancja na okres nie mniej niż …….\* miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych pracowników Stron bez zastrzeżeń protokołu odbioru | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 90l | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Pamięć 2 zakresów obrotów silnika | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Serwis w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | W cenie ofertowej należy ująć również wszystkie przeglądy serwisowe w okresie udzielonej gwarancji, obejmujące materiały, robociznę i dojazdy. | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Wyposażenie ciągnika musi obejmować również:   1. Pług do śniegu „prosty” 2,5 - 2,7 m 2. Piaskarka profesjonalna komunalna ze stołem wibracyjnym o pojemności zbiornika min. 350L/550 kg, z oświetleniem drogowym 3. Kosiarka bijakowa tylno-boczna 1.6 – 1.7 m (26 bijaków; 540 obr/min) | **Spełnia/Nie spełnia** | |

**CIĄGNIK ŚREDNI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne warunki oraz parametry wymagane przez Zamawiającego** | | **Parametry oferowane** |
| **Wymagania ogólne** | | | |
|  | **Marka** | | **..………………………** |
|  | **Model** | | **..………………………** |
|  | **Rok produkcji min. 2023** | | **…………. Rok**  **Spełnia/Nie spełnia** |
|  | **Pojazd winien pochodzić z produkcji seryjnej, nie stanowić prototypu;** | | **Spełnia/Nie spełnia** |
|  | **Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego rozruchu.** | | **Spełnia/Nie spełnia** |
| **Lp.** | **Wymagania szczegółowe** | | |
|  | Silnik czterocylindrowy, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności skokowej min. 2300 do 2600 cm3 i mocy znamionowej silnika mim. 40 KM i max. 50 KM; Norma emisji spalin STAGE V | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Napęd na 4 koła z możliwością przełączania | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Skrzynia biegów hydrostatyczna 3 zakresowa | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Maksymalny promień skrętu 3.5 m | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Dopuszczalna masa własna ciągnika nie mniej niż 2900 kg nie więcej niż 3600 kg | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Wyjście hydrauliczne min. 2 pary z tyłu oraz 2 pary z przodu ciągnika | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Układ napędu maszyn i urządzeń rolniczych (WOM minimum 540 obr/min) | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Wydajność pompy hydraulicznej minimum 50 l/min | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | TUZ Kat. I tylny | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Zewnętrzne sterowanie TUZ | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | System antykradzieżowy | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Kabina kierowcy homologowana z klimatyzacją, fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa, wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej, radio, gaśnica, trójkąt odblaskowy, kierownica z regulacją wysokości | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu w technologii led | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Sygnalizacja ostrzegawcza zespolona na dachu kabiny – pomarańczowa lampa | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Gwarancja na okres nie mniej niż ……..\* miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych pracowników Stron bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 50l | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Tempomat oraz pamięć 2 zakresów obrotów silnika | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | W cenie ofertowej należy ująć również wszystkie przeglądy serwisowe w okresie udzielonej gwarancji, obejmujące materiały, robociznę i dojazdy. | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Serwis w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Wyposażenie ciągnika musi obejmować również:   1. Pług do śniegu „strzałka” 2,0 – 2,2 m 2. Piaskarka profesjonalna komunalna ze stołem wibracyjnym o pojemności zbiornika min. 300L, z oświetleniem drogowym 3. Kosiarka bijakowa tylno-boczna 1.4m (22 bijaki; 540 obr/mnin) | **Spełnia/Nie spełnia** | |

**KOSIARKA SAMOJEZDNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne warunki oraz parametry wymagane przez Zamawiającego** | | **Parametry oferowane** |
| **Wymagania ogólne** | | | |
|  | **Marka** | | **..………………………** |
|  | **Model** | | **..………………………** |
|  | **Rok produkcji –min. 2023** | | **………. rok**  **Spełnia/Nie spełnia** |
|  | **Fabrycznie nowa** | | **Spełnia/Nie spełnia** |
|  | **Pojazd winien pochodzić z produkcji seryjnej, nie stanowić prototypu;** | | **Spełnia/Nie spełnia** |
|  | **Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego rozruchu.** | | **Spełnia/Nie spełnia** |
| **Lp.** | **Wymagania szczegółowe** | | |
|  | Silnik trzycylindrowy, wysokoprężny chłodzony cieczą moc w przedziale 20 – 30 KM | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Napęd na 4 koła | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Napęd hydrostatyczny | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Układ napędowy agregatu koszącego – wał kardana | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Kosz hydrauliczny umożliwiający wysyp trawy do kontenerów komunalnych | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Tempomat | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Możliwość regulacji kierownicy | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Maszyna wyposażona w system bezpieczeństwa | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Fotel operatora regulowany z pasem bezpieczeństwa | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Serwis w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Agregat koszący o minimalnej szerokości 125 cm sterowany hydraulicznie | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Prędkość transportowa minimum 12 km/h | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Sygnalizacja ostrzegawcza – pomarańczowa lampa | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | Gwarancja na okres nie mniej niż …..\* miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych pracowników Stron bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu | **Spełnia/Nie spełnia** | |
|  | W cenie ofertowej należy ująć również wszystkie przeglądy serwisowe w okresie udzielonej gwarancji, obejmujące materiały, robociznę i dojazdy. | **Spełnia/Nie spełnia** | |

\*uzupełnić zgodnie z zał .Nr 1 do SWZ

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt i ryzyko) pojazdy do siedziby Zamawiającego: Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo;
2. Wraz z dostawą pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia;
3. Wraz z pojazdami Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia:
4. Książek gwarancyjnych dla wszystkich pojazdów wraz z listą autoryzowanych punktów serwisowych,
5. Instrukcje obsługi w języku polskim,
6. Indywidualnego wyposażenia zgodnego ze specyfikacją.