**OPIS TECHNICZNY**

**PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu”**

**Część 2 – Dostawa 24 par butów specjalnych skórzanych strażackich.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| 1 | Oferowane buty strażackie muszą spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 150090 lub równoważnej oraz spełniać właściwości oznakowania F2A HI3 CI CR SRC WR M i posiadać to oznakowanie. | *Spełnia/*  *nie spełnia* |
| 2 | Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania dla butów skórzanych sznurowanych wskazane w pkt. 1.9. załącznika nr 2 „Buty strażackie” do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.) zmienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85. poz. 553 z późn. zm.); | *Spełnia/*  *nie spełnia* |
| 3 | Buty strażackie specjalne skórzane muszą posiadać w dniu dostawy ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). | *Spełnia/*  *nie spełnia* |
| 4 | Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla **butów strażackich**, Numer Karty Wymagań Technicznych "KT - 46", określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2 poz.17). | *Spełnia/*  *nie spełnia* |
| 5 | Buty strażackie specjalne skórzane:   1. muszą być wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Dopuszcza się zastosowanie wstawek w kolorze żółtym zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głownego PSP. Grubość zastosowanej skóry min. 2,0 mm do 2,7 mm, 2. mogą być oznakowane taśmą odblaskową w kolorze srebrnym i/lub fluorescencyjną żółtą w dowolny sposób (łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150 cm2), 3. wysokość cholewy min 180 mm (dla rozmiaru 43) mierzona wewnątrz buta, kategoria C zgodnie z PN EN 15090. 4. muszą posiadać system szybkiego wiązania z automatyczną aretacją (blokadą) sznurowadeł, bez użycia zamków błyskawicznych, 5. muszą posiadać podeszwę wyposażoną we wkładkę odporną na przebicie, chroniącą stopę przed przebiciem, zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej usunięcie, 6. muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiający ruch stopy lub rozwiązanie alternatywne – nie gorsze, 7. muszą posiadać podeszwę wykonaną z gumy mającą samoczyszczący profil, odporną na działanie oleju napędowego i benzyny. Urzeźbienie podeszwy powinno być takie, aby nie było ciągłych prostoliniowych rowków przecinających poprzecznie podeszwę, 8. muszą posiadać podeszwę zbudowaną konstrukcyjnie tak, aby zapewnić izolację od ciepła i od zimna, zapewniającą antystatyczność oraz amortyzację przy skokach, 9. muszą posiadać w podeszwie wkładkę amortyzującą wypełnioną w całej długości i szerokości pianką poliuretanową zapewniającą izolację cieplną jak również zapewniającą amortyzację podczas doskoku; dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne wkładki amortyzującej niż wypełnienie pianką poliuretanową pod warunkiem, że wykonawca wykaże szczegółowo w treści oferty równoważność innego rozwiązania konstrukcyjnego z warunkami i wymaganiami opisanymi w SWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych rozwiązań z wymaganiami SWZ, 10. muszą posiadać we wnętrzu podpodeszwę (wyjmowaną wkładkę) dostosowaną do kształtów anatomicznych stopy, absorbującą wilgoć, 11. muszą posiadać sznurowadła wykonane z materiałów zapewniających niepalność np. z włókien aramidowych, 12. mają być tak skonstruowane, aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy, 13. muszą posiadać we wnętrzu podszewkę wielowarstwową z membraną wodoodporną i paraprzepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia tj. zwiększającą wodoszczelność, zapewniającą paraprzepuszczalność, zwiększającą odporność chemiczną, 14. muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą i membraną, 15. muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej wkładki, 16. wymagana rozmiarówka co najmniej od nr 35 do 50. | *Spełnia/*  *nie spełnia* |

Zamawiający informuję, że dopuszcza możliwość zastosowania materiałów, produktów lub towarów równoważnych w przypadku wystąpienia w dokumentach zamówienia, czy innych dokumentach udostępnionych w ramach postępowania nazw materiałów lub towarów ze wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje, czy systemy. Zamawiający informuję, że w przypadku wystąpienia w dokumentacji ww. przypadków należy je potraktować jako przykładowe. Zamawiający w takim przypadku dopuszcza równoważne normy, atesty itp. Przy czym obowiązek potwierdzenia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

**Oświadczam/y**, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………………………………………………………………………….

**(Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną )**

(\*) – niepotrzebne skreślić