**Załącznik nr 2B do SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa postępowania | **Zakup wraz z dostawą mebli biurowych** |
| Znak sprawy | **AKDZ.261.6.2025.AT** |

**Część 2 – Zakup wraz z dostawą mebli biurowych na wymiar**

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP** | **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia** |
| **1.** | **Szafa wnękowa (zabudowa Z4) w Sali konferencyjnej** I      Wymiary:  • długość: 1300 mm  • głębokość: 500 mm  • wysokość montażu: 3000 mm  Szafa wykonana z płyty obustronnie laminowanej o gr. 18 mm z doklejką PVC o gr. 2 mm. Szafa podzielona na 4 oddzielne zamykane segmenty na klucz zgodnie z wizualizacją w każdym po 3 półki z możliwością regulacji położenia.  Wszystkie wymiary +/-10%  Kolory płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym |
| **2**. | **Zaplecze socjalne biura (zabudowa meblowa Z5 + Z1-zlewozmywak) w Pokoju socjalnym dla personelu**      Wymiary zabudowy dolnej:  • długość: 2400 mm  • głębokość: 600 mm  • wysokość montażu: 850 mm  Wymiary zabudowy górnej:  • długość: 2400 mm  • głębokość: 320 mm  • wysokość montażu: 800 mm  Opis techniczny:  Blat roboczy wykonany z żywicy fenolowej o gr. min.19 mm. Boki zabudowy dolnej wykonane z żywicy fenolowej (wykonanie boków z blatu). Blat wyposażony w otwór i osadzenie pod zlew czarny konglomerat, zlew jednokomorowy dopasowany do szafki 600mm wraz z baterią kulową czarny konglomerat c/z woda. Szafki dolne wykonane z płyty obustronnie laminowanej o gr. 18 mm z doklejką PVC o gr. 2 mm, w składzie: 1 x szafka 600 mm 1x drzwiczki oraz wewnętrzna półka, 1 x maskownica pod zmywarkę do zabudowy,1 x szafka 600 mm z szufladą wysuwaną, 1 x szafka 600 mm 3 x szuflada (górna szuflada na sztućce wraz z wkładem/organizerem). Pod szafkami listwa maskująca. Szafki górne wykonane z płyty obustronnie laminowanej o gr. 18 mm z doklejką PVC o gr. 2 mm w składzie: 4 x szafka 600 mm 1 x drzwiczki oraz półka wewnątrz. Uchwyty meblowe w meblach do zabudowy w kolorze czarnym, o przekroju okrągłym  typu reling o rozstawie minimum 160 mm.  Wszystkie wymiary +/-10%  Kolory płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym |
| **3.** | **Kącik kawowy (zabudowa meblowa Z1) w przestrzeni wypoczynku dla badanych**        Wymiary zabudowy dolnej:  • długość: 1800 mm  • głębokość: 600 mm  • wysokość montażu: 850 mm  Wymiary zabudowy górnej:  • długość: 1800 mm  • głębokość: 350 mm  • wysokość montażu: 800 mm  Opis techniczny:  Blat roboczy wykonany z żywicy fenolowej o gr.min.19 mm. Boki zabudowy dolnej wykonane z żywicy fenolowej (wykonanie boków z blatu). Dodatkowo zabudowa ściany z płyty meblowej/blatu(do uzgodnienia z Zamawiającym) pomiędzy zabudową dolną a górną oraz nad zabudową górną z blatu według wizualizacji. Szafki dolne wykonane z płyty obustronnie laminowanej o gr. 18 mm z doklejką PVC o gr. 2 mm, w składzie: 2 x szafka 600 mm 1x drzwiczki oraz wewnętrzna półka, 1 x szafka 600 mm 3 x szuflada (górna szuflada na sztućce wraz z wkładem/organizerem). Pod szafkami listwa maskująca. Szafki górne wykonane z płyty obustronnie laminowanej o gr. 18 mm z doklejką PVC o gr. 2 mm w składzie:2 x szafka 600 mm 1 x drzwiczki oraz półka wewnątrz oraz 1 x szafka 600 mm typu regał oraz półka wewnątrz z możliwością regulacji położenia.  Wszystkie wymiary +/-10%  Kolory płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym |
| **4.** | **Lada recepcyjna w punkcie pielęgniarskim/recepcji**  Rys. nr 1      Lada w kształcie litery L, zaoblona, wykonana w technologii mebli biurowych, z płyty melaminowanej o grubości min. 18 m.  Szerokość całkowita blatu roboczego lady 744 mm. Wysokość blatu roboczego lady 750mm,  Blat dolnej części lady o grubości min. 28 mm oklejany laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.  Część dolna lady służąca jako miejsce robocze do którego dostawiane mogą być fotele biurowe. Pod ladą miejsce na kontenery biurowe mobilne. Górna część lady wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Górna część lady o szerokości 300 mm, na tej części można położyć np. dokumenty. Górna część lady oddziela pracowników od stojących przed ladą pacjentów. Górna część lady połączona z dolną, jak na rysunku nr 1.  Wysokość liczona od podłogi górnej części lady 1150 mm  Górna część lady zasłaniająca stanowiska robocze pracowników, w tym stojące na blacie roboczym lady monitory komputerowe.  Górna część lady od wewnątrz wyposażona w półki i przegrody- ich ilość i umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiającym.  Lada wyposażona w 4 mobilne kontenery z szufladami o pełnym wysuwie oraz wyposażonymi w organizery umieszczone w górnej szufladzie. Kontenery zamykane na klucz zamkiem centralnym.  Wszystkie krawędzie płyt meblowych zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS  Wszystkie wymiary +/-10%  Kolory płyty meblowej do uzgodnienia z Zamawiającym. |