**OGÓLNE WARUNKI DOSTAW CIEKŁEGO AZOTU**

**1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy ciekłego azotu** o czystości **min. 99,9% (v/v)** oraz zawartości tlenu ≤ **2 ppm (v/v)**, przeznaczonego do zastosowań krioterapeutycznych. Produkt musi spełniać wymagania **Farmakopei Europejskiej**.

Dopuszczalna zawartość innych substancji:

O2 ≤ 2 ppm (v/v)

CO ≤ 2 ppm (v/v)

CH4 ≤ 1 ppm (v/v)

CO2 ≤ 2 ppm (v/v)

H2O ≤ 3 ppm (v/v)

**2. Warunki dostawy**

1. Wykonawca przed pierwszą dostawą przekaże Zamawiającemu **kartę produktu** (karta charakterystyki / specyfikacja jakościowa).
2. Wykonawca zapewnia dostawy gazu przy użyciu **własnych środków transportu**.
3. Dostawy będą realizowane do **zbiorników przenośnych Zamawiającego typu LAB30**, po uprzednim złożeniu zamówienia każdorazowo przez Zamawiającego.
4. Gaz będzie dostarczany **raz w tygodniu** na teren Zamawiającego, pod adresem:  
   **ul. Piaskowa 9, 18-100 Łapy**.
5. Napełnianie zbiorników ciekłym azotem będzie każdorazowo dokumentowane **dokumentami Dostawy/Wydania**.
6. Ciekły azot będzie dostarczany **przez Wykonawcę** i przetłaczany do **zbiorników Zamawiającego**.

**3. Odpowiedzialność Wykonawcy**

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

* jakość dostarczanego produktu,
* zgodność produktu z wymaganiami Farmakopei Europejskiej,
* bezpieczeństwo realizowanych prac podczas dostawy i tankowania,
* przestrzeganie przepisów dotyczących transportu i obsługi.

**4. Parametry przeliczeniowe**

Współczynniki przeliczeniowe dla ciekłego azotu:

|  |  |
| --- | --- |
| Jednostka | [m3] |
| [m3] | 1 |
| [dm3] | 0,691 |
| [kg] | 0,855 |