Załącznik nr 6 do SWZ

Oferujemy pojazd o następujących parametrach

A)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr:  wymagany przez zamawiającego | Parametry oferowane |
|  | Rodzaj nadwozia | - | typu SUV |  |
|  | Homologacja | - | Min. 6 -osobowa |  |
|  | Typ / rocznik | - | Nowy/ 2025 |  |
|  | Napęd | - | 4x4 |  |
|  | Skrzynia biegów | - | Automatyczna 8- stopniowa |  |
|  | Rodzaj paliwa | - | ON |  |
|  | Silnik | - | Wysokoprężny Min. 6 - cylindrowy |  |
|  | Pojemność silnika | cm3 | Min. 3000 / min. 500NM |  |
|  | Moc silnika | km | Min. 250 |  |
|  | Klasa emisji spalin | - | Min. Euro 6 |  |
|  | Wymiary: długość, szerokość, wysokość | mm | Dł. min. 4500, szer. min. 2100, wys. min. 1600, |  |
|  | Rozstaw osi | mm | Min. 3100 |  |
|  | Zbiornik paliwa | l | Min. 70 |  |
|  | Zbiornik adblue | - | Wymagane |  |
|  | Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu | - | Wymagane |  |
|  | System dynamicznej stabilizacji toru jazdy | - | Wymagane |  |
|  | System Mild Hybrid (miękka hybryda) | - | Wymagane |  |
|  | Przednie i boczne poduszki powietrzne + kurtyny powietrzne + poduszka kolanowa dla kierowcy | - | Wymagane |  |
|  | Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu | - | Wymagane |  |
|  | System dynamicznej stabilizacji toru jazdy | - | Wymagane |  |
|  | Immobilizer fabryczny | - | Wymagane |  |
|  | Zestaw naprawczy do kół | - | Wymagane |  |
|  | System monitorowania ciśnienia w ogumieniu | - | Wymagane |  |
|  | System monitorujący ruch poprzeczny przed pojazdem | - | Wymagane |  |
|  | System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu | - | Wymagane |  |
|  | System wykrywający znużenie kierowcy | - | Wymagane |  |
|  | System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości | - | Wymagane |  |
|  | Inteligentny Asystent Prędkości | - | wymagane |  |
|  | System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu | - | Wymagane |  |
|  | System monitorowania martwego pola (BSM) z funkcją ostrzegania przed otwarciem drzwi na postoju | - | Wymagane |  |
|  | Awaryjne utrzymywanie pasa ruchu (ELK), asystent utrzymania drogi i asystent unikania ruchu czołowego | - | Wymagane |  |
|  | Czujniki parkowania przednie i tylne | - | Wymagane |  |
|  | Kamera cofania | - | Wymagane |  |
|  | System e-Call z funkcją GPS | - | Wymagane |  |
|  | System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania | - | Wymagane |  |
|  | Adaptacyjny układ utrzymywania stałej prędkości | - | Wymagane |  |
|  | System kamer 360° | - | Wymagane |  |
|  | Alarm antywłamaniowy | - | Wymagane |  |
|  | Przednie reflektory diodowe (LED) ze spryskiwaczem | - | Wymagane |  |
|  | Światła do jazdy dziennej (LED) | - | Wymagane |  |
|  | Tylne światła diodowe (LED) | - | Wymagane |  |
|  | Relingi dachowe | - | Wymagane |  |
|  | Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie | - | Wymagane |  |
|  | Dach panoramiczny | - | Wymagane |  |
|  | Regulacja fotela pasażera (w 6-kierunkach) | - | Wymagane |  |
|  | Regulacja fotela kierowcy i pasażera (w 8-kierunkach) z funkcją regulacji odcinka lędźwiowego | - | Wymagane |  |
|  | Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (bez ramki) | - | Wymagane |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne | - | Wymagane |  |
|  | Podgrzewane fotele w I i II rzędzie | - | Wymagane |  |
|  | 2 fotele w III rzędzie | - | Wymagane |  |
|  | Klimatyzacja dwustrefowa przednia + klimatyzacja tylna | - | Wymagane |  |
|  | Przednie fotele wentylowane | - | Wymagane |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie | - | Wymagane |  |
|  | Roleta przestrzeni bagażowej | - | Wymagane |  |
|  | Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Autohold | - | Wymagane |  |
|  | System wyboru trybu jazdy Mi-Drive | - | Wymagane |  |
|  | Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki) i czujnik zmierzchu (automatyczne światła) | - | Wymagane |  |
|  | System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC) | - | Wymagane |  |
|  | Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby | - | Wymagane |  |
|  | Podgrzewana kierownica | - | Wymagane |  |
|  | Podgrzewane fotele przednie | - | Wymagane |  |
|  | 2 porty USB-C | - | Wymagane |  |
|  | 2 gniazda 12V | - | Wymagane |  |
|  | Zestaw głośnomówiący Bluetooth | - | Wymagane |  |
|  | Kolor nadwozia z palety barw ciemnych | - | Wymagane |  |
|  | Dwa fotele kapitańskie w II rzędzie | - | Wymagane |  |

B)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr : | Parametr :  wymagany przez zamawiającego | Tak/Nie | Parametry oferowane |
|  | Finasowanie:   1. Leasing, 2. długość trwania umowy, 3. ilość rat leasingowych, 4. wpłata własna, 5. oprocentowanie | 1. operacyjny, 2. 48 miesięcy, 3. Max. 47 rat 4. bez wpłaty własnej, 5. oprocentowanie stałe |  |  |
|  | Wykup | 1 % wartości |  |  |
|  | W ramach umowy Wykonawca zapewni pełne ubezpieczenie **OC, AC, NNW** oraz **Assistance** pojazdu bez franszyz redukcyjnych i udziałów własnych, zakres terytorialny Europa, na cały okres trwania umowy leasingu | wymagane |  |  |
|  | Wadium w kwocie 3 500,00 zł | Wymagane |  |  |
|  | Gwarancja na cały pojazd | wymagane min. 72 miesiące lub 150 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej |  |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą i korozję powierzchniową | wymagane min. 36 miesięcy |  |  |
|  | Gwarancja na perforację | wymagane min. 120 miesiące |  |  |
|  | Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie | wymagane |  |  |
|  | Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły fabrycznie zamontowane w samochodzie. | wymagane |  |  |
|  | Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia | wymagane |  |  |
|  | Przeglądy okresowe oraz naprawy realizowane będą w stacjach obsługi pojazdów spełniających kryteria jakościowe określone dla autoryzowanych stacji obsługi, marki pojazdu.  Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej 2 takich stacji obsługi pojazdów do 60 km od siedziby Zamawiającego. | wymagane |  |  |
|  | Warunki gwarancji nie mogą być gorsze od warunków gwarancji producenta pojazdu | wymagane |  |  |
|  | Miejsce dostawy/odbioru | odbiór u najbliższego Dealera, jednak nie dalej niż 100 km od siedziby zamawiającego |  |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy od podpisania umowy do 7 dni roboczych, lecz nie później niż do 31.12.2025 r . | wymagane |  |  |
|  | Odbiór pojazdu będzie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym według załącznika nr 3 do Umowy | wymagane |  |  |

……………………………

(podpis elektroniczny)

\* niepotrzebne skreślić