**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Wymagania techniczno-jakościowe maszyny do przebudowy dróg**

maszyna do przebudowy dróg fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowa do użytku, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz.U. z 2023 r., poz. 919) oraz aktami wykonawczymi do ustawy. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy maszyny (jeśli wymagane).

OFERUJEMY:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | Producent maszyny | ………………………………………….  (wpisać producenta) |
| **II.** | Model maszyny | ……………………………………….  (wpisać model ) |
| **III.** | Typ maszyny | ……………………………………….  (wpisać typ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymaganie** | **Spełnia/Nie spełnia** |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do użytkowania, wymagany rok produkcji 2025 - 2026 | (należy wpisać rok produkcji) |
| 2 | Maszyna przystosowana do przebudowy (konserwacji) dróg polnych, gruntowych nieulepszonych oraz twardych nieulepszonych (kruszywo, tłuczeń) o frakcji do 31,5mm |  |
| 3 | Urządzenie wykonuje równocześnie (przy jednym przejeździe) następujące czynności: frezowanie, mieszanie materiału, profilowanie oraz zagęszczenie |  |
| 4 | Frezowanie na głębokość min. 12 cm |  |
| 5 | Szerokość robocza – min. 2,0m |  |
| 6 | Masa własna – min. 2000 kg |  |
| 7 | Napęd WOM maszyny – min. 500 obr/min |  |
| 8 | Maszyna podłączana do ciągnika rolniczego TUZ kat. I lub II |  |
| 9 | Wałek WOM w komplecie |  |
| 10 | Gwarancja Wykonawcy – min. 24 miesięcy |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Dostawa do Zamawiającego w cenie zakupu.
2. W terminie dostawy maszyny należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji, urządzeń i sprzętu w języku polskim, książki gwarancyjne maszyny oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji maszyny (jeśli wymagane).
3. Szkolenie operatora w zakresie budowy i obsługi maszyny. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty określające zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wykaz punktów serwisowych na terenie kraju uprawnionych do napraw gwarancyjnych.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę serwisową, dojazd do maszyny, niezbędne materiały eksploatacyjne.

…………........................................................

*podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej*

Uwaga:

\*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

\*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)