Z-t-P/68/2025

Załącznik nr 7 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań częściowych. Zakres terytorialny dostaw dla każdego zadania obejmuje teren działania jednostki Policji, której zadanie dotyczy:

* **Zadanie nr 1** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej  
  na terenie Komisariatu Policji w Barczewie (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie) przy ul. Grunwaldzkiej 9 w szacowanej ilości **14,00 m3**,

I półrocze 2026 r. – szacowane 5,00 m3

II półrocze 2026 r. – szacowane 4,00 m3

I półrocze 2027 r. – szacowane 5,00 m3

* **Zadanie nr 2** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie Komisariatu Policji w Mikołajkach (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie) przy ul. Kajki 16 w szacowanej ilości **7,50 m3,**

I półrocze 2026 r. – szacowane 2,50 m3

II półrocze 2026 r. – szacowane 2,50 m3

I półrocze 2027 r. – szacowane 2,50 m3

* **Zadanie nr 3** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33 w szacowanej ilości **42,00 m3,**

I półrocze 2026 r. – szacowane 14,5 m3

II półrocze 2026 r. – szacowane 13,0 m3

I półrocze 2027 r. – szacowane 14,5 m3

* **Zadanie nr 4** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej   
  na terenie Posterunku Policji w Miłomłynie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie) przy ul. Twardej 5 w szacowanej ilości **6,00 m3,**

I półrocze 2026 r. – szacowane 2,00 m3

II półrocze 2026 r. – szacowane 2,00 m3

I półrocze 2027 r. – szacowane 2,00 m3

* **Zadanie nr 5** – dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie Komisariatu Policji w Ornecie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim) przy ul. Kwiatowej 13 w szacowanej ilości **15,00 m3.**

I półrocze 2026 r. – szacowane 5,00 m3

II półrocze 2026 r. – szacowane 5,00 m3

I półrocze 2027 r. – szacowane 5,00 m3

Razem we wszystkich zadaniach częściowych **84,5 m3** oleju opałowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane zadania częściowe w ramach podziału jak wyżej.

3. Dostarczony do Zamawiającego olej opałowy lekki, przeznaczony dla kotłowni grzewczych, według wymagań polskiej normy PN-C-96024:2020-12, postanowień Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. *w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe* oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. *w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych*, winien spełniać następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagania/granice | Jednostka | Podstawa prawna/ norma |
| Gęstość w 15°C | ≤ 860,00 | kg/m3 | PN-C-96024:2020-12 |
| Wartość opałowa | ≥ 42,60 | MJ/kg | PN-C-96024:2020-12 |
| Temperatura zapłonu | ≥ 56,00 | °C | PN-C-96024:2020-12 |
| Lepkość kinematyczna (20°C) | ≤ 6,00 | mm2/s | PN-C-96024:2020-12 |
| Skład frakcyjny do 250 °C | ≤ 65% | % V/V | PN-C-96024:2020-12 |
| Skład frakcyjny do 350 °C | ≥ 85% | % V/V | PN-C-96024:2020-12 |
| Temperatura płynięcia | ≤ -20 | °C | PN-C-96024:2020-12 |
| Zawartość siarki | ≤ 0,10 | % m/m | Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. |
| Zawartość wody | ≤ 0,020 | % m/m | PN-C-96024:2020-12 |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych | ≤ 24,00 | mg/kg | PN-C-96024:2020-12 |
| Pozostałość po spopieleniu | ≤ 0,010 | % m/m | PN-C-96024:2020-12 |
| Barwienie | Solvent Red 19  ≥ 6,3 | mg/l | Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. |

5. Wykonawca dostarczy każdorazowo zamówioną partię oleju opałowego własnym transportem na swój koszt   
do poszczególnych kotłowni Zamawiającego określonych w Formularzach cenowych.

6. Na potwierdzenie spełniania przez dostarczany olej opałowy lekki w/w parametrów do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualny odpis ze świadectwa jakości potwierdzajacy wymagane parametry oleju opałowego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w okresie realizacji umowy, do przeprowadzenia na koszt Wykonawcy 3 badań kontrolnych dostarczonego oleju opałowego lekkiego w każdym zadaniu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają warunki określone w pkt 4.

8. Wykonawca winien dysponować odpowiednim środkiem transportu, za pomocą którego odbywają się dostawy,   
tj. specjalistyczną autocysterną zaopatrzoną w urządzenia wydawcze posiadajace ważne cechy legalizacyjne – instalację pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych, wskazujacą dokładną ilość wydanego oleju opałowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. *w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego   
i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych* (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1619). Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar. Tabor transportowy dostawców paliwa – wielkość autocystern winien być dostoswany do zróżnicowanych uwarunkowań związanych z możliwością dojazdu, wykonania niezbędnych manewrów, a także zatankowania zbiorników w poszczególnych kotłowniach.

9. Zamawiający wymaga, aby poszczególne zamówienia realizowane były w terminie **2 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną (email) przez Zamawiającego.