**Znak sprawy: ZP.251.01.2026 Załącznik nr 2 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 – Tynkowanie

45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Nazwa zamówienia – Roboty Budowlane

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Miejskiej Przychodnia Zdrowia w Barczewie przy ul. Lipowej 2

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż 13 sztuk drzwi (skrzydło 90 cm) wewnętrznych do pomieszczeń z **Wykazu pomieszczeń** na parterze oraz piętrze budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie wraz z wykonaniem towarzyszących prac naprawczych.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące roboty:

1) Prace zabezpieczające – staranne zabezpieczenie pomieszczeń oraz sprzętu przed zabrudzeniem i zniszczeniem,

2) Prace rozbiórkowe – demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, z zachowaniem elementów dostępu szyfratorów,

3) Dostawa i montaż stolarki drzwiowej (skrzydła wraz z ościeżnicami i opaskami oraz osprzęt), wraz z elementami takimi jak klamki, wkładki, elektrozaczepy i uszczelki – szczegółowe wymagania dotyczące typu drzwi do wymiany zawiera **Opis stolarki** (znajdujący się poniżej), podłączenie systemu dostępu (istniejących szyfratorów) i jego uruchomienie. W sytuacji gdy istniejący system szyfratora będzie kolidował z nową ościeżnicą lub jej opaską należy go przenieść w dalsze miejsce.

4) Regulacja drzwi po montażu,

5) Naprawcze prace towarzyszące – obróbki tynkarskie i malarskie

6) Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych po uprzednim uzgodnieniu elementów, które Zamawiający pozostawi do własnej dyspozycji.

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać obowiązkowych oględzin budynku, tj. wizji lokalnej oraz inwentaryzacji budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, na obiekcie w celu określenia zapotrzebowania oraz prawidłowej wyceny. Stolarka drzwiowa oraz okucia kolorystycznie oraz modelowo mogą odzwierciedlać już istniejące nowe drzwi, zamontowane w przychodni. Jednocześnie z montażem stolarki będzie prowadzony remont pomieszczeń z wymianą posadzki oraz malowaniem w związku z tym należy zsynchronizować prace montażowe z pracami remontowymi. Prace montażowe prowadzone będą na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować i zabezpieczyć roboty by nie zakłócać funkcjonowania Przychodni i zapewnić bezpieczne poruszanie się po obiekcie i terenie. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić prace w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu/ utylizacji odpadów /niezbędnych opracowań /przesyłki itp. leżą po stronie wykonawcy. Odbiór końcowy wykonanych prac remontowych z udziałem inwestora.

Prace mają na celu zapewnienie trwałego i estetycznego wykończenia wnętrz zgodnego z przeznaczeniem medycznym oraz wymaganiami sanitarnymi. Istotna jest jakość wykonania, użycie certyfikowanych materiałów oraz zachowanie funkcjonalności placówki podczas realizacji.

**Opis stolarki**

Drzwi wewnętrzne  bezprzylgowe:

- skrzydło płytowe płaskie bezprzylgowe  ( wewnętrzny ramiak drewniany - góra i boki, dół MDF)  wypełnione płytą pełną , wykończone płytą HDF i pokryte okleiną  premium w kolorze białym, krawędź skrzydła w okleinie jak płaszczyzna,  3 zawiasy ukryte, zamek zapadkowo -zasuwkowy z  elektrozaczepem;

- ościeżnica regulowana z wysokiej jakości MDF pokryta okleiną  premium w kolorze białym z opaską 80mm, łączona pod kątem 90 stopni, ościeżnica z gniazdem do elektrozaczepu + klamka  ze stali nierdzewnej z szyldami okrągłymi i wkładką.

**Wykaz pomieszczeń:**

1. Gabinet 10 – 90, L, do środka, mur grubości 43 cm (**odwrócona przylga**)
2. Magazyn 11 – 90, L, na zewnątrz, mur grubości 44 cm
3. Gabinet 12 – 90, L, na zewnątrz, mur grubości 43,5 cm (obróbka )
4. Gabinet 13 – 90, P, na zewnątrz, mur grubości 13 cm
5. Gabinet 14 – 90, P, na zewnątrz, mur grubości 13 cm
6. Gabinet 15 – 90, L, na zewnątrz, mur grubości 12,5 cm
7. Gabinet 16 – 90, P, na zewnątrz, mur grubości 14 cm (obróbka tynkarska)
8. WC pacjentów – 90, P, na zewnątrz, mur grubości 47,5 cm, podcięcie wentylacyjne
9. WC personelu – 90, L, na zewnątrz, mur grubości 43,5 cm, podcięcie wentylacyjne
10. Pokój Dyrektora 17 – 90, P, na zewnątrz, mur grubości 45 cm (obróbka tynkarska)
11. Gabinet 18 – 90, P, na zewnątrz, mur grubości 43,5 cm
12. Gabinet 19 – 90, P, na zewnątrz, mur grubości 44,5 cm
13. Gabinet zabiegowy 6 – 90, P, na zewnątrz, mur grubości 16 cm