**Z-t-P/1/2026**

Załącznik nr 7 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu, węgiel groszku, węgla kamiennego kostka, drewna opałowego liściastego do jednostek Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na **8 zadań częściowych**. Zakres terytorialny dostaw dla każdego zadania obejmuje teren działania jednostki Policji, której zadanie dotyczy:

* **Zadanie nr 1** – sukcesywne dostawy **WORKOWANEGO pelletu** do kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Zalewie przy ul. 29 stycznia 7 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Iławie) w szacowanej ilości **23,0 ton,**

I połowa 2026 r. – 8 ton

II połowa 2026 r. – 7 ton

I połowa 2027 r. – 8 ton

* **Zadanie nr 2** – sukcesywne dostawy **WORKOWANEGO węgiel groszku** do kotłowni zlokalizowanej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Olecku przy ul. Zamkowej 1 w szacowanej ilości **110,0 ton,**

I połowa 2026 r. – 20 ton

II połowa 2026 r. – 70 ton

I połowa 2027 r. – 20 ton

* **Zadanie nr 3** – sukcesywne dostawy **WORKOWANEGO węgiel groszku** do kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Miłakowie przy ul. Daszyńskiego 14 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie) w szacowanej ilości **14,0 ton,**

I połowa 2026 r. – 5 ton

II połowa 2026 r. – 4 tony

I połowa 2027 r. – 5 ton

* **Zadanie nr 4 -** sukcesywne dostawy **węgla kamiennego** do kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Bisztynku przy ul. Wojska Polskiego 10 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach) w szacowanej ilości **7,5 tony**,

I połowa 2026 r. – 2,5 tony

II połowa 2026 r. – 2,5 tony

I połowa 2027 r. – 2,5 tony

* **Zadanie nr 5 -** sukcesywne dostawy **węgla kamiennego** do kotłowni zlokalizowanej na terenie IV Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku przy ul. Świętojańskiej 31 (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu) w szacowanej ilości **30,0 ton**,

I połowa 2026 r. – 10 ton

II połowa 2026 r. – 10 ton

I połowa 2027 r. – 10 ton

* **Zadanie nr 6 -**sukcesywne dostawy **węgla kamiennego** do kotłowni zlokalizowanej na terenie KP Ruciane Nida przy ul. Mazurskiej 1 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Piszu) w ilości **18**,**0** ton.

I połowa 2026 r. – 4 tony

II połowa 2026 r. – 10 ton

I połowa 2027 r. – 4 tony

* **Zadanie nr 7 -** sukcesywne dostawy **węgla kamiennego** do kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Jezioranach przy ul. Mickiewicza 9 (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie) w szacowanej ilości **8,0** ton,

I połowa 2026 r. – 2 tony

II połowa 2026 r. – 4 tony

I połowa 2027 r. – 2 tony

* **Zadanie nr 8 -**sukcesywne dostawy **drewna opałowego liściastego** do:

1. kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Bisztynku przy ul. Wojska Polskiego 10 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach)

I połowa 2026 r. – 1 mp

II połowa 2026 r. – 1 mp

I połowa 2027 r. – 1 mp

1. kotłowni zlokalizowanej na terenie IV Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku przy ul. Świętojańskiej 31 (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu)

I połowa 2026 r. – 2 mp

II połowa 2026 r. – 3 mp

I połowa 2027 r. – 2 mp

1. kotłowni zlokalizowanej na terenie KP Ruciane Nida przy ul. Mazurskiej 1 (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Piszu)

I połowa 2026 r. – 1 mp

II połowa 2026 r. – 3 mp

I połowa 2027 r. – 1 mp

1. do kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Jezioranach przy ul. Mickiewicza 9 (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie)

I połowa 2026 r. – 1 mp

II połowa 2026 r. – 1 mp

I połowa 2027 r. – 1 mp

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane zadania częściowe w ramach podziału jak wyżej.

1. Szczegółowy asortyment i punkty dostawy zostały określone w Załącznikach nr 2/1-2/8 Formularze cenowe dla każdego zadania oddzielnie).
2. Wykonawca do każdej dostawy dołączy świadectwo jakości na potwierdzenie spełniania parametrów dostarczonego pelletu / węgla groszku / węgla kamiennego kostka.
3. Wykonawca towar dostarczy własnym transportem i na swój koszt do poszczególnych miejsc dostawy.
4. Dostawa odbędzie się w terminie 5 dni roboczych od dnia zamówienia przez Zamawiającego – zamówienie   
   za pośrednictwem wyłącznie poczty elektronicznej.
5. Zamawiający będzie realizował dostawy, stanowiące przedmiot zamówienia, w formie zamówień cząstkowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami.
6. Podane ilości stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania na opał w okresie trwania umowy.
7. Niezrealizowanie zamówienia w całości nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

**Zadanie nr 1-PELLET:**

1. Przedmiot zamówienia: oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:09111400-4 paliwa drzewne.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy dostaw **WORKOWANEGO** **pelletu drzewnego** klasy ENplus A1 spełniającego parametry techniczne a także normy jakościowe PN-EN ISO 17225-2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | CECHA | WYMAGANIA |
| 1 | Klasa jakości | ENplus A1 |
| 2 | Średnica granulatu | 6-8 mm |
| 3 | Wartość opałowa (kaloryczność) | min. 16,5 MJ/kg |
| 4 | Zawartość popiołu | max. 0,7 % |
| 5 | Wilgotność | max. 10% |
| 6 | Długość | 4-5 razy większa od średnicy |
| 7 | Gęstość | od 600 do 750 kg/m3 |
| 8 | Zawartość dodatków | mniej niż 2% |

**Zadania nr 2-3- WĘGIEL GROSZEK:**

1) Przedmiot zamówienia: oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV:09111000-0 węgiel i paliwa na bazie węgla; 09242000-7 – produkty pochodne węgla.

2) Przedmiot zamówienia dotyczy dostaw **WORKOWANEGO** **węgiel groszku** o następujących parametrach, których wymagania jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | |
| minimalna | maksymalna |
| 1 | Zawartość popiołu | Ar | % | - | 7,00 |
| 2 | Zawartość siarki całkowitej |  | % | - | 0,80 |
| 3 | Wartość opałowa |  | MJ/kg | 25,00 | - |
| 4 | Zdolność spiekania | RI | - | - | 25,00 |
| 5 | Wymiar ziarna | - | mm | 5,00 | 31,50 |
| 6 | Zawartość podziarna | - | % | 0,00 | 10,00 |
| 7 | Zawartość nadziarna | - | % | 0,00 | 5,00 |
| 8 | Zawartość wilgoci całkowitej |  | % | - | 11,00 |

**Zadania nr 4-7- WĘGIEL KAMIENNY KOSTKA GATUNEK I**

1) Przedmiot zamówienia: oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV 09111210-5: Węgiel kamienny.

2) Przedmiot zamówienia dotyczy dostaw **węgla kamiennego** **kostka** o następujących parametrach których wymagania jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość | |
| minimalna | maksymalna |
| 1 | Zawartość popiołu | Ar | % | - | 10,00 |
| 2 | Zawartość siarki całkowitej |  | % | - | 1,20 |
| 3 | Wartość opałowa |  | MJ/kg | 24,00 | - |
| 4 | Wymiar ziarna | - | mm | 63,00 | 200,00 |
| 5 | Zawartość podziarna | - | % | 0,00 | 10,00 |
| 6 | Zawartość nadziarna | - | % | 0,00 | 10,00 |
| 7 | Zawartość wilgoci całkowitej |  | % | - | 15,00 |

**Zadanie nr 8- DREWNO OPAŁOWE LIŚCIASTE**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę drewna opałowego liściastego przeznaczonego jako rozpałka do pieca opalanego węglem kamiennym typu kostka wg Wspólnego Słownika Zamówień- CPV 03419000-0.

* 1. Rodzaj drewna:

1. gatunki liściaste twarde: dąb, buk, grab, jesion, akacja lub ich mieszanka;
2. niedopuszczalne: gatunki iglaste, topola, wierzba, olcha jako przeważający skład.
3. Wilgotność maksymalna: max 20 % (drewno sezonowane lub suszone komorowo).
4. Wymiary:
5. długość szczap: 25-35 cm .
6. Forma i jakość:
7. drewno pocięte, porąbane, gotowe do palenia;
8. drewno czyste, bez:

- pleśni, zgnilizny, oznak chorób;

- gwoździ, resztek konstrukcji, lakierów, farb, klejów;

- korzeni.