**Załącznik nr 10 do formularza oferty**

**Formularz Cenowy**

**Zadanie : Remont dwóch odcinków drogi gminnej klasy L o numerze 121213W  
ul. Tysiąclecia o łącznej długości 855 mb w Ciechanowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.  przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | **odcinek 1 o długości 634 mb (pikietaż 0+014 do 0+648 km)** | | | | |  |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 94.86 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1048.00 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0814-05 | Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 218.00 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach | m | 315.00 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 306.00 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 100.00 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 6 0803-03 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 293.80 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 6 0803-03 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy + parking | m2 | 1340.00 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0811-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 90.00 |  |  |
| 10 d.1 | KNNR 6 0801-06 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie-zjazdy | m2 | 152.00 |  |  |
| 11 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 | 218.00 |  |  |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 372.47 |  |  |
| 13 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km -dalsze 2km | m3 | 372.47 |  |  |
| 14 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 13.08 |  |  |
| 15 d.1 | KNNR 6 0401-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 218.00 |  |  |
| 16 d.1 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 102.22 |  |  |
| 17 d.1 | KNNR 6 0401-02 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 1363.00 |  |  |
| 18 d.1 | KNNR 1 0201-02 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 4 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 447.60 |  |  |
| 19 d.1 | KNR 2-31 0309-05 analogia | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 100.00 |  |  |
| 20 d.1 | KNNR 1 0201-02 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 4 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 447.60 |  |  |
| 21 d.1 | KNNR 6 0109-02 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - pod chodnik | m2 | 393.00 |  |  |
| 22 d.1 | KNR 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 152.00 |  |  |
| 23 d.1 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod zjazdy, parking i płyty ażurowe | m2 | 1592.00 |  |  |
| 24 d.1 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 393.00 |  |  |
| 25 d.1 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - parking | m2 | 300.00 |  |  |
| 26 d.1 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -zjazdy | m2 | 1040.00 |  |  |
| 27 d.1 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - zjazdy betonowe | m2 | 152.00 |  |  |
| 28 d.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) dla ruchu KR3 i KR 4 - zjazdy betonowe | m2 | 152.00 |  |  |
| 29 d.1 | KNNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 306.00 |  |  |
| 30 d.1 | KNR AT-03 0102-02-analogia | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 4973.00 |  |  |
| 31 d.1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (masa mineralno asfaltowa z frezowania) - dalsze 2 km | m3 | 198.92 |  |  |
| 32 d.1 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 4973.00 |  |  |
| 33 d.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych | m2 | 4973.00 |  |  |
| 34 d.1 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 4973.00 |  |  |
| 35 d.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych | m2 | 4973.00 |  |  |
| 36 d.1 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna ) dla ruchu KR 3 i KR 4 | m2 | 4973.00 |  |  |
| 37 d.1 | KNNR 6 1305-01 - kalk. własna | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni dystansowych | szt | 5.00 |  |  |
| 38 d.1 | KNNR 6 1305-01 - kalk. własna | Regulacja pionowa krat dla urządzeń podziemnych - poprzez załażenie ramek dystansowych | szt | 16.00 |  |  |
| 39 d.1 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 8.00 |  |  |
| 40 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 13.00 |  |  |
| 41 d.1 | kalkulacja własna Uproszczona | demontaż starych wiat przystankowych wraz z zakupem i montażem nowych oraz inwentaryzacją geodezyjną | szt. | 2.00 |  |  |
| 42 d.1 | KNR AT-04 0203-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur) | m2 | 10.30 |  |  |
| 43 d.1 | KNR AT-04 0204-01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie | m2 | 30.40 |  |  |
| 44 d.1 | KNR AT-04 0210-02 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone | szt. | 14.00 |  |  |
|  | **odcinek 2 o długości 221mb (pikietaż 0+702 do 0+923 km)** | | | | |  |
| 45 d.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 22.80 |  |  |
| 46 d.2 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 380.00 |  |  |
| 47 d.2 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 306.00 |  |  |
| 48 d.2 | KNNR 6 0803-06 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej | m2 | 272.00 |  |  |
| 49 d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 65.59 |  |  |
| 50 d.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km -dalsze 2km | m3 | 65.59 |  |  |
| 51 d.2 | KNNR 6 0102-01 | Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 1.00 |  |  |
| 52 d.2 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 1.00 |  |  |
| 53 d.2 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 403.00 |  |  |
| 54 d.2 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 403.00 |  |  |
| 55 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 28.50 |  |  |
| 56 d.2 | KNNR 6 0401-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 216.00 |  |  |
| 57 d.2 | KNNR 6 0401-02 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej | m | 185.00 |  |  |
| 58 d.2 | KNNR 6 0404-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 320.00 |  |  |
| 59 d.2 | KNR AT-03 0102-02-analogia | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 1657.50 |  |  |
| 60 d.2 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (masa mineralno asfaltowa z frezowania) - dalsze 2 km | m3 | 66.32 |  |  |
| 61 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 1700.00 |  |  |
| 62 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych | m2 | 1700.00 |  |  |
| 63 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 1700.00 |  |  |
| 64 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych | m2 | 1700.00 |  |  |
| 65 d.2 | KNNR 6 0309-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna ) dla ruchu KR 3 i KR 4 | m2 | 1700.00 |  |  |
| 66 d.2 | KNNR 6 1305-01 - kalk. własna | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych poprzez założenie pierścieni dystansowych | szt | 2.00 |  |  |
| 67 d.2 | KNNR 6 1305-01 - kalk. własna | Regulacja pionowa krat dla urządzeń podziemnych - poprzez załażenie ramek dystansowych | szt | 3.00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |