|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA PRZEDMIOTU** | **ILOŚĆ [SZT]** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| 1 | REPLIKA BRONI KRÓTKIEJ NIEZDOLNA DO ODDAWANIA STRZAŁÓW OSTRĄ AMUNICJĄ | 1 | Przedmiotem zamówienia jest replika broni krótkiej niezdolna do oddawania strzałów ostrą amunicją, wykonana jako model dekoracyjno-kolekcjonerski, wzorowana na broni krótkiej o kalibrze 9 x 19 mm.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Parametr / wymaganie | Opis / minimalne wymagania | | 1 | Przedmiot zamówienia | Replika broni krótkiej niezdolna do oddawania strzałów ostrą amunicją, wykonana jako model dekoracyjno-kolekcjonerski. | | 2 | Zasada działania repliki | Konstrukcja wyposażona w ruchome elementy umożliwiające przeładowanie oraz wykonanie tzw. „suchego strzału”. | | 3 | Możliwość oddania strzału ostrą amunicją | Nie. | | 4 | Mechanizmy zewnętrzne | Brak możliwości rozłożenia na części składowe. Zewnętrzna dźwignia bezpiecznika nieruchoma (dekoracyjna). | | 5 | Magazynek | Magazynek wymienny, pudełkowy, wyposażony w ruchomy podajnik. | | 6 | Materiał wykonania | Korpus i elementy konstrukcyjne wykonane ze stopów metali o charakterze dekoracyjnym, uniemożliwiających wykorzystanie w funkcji broni palnej. | | 7 | Długość całkowita | 25 cm (+/- 0,5 cm). | | 8 | Masa | 0,95 kg (+/- 0,05 kg). | | 9 | Okładziny rękojeści | Okładziny wykonane z ebonitu. | | 10 | Cechy odwzorowania oryginału | Model wzorowany na broni krótkiej o kalibrze 9 x 19 mm | | 11 | Przeznaczenie | Replika kolekcjonerska, dekoracyjna, szkoleniowa (do prezentacji broni bez możliwości użycia ostrej amunicji). | |
| 2 | REPLIKA BRONI DŁUGIEJ NIEZDOLNA DO ODDAWANIA STRZAŁÓW OSTRĄ AMUNICJĄ | 2 | Przedmiotem zamówienia jest replika broni długiej niezdolna do oddawania strzałów ostrą amunicją, wykonana jako model dekoracyjno-kolekcjonerski, wzorowana na broni długiej o kalibrze 7,62 x 39 mm.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Parametr / wymaganie | Opis / minimalne wymagania | | 1 | Przedmiot zamówienia | Replika broni długiej o charakterze dekoracyjno-kolekcjonerskim, niezdolna do wystrzeliwania jakiejkolwiek amunicji. | | 2 | Konstrukcja ogólna | Odwzorowanie broni samoczynno-samopowtarzalnej działającej na zasadzie odprowadzania gazów prochowych do komory gazowej umieszczonej nad lufą. | | 3 | Komora zamkowa | Wykonana ze stali metodą obróbki plastycznej; wewnątrz przewidziane odwzorowanie: mechanizmu powrotnego, oporów ryglowych, mechanizmu spustowo-uderzeniowego, wyrzutnika oraz zespołu odrzutowego. | | 4 | Lufa | Połączona z komorą zamkową w sposób trwały (połączenie gwintowe – zgodnie z opisem repliki, bez funkcjonalności bojowej). | | 5 | Kolba | Metalowa, składana. | | 6 | Rękojeść | Typ pistoletowy. | | 7 | Kabłąk języka spustowego | Z zatrzaskiem magazynka. | | 8 | Magazynek | Wymienny, wyposażony w nieruchomy podajnik. | | 9 | Pokrywa komory zamkowej | Mocowana w sposób rozłączny, z możliwością zdjęcia. | | 10 | Możliwość demontażu | Możliwe jest rozkładanie repliki na podstawowe elementy, m.in.: pokrywę komory zamkowej, sprężynę powrotną, zamek. | | 11 | Elementy ruchome | Ruchome: spust, zamek, dźwignia bezpiecznika. | | 12 | Możliwość przeładowania | Tak — replika umożliwia wykonanie ruchu przeładowania. | | 13 | Możliwość oddania „suchego strzału” | Tak — mechanizm umożliwia wykonanie strzału bez użycia amunicji. | | 14 | Materiał wykonania | Korpus i elementy konstrukcyjne wykonane ze stopów metali uniemożliwiających dostosowanie do wystrzeliwania jakiejkolwiek amunicji. | | 15 | Osada | Wykonana z drewna. | | 16 | Możliwość montażu pasa | Konstrukcja umożliwia założenie pasa nośnego. | | 17 | Długość całkowita repliki | 87 cm (+/- 0,5 cm). | | 18 | Masa | 4,40 kg (+/- 0,05 kg). | | 19 | Cechy odwzorowania oryginału | Model wzorowany na broni długiej o kalibrze 7,62 x 39 mm. | | 20 | Przeznaczenie | Replika kolekcjonerska, dekoracyjna, szkoleniowa (do prezentacji broni bez możliwości użycia ostrej amunicji). | |