Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa oleju napędowego

**MIR/271/1/2026**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby MIR-EKO Sp. z o.o. w Mirczu w ogólnej w ilości szacunkowej 130 000 litrów, przez okres obowiązywania umowy do miejsc dostawy wskazanych poniżej i wg poniższych zasad:

− jednorazowa dostawa do siedziby MIR-EKO Sp. z o.o., ul. Górna 27, 22-530 Mircze, maksymalnie 5 000 dm3 do zbiornika magazynującego paliwo, minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi 3 000 dm3;

- jednorazowa dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, m. Łasków 69, 22 - 530 Mircze, maksymalnie 2 500 dm3 do zbiornika magazynującego paliwo, minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi 1 500 dm3;

− dostawa odbywać się będzie co najmniej jeden raz w miesiącu na zgłoszenie pocztą e-mail, w ciągu dwóch dni roboczych po zgłoszeniu.

– dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną 15°C.

− Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

− dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1018) i wymogi określone w normie PN-EN 590:2022-08 lub równoważnej (wg objętości w temperaturze referencyjnej + 15°C);

− dostarczany olej napędowy, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:

− w okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,

− w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C,

− w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 20 stopni C.

− przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz dokument wydania.

− przyjęcie oleju napędowego odbywać się będzie na terenie zakładu w Mirczu oraz na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę.

− realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 lub w wyjątkowych sytuacjach w innym obustronnie ustalonym terminie.

− w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.