**SPECYFIKACJA POJAZDU - opis przedmiotu zamówienia**

|  |
| --- |
| Autobus kategorii M3 – fabrycznie nowy, uprzednio nierejestrowany |
| Rok produkcji autobusu - 2026 |
| Ilość miejsc : 22 + 1 +1 / lub po demontażu foteli 18 +1 + 1 + 1 os. na wózku inwalidzkim |
| Fotele, wyposażone w system do szybkiego montażu / demontażu bez konieczności użycia narzędzi |
| Najazdy do wprowadzania wózków inwalidzkich |
| Stanowiska wózka inwalidzkiego : pasy do kotwiczenia wózka i pas biodrowy |
| Drzwi wejściowe zdalnie otwierane z miejsca kierowcy, drzwi tylne dwuskrzydłowe, drzwi kierowcy |
| Obniżony stopień wejściowy w drzwiach dla pasażerów |
| Preferowany kolor nadwozia: inny niż biały |
| Silnik: wysokoprężny o pojemności skokowej 1900cm3  - 1960 cm3 |
| Moc silnika od 190 KM |
| Skrzynia biegów automatyczna |
| Norma emisji spalin - min. EURO VI E |
| Długość całkowita pojazdu min. 7850mm |
| Bagażniki boczne otwierane z zewnątrz pojazdu |
| Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia pojazdu w technologii laminatu lub innego tworzywa. Przedłużenie pojazdu dopuszczalne tylko materiałami stosowanymi w poszyciu pojazdu bazowego (metal) |
| Rozstaw osi max 4330mm |
| Oś przednia wzmocniona |
| Zawieszenie pojazdu przystosowane do zabudowy autobusowej |
| Aktywny system układu hamulcowego |
| Wspomaganie układu kierowniczego |
| System elektronicznej stabilizacji pojazdu: ESP lub równoważny |
| Układ hamulcowy z co najmniej dwoma systemami wspomagającymi hamowanie, w tym ABS |
| Hamulec postojowy |
| Hamulce tarczowe - na osi przedniej i tylnej |
| Kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem komputerem pokładowym |
| Zbiornik paliwa o pojemności min. 90 l |
| Klimatyzacja dla kierowcy montowana na linii produkcyjnej producenta pojazdu bazowego |
| Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej min. 11 kW |
| Ogrzewanie wodne + grzejniki konwektorowe |
| Ogrzewanie postojowe |
| Światła do jazdy dziennej |
| Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów |
| Oświetlenie przedziału pasażerskiego dzień/noc |
| Oświetlenie dla kierowcy + stopnia wejściowego |
| Lusterko wsteczne wewnętrzne |
| Szyby boczne przyciemnione, dwuwarstwowe |
| Kamera cofania |
| Tachograf cyfrowy |
| Ogranicznik prędkości do 100km/h |
| Tempomat |
| Radioodtwarzacz z zestawem głośników oraz mikrofonem |
| System multimedialny z ekranem dotykowym |
| Półki na bagaż podręczny z oświetleniem i głośnikami |
| Podłoga płaska z wykładziną antypoślizgową PCV, z obniżonymi nadkolami |
| Fotele pasażerskie w wersji międzymiastowej lub turystycznej z pasami bezpieczeństwa |
| Zamek centralny sterowany pilotem |
| Izolacja termiczna przestrzeni kierowcy i kabiny pasażerskiej |
| Apteczka, klin pod koła, podnośnik samochodowy hydrauliczny, trójkąt, klucz do kół, gaśnica |
| Barierki i oznakowanie samochodu, szyba za kierowcą, poręcze, młotki bezpieczeństwa, oznakowanie - pojazd dla niepełnosprawnych |
| Okno dachowe z funkcją wyjścia awaryjnego |
| TELMA |