Załącznik do SWZ nr 9

SPECYFIKACJA QUADA Z OSPRZĘTEM

Marka ……………………………...

Model ……………………………...

Długość …………….., szerokość …………….., wysokość …………….

Rok produkcji ……………………

Silnik o mocy ……………………. KM

Pojemność silnika ………………… cm3

**Oświadczam, że oferowany pojazd spełnia wszystkie poniższe parametry:**

Szczegółowy opis **minimalnych** parametrów technicznych i warunków, jakim musi odpowiadać pojazd:

**Dane techniczne wymiary:**  
- rok produkcji, nie starszy niż 2025 – fabrycznie nowy;

- masa całkowita pojazdu 370 kg;  
- długość 2100 mm;

- szerokość 1100 mm;

- wysokość 1400 mm;

- rozstaw osi 1300 mm;

- prześwit 280 mm;

- ładowność 180 kg;

- zbiornik paliwa 15 litrów;

- bagażnik przód 35 kg;

- bagażnik tył 75 kg;

**Dane techniczne silnika i napędu:**  
- silnik spełniający normę emisji spalin: STAGE V;

- silnik jednocylindrowy, czterosuwowy o pojemności 500 cm3;

- moc 40 KM;

- moment obrotowy 36,2 Nm @ 5900 obr./min;

- napęd 2x4 i 4x4;

- blokada, np. KOD PIN;

**Dane techniczne zawieszenie:**  
- zawieszenie tylne wielowahaczowe;

- zawieszenie przednie – kolumna;

**Dane techniczne zawieszenie:**  
- felgi – stalowe;

- koła tylne min. R12;

- koła przednie min. R12;

**Wymagane wyposażenie:**  
- orurowanie przedniej maski;

- reflektory LED z kierunkowskazami;

- homologacja dwuosobowa;

- homologacja drogowa;

- napęd na wszystkie koła;

- system Lock&amp;Ride;

- trzystopniowe wspomaganie kierownicy;

- system hamowania silnikiem;

- aktywna kontrola zjazdu;

- fotel dla pasażera;

- hak holowniczy;

- pakiet zimowy;

- grzane manetki oraz cięgno gazu;

- pakiet do odśnieżania;

- wyciągarka;

- mocowanie pługa;

- rama pługa;

- pług stalowy 1200 mm;

- zderzak przód;

- zderzak tył;

- osłony dłoni;

- mocowanie osłon dłoni;

- torba tylna Lock&Ride;

- osłona spodu;

- zestaw uprzywilejowany + okleina;

- przyczepa transportowa + najazdy;

- okleina pełna straż;

**Montaż oraz serwis:**

- zderzak przód;

- zderzak tył;

- osłona dłoni;

- mocowanie osłon dłoni;

- torba tylna Lock&Ride;

- przegląd zerowy;

- grzane manetki oraz cięgno gazu;

- wyciągarka;

- mocowanie pługa;

- rama pługa;

- pług stalowy 1200 mm.

**Kolorystyka:**

- biały z możliwością oklejenia na inny kolor;

**Warunki gwarancji pojazdu:**  
- minimalny okres gwarancji na pojazd (podwozie, podzespoły, zabudowa) 24 m-ce,

**Pozostałe wymagania:**

- czas reakcji serwisu max. 48 godzin od zgłoszenia;

- pojazd do wydania zatankowany do pełna;

- odbiór pojazdu w siedzibie Wykonawcy,

- instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim, min. w formie elektronicznej;

- bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy;

- wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji;

- gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy.

**Quad wraz z osprzętem stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania:**- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy;

- dokument "świadectwo homologacji" potwierdzający parametry oferowanego pojazdu.

Kopie świadectwa homologacji oferowanego pojazdu dołączyć do oferty.

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.