Piastów, dn. 08.12.2025 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

1. remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową z recyklera,
2. remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych klińcem, miałem kamiennym,
3. nakładki asfaltowej. Należy przyjąć masę asfaltobetonową dla kategorii ruchu KR-3 - KR- 4.
4. remontów i napraw brukarskich;
5. frezowanie asfaltu;
6. skrapianie asfaltu emulsją;

Praca wykonana będzie w miarę potrzeb, na polecenie przedstawiciela Zamawiającego – pracownika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Drogownictwa

W ramach polecenia wykonania prac ustalany będzie:

1. zakres prac,
2. termin wykonania prac, który będzie zależny od zakresu danego zlecenia.

Rozliczenie prac nastąpi protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektora nadzoru.

Roboty należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowymi i pieszym.

Wskazane poniżej ilości poszczególnych rodzajów robót są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany będą dokonywane w ramach zakresu prac przewidzianych umową do wyczerpania jej wartości, a ceny jednostkowe będą podstawą do rozliczenia wykonanych prac.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **jedn.** | **ilość** |
| 1 | Uzupełnienie warstwy asfaltu o grubości do 4 cm | m2 | 400 |
| 2 | Uzupełnienie warstwy asfaltu za każdy centymetr o grubości ponad 4 cm | m2 | 500 |
| 3 | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych klińcem, miałem kamiennym. | m2 | 1000 |
| 4 | Wykonanie nakładki asfaltowej - warstwa wiążąca gr. 4 cm | m2 | 1000 |
| 5 | Wykonanie nakładki asfaltowej – warstwa górna gr. 3 cm | m2 | 1000 |
| 6 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( materiał z odzysku ) | m² | 50 |
| 7 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( kostka nowa. materiał wykonawcy ) | m² | 30 |
| 8 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( materiał z odzysku ) | m² | 30 |
| 9 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej szarej gr. 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( kostka nowa, materiał wykonawcy ) | m² | 30 |
| 10 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 10 |
| 11 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych | szt. | 5 |
| 12 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 5 |
| 13 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 200 |
| 14 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 200 |
| 15 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200 |
| 16 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m³ | 5 |
| 17 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200 |
| 18 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m³ | 5 |
| 19 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 350 |
| 20 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m² | 100 |
| 21 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta wraz z wywozem ziemi na odkład wykonawcy | m² | 800 |
| 22 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m² | 800 |
| 23 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m² | 800 |
| 24 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m² | 800 |
| 25 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 150 |
| 26 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 150 |
| 27 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do miejsca będącego w dyspozycji Wykonawcy | m³ | 30 |
| 28 | Podbudowa z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 15cm | m² | 50 |
| 29 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m² | 100 |
| 30 | Frezowanie asfaltu o grubości 5cm | m² | 200 |
| 31 | Oczyszczenie i skrapianie nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 380 |