# DT/01/2026 r. Załącznik nr 10.

|  |
| --- |
| **Wykaz wyposażenia** - warsztatów napraw z n/w minimalnym wyposażeniem i zapleczem, świadczącym kompleksową usługę serwisu i napraw. |

.............................................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: : **„Wykonywanie przeglądów technicznych i pełnego zakresu napraw bieżących oraz okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych OCRM w Opolu”** Znak/Sygnatura sprawy: DT/01/2026oświadczamy,że w celu realizacji zamówienia dysponujemy/będziemy dysponować\* następującymi narzędziami, infrastrukturą i wyposażeniem zakładu z urządzeniami technicznymi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wymagania w zakresie wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia.** | **Tak/Nie**  potwierdzenie spełniania wymagań wraz z opisem dotyczącym dysponowania zasobami - wypełnia Wykonawca |
| 1. | **Warsztat naprawy pojazdów** (podać nazwę i adres warsztatu) zlokalizowany w odległości drogowej nie większej niż 10 km (wg. wskazania licznika km w pojeździe) od siedziby Zamawiającego z n/w minimalnym wymaganym wyposażeniem zakładu, infrastrukturą i urządzeniami technicznymi: |  |
| a) | Trzy stanowiska do wykonywania napraw mechanicznych (podnośnik samochodowy o udźwigu min. 3,5 t lub kanał wyposażony w dźwignik hydrauliczny o udźwigu min 2.4 t przystosowane do obsługi pojazdów o: dmc do 3.5 t , rozstaw osi do 4.0 m, długości całkowitej do 6.0 m, wysokości do 3.0 m). |  |
| b) | stanowisko diagnostyczne do sprawdzenia skuteczności działania układu hamulcowego, luzów w układzie kierowniczym i zawieszenia, do ustawiania zbieżności oraz oświetlenia, niezależne od stanowisk obsługi, o których mowa w pkt 1, |  |
| c) | stanowisko do diagnostyki komputerowej silnika, układów elektronicznych oraz naprawy układów elektrycznych, |  |
| d) | stanowisko do wykonywania serwisu ogumienia, |  |
| e) | stanowisko, stację do obsługi klimatyzacji oraz urządzenie do ozonowania – generator ozonu, |  |
| f) | magazyn/pomieszczenie do przechowywania ogumienia sezonowego pojazdów Zamawiającego, |  |
| g) | 6 -miejscami parkingowymi wydzielonymi dla pojazdów Zamawiającego, strzeżonymi całodobowo lub monitorowanymi za pomocą kamer z możliwością rejestracji zapisu oraz oświetlonymi, gwarantującym nienaruszalność pojazdów przez osoby postronne. Każde z miejsc parkingowych wyposażone w punkty instalacji elektrycznej 230V umożliwiającą podłączenie ambulansu (ładowanie akumulatorów) do gniazdka eterycznego ( podłączony ambulans pobiera około 0,5 kWh energii elektrycznej w ciągu godziny ładowania). |  |
| 2. | **Stacja kontroli pojazdów** (podać nazwę i adres podmiotu) - zlokalizowana w odległości nie większej niż 10 km wg. wskazania licznika km w pojeździe od siedziby Zamawiającego |  |

**Niniejszy dokument składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej odpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie lub wynikający z obowiązujących przepisów.**