**Załącznik nr 8b do SWZ**

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa:……………………………………………………………………………………………....………......

Adres:………………………………………………………………………………………………...…………

NIP:……………………………………………………………………………………………………...……...

REGON:…………………………………………………………………………………………...……………

**PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY - dotyczy cz. II**

| **L.P.** | **PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANE URZĄDZENIA PLACU ZABAW** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY**  **spełnia / nie spełnia** |
| --- | --- | --- |
| **PIASKOWNICA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH** | | |
| 1. | Elementy metalowe wykonane ze stali, zabezpieczone przed korozją i malowane proszkowo | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 2. | Wymagane wymiary (dopuszczalna tolerancja +-20%):  Wymiary 189 x 177 cm  Wymiar strefy bezpieczeństwa 489 x 477 cm (19 m²)  Wysokość całkowita 70 cm | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  wymiary…………………………….  wymiar strefy bezpieczeństwa…………………………  wysokość całkowita …………………………. |
| **ŚLIZGAWKA** | | |
| 1. | Ślizgi ze stali nierdzewnej o grubości min. 2 mm. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 2. | Płyty boczne z polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm odpornego na wilgoć i UV. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 3. | Podesty z kolorowego tworzywa HPL o grubości min. 13 mm odpornego na wilgoć i UV. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 4. | Grupa wiekowa 1-8 lat. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 5. | Wymagane wymiary (dopuszczalna tolerancja +-20%):  Wymiary 217 x 57 cm  wysokości 130 cm | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  Wymiary……………………….  wysokość …………………………… |
| **DOMEK ZE ŚLIZGAWKĄ** | | |
| 1. | Ilość dzieci 6 (dopuszczalna tolerancja +-20%) | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 2. | Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub ocynkowana proszkowo i malowana proszkowo. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 3. | Podesty/platformy oraz schody wykonane z antypoślizgowej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 4. | Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 5. | Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami  z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 6. | Grupa wiekowa 1-8 lat. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 7. | Wymagane wymiary (tolerancja +-20%)  Długość 220 cm  Szerokość 100 cm  Wysokość całkowita 220 cm,  Strefa bezpieczeństwa 18,1 m2.  Wysokość swobodnego upadku < 60 cm.  Wysokość podestów 59 cm. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  Długość ………………….  Szerokość ……………………….  Wysokość całkowita………………………..  Strefa bezpieczeństwa………………………….  Wysokość swobodnego upadku ………………………  Wysokość podestów ……………………………………. |
| **HUŚTAWKA POTRÓJNA** | | |
| 1. | Przedział wiekowy 3-12 | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 2. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 3. | Zawiesie w całości wykonane są ze stali nierdzewnej. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 4. | Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 5. | siedzisko typu „ptasie gniazdo” metalowe o średnicy min. 100 cm oplecione miękką liną polipropylenową zawieszone na łańcuchach ze stal nierdzewnej. | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE |
| 6. | Wymagane wymiary (tolerancja +-20%)  Wymiary 217 x 617 cm  Strefa bezpieczeństwa 750 x 560 cm  powierzchnia strefy bezpieczeństwa 41 m²  Wysokość całkowita 245 cm  Wysokość swobodnego upadku 134 cm | Niewłaściwe skreślić / usunąć  TAK / NIE  Wymiary…………………………………….  Strefa bezpieczeństwa ……………….……………….  powierzchnia strefy bezpieczeństwa……………..  Wysokość całkowita …………………………..  Wysokość swobodnego upadku ………………….. |