**Instrukcja utrzymania znaków SIM**

Do czyszczenia elementów SIM najlepiej używać ciepłej wody z mydłem lub łagodnym detergentem, np. płynem do mycia naczyń (nie zaleca się stosowania silnie drażniących środków oraz ostrych narzędzi do czyszczenia ze względu na możliwość zniszczenia powierzchni). Po myciu, elementy należy wypłukać czystą zimną wodą i poprawić wygląd powierzchni wycierając elementy do sucha. Regularne mycie powoduje usunięcie brudu i osadów, które pozostawione zbyt długo na powierzchni, mogą spowodować powstanie ognisk korozji i/lub odbarwienie powierzchni.

Sposoby usuwania poważniejszych zabrudzeń i odbarwień:

* Odciski palców - myć spirytusem, rozcieńczalnikiem, trójchloroetylenem lub acetonem. Następnie spłukać czystą zimną wodą i wytrzeć do sucha.
* Oleje, tłuszcze, smary - myć preparatem TERPANOL lub PROFIMAX zgodnie z zaleceniami na ulotce. Następnie przemyć ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem, np. płynem do mycia naczyń i wytrzeć do sucha.
* Farby w sprayu - myć preparatem TERPANOL lub PROFIMAX zgodnie z zaleceniami na ulotce. Następnie przetrzeć powierzchnię usuwając złuszczoną farbę.
* Naklejki - myć preparatem TERPANOL lub PROFIMAX zgodnie z zaleceniami na ulotce. Następnie przemyć ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym detergentem i wytrzeć do sucha.
* Marker - myć preparatem TERPANOL lub PROFIMAX zgodnie z zaleceniami na ulotce.

Elementy ze stali nierdzewnej polerowanej należy myć łagodnymi środkami przy zastosowaniu płynów myjących, nie zawierających cząstek ściernych oraz miękkich ściereczek. Nie należy stosować środków zawierających agresywne związki czyszczące typu kwasy czy chlor, ich zastosowanie może doprowadzić do powstania przebarwień oraz trwałego uszkodzenia powierzchni. Do polerowania zalecane jest stosowanie środka STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH produkcji 3M oraz miękkich bawełnianych ściereczek.

Elementy ze stali nierdzewnej piaskowane należy poddawać myciu bez polerowania.

Aby utrzymać pożądany wygląd należy ww. elementy poddać czyszczeniu minimum dwa razy do roku w tym obligatoryjnie po skończonym okresie zimowym.

Do czyszczenia nie należy używać żadnych środków żrących, czy zawierających cząstki ścierne mogące zmatowić powierzchnię. Użycie szczotek oraz czyściw zawierających sztywny materiał jest niewskazane ze względu na możliwość uszkodzenia powierzchni.