Ozimek, 22.01.2026r.

PRZEDMIAR ROBÓT

DLA ZADANIA

„Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Ozimek”

Część I- **Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj napraw** | **Szacunkowa powierzchnia drogi do uzupełnienia ubytków (m2)** |
| Skropienie na głębokość 5 cm z wycinaniem i frezowaniem  i wypełnienie dziur i ubytków masą mineralno-asfaltową AC 11 S (ścieralna) | 150 |
| Skropienie na głębokość 10 cm z wycinaniem i frezowaniem  i wypełnienie dziur i ubytków masą mineralno-asfaltową AC 11 S (ścieralna) | 50 |
| Zagęszczenie walcem ułożonej warstwy | 200 |

Część II**- Uzupełnienie ubytków dróg szutrowych na terenie gminy Ozimek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj napraw** | **Ilość szacunkowa**  **(mb)** | **Szacunkowa powierzchnia drogi do uzupełnienia ubytków (m2)** |
| Rozplantowanie tłucznia równiarką drogową wraz z wyprofilowaniem drogi (spadki poprzeczne 2%) | **714** | **2500** |
| Zagęszczenie tłucznia walcem drogowym | **714** | **2500** |
| Wyrównanie pobocza oraz uprzątnięcie terenu w obrębie prowadzonych robót | **714** | **2500** |

Część III- **Równanie i walcowanie dróg szutrowych na terenie gminy Ozimek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj naprawy** | **Ilość szacunkowa (mb)** | **Szacunkowa powierzchnia drogi do uzupełnienia ubytków (m2)** |
| Równanie drogi | **250** | **1000** |
| Walcowanie drogi | **250** | **1000** |

Część IV- **Korytowanie i wykonywanie podbudowy dróg gruntowych na terenie Gminy Ozimek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj naprawy** | **Ilość szacunkowa (mb)** | **Szacunkowa powierzchnia drogi do uzupełnienia ubytków (m2)** |
| wykorytowanie drogi szutrowej na głębokość 25 cm | **480** | **1920** |
| wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa bazaltowego lub granitowego 15cm- frakcji 0-63mm oraz 10 cm frakcji tłucznia 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem obu warstw | **480** | **1920** |
| równanie nawierzchni dróg z zagęszczeniem i profilowaniem terenu | **480** | **1920** |

Część V- **Wykonanie remontu cząstkowego dróg (frezowanie i nowy asflat 2 cm + 3 cm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj naprawy** | **Ilość szacunkowa (mb/ szt)** | **Szacunkowa powierzchnia drogi do uzupełnienia ubytków (m2)** |
| frezowanie nawierzchni do 5 cm | **950** | **3785** |
| wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11s- grubość po zagęszczeniu 5cm | **950** | **3785** |
| ręczne plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawą | **950** | **3785** |
| regulacja wpustu ulicznego | **1** |  |
| regulacja studni kanalizacyjnej | **1** |  |