*Załącznik nr 1 do SWZ*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na**

**„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu 9 (wraz z kierowcą) osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

1. Nadwozie:

- Kolor nadwozia: biały lub inny (uzgodniony z Zamawiającym)

- 9 – osobowy (wraz z kierowcą), dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim,

- liczba drzwi : minimum 4

- minibus do przewozu osób

- rok produkcji 2026.

2. Wymiary:

- pojemność przestrzeni bagażowej powyżej 1800 dm3

- długość nadwozia powyżej 5000 mm.

3. Parametry techniczne samochodu:

- silnik diesel, minimum 1,5 litra pojemności, moc co najmniej 110 KM

- skrzynia biegów manualna/automatyczna, co najmniej 6 – biegowa,

- układ kierowniczy ze wspomaganiem,

- napęd na jedną lub dwie osie,

- norma EURO – minimum EURO 6.

4. Bezpieczeństwo:

- automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu,

- sygnalizator niezapiętych pasów,

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera , poduszki powietrzne boczne przednie i kurtynowe przednie,

- system automatycznego powiadamiania ratunkowego,

- system AEBS, ESP

- system wykrywania zmęczenia kierowcy

- tempomat,

- światła do jazdy dziennej,

- czujniki parkowania.

5. Technologia:

- klimatyzacja manualna/automatyczna

- tapicerka materiałowa,

- oświetlenie kabiny,

- podgrzewane i sterowane elektrycznie lusterka boczne,

- centralny zamek,

- komfortowy fotel kierowcy, regulacja wysokości fotela kierowcy

- drzwi boczne przesuwne,

- drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone lub drzwi tylne wyposażone w klapę przeszkloną unoszoną do góry,

- szyby przednie elektryczne,

- wycieraczka szyby tylnej,

- ogrzewana szyba tylna .

6. Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim:

Środkowy fotel w III rzędzie przystosowany do szybkiego demontażu w celu zwolnienia miejsca dla wózka inwalidzkiego . Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego, pasy atestowane do mocowania osoby niepełnosprawnej trzypunktowe, pasy atestowane do mocowania wózka , najazdy lub rampa .

7. Wyposażenie dodatkowe:

- pełnowymiarowe koło zapasowe,

- dywaniki gumowe ,

- radioodtwarzacz,

- usługi online,

- dodatkowy komplet kół (zimowe/letnie w zależności od dostarczonej wersji).

8. Świadectwo homologacji na samochód przystosowany dla osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód + zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o dopuszczeniu przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Warunki techniczne oferowanego samochodu oraz zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.

Samochód powinien posiadać co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na silnik, podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne.

Okres gwarancji na wykonaną zabudowę pojazdu 24 m-ce.

Autoryzowany serwis pojazdu powinien znajdować się nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.