Załącznik nr 4 do SWZ

**Formularz parametrów technicznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wpisać wartość lub zaznaczyć Tak lub Nie** | **Jeżeli Nie to jakie parametry** |
| 1. | **Producent / model ciągnika** |  | |
| 2. | **Rok produkcji** |  | |
| 3. | Moc silnika min. 60 KM |  |  |
| 4. | Pojemność silnika min. 3,0 l |  |  |
| 5. | Rodzaj silnika: diesel | Tak/Nie |  |
| 6. | Skrzynia biegów (liczba biegów): przód min. 8, tył min. 8 | Tak/Nie |  |
| 7. | Opony przednie i tylne radialne | Tak/Nie |  |
| 8. | Napęd 4 x 4 | Tak/Nie |  |
| 9. | Kabina zamknięta, ogrzewana | Tak/Nie |  |
| 10. | Lampa ostrzegawcza, oświetlenie robocze (przód tył), | Tak/Nie |  |
| 11. | Licznik motogodzin | Tak/Nie |  |
| 12. | Wskaźnik paliwa | Tak/Nie |  |
| 13. | Wskaźnik temperatury cieczy | Tak/Nie |  |
| 14. | Lusterka min. 2 | Tak/Nie |  |
| 15. | Rozdzielacz hydrauliki: min. 2-sekcyjny | Tak/Nie |  |
| 16. | Hydraulika przód: min. 2 pary | Tak/Nie |  |
| 17. | Hydraulika tył: min. 2 pary | Tak/Nie |  |
| 18. | Przód: dwie pary zasilania olejowego oraz jedno zasilanie TUZ | Tak/Nie |  |
| 19. | Tylny TUZ, kat I lub II | Tak/Nie |  |
| 20. | Udźwig TUZ min. 1200 kg | Tak/Nie |  |
| 21. | Ciągnik przystosowany do montażu TUR | Tak/Nie |  |
| 22. | Pług do śniegu. Szerokość robocza od 2,4 – 2,6 m, konstrukcja stalowa wzmocniona z hydraulicznym sterownikiem skrętu, przeznaczony do współpracy z ciągnikiem, montowany na przednim TUZ, zabezpieczenie sprężynowe. | Tak/Nie |  |
| 23. | Piaskarka do traktora. Zawieszenie jednoosiowe, zawieszana na tylnym TUZ, szerokość rozsypywania od 1800 do 2800 mm, z regulacją intensywności, przystosowana do materiałów sypkich (sól, piasek). Pojemność zbiornika adekwatna do powyższej szerokości roboczej, postojowy hamulec ręczny z korbą, plandeka sznurowana. | Tak/Nie |  |
| 24. | Wałek do kosiarki na długim ramieniu | Tak/Nie |  |
| 25. | Ramię do kosiarki na długim ramieniu. Do współpracy z ciągnikiem o mocy powyżej 60 KM. Zasięg roboczy poziomy od 4,0 do 5,0 m. szerokość robocza głowicy od 1,0 do 1,2 m z hydraulicznym sterowaniem. | Tak/Nie |  |
| 26. | Wałek do piaskarki | Tak/Nie |  |
| 27. | Instrukcje obsługi w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rejestracji i eksploatacji, | Tak/Nie |  |
| 28. | Dodatkowa gwarancja |  |  |
| 29. | Naprawy gwarancyjne bezpłatne w miejscu użytkowania ciągnika lub w najbliższym serwisie (do 70 km od siedziby Zamawiającego) | Tak/Nie |  |