

Załącznik nr 2 do SWZ – *Formularz Opisu Przedmiotu Zamówienia*

Znak sprawy: RRG.271.2.2026

**FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

do zamówienia publicznego na dostawy, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, dla zadania pn.:

***„Zakup i dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Milówce”***

**realizowanego w ramach projektu nr FESL.02.12-IZ.01-0D8C/24-003 „Doposażenie PSZOK w Milówce” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój, dla Działania: FESL.02.12-Gospodarka odpadami komunalnymi.**

Wykonawca wypełnia kolumny:

- w Tabeli nr 1: MODEL/TYP WYPOSAŻANIA ORAZ EWENTUALNE: WERSJE I NR KATALOGOWY” oraz „PRODUCENT OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA: PEŁNA NAZWA, ADRES, STRONA WWW”.

- w Tabeli nr 2:„OFEROWANE PARAMETRY WYPOSAŻENIA”, „POTWIERDZENIE SPEŁNIA/NIE SPŁENIA WYMAGAŃ”

W Tabeli 2. Wykonawca w każdej pozycji wypełnia czwartą kolumnę w zależności od wskazania Zamawiającego. W kolumnie czwartej Wykonawca   
w pozycjach niewykreślonych przez Zamawiającego zobowiązany jest zadeklarować czy jego oferta spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki, w tym celu Wykonawca musi wybrać odpowiednie stwierdzenie: **„SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”,** a następnie niewłaściwe skreślić, zaś w pozycjach wykreślonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wpisać oferowane parametry równoważne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni którejkolwiek pozycji w poniższych tabelach zgodnie ze wskazaniami, jego oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.

Tabela 1. Oferowane wyposażanie.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr części zamówienia** | **Nazwa części zamówienia** | **Nazwa oferowanego wyposażania** | **Ilość oferowanego wyposażanie** | **Model/Typ oraz ewentualnie: wersja i nr katalogowy oferowanego wyposażania** | **Producent oferowanego wyposażenia – Pełna nazwa, adres, strona www** |
|  |  |  |  | *wypełnia Wykonawca:* | *wypełnia Wykonawca:* |
| Część I | „Zakup i dostawa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej” | Elektroniczna waga samochodowa najazdowa | 1 szt. |  |  |
| Część II | „ Zakup i dostawa **specjalistycznych szaf bezpieczeństwa do składowania materiałów  i substancji niebezpiecznych oraz baterii litowo-jonowych”** | Ognioodporne szafy na materiały niebezpieczne | 2 szt. |  |  |
| Szafa na pestycydy | 1 szt. |  |  |
| Szafa do składowania baterii litowo - jonowych | 1 szt. |  |  |
|  |  | Szafa na substancje niebezpieczne | 1 szt. |  |  |
| Część III | „Zakup i dostawa kontenerów i pojemników na odpady” | Kontener o pojemności  36 m3w wersji otwartej do transportu samochodami  z urządzeniem hakowym na odpady wielkogabarytowe | 1 szt. |  |  |
| Kontenery o pojemności  7 m3 w wersji otwartej do transportu samochodami  z urządzeniem hakowym na szkło | 2 szt. |  |  |
| Kontenery o pojemności  15 m3 w wersji otwartej do transportu samochodami  z urządzeniem hakowym na tworzywa sztuczne i szkło | 2 szt. |  |  |
| Kontenery o pojemności  10 m3 w wersji otwartej do transportu samochodami  z urządzeniem hakowym na metale, odpady ulegające biodegradacji i popiół | 3 szt. |  |  |
| Kontener o pojemności  10 m3 w wersji zakrytej do transportu samochodami  z urządzeniem hakowym na opakowania z drewna | 1 szt. |  |  |
| Pojemniki ocynkowane  o pojemności 1,1 m3  na odpady komunalne | 8 szt. |  |  |
| Część IV | „Zakup i dostawa regałów na przedmioty do ponownego użycia” | Regały | 10 szt. |  |  |

Tabela 2. Parametry techniczno - użytkowe wyposażenia wymagane przez Zamawiającego i potwierdzenie ich spełnianie przez Wykonawcę.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj parametru techniczno – użytkowego** | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań**  wypełnia Wykonawca  *(należy niewłaściwe skreślić)* |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **CZĘŚĆ I: „ZAKUP I DOSTAWA WAGI SAMOCHODOWEJ ELEKTRONICZNEJ NAJAZDOWEJ”** | | | |
| **Waga samochodowa elektroniczna najazdowa – 1 szt.** | | | |
| 1 | Stan | Fabrycznie nowa, kompletna | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Konstrukcja | Stalowa | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Nośność Max | 10 Mg – 15 Mg | spełniam / nie spełniam |
| 4 | Pomost | Stalowy o wymiarach od 5,4 x 2,5 m do 5,5 x 2,5 m | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Waga pomostu | 1300 - 1500 kg | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Najazdy | Komplet najazdów stalowych do wagi | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Zgodność instrukcji wagi  z istniejącym podłożem | Montaż na gotowym podłożu o parametrach określonych  w załączniku - ***Specyfikacja i instrukcja producenta wagi*** umożliwiająca montaż wagi na istniejącym podłożu. | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Działka odczytowa i legalizacyjna | 5 - 10 kg | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Czujniki | Tensometryczne 4 szt., hermetyczne zamknięcie, ochrona przepięciowa | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Terminal wagowy | Możliwość czytania wskazań wagi i znacznika stabilności wagi | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Dokładność | Zgodna z wymogami Głównego Urzędu Miar | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Legalizacja | Zgodna z polskimi przepisami legalizacyjnymi oraz OIML dla wag do rozliczeń handlowych | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Wyposażenie dodatkowe | Wyświetlacz zewnętrzny | spełniam / nie spełniam |
| 14 | Montaż | Transport i montaż wagi, montaż przyłączy czujników oraz terminala wagi, uruchomienie wagi | spełniam / nie spełniam |
| 15 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy | spełniam / nie spełniam |
| 16 | Serwis | Bezpłatny mobilny serwis w siedzibie Zamawiającego  w okresie gwarancji | spełniam / nie spełniam |
| Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji i dostępność serwisu – do 3 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 17 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: DTR, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 18 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| **CZĘŚĆ II: „ZAKUP I DOSTAWA OGNIOODPORNYCH SZAF NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, SZAFY NA PESTYCYDY I SZAFY DO SKŁADOWANIA BATERII LITOWO – JONOWYCH”** | | | |
| **Ognioodporne szafy na materiały niebezpieczne – 2 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | Przeznaczone do przechowywania chemikaliów, materiałów łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowa | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Zgodność z normami | Zgodna z normą EN 14470-1 lub równoważną\* | spełniam / nie spełniam  lub\*  ………………………….  (*podać normę równoważną)* |
| 4 | Masa własna | minimum 400 kg | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Wysokość zewnętrzna | 190 – 195 cm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Szerokość zewnętrzna | 120 cm | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Głębokość zewnętrzna | 60 cm | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Tworzywo wykonania | Stal | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Odporność ogniowa | min. 90 minut zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa **EN 14470-1 lub równoważną** | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Półki | 3 półki w formie tac ociekowych z regulacją wysokości maksimum co  60 mm, o nośności minimum 70 kg na półkę | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Wanna wychwytowa dolna | Z kratą, pojemność minimum 60 litrów | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Parametry dodatkowe | - otwory wentylacyjne zgodne z normą EN 14470-1  lub równoważną  - drzwi dwuskrzydłowe z bezpiecznym, dwupunktowym ryglowaniem (góra/dół);  - mechanizm ryglujący drzwi, drzwi samozamykające w razie pożaru;  - funkcja utrzymania drzwi w pozycji otwartej;  - zewnętrzny punkt uziemienia do wyrównania potencjału i zapobiegania zapłonowi wskutek wyładowań elektrostatycznych;  - możliwość przewożenia szafy wózkiem paletowym lub widłowym;  - regulowane stopy poziomujące, zdejmowana listwa cokołowa. | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | spełniam / nie spełniam |
| 14 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji – do 7 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 15 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty,  a w szczególności: deklaracja zgodności, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 16 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| 17 | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | spełniam / nie spełniam |
| **Szafa na pestycydy – 1szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | Przeznaczona do przechowywania środków ochrony roślin | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowa | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Zgodność z normami | Zgodna z regułą TRGS 510 lub równoważną\* | spełniam / nie spełniam  lub\*  …………………………  *(podać regułę równoważną)* |
| 4 | Masa własna | 50-100 kg | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Wysokość zewnętrzna | 190-195 cm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Szerokość zewnętrzna | 50 cm | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Głębokość zewnętrzna | 50 cm | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Tworzywo wykonania | Stal | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Półki | Ocynkowane, 3 półki w formie tac ociekowych z regulacją wysokości maksimum co 30 mm, o nośności minimum 50 kg na półkę | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Wanna wychwytowa dolna | Z kratą, pojemność minimum 30 litrów | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Parametry dodatkowe | - Drzwi zamykane z otworami wentylacyjnymi zapewniającymi naturalny przepływ powietrza;  - Powłoka proszkowa w kolorze z palety RAL (korpus i drzwi). | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji – do 7 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 14 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: deklaracja zgodności, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 15 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| 16 | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | spełniam / nie spełniam |
| **Szafa do składowania baterii litowo – jonowych – 1 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | Przeznaczona do przechowywania baterii litowo-jonowych | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowa | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Masa własna | 80-100 kg | spełniam / nie spełniam |
| 4 | Wysokość zewnętrzna | 160-170 cm | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Szerokość zewnętrzna | 60 cm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Głębokość zewnętrzna | 40-60 cm | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Tworzywo wykonania | Stalowa, podwójnie ścienna z izolacją | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Półki | 4 szt. z możliwością regulacji | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Parametry dodatkowe | - Drzwi z trzypunktowym ryglowaniem, zamykane;  - Uszczelki dymowe;  - Zintegrowany czujnik dymu z alarmem akustycznym. | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji ~~–~~ do 7 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty,  a w szczególności: deklaracja zgodności, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 14 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| 15 | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | spełniam / nie spełniam |
| **Szafa na substancje niebezpieczne – 1 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | Przeznaczona do przechowywania substancji niebezpiecznych | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowa | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Masa własna | 110-130 kg | spełniam / nie spełniam |
| 4 | Wysokość zewnętrzna | 190-200 cm | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Szerokość zewnętrzna | 120 cm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Głębokość zewnętrzna | 50 cm | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Tworzywo wykonania | Stalowa ocynkowana | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Półki | 3 szt. tacek półkowych o nośności min. 60 kg na jedną półkę | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Wanna wychwytowa dolna | Pojemność minimum 30 litrów | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Parametry dodatkowe | - materiał korpusu - stal, malowana proszkowo w kolorze z palety RAL  - drzwi dwuskrzydłowe zamykane;  - otwory wentylacyjne w drzwiach dla **naturalnej wentylacji.** | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji – do 7 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty,  a w szczególności: deklaracja zgodności, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 14 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| 15 | Pozostałe wymagania | Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | spełniam / nie spełniam |
| **CZEŚĆ III: „ZAKUP I DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW OCYNKOWANYCH NA ODPADY”** | | | |
| **Kontener o pojemności 36 m3w wersji otwartej do transportu samochodami z urządzeniem hakowym – 1 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | - gromadzenie odpadów wielkogabarytowych;  - kontener umożliwiający wywóz odpadów komunalnych przy pomocy samochodów wyposażonych w zabudowę hakową wg DIN 30722-1 | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowy | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Zgodność z normami | Zgodny z normą DIN 30722-1 lub równoważną\* | spełniam / nie spełniam  lub\*  ………………………….  *(podać normę równoważną)* |
| 4 | Pojemność | 36 m3 | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Wysokość haka | 1570 mm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Długość wewnętrzna | 6500 mm | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Szerokość wewnętrzna | 2300 mm | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Wysokość wewnętrzna | 2400 mm | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Masa własna | minimum 3 200 kg | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Ładowność | minimum 16 000 kg | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Grubość blach | dno 5mm, boki 3 mm | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Parametry dodatkowe | - zabezpieczenie antykorozyjne – farba podkładowa + farba nawierzchniowa w kolorze niebieskim z palety RAL,  - drabinka i podest na przedniej ścianie,  - potrójny system zamykania i blokady tylnych drzwi,  – plandeka rolowana na bok. | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy | spełniam / nie spełniam |
| 14 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji - do 3 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 15 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: deklaracja zgodności, instrukcja obsługi i konserwacji, karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 16 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| **Kontenery o pojemności 7 m3 w wersji otwartej do transportu samochodami z urządzeniem hakowym – 2 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | - Gromadzenie odpadów komunalnych - szkła;  - kontener umożliwiający wywóz odpadów komunalnych przy pomocy samochodów wyposażonych w zabudowę hakową | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowy | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Pojemność | 7 m3 | spełniam / nie spełniam |
| 4 | Zaczep haka | Na wysokości 1200 mm | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Rozstaw zewnętrzny płóz | 1020 mm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Masa własna | min. 800 kg | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Ładowność | min. 10 000 kg | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Grubość blach | dno 3mm, boki 2,5 mm | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Parametry dodatkowe | - zabezpieczenie antykorozyjne – farba podkładowa + farba nawierzchniowa w kolorze niebieskim z palety RAL ;  - Z tyłu drzwi otwierane na boki; - Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami; - Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki; - Rolki o średnicy 160 mm i szerokości 200mm; - Haczyki do siatki/plandeki po całym obwodzie kontenera;  - Przejście z podłogi w ściany  boczne gięte na półokrągło. | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji – do 3 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty,  a w szczególności: deklaracja zgodności, opis techniczny i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| **Kontenery o pojemności 15 m3 w wersji otwartej do transportu samochodami z urządzeniem hakowym – 2 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | - Gromadzenie odpadów komunalnych – szkło i tworzywa sztuczne;  - kontener umożliwiający wywóz odpadów komunalnych przy pomocy samochodów wyposażonych w zabudowę hakową | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowy | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Pojemność | 15 m3 | spełniam / nie spełniam |
| 4 | Zaczep haka | Na wysokości 1200 mm | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Rozstaw zewnętrzny płóz | 1020 mm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Masa własna | min. 1200 kg | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Ładowność | min. 10 000 kg | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Grubość blach | dno 3mm, boki 2,5 mm | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Parametry dodatkowe | - zabezpieczenie antykorozyjne – farba podkładowa + farba nawierzchniowa kolorze niebieskim z palety RAL;  - Z tyłu drzwi otwierane na boki; - Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami; - Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są w smarowniczki; - Rolki o średnicy 160mm i szerokości 200mm; - Haczyki do siatki/plandeki po całym obwodzie kontenera;  - Przejście z podłogi w ściany  boczne gięte na półokrągło. | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji – do 3 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: deklaracja zgodności, opis techniczny i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| **Kontenery o pojemności 10 m3 w wersji otwartej do transportu samochodami z urządzeniem hakowym – 3 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | - gromadzenie odpadów komunalnych – metale, odpady ulegające biodegradacji, popiół;  - kontener umożliwiający wywóz odpadów komunalnych przy  pomocy samochodów wyposażonych w zabudowę  hakową | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowy | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Pojemność | 10 m3 | spełniam / nie spełniam |
| 4 | Zaczep haka | Na wysokości 1200 mm | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Rozstaw zewnętrzny płóz | 1020 mm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Masa własna | Min. 1000 kg | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Ładowność | Min. 10 000 kg | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Grubość blach | Dno 3 mm, boki 2,5 mm | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Parametry dodatkowe | - zabezpieczenie antykorozyjne – farba podkładowa + farba nawierzchniowa kolorze niebieskim z palety RAL;  - Z tyłu drzwi otwierane na boki;  - Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami;  - Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są  w smarowniczki;  - Rolki o średnicy 160mm i szerokości 200mm;  - Haczyki do siatki/plandeki po całym obwodzie kontenera;  - Przejście z podłogi w ściany boczne gięte na półokrągło | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji – do 3 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: deklaracja zgodności, opis techniczny i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| **Kontener o pojemności 10 m3 w wersji zakrytej do transportu samochodami z urządzeniem hakowym – 1 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | - gromadzenie odpadów komunalnych – opakowania z drewna;  - kontener umożliwiający wywóz odpadów komunalnych przy pomocy samochodów wyposażonych w zabudowę hakową | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowy | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Pojemność | 10 m3 | spełniam / nie spełniam |
| 4 | Zaczep haka | Na wysokości 1200 mm | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Rozstaw zewnętrzny płóz | 1020 mm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Masa własna | minimum 900 kg | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Ładowność | min. 7 000 kg | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Grubość blach | Dno 3 mm, boki 2 mm, dach 2  Mm | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Parametry dodatkowe | - zabezpieczenie antykorozyjne – farba podkładowa + farba nawierzchniowa kolorze niebieskim z palety RAL;  - z tyłu drzwi otwierane na boki;  - dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami;  - wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone są  w smarowniczki;  - rolki o średnicy 160mm i szerokości 200mm;  - 6 otworów wrzutowych z klapami o wymiarach min. 550 mm x 800 mm | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji – do 3 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty,  a w szczególności: deklaracja zgodności, opis techniczny i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| **Pojemniki ocynkowane na odpady komunalne o pojemności 1,1 m3 – 8 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | - gromadzenie odpadów komunalnych,  - przystosowany do opróżniania przez śmieciarki | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowy | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Pojemność | 1,1 m3 | spełniam / nie spełniam |
| 4 | Materiał | **Blacha stalowa ocynkowana** o grubości minimum 1,5 mm | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Pokrywa | Przesuwna pokrywa stalowa ocynkowana z możliwością unieruchomienia przy otwarciu w pełni, ochrona palców przy pokrywie | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Ładowność | Min. 440 kg; | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Koła | 4 szt. skrętne (średnica) min. 200 mm | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Waga kontenera | Min. 130 kg | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Hamulce | 2 szt. | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Zgodność z normą | Zgodność z normami EN 840 lub równoważne\* | spełniam / nie spełniam  lub\*  ………………………  *(podać normę równoważną)* |
| 11 | Parametry dodatkowe | Dodatkowe uchwyty ułatwiające przemieszczanie kontenera | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji – do 3 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 14 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: Deklaracja zgodności, opis techniczny i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 15 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |
| **CZĘŚĆ IV: „ZAKUP I DOSTAWA REGAŁÓW NA PRZEDMIOTY DO PONOWNEGO UŻYCIA”** | | | |
| **Regały na przedmioty do ponownego użycia – 10 szt.** | | | |
| 1 | Przeznaczenie | Na przedmioty do ponownego użytku do składowania zewnętrznego | spełniam / nie spełniam |
| 2 | Stan | Fabrycznie nowy | spełniam / nie spełniam |
| 3 | Wysokość | 200 cm | spełniam / nie spełniam |
| 4 | Szerokość | 90 cm | spełniam / nie spełniam |
| 5 | Głębokość | 50 cm | spełniam / nie spełniam |
| 6 | Materiał | Stal | spełniam / nie spełniam |
| 7 | Półki | 5 szt. regulacja wysokości, półki wypełniające w zestawie ze stali | spełniam / nie spełniam |
| 8 | Maksymalne obciążenie półki | Minimum 500 kg | spełniam / nie spełniam |
| 9 | Pozostałe wymagania | - Zapewnione magazynowanie z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa pracowników obsługi - regały bez ostrych krawędzi;  - Regały muszą posiadać zabezpieczenie przed wywróceniem;  -Technologia wykonania ścian bocznych, półek, sposobu zaczepiania i regulacji półek dla poszczególnych regałów ma być identyczna;  - Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | spełniam / nie spełniam |
| 10 | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące | spełniam / nie spełniam |
| 11 | Serwis | Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:  - zgłoszenie wad i awarii przedmiotu zamówienia będzie dokonywane pisemnie (e-mailem) poprzez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin e-mailem.  - czas reakcji – do 7 dni roboczych. | spełniam / nie spełniam |
| 12 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: Specyfikacja techniczna, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna - w języku polskim. | spełniam / nie spełniam |
| 13 | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Milówka | spełniam / nie spełniam |

.............................................................

*(miejscowość i data)*

*............................................................................*

*(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej*

*przez Wykonawcę)*

***UWAGA:***

*Dokument należy wypełnić i podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.*