Zestawienie powierzchni warstw konstrukcyjnych

od km 0+000 do km 0+295

Nawierzchnia

Warstwa ścieralna

[(295+2x8) –(7+6+5)]x1,8 = 293x1,8 = 277x1,8 = 528 m2

Podbudowa z kruszywa kamiennego

293x1,9 = 557 m2

Pobocze z kruszywa kamiennego

(277-28)x0,75+28x(0,75+1,25):2 = 187+28 = 215 m2

Zjazd – 18 m2

Obliczył: Janusz Brzezicki