Załącznik nr 10

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni**

**na drodze powiatowej nr 1862N na odcinku Krokocie - Przykopka**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST, opis i przedmiar robót** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto**  **zł** | **Wartość**  **zł** |
| 1. | D.04.08.05  Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie  - w km 1+456 - 2+306 = 850,0m \* 6,5m \* 0,1m = 552,50 m3 | m3 | 552,50 |  |  |
| 2. | D-05.03.08  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 2-5 mm  - w km 1+456 - 2+306 = 850,0m \* 5,0m = 4 250 m2 | m2 | 4 250 |  |  |
| 3. | D-05.03.08  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 5-11 mm  - w km 1+456 - 2+306 = 850,0m \* 5,0m = 4 250 m2 | m2 | 4 250 |  |  |
| 4. | D-05.03.08  Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym łamanym do nawierzchni drogowych o wym. 11-16 mm  - w km 1+456 - 2+306 = 850,0m \* 5,0m = 4 250 m2 | m2 | 4 250 |  |  |
| 5. | D-05.01.02  Pobocza gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. do 10 cm  - w km 1+456 - 2+306 = 850,0m \* 2 \* 0,75m = 4 250 m2 | m2 | 1 275 |  |  |
| **Wartość netto:** | | | | |  | |
| **Podatek VAT 23%:** | | | | |  | |
| **Wartość brutto:** | | | | |  | |

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………złotych

………………………………………, dnia …………………2026 r.