Załącznik nr 10

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej**

**na drodze nr 661 o przebiegu Cimochy – Kalinowo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **SST, opis i przedmiar robót** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto**  **zł** | **Wartość**  **zł** |
| 1. | D-05.03.08  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem bazaltowym frakcji o wym. 2-5mm przy użyciu kombajnu drogowego do powierzchniowego utrwalenia dróg  - w km 3+220 – 5+135;  1 915,0 m x 5,0 m = 9 575 m2  - w km 6+170 – 6+520;  350,0 m x 6,5 m = 2 275 m2  - w km 7+615 – 9+075;  1 460,0 m x 7,0 m = 10 220 m2 | m2 | 22 070 |  |  |
| 2. | D-05.03.08  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem bazaltowym frakcji o wym. 8-11mm przy użyciu kombajnu drogowego do powierzchniowego utrwalenia dróg wraz z oczyszczeniem istn. nawierzchni bitumicznej z uprzednim wykonaniem remontu jezdni (ok. 100 m2)  - w km 2+220 – 5+135;  1 915,0 m x 5,0 m = 9 575 m2  - w km 6+170 – 6+520;  350,0 m x 6,5 m = 2 275 m2  - w km 7+615 – 9+075;  1 460,0 m x 7,0 m = 10 220 m2 | m2 | 22 070 |  |  |
| 3. | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe | m2 | 1 180,88 |  |  |
| **Wartość netto:** | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%:** | | | | |  |
| **Wartość brutto:** | | | | |  |

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………złotych

………………………………………, dnia …………………2026 r.