**Specyfikacja techniczna samochodu osobowego   
przystosowanego do przewozu osób** **z niepełnosprawnością   
z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1)** | | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę** | | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| Lp | 1 | TAK | NIE |  |
| 1 | Fabrycznie nowy – rok produkcji minimum 2025 rok\*  Lub  pojazd demonstracyjny rok produkcji minimum 2025 rok z maksymalnym przebiegiem 30 001 km\*  ***\*Niewłaściwe skreślić*** |  |  | *W przypadku oferowania pojazdu demonstracyjnego proszę wpisać przebieg pojazdu poniżej oraz w załączniku nr 2 formularz ofertowy* |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony |  |  |  |
| 3 | Rozstaw osi równe lub powyżej 3300 mm |  |  |  |
| 4 | **Lakier metaliczny – preferowane kolory szary, srebrny, grafitowy, granatowy, czarny lub inny zaproponowany przez Wykonawcę\***  **lub**  **Lakier akrylowy –preferowane kolory szary, srebrny, grafitowy, granatowy, czarny lub inny zaproponowany przez Wykonawcę**  ***Wykonawca może sam wskazać kolor wpisując go w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę”*** |  |  | *Proszę wskazać rodzaj lakieru oraz kolor* |
| 5 | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. powyżej 1900 cm3 – maksimum 2500 cm3 i mocy minimum 145 KM |  |  |  |
| 6 | Norma emisji spalin minimum EURO 6 |  |  |  |
| 7 | Rodzaj nadwozia – min. 8 osobowe |  |  |  |
| 8 | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| **Z wyposażeniem** | | | | |
| 10 | Immobiliser, Centralny zamek z pilotem |  |  |  |
| 11 | Izolacja dźwiękowo-termiczna |  |  |  |
| 12 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |  |
| 13 | Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny |  |  |  |
| 14 | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu |  |  |  |
| 15 | Pojazd wyposażony w tempomat z inteligentnym systemem prędkości |  |  |  |
| 16 | Systemy kontroli trakcji: układ ASR (Acceleration Slip Regulation) lub równoważny – układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych podczas przyspieszania |  |  |  |
| 17 | Niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem |  |  |  |
| 18 | Napęd na koła przednie |  |  |  |
| 19 | Szyba przednia termoizolacyjna |  |  |  |
| 20 | Lusterka boczne regulowane, podgrzewane elektrycznie |  |  |  |
| 21 | Skrzynia biegów minimum 6- biegowa automatyczna (minimum 6 biegów + bieg wsteczny) |  |  |  |
| 22 | Klimatyzacja automatyczna - trzy strefowa z regulacją i nawiewem w przedziale pasażerskim |  |  |  |
| 23 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera  pasy bezpieczeństwa z napinaczami dlakierowcy i pasażera |  |  |  |
| 24 | Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |  |  |
| 25 | Asystent świateł drogowych |  |  |  |
| 26 | Przesuwne drzwi boczne |  |  |  |
| 27 | Stopień boczny z prawej strony pojazdu wysuwany i składany elektrycznie (stopień wysuwa i wsuwa się automatycznie po otwarciu/ zamknięciu przesuwanych bocznych drzwi pojazdu), ułatwia wsiadanie i wysiadanie do pojazdu |  |  |  |
| 28 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem |  |  |  |
| 29 | Oświetlenie w podsufitce |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |  |  |
| 31 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |  |  |  |
| 32 | Podwójne siedzenie pasażera z przodu |  |  |  |
| 33 | Drugi rząd siedzeń - 3 pojedyncze fotele |  |  |  |
| 34 | Składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy |  |  |  |
| 35 | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa |  |  |  |
| 36 | Reflektory przednie, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |  |  |
| 37 | Sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach |  |  |  |
| 38 | Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitówka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu |  |  |  |
| 39 | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |  |  |  |
| 40 | Czujnik parkowania w przednim i tylnym zderzaku |  |  |  |
| 41 | Kamera wspomagająca cofanie |  |  |  |
| 42 | Trzecie światło stop + światło przeciwmgielne z tyłu |  |  |  |
| 43 | Radio fabryczne z zestawem głośnomówiącym telefonu komórkowego |  |  |  |
| 44 | Zbiornik paliwa minimum 60 litrów |  |  |  |
| 45 | Pojazd wyposażony w opony letnie wraz z felgami aluminiowymi |  |  |  |
| 46 | **Dodatkowe opony zimowe – 4 szt. + felgi stalowe 4 szt.** |  |  |  |
| 47 | Pełnowymiarowe koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik, dywaniki gumowe oraz apteczka |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku** | | | | |
| 1 | Wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: fotel 3 osobowy z 3 rzędu i 3 pojedyncze fotele 2 rzędu |  |  |  |
| 2 | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |  |  |
| 4 | Szyny - punkty mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu |  |  |  |
| 5 | Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn |  |  |  |
| 6 | Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |  |  |
| 7 | **Najazdy aluminiowe teleskopowe składane z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka z tyłu do pojazdu** |  |  |  |
| 8 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych) |  |  |  |
| **Minimalne warunki gwarancji:** | | | | |
| 1 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne: **36 miesięcy lub do osiągnięcia co najmniej 100 000 km przebiegu, w zależności co pierwsze nastąpi** |  |  |  |
| 2 | Gwarancja na powłokę lakierniczą: 36 miesięcy bez limitu kilometrów |  |  |  |
| 3 | Gwarancja na perforację elementów nadwozia: 144 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |  |
| **Maksymalnym 150 dni chyba, że wykonawca zaoferuje inny krótszy termin w Załączniku nr 2 formularz ofertowy** | | | | |
| **Marka oferowanego pojazdu: ………………………………**  **Model/ typ pojazdu: …………………………………………** | | | | |

**UWAGI:**

**(1). Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.**

**(2) dostawa samochodu fabrycznie nowego lub demonstracyjnego stanowi kryterium oceny ofert opisane w SWZ!**

**(3) Gwarancja na podzespoły mechaniczne wskazana w pkt. 1 stanowi kryterium oceny ofert opisane w SWZ! – zaproponowany okres gwarancji jako kryteria oceny ofert należy wpisać w formularzu ofertowym!**