**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych polegające na profilowaniu i wyrównaniu dróg gruntowych oraz transporcie i rozplantowaniu kruszywa dostarczonego przez wykonawcę wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Janów Podlaski. Zamówienie ma na celu uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe doprowadzone są poza pas jezdni.

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót na drogach gminnych publicznych, drogach  
 gminnych wewnętrznych dojazdowych do pól, łąk i lasów wskazanych przez Zamawiającego  
 na terenie gminy Janów Podlaski w następujących wariantach:

* profilowanie dróg w ilości **300 godzin** **pracy równiarki** w 2026 r.,

Wykonanie usługi równania i profilowania nawierzchni żwirowych i gruntowych polegała będzie na równaniu dróg gruntowych i żwirowych przy użyciu równiarki poprzez ścinanie poboczy i profilowanie jezdni, wyrównanie zadoleń w jezdni oraz zapewnienie odwodnienia z odcinków odpływu dla wód opadowych na pobocze drogi.

* dostawę mieszanki żwirowo - piaskowej w ilości **3600 ton** w2026 r. w miejsca wskazane przez Zamawiającego, a następnie rozplantowanie mieszanki w ramach pracy równiarki przedstawionej powyżej.
* dostawę i rozplantowanie mieszanki żwirowo – piaskowej w ilości **500 ton** na drogach gminnych w miejscowości Kajetanka w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)

W obu dostawach podanych powyżej dostarczona mieszanka żwirowo – pisakowa musi być dobrej jakości, tj. Zamawiający wymaga aby mieszanka była spoista i miała właściwości samozagęszczające się w trakcie normalnego użytkowania drogi. Powinna spełniać wymogi jakościowe mieszanki drogowej przeznaczonej do remontu dróg oraz być wolna od zanieczyszczeń. W przypadku dostarczenia materiału w ilości lub jakości nieodpowiadającej wymaganiom, Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii materiału odpowiadającej wymaganiom.

2**.** Zamawiający przewiduje możliwość realizacji zamówienia na zasadach opcji, o której mowa  
 w art. 441 ustawy Pzp.

1) Opcję stanowi możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia (ilości dostawy mieszanki żwirowo – piaskowej oraz usługi równania i profilowania dróg) o nie więcej /o nie mniej niż 30%, w okresie realizacji umowy podstawowej z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe za realizację zamówienia na zasadach opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.

2) Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego.   
Nieskorzystanie z tych uprawnień nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.

3. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących  
 bezpieczeństwa. Pojazd wykonujący prace powinien być oznakowany zgodnie z przepisami  
 zapewniając bezpieczeństwo ruchu drogowego.

4. Wymogi sprzętowe:

**Minimum - 1 (jedna) równiarka drogowa –** samojezdną, moc minimum 100 KM,   
 3 osiową, wyposażona w pług czołowy i boczny. Sprzęt powinien być sprawny technicznie   
 i zarejestrowany (*o ile odrębne przepisy wymagają rejestracji*).

**Minimum 1 (jeden) samochód ciężarowy lub ciągniki o minimalnej ładowności  
 wywrotki 18 ton.**

5. W przypadku awarii sprzętu lub z innych istotnych przyczyn uniemożliwiających  
 wykonanie zadania, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprzęt zastępczy.

6. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostanie rozliczone na podstawie  
odrębnej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzony przez sołtysa wsi protokół odbioru zrealizowanych prac*.*

7. Maksymalny dopuszczalny czas reakcji definiowany jako termin przystąpienia do realizacji poszczególnych zakresów zamówienia (ilość dni roboczych) licząc od dnia otrzymania zlecenia danego zakresu zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. Czas reakcji może ulec skróceniu w zależności od deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym.