Warszawa, 30.06.2025

**Dot.**: Postępowania niepublicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup samojezdnego wózka widłowego podnośnikowego"

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup samojezdnego wózka widłowego podnośnikowego.

1. **Podstawowe parametry, jakie musi spełnić zamawiany wózek widłowy:**

* Rodzaj napędu – elektryczny
* Wyposażenie elektryczne – ładowarka zewnętrzna
* Pojemność baterii – min. 200 Ah
* Czas pełnego ładowania baterii – max. 3 h
* Moc silnika – min. 10 KW
* Udźwig nominalny - min. 2 000 kg
* Wysokość podnoszenia – min. 5400 mm
* Nośność przy maksymalnym suwie – min. 1 500 kg
* Prostownik dostosowany do gniazda – 400 V
* Maksymalna wysokość masztu w stanie złożenia– do 2500 mm
* Długość wideł – 1000-1200 mm
* Szerokość wózka – 1000-1180 mm
* Funkcja poziomowania wideł
* Czujnik obecności operatora
* Krata ochrony ładunku
* Osprzęt oświetleniowy – przód i tył
* Hydrauliczny zintegrowany boczny przesuw wideł
* Koła pełne SE oraz Ilość kół – 3/4
* Akustyczny sygnał cofania
* Sterowanie wózkiem dźwigniowe
* Pełna kabina z ogrzewaniem, oświetleniem, drzwiami, szyba przednia z wycieraczką oraz szyba dachowa/dopuszczalna półkabina
* Lusterka boczne i w kabinie

Warunkiem koniecznym jest udzielenie gwarancji na wózek widłowy w pkt I na okres co najmniej 24 miesięcy liczony od daty dostarczenia sprzętu.

1. **Dodatkowe wymagania:**

* Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ofercie złożył m.in.: dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty spełniają parametry zawarte w OPZ np.: karty katalogowe wózka widłowego, certyfikaty CE dla sprzętów wydane przez producenta.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

* serwis gwarancyjny
* instrukcja obsługi i napraw w języku polskim
* deklaracja zgodności z normami europejskimi
* szkolenie z obsługi i konserwacji urządzeń
* informacja o podmiotach realizujących serwis pogwarancyjny, w wyszczególnieniem podmiotów realizujących serwis na terenie swojej placówki oraz podmiotów realizujących serwis u klienta (w miejscu, gdzie sprzęt podlegający serwisowi się znajduje)

1. **Dostawa, gwarancja, serwis, szkolenie**
2. **Dostawa**

Sprzęt powinien być dostarczony i rozładowany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do następującej lokalizacji:

Centralny Magazyn Rdzeni Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG ORLEN SA, położony w przysiółku Andrzejówka, miejscowości Ciecierze 40, gminie Chmielnik, obręb Ciecierze, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Termin dostawy: do 30 dni od daty zawarcia Umowy

Dostarczenie urządzeń przez Wykonawcę możliwe będzie jedynie w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy zachowaniu ostatecznego terminu dostawy określonego w umowie.

Dostarczony sprzęt powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.

Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w dokumenty gwarancyjne, fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową w języku polskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru:

* widocznych wad,
* niezgodności dostawy pod względem wymaganych parametrów, braku wymaganych dokumentów technicznych,

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad, uzupełnienia braków towaru lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umową, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych.

1. **Gwarancja**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji i zapewnił serwis w miejscu garażowania przez zadeklarowany okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego dostawy**.**

Zamawiający zastrzega, że przedmiot Umowy objęty gwarancją i rękojmią za wady może znajdować się poza siedzibą Zamawiającego, w związku, z czym Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad przedmiotu Umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w przypadku zgłoszenia wady.

1. **Serwis gwarancyjny**

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry, świece zapłonowe itp.).

Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Naprawa powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu.

1. **Szkolenie**

Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać szkolenie z obsługi wózka widłowego dla pracowników obsługi w miejscu dostawy. Szkolenie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po dokonaniu odbioru Sprzętu.