[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.8
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	15	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=___________________________________
afn=___________________________________
nb=Naprawa krawędzi oraz nawierzchni peronu nr 2 na stacji Rytel LK 203.
ni=PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
ai=81-333 Gdynia ul. Morska 24
br=Ogólnobudowlana 
nk=___________________________________________	

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=1	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=1396.7511

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Piaski do nawierzchni drogowych łamane	0
id=1601740	2
jm=m3	060
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=93.2528
pr=	0	0	0	1601800

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=7.3609

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=168.2327
pr=	0	0	0	2223540

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=36.1481

[RMS ZEST 309]
ty=S
na=sprężarka przewoźna	0
id=83100	1
jm=m-g	148
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=44.8

[RMS ZEST 253]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy  5-10 t (1)	0
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=85.2

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=10.2919

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=PCC preparat do reprofilacji ubytków w betonie - warstwa wyrównawcza	0
id=k010008	3
jm=kg	033
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=430.08

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy	0
id=45111	1
jm=m-g	148
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=80

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=PCC preparat do reprofilacji ubytków warstwa szczepna	0
id=k010022	3
jm=kg	033
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=245.76

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=farba chlorokauczukowa	0
id=1520899	1
jm=dm3	066
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=15.456
pr=	0	0	0	1521320

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=PCC preparat do reprofilacji ubytków grunt	0
id=k010022	3
jm=kg	033
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=122.88

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=0.3958

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=15.915

[RMS ZEST 326]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=43200	1
jm=m-g	148
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=32.256

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	0
id=1530511	1
jm=dm3	066
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=2.352
pr=	0	0	0	1530400

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=malarze gr.III	0
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 129]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 150]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 262]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 263]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=piasek zwykły	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=11.9232
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=płyty  ażurowe MEBA 40x60x8	0
id=2010499	1
jm=m2	050
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=288
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2011099

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=tarcza diamentowa śr.350 mm	0
id=at17002	3
jm=szt.	020
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=5.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3921030

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=7.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 376]
ty=S
na=piła tarczowa z prowadnicą	0
id=at173	3
jm=m-g	148
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=27.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71900

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm	0
id=1642199	2
jm=t	034
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=5.5808

[RMS ZEST 370]
ty=S
na=piaskarnia do czyszczenia metalu	0
id=77161	1
jm=m-g	148
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=23.04

[RMS ZEST 371]
ty=S
na=sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=23.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111

[RMS ZEST 372]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=1.92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39116

[RMS ZEST 373]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=1.792
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39611

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe guzikowe 40x40x8 cm	0
id=2221403	1
jm=szt	020
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=401.5872

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=płyty chodnikowe betonowe 40x40x8 cm	0
id=2221403	1
jm=szt	020
ce=0	1772457539
cw=0	PLN
il=1999.2

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=202
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=365
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-01	2-31	0802-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=400
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=1.2	praca przy czynnych torach

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	160*2,5						

[RMS 1]
nz=0.3181	0	0,3181
np=1
wa=0
wb=0
il=152.688

[POZYCJA]
id=521
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-02	2-31	0802-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1 cm grubości
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=400
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	#p1						

[RMS 1]
nz=0.0318	0	0,0318
np=1
wa=0
wb=0
il=127.2

[POZYCJA]
id=1177
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04 1103-05 	4-04	1103-04	 1103-05 	1
mpn=11:0:100911,101211
na=Wywiezienie i utylizacja podbudowy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km - peron 2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=80
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	#p1*0,2						

[RMS 253]
nz=0.51	0	0,177+9*0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8

[POZYCJA]
id=1175
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
mpn=1211
na=Wywiezienie i utylizacja podbudowy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km - peron 2 - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=80
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=15	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	#p3						

[RMS 253]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=44.4

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia nowa1310
wa=0
kn=0	0	0
id=225
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=292
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-03 	2-31	0402-04	 z.o.2.13. 9902-03 	1
mpn=6:2:098,101211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem  czynny ruch pociągów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=1.2	praca przy czynnych torach

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	(2,5*2+160)*0,2*0,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0.833		0,833
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=107.1576

[RMS 352]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3958

[RMS 307]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6719

[RMS 308]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6511

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 350]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=10.2919

[POZYCJA]
id=693
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05 z.o.2.13. 9902-03 	2-31	0407-05	 z.o.2.13. 9902-03 	1
mpn=6:2:098,101211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową praca przy czynnym ruchu pociagów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=1.2	praca przy czynnych torach

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	160+2,5*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0.833		0,833
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2771	0	0,2771
np=1
wa=0
wb=0
il=54.8658

[RMS 331]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=168.2327

[RMS 307]
nz=0.0055	0	0,0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9072

[RMS 141]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2638

[RMS 308]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2308

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=884
pd=						0
na=Demontaż i ponowny montaż oznakowania peronu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[POZYCJA]
id=508
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm1310PRACA PRZY CZYNNYCH TORACH R*1,2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=400
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	160*2,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0.833		0,833
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.02016	0	0,0168*1,20
np=1
wa=0
wb=0
il=8.064

[RMS 240]
nz=0.27987	0	0,27987
np=1
wa=0
wb=0
il=93.2528

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 164]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[POZYCJA]
id=329
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-04	2-31	0502-04		1
mpn=_1211
na=Chodniki z płyt betonowych 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=320
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=1.2	praca przy czynnych torach kolejowych

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	160*2,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0.833		0,833
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5985	0	0,5985
np=1
wa=0
wb=0
il=229.824

[RMS 377]
nz=6.25	0	6,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1999.2

[RMS 307]
nz=0.0849	0	0,0849
np=1
wa=0
wb=0
il=27.1571

[RMS 141]
nz=0.0185	0	0,0185
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9178

[RMS 308]
nz=0.0286	0	0,0286
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1485

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0502-04	2-31	0502-04		1
mpn=_1211
na=Chodniki z płyt betonowych guzikowych 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=1.2	praca przy czynnych torach

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	0,4*160						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=0.83		0,83
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5985	0	0,5985
np=1
wa=0
wb=0
il=45.9648

[RMS 367]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=0
wb=0
il=401.5872

[RMS 307]
nz=0.0849	0	0,0849
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4118

[RMS 141]
nz=0.0185	0	0,0185
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1793

[RMS 308]
nz=0.0286	0	0,0286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8231

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1240
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0407-03	2-25	0407-03		1
mpn=1211
na=Nawierzchnie z płyt wielootworowych typu MEBA (płyty o powierzchni do 1 m2) - umocnienie skarpy peronu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=288
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	160*1,8						

[RMS 1]
nz=0.499	0	0,499
np=1
wa=0
wb=0
il=143.712

[RMS 384]
nz=0.0414	0	0,0414
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9232

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 386]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=288

[POZYCJA]
id=707
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-01 z.o.2.13. 9902-03 	2-31	0706-01	 z.o.2.13. 9902-03 	1
mpn=6:2:098,101211
na=Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową czynny ruch pociągów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	160*0,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5457	0	0,5457
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9549

[RMS 336]
nz=0.483	0	0,483
np=1
wa=0
wb=0
il=15.456

[RMS 337]
nz=0.0735	0	0,0735
np=1
wa=0
wb=0
il=2.352

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Naprawa krawędzi peronowej
wa=0
kn=0	0	0
id=684
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=547
pd=ATHENASOFT wyd.I 2018	KNR	AT-39 0101-02	AT-39	0101-02		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=128
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	160*(0,3+0,5)						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=70.4

[RMS 309]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=44.8

[POZYCJA]
id=966
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0101-01	K-01	0101-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=128
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	160*(0,5+0,3)						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=58.88

[RMS 369]
nz=0.0436	0	0,0436
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5808

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 370]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=23.04

[RMS 371]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=23.04

[RMS 372]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 373]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[POZYCJA]
id=1103
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0104-01	AT-17	0104-01		1
mpn=1211
na=Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - wyrównanie krawędzi ścianki peronowej - wręb 10x5 cm pod równe ułożenie nawierzchni
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	160*(0,1+0,05)						

[RMS 1]
nz=5.82	0	5,82
np=1
wa=0
wb=0
il=139.68

[RMS 374]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 375]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 6]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 376]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=27.84

[POZYCJA]
id=583
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0502-01	C-2	0502-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,tynki
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=128
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=1.2	praca przy czynnych torach

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=76.8

[POZYCJA]
id=550
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0108-02	K-01	0108-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=128
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=1.2	praca przy czynnych torach

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=58.368

[RMS 340]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=122.88

[RMS 338]
nz=1.6	0	1,6
np=1
wa=0
wb=0
il=245.76

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 326]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.36

[POZYCJA]
id=660
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0110-01	K-01	0110-01		1
mpn=1211
na=Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na ścianach szpachlą cementowo-polimerową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=128
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=1.2	praca przy czynnych torach

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=72.192

[RMS 339]
nz=2.8	0	2,8
np=1
wa=0
wb=0
il=430.08

[RMS 308]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0614

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 326]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=16.896

[SUMA KONTROLNA]
ad1e1c36ad94ba 2df10833376 ea7c7